粤教沪科版第七章《简单电路》单元测试卷

一、填空题（每空1分，共21分）

1. 电池、发电机都是            ，灯泡、门铃、电水壶、电冰霜、电动机都是           ；前类和后类连接方式都是         ；后类之间的连接方式是           。
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2. 杨明是一个无线电爱好者，一次在修理收音机时，发现有一只电阻值为30Ω的电阻需要更换。现在只有l0Ω、20Ω、40Ω、60Ω、120Ω几种规格的电阻(每种电阻都有若干个)，请你帮杨明想两种更换电阻的方法。

例如：将三只l0Ω的电阻串联；方法一              ；方法二             。
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3. 如图1所示，灯L1和L2是        联的，闭合开关S，电流表
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的示数是1.2A，电流表的示数是0.4A ，通过灯L1的电流是       A，通过灯L2的电流是       A，电流表
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测量的是       的电流。
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4. 某同学做使用电流表测量通过某一灯泡的电流的实验，闭合开关后，发现电流表的指针偏转到如图2所示的位置，于是他立即断开开关。则：⑴测量时产生这种现象的原因是          ；⑵该同学为了完成实验，下一步应该采取的措施是              。
5．图3是“库尔斯克”号潜水艇“黑匣子”中的一部分电路，其中三个电压表示数U1 U2 U3的关系是                   ；三个电流表示数I1 I2 I3的关系是                   。[image: image11.png]
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5．图4甲所示的是收音机上用以调节音量的一种电位器， 图1乙为其说明书中的内部结构示意图。使用时，接线柱O必须接入电路。由此可知，电位器调节收音机音量的原理是                     。
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6．如图5所示，闭合开关后，滑片P向右移动时，灯泡亮度       （选填变亮、不变、变暗）。若把C改接到A，滑片P向左移动，灯泡的亮度将        （选填变亮、不变、变暗）。
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7．小亮同学在物理课上学习了旋钮式电阻箱的结构和原理之后，知道图6（甲）的电阻箱示数为       Ω。回家后观察自来水表的表盘，发现两者的读数方法相仿，图6（乙）所示的水表示数为           m3。[image: image18.png]e ' FiE ¥E EE
L 5
£ 13 13
— v 4®—“22DVV 2207 2201
A C D




[image: image19.png]


8. 两只定值电阻，甲标有“15Ω   1 A”的字样，乙标有“20Ω  1.5A”的字样，把它们串联起来，电阻允许通过的最大电流是        A；把它们并联起来，电阻两端允许加的最大电压是           V。
二、选择题（每题4分，共36分）

   9．图7的四个电路中，与右边实物电路图对应的是（      ）
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10．图8所示的是一种按钮开关的构造截面图，图中C是按钮，D是外壳，A、B各有接线柱与电路相连接，其中（     ） 
         A．ABC是导体，D是绝缘体         B．ABD是导体，C是绝缘体

 C．AB是导体，CD是绝缘体         D．CD是导体，AB是绝缘体
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11．实验用的导线（每根）阻值和小灯泡阻值分别为（    ）

A． 0.005Ω   0.5Ω　                    B．100Ω  500Ω          

C．0.05Ω  500Ω                           D．0.05Ω  50Ω
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12．居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着造成浪费。科研人员利用“光敏”材料制成“光控开关”，天黑时，自动闭合，天亮时，自动断开。利用“声敏” 材料制成“声控开关”，当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时自动断开。将这两种开关配合使用，就可以使楼道灯变得“聪明”了。在图9所示的四个电路中，这种“聪明”电路是(       )

        13．如图10所示，电路中电阻R1两端的电压与电源电压相等的是（      ）
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14．欲使滑动变阻器调节灯泡发光的强弱，图11中的四种接法中正确的是（      ）
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15．图12所示的电路中，当开关S闭合后（      ）

A．电压表的示数不变，电流表的示数变大

B．电压表的示数变大，电流表的示数不变
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C．电压表和电流表的示数都变大

D．电压表和电流表的示数都变小   
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16.图13所示的电路中，每个元件均为实验室常用器材，当开关闭合后，下列说法中正确的是（   ）

A. 两表指针均有明显偏转    B. 两表指针均几乎不动

C．电流表指针有明显偏转，电压表指针几乎不动

D．电压表指针有明显偏转，电流表指针几乎不动
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17．小亮同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图14所示的一个图像，下列结论与图

像相符的是    (      ) 
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A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

        B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小
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三、作图题（每题5分，共10分）
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18．小明和父母三人想采用投票的方式决定“五一”黄金周是否外出旅游。如果父母中至少一人同意，同时小明也要去的话，他们就决定去旅游。为此，小明用了三个开关、两节干电池和一个小灯泡制作一个投票机，三人各自控制一个开关（闭合表示同意，断开表示不同意），表决后只要灯亮就决定去旅游。请按上述要求画出此投票机的设计电路（请在开关旁注明控制人）。

19.将图15中的元件连线。电池组为电路的总电源，S控制两盏灯，L1、L2并联，电流表测L2的电流强度，电压表测L2两端的电压，导线不要交叉。
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四、探究实验题（每题10分，共20分）　　             

20.小亮利用如图16所示的电路进行实验。已知电源电压保持不变，L1、L2为电阻恒定的小灯泡，滑动变阻器标有“45Ω 1A”字样，实验中各电表均正常。
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⑴小亮将单刀双掷开关扳向1时，通过调节滑动变阻器的滑片P，得到各电表的示数如表一所示，由表一的数据可归纳出两条结论：

①                 ；    ②　　　　　　　　。
⑵小亮将单刀双掷开关扳向2，缓慢移动滑片P，得到各电表的示数如表二所示，由表二可知，此电路中出现的故障是　　　　　。

（表一）

	实验序号
	A1
	A2
	V1
	V2
	V

	1
	0.5A
	0.5A
	7.5V
	4.5V
	12V

	2
	0.6A
	0.6A
	9V
	3V
	12V


（表二）

	实验序号
	A1
	A2
	V1
	V2
	V

	1
	0.4A
	0.4A
	0
	12V
	12V

	2
	0.6A
	0.6A
	0
	12V
	12V


21.测未知电阻Rx的阻值：小亮所在的学习小组，在测定未知电阻Rx的实验中，手边只有一个未知电压的电源、一个阻值已知的定值电阻R0、一块电流表、4个开关、一个待测电阻Rx和若干导线，缺少一块电压表，学习小组研究决定，只用现有器材，在不拆卸电流表的条件下，设计出实验电路图。经小组成员共同努力，采取巧用开关的办法，[image: image41.png]


设计出了能满足上述要求的实验电路图(图17)。 　　

　　  (1)请你根据这个电路图，写出实验步骤：

①             ；②                 。

(2)被测电阻的表达式Rx =                  。
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(3)你对这个实验电路图的改进建议是           。

五、计算题（13分）
22．你用过调光灯吗？图18是它的原理图，灯泡电阻R为1100Ω，R1=R2=R3=200Ω，电源电压为220V，问：⑴在开关从触点1旋到4的过程中，通过灯泡的最小电流值是多少？⑵当开关旋到3时，灯泡两端的电压是多大？⑶在开关从触点1旋到4的过程中，通过灯泡的电流、灯泡两端的电压以及灯泡的亮度是如何变化的？

参考答案
1.电源 用电器 串联 并联 2. 开放答案只要合理均可3．并    0.8    0.4   干路中的电流   4． ⑴选用的电流表的量程太小；⑵ 改换大量程     5. U3=U1+ U2     I1= I2 =I3
5．通过改变接入电路中电阻片的长度来改变电路中的电流  6．⑴选用的电流表的量程太小；⑵ 改换大量程  7． 3204   4725    8．1  15   9．C   10．C  11．D   12．D  13．C   14．B   15．C    16．D   17．C   （18. 19．）图略

20.⑴①串联电路中各处电流相等；②串联电路的总电压等于各部分电压之和。⑵小灯泡L2短路。

21．(1)①断开S1、S2、S4，闭合S3(或断开S1、S4，闭合S2、S3).测出R0中的电流I0(或I1) 　②断开S1、S2、S3，闭合S4(或断开S2、S3，闭合S1、S4).测出Rx中的电流Ix(或I2) 　　注：这两个实验步骤可以颠倒
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 　　(3)去掉S1  S2. 　
22．⑴触点4时0.13A   ⑵165V   ⑶在开关从触点1旋到4有过程中，通过灯泡的电流变小、灯泡两端的电压降低、灯泡的亮度在变暗

2006年3月25日
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