[image: image1.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




初三物理12月份学情调研试卷（2015-12）
一、选择题
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1、如图所示器具中，属于省力杠杆的是（    ）

2．嫦娥三号在火箭的推动下加速升空的过程中，它的    (    )

  A．动能增加，重力势能不变    
B.[image: image68.png]B 13-14



 动能减小，重[image: image2.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




力势能增加

  C．动能增加，机械能增加   
D．动能增加，机械能不变

[image: image39.jpg]


3、如图是四冲程汽油机的工作循环示意图，表示做功冲程的是（    ）
A                B            C              D      

[image: image40.jpg]


4．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向左端滑动时，灯逐渐变暗，则下[image: image3.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




列接法正确的是（     ）
A．M接A，N接D       B．M接A，N接B

C．M接C，N接D       D．M接C，N接B
 5．家用电吹风由带扇叶的电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热；电热丝不发热时，电动机仍能工作．电路中符合要求的是（    ）
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 6．如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关S．灯L1和L2均发光。一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电流表和电压表的示数不变，出现这一现象的原因可能是(    )

    A．L1断路    B．L1短路    C．L2短路    D．L2断路

7．如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度，当油面上升时（　　）
    A．电压表示数变小，油量表示数变大  B．电压表和油量表示数都变大
[image: image42.png]
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    C．电压表示数变大，油量表示数变小  D．电压表和油量表示数都变小
[image: image44.png]



第6题                         第7题                         第8题新*课*标*第*一*网]
8．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，电压表示数为6V，电流表示数为0.6A；断开S2后，电压表示数变为2V．则R2的电阻和电源电压分别是(    ) 
  A．10Ω、9V  



B．20Ω、6V

  C．20Ω、9V  



D．10Ω、6V

[image: image45.png]


9．李明同学在“探究通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，下列说法中错误的是    (    )

A．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1 A

B．将甲、乙两导体并联接到电压为2V的电源上时，干路中的电流  为0.6 A

C．导体甲的电阻小于导体乙的电阻

D．导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

10．下列根据现象所做出的推测中，不合理的是（    ）
　
A．“重锤”从高处落下时，将木桩打得越深 [image: image8.png]HE



 “重锤”的重力势能越大2
　
B．相同条件下，煤油比水吸热升温快 [image: image9.png]HE



 煤油的比热容小

　
C．街道两边的路灯，一盏灯熄灭时其它灯仍然亮 [image: image10.png]HE



 路灯是并联的

　
D．甲、乙两灯串联时，甲灯比乙灯亮 [image: image11.png]HE



 甲灯中电流大

11、甲、乙两物体都做匀速直线运动，它们运动的路程和所做的功随时间变化的图像分别如图7(a)、(b)所示，则两物体受阻力较大的是（    ）
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12．某同学想测量一个阻值约为500Ω的电阻Rx，可供选用的器材有：干电池两节、电压表（量程为0～3V、0～15V）、电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、滑动变阻器（10Ω  2A）和电阻箱R0（0～9999Ω  5A）各一个，开关、导线若干．下列四个设计方案中，能测出Rx阻值的最合理的方案是（    ）
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A                  B                  C                  D
二、填空题

13．我国家庭电路的供电电压是_______V；大量事实表明，不高于      V的电压才是安全电压，家用电器之间是      （选填“并联”或“串联”）的．当因出汗或其他因素导致双手潮湿时，人若接触较高的电压，发生危险的可能性变大，这是因为此时人的电阻明显         （选填 “变大”或“变小”）．
14.如图所示，放在水平桌面上重为G＝10N的木块，在F＝4N的水平拉力作用下，5s内运动了2m，在这个过程中，重力G对物体做的功为______J，拉力F做的功为_____J,拉力F做功的功率为_____W．

15．“可燃冰”作为新型能源，有着巨大的开发使用潜力，同等条件下，“可燃冰”完全燃烧放出的热量达到煤气的数十倍，说明“可燃冰”的_______很大，以10倍的关系粗略计算，1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热[image: image17.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




量为_______J，可以使_______kg的水从20℃加热至60℃．(c水＝4.2×103J/kg.℃，q煤气＝4.2×107J/kg)

16．张阳在探究电阻上的电流跟两端电压的关系时，用记录的实验数据作出了如图所示的U－I图像，则a的电阻值为_______Ω，将a、b串联接在电压为3V的电源上，电路中电流为_______A．
17．在如图所示的电路图中，R1＝6Ω，电流表A1的示数为0.3A．电流表A2的示数为0.5A，则电源电压为_______V，R2的阻值为_______Ω．
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         第14题                              第16题                第17题

 18．把两个标有“3．8V”字样的小灯泡串联起来，接在如图所示的电路中。闭合开关，两个小灯泡都发光。若把一根导线接在小灯泡L2的两端，你所看到小灯泡的变化情况是：
(1)_______________________(2)_______________________。
19.如图所示，电源电压恒定，R2=10Ω，断开开关S1，闭合开关S，电流表的示数为0.3A，则电源电压为   ___ V，再闭合开始S1，电流表的示数为0.5A，则R1的阻值为   ___ Ω．

20．如图示的电路中，电源电压若保持不变，R1=6Ω，R2=4Ω．如果开关S1、S2都断开时，电流表的示数为0.6A，那么电压表的示数为　　　V．[image: image18.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




如果开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为1.2A，那么R3的阻值是    　　Ω．
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21．给你一只标有“10Ω 0.3 A”的定值电阻和一只标有“30 Ω 0.6 A”的滑动变阻器，在保证所有电路元件安全的前提下，若串联接入电路，则电路中允许通过的最大电流为_______A，它们两端允许加的最大电压为_______V．

三、 作图与实验

22．按照题目要求作图．

[image: image54.png]%21 TE
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（1）如图是用木棒撬石块的示意图，请在图中用小黑点标出支点，用符号[image: image19.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




O表示，并画   出动力F的力臂．
 (2)如图乙所示，在圆圈内填入正确的电表符号，使开关闭合后两灯都能发光．

[image: image56.png]


 (3)图丙为某电路的实物图，请在虚线框内画出这个电路的电路图．

[image: image57.jpg]
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23.如图所示，用动滑轮提升钩码，不计绳重和摩擦，改变钩码的数量，在正确操作的情况下，测得的实验数据如下

	实验

序号
	钩码重

G/N
	拉力

F/N
	钩码上高度h/cm
	绳端移距离S/cm
	机械效

率η/%

	①
	1.0
	0.7
	10
	20
	71.4

	②
	2.0
	1.2
	10
	20
	83.3

	③
	3.0
	1.7
	10
	20
	/


[image: image60.bmp]
（1）实验时，用手竖直向上    拉动弹簧测力计，读出测力计的示数．

（2）分析表中数据发现，使用此动滑轮提升物体时，拉力并不等于物体重力的一半，而是大于物体重力的一半，其原因是   ____________ .
（3）在第③次实验中，动滑轮的机械效率为    %．

（4）由表中实验数据计算推知：在不计绳重和摩擦的情况下，用同一动滑轮，将不同物体提升相同高度时，物体越重，有用功______，额外功______，动滑轮的机械效率将______（均选填“越大”、“越小”或“相同”）．

24．探究并联电路的电流规律．
[image: image61.bmp]（1）实验时，接好电路后，闭合开关发现两灯都亮．但由于连线较乱，一时无法检查两灯是串联还是并联，小明灵机一动，随意拆下一根导线，发现两灯都熄灭，因此他认定两灯连成了串联，小明的方法是    的（“正确”或“错误”），理由是____________________________________．
	IA/A
	IB/A
	IC/A

	0.18
	0.18
	0.36


（2）若在某次测量时，按甲图连好电路闭合开关前，发现电流表指针位置如图乙所示，则应该    __________；排除问题后闭合开关，发现指针又偏向图乙位置，其原因是  [image: image20.png]2R (ZXXK.COM) R BT




  ___________________．
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（3）纠正（2）中错误后，分别测出A、B、C三处的电流值，如表所示．由此得出结论：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等．这个实验在设计方案上还存在的不足之处是：    _____________________________（写出一条）．
（4）小军连接了如图的实物连接图，此时，电流表测的是   __（“L1”、“L2”、“干路”）的电流．若要测灯L1的电流，请你在图上只改动一根导线，完成电路的[image: image21.png]2R (ZXXK.COM) R BT




连接．（在需改动的导线上打“×”，再画出重新连接后的导线）

（5）细心的小军还发现：在实验时，电流较大的那个灯泡比另一个亮，且更换不同规格的灯泡总是这样．于是他总结出这样的规律：“不同灯泡的亮暗和电流有关，电流越大的灯泡越亮”，小明觉得该结论不正确，因为以前在研究串联电路的实验中发现，不同型号灯泡串联，电流相等，但亮度不同．他们一起讨论后认为，根据小军的实验现象，正确的结论应是：  ___________________  ．
[image: image63.png]


25．李明和王丽组成的实验小组在研究“一定电压下，电流与电阻的关系”时，利用如图所示的电路。

(1)一开始，他俩就产生了分歧，李明说电压表要接在甲位置使读数保持不变，王丽说应[image: image22.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




接在乙位置使读数保持不变（实验中只有一个电压表，图中甲、乙是他俩讨论的位置）。你判断_______说的正确。

(2)他们连接好电路后，闭合开关检查电路时，发现电压表指针有明显偏转，但电流表几乎没有示数。调节调动变阻器时，以上现象没有发生变化，其原因可能是_______________________________。

(3)他们把电路连接正确后，将5 Ω的定值电阻连入电路，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表示数保持为1.5 V，再读出电流表的示数；接下来断开开关，保持滑片P位置不变，将10 Ω的定值电阻连入电路，闭合开关后应将滑动变阻器的滑片向_______（A/B）移动，其目的是____________________________。

(4)他俩更换不同定值[image: image23.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




电阻R进行实验，得到如下表所示的数据。
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分析表中的数据，可以得出的结论是____________________________。

26．在测量阻值约为5
[image: image25.wmf]W

的定值电阻Rx的实验中，学生电源电压保持3V不变，小明和小亮用图甲所示的器材进行实验．
（1）用笔画线代替导线完成实物图甲的连接；
（2）小明在闭合开关前，应将滑动变阻器滑片移到最    （“左”或“右”）端；
（3）实验时，小明调节滑动变阻器，改变Rx两端的电压和电流，得到三组电压和电流值，根据公式______    得到三次实验的电阻值，分别为R1=5.1
[image: image26.wmf]W

，R2=5.3
[image: image27.wmf]W

，R3=5.2
[image: image28.wmf]W

，则实验测得值应为Rx=    
[image: image29.wmf]W

．
[image: image64.bmp]
[image: image65.bmp]
（4）在某次实验时，电压表因出现故障而不能使用，小亮用原有的电流表、滑动变阻器，增添一个定值电阻R0和一个单刀双掷开关，设计了如图乙所示的电路：
    测量时，闭合S1，将S2拨到l，记下电流表的示数为I1；再将S2拨到2，记下电流表的示数为I2，小亮说待测电阻RX=I1R0/I2，小明认真分析电路后发现，小亮的方法不合理，原因是：  _____________  ________________．

27．某兴趣小组在研究“串联电路特点”的活动中，将一个阻值约为10欧的普通小灯泡L和一个LED灯串联后接入电路，电源由两节新的干电池组成（如图甲）。

闭合开关S1，发现LED灯亮而小灯泡L不亮。针对这种现象，同学们提出了以[image: image30.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




下猜想：

猜想一：小灯泡L处发[image: image31.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




生短路

猜想二：LED灯电阻很大导致电路电流很小

[image: image66.png]



为了验证猜想，小组同学进行如下实验：

实验一：将一根导线并联在图甲电路中LED灯的两端，根据观察到的现象否定了猜想一。
实验二：利用电流表和电压表，按图乙所示的电路对LED灯的电阻进行测量。闭合开关，

   [image: image32.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




 依次移动滑动变阻器的滑片，获得多组数据如下表。经分析，结果支持猜想二。
	[image: image33.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




实验次数
	电压（伏）
	电流（毫安）
	电阻（欧）

	1
	1.4
	12
	116.7

	2
	1.6
	14
	114.3

	3
	1.8
	16
	112.5

	…
	…
	…
	…


(1)实验一中观察到的现象是  _____________________  。

(2)实验二中，某次测量时电压表示数如图丙所示，此时电压表读数为    伏。

(3)在实验二测定LED灯电阻的过程中，滑动变[image: image34.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




阻器的滑片向    端移动。
四、计算与设计

28．一只电铃正常工作时的电阻为10Ω，正常工作时的电压是4V,但手边只有电压为6V的[image: image35.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




电源，要使电铃正常工作，该怎么办？试通过计算回答。
29．如图所示，电源电压不变，R1＝40Ω，R2 ＝60Ω，通过R1的电流I1＝0.3A，求：

[image: image67.png]


  (1)电源电压U；

  (2)通过R2的电流I2；

  (3)电路中的总电流I．

30.如图所示的电路中，电阻R1＝36欧，滑动变阻器R2标有“100欧2安”字样，电流表的量程为0～0.6安，电压表的量程为0～15伏。闭合开关S后，移动滑动变阻器的滑片处于某一位置时，电压表的示数为6伏，电流表的示数为0.[image: image36.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




5安。求：

    (1)此时滑动变阻器R2接入电路的阻值。

    (2)电源电压。

(3)为了保证两个电表都能正常工作，滑动变阻器R2接入电路的阻值范围。


31．有一电源和电阻连接组成的装置，只有M、N两个接线柱可供使用，如图所示，装置内电源的电压和电阻的阻值均未知，现要求测定此装置内电阻的阻值R．

  (1)请你利用下列器材：

     一个已知阻值为R0的定值电阻；

一个量程合适的电流表；
一个单刀双掷开关：“        ”
 简要说明测量方法，并写出需要测量的物理量(用字母表示)，并画出电路图（要求电路只能接一次，不得拆开重接）．


                        
                                                                                                                        ________________________________________________________________________．

  (2)写出计算电阻阻值的表达式：R＝           ．


初三物理12月份学情调研试卷（答题卷）（2015-12）
  一、选择题（每题2分，共24分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、填空题（每空1分，共22分）

  13、__________、__________、__________、__________.

  14、__________、__________、__________.

  15、__________、___________、__________.

  16、___________、__________.

  17、___________、__________.

  18、_________________________、_[image: image37.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




___________________________.

  19、__________、___________.

  20、__________、___________.

  21、__________、__________.

    三、作图与实验（22题每图2分，其余每空1分）

  22. 按照题目要求作图．


23、（1）_________; (2)___________________________;

     (3)_________.   (4)__________、__________、___________.

     24、（1）_______、_______________________________________.

        (2)_________、_________________.

 (3)______________________________________. 

 (4)_________.

        (5)_______________________________.

25、（1）_________.   (2)______________________.(3)_______、_________________.

        (4)____________________________.

26、（1）

（2）__________;(3)_____________、__________.

(4)_________________________.

27、（1）_____________________________;(2)________; (3)__________.

     四、计算与设计（28题3分，29题6分，30题8分，31题4分）

    28、


29、



30、


31、（1）__________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

    

(2)_______________.

1-12 CCBADAABDDBD

13、220V 36V 并联 减小

14、0 8 1.6

15、热值 4.2*108 2500

16、10 0.2

17、1.2 4

18、L2不亮 L1变亮

19、3 15

20、2.4 30

21、0.3 12

22、略

23、匀速 动滑轮有重力 88.2% 越大 不变 越大

24、错误 两灯并联拆下干路电线，两灯都熄灭 调零 正负接线柱接反了 未选用不同规格的灯泡多次实验 干路 图略 电压相等时，电流越大，灯越亮

25、李明 R断路 B 保持R两端电压不变 U不变时，I与R成正比

26、图略 左 R=U/I 5.2 Rx和R0两端电压不等

27、L亮，led灯不亮 2.3 右

28、串联 5欧

29、12V 0.2A 0.5A 

30、12欧 24V 4~60欧

31、图略 将S拨到1，读出电流表示数I1；将S拨到2，读出电流表示数I2 R=I2R0/I1-I2







C．独轮车





A．笤帚





D．钓鱼杆








B．筷子
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