镇江市实验初中2011-2012学年第一学期第一次素质调研
九年级物理卷         
一、选择题（每小题2分，共30分．每小题给出的四个选项中只有一个选项正确）

1．下列简单机械中，属于省力杠杆的是
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A．筷子          B．理发剪       C．羊角锤           D．钓鱼竿
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2．如图所示，杠杆处于平衡状态，下列操作中能让杠杆继续保持平衡的是

A．将左右两边的钩码均向外移动一格

B．在左右两边钩码的下方各加一个钩码，位置保持不变

C．将左右两边的钩码各去掉一个，位置保持不变

D．将左边的钩码向里移动一格，同时将右边钩码去掉一个并保持位置不变
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3．学校升国旗的旗杆上有一滑轮，升旗时往下拉动绳子，国旗会上升，对于该滑轮，说法正确的是   

A．这是一个动滑轮，可省力  
B．这是一个定滑轮，可省力

C．这是一个动滑轮，可改变施力方向      

D．这是一个定滑轮，可改变施力方向
4．如图所示,小虎同学用滑轮组匀速提起重600N的物体。
如果不计摩擦力、动滑轮重力和绳子重力，则小虎同学对
绳子的拉力应为                                                 
A．600N         B．400N         C．300N         D．200N

5．下图所示的几种情况中，人对物体做了功的是

[image: image5]6．粗糙水平地面上有一个重为100N的物体，用20N的水平拉力使其在10s内匀速前进了10m，在此过程中
A．重力做功的功率为100W


B．支持力做功的功率为100W

C．拉力做功的功率为200W


D．拉力做功的功率为20W 
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7.如图所示，粗略测量小明同学引体向上运动的功率时，下列物理量不需要测量的是

A.小明的质量 B.单杠的高度C.每次身体上升的高度  D.做引体向上的时间

8．李玲玲同学用水桶从水井中提水做清洁，她在把水从井底提上来的过程中，下列关于做功的说法中正确的是

A．对桶所做的功是有用功   
B．对水所做的功是额外功

C．对水所做的功是有用功 
D．对水所做的功是总功

9．将50N的物体从一楼提到三楼，分别采用三种方法，做功最少的是

A．用手直接提上去   B．用滑轮组提上去   C．用定滑轮提上去  D．三种方法做功相同
10．小梁同学从一楼走上10m高的四楼教室，请估计他克服重力所做的功为

A．500J   B．500／s，小华做的功
是     J，功率是      W．
5．小明沿水平方向用力推静止在水平地面上的桌子，但没有推动，此时他对桌子的推力

为       桌子所受到的阻力（填“大于”、“小于”或“等于”），此过程中小明     （填“有”或“没有”）做功。
6．如图所示，用平行于斜面、大小为1.25N的拉力F，将重为1.8N的物体从斜面底端匀速拉至顶端，则有用功是         J，机械效率是        ．
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      （第7题）                             （第9题）

7．如图，用甲乙图两种方法提起相同重的物体，则：

（1）使用        图的办法省力；机械效率高的是        图的办法。

（2）提高机械效率的方法有：   ____________     （填一即可）
8．甲同学体重500N，乙同学体重600N，他们进行登楼比赛，甲跑上五楼用时24s，乙跑上五楼用时30s，那么______同学做功较多，________同学的功率较大。
9．如图是现代家庭经常使用的自动升降衣架的结构示意图，它可以很方便晾起洗好的衣服，取下晒干的衣服，其实就是通过一些简单机械的组合来实现此功能。图中动滑轮
有       个，此装置          （填“能”或“不能”）改变动力的方向。
三、作图题（每题3分，共9分）

1．如图所示的钢丝钳，其中A是剪钢丝处，B为手的用力点，O为转动轴（支点），右图为单侧钳柄及相连部分示意图．请在图中画出钢丝钳剪钢丝时的动力臂L1和阻力F2.
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2．通过图滑轮组向上提升重物，请画出最省力的绕绳方法。
3.如图所示的弯曲杠杆A端吊一个重物G，要想在B端加一最小的力F，使AO(O为支点)保持水平平衡，试画出此力的方向和力臂。
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四、实验题：（共14分）

1．在探究杠杆平衡条件的实验中：
（1）小明发现杠杆右端低左端高，要使它在水平位置平衡，应将杠杆右端的平衡螺母向________调节。小明调节杠杆在水平位置平衡的主要目的是______________________、_________________________________。
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（2）如图甲所示，在杠杆左边A处挂四个相同钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在杠杆右边B处挂同样钩码____________个。
（3）如图乙所示，用弹簧测力计在C处竖直拉，当弹簧测力计逐渐向右倾斜时，使杠杆仍然在水平位置平衡，则弹簧测力计的示数将______________（变大／变小／不变），其原因是__________________________。
2．[image: image16.png][l



如图所示是小海同学“研究定滑轮和动滑轮特点”的实验装置他按图示提起钩码时注意保持弹簧测力计匀速移动，分别测得数据如下表所示：

	
	钩码重G/N
	钩码升高高度h/m
	测力计示数/F/N
	测力计移动距离s/m

	（a）
	1
	0.2
	1
	0.2

	（b）
	1
	0.2
	1.03
	0.2

	（c）
	1
	0.2
	0.55
	0.4


请你分析：

（1）比较弹簧测力计示数的大小，可知：使用动滑轮的好处是______________________

（2）比较弹簧测力计拉力的方向，可知：使用定滑轮的好处是______________________

（3）把钩码升高相同的高度，比较（b）和（c）实验弹簧测力计移动的距离，可知：使用动滑轮__________

（4）根据（c）实验的数据可计算出动滑轮的自重为__________N（不计摩擦和绳重）[image: image17.png]


。

3．用如图所示实验装置测量动滑轮的机械效率。

（1）实验时，应竖直向上       拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下的物体A缓慢上升。

（2）将滑轮拉至图中虚线位置的过程中，测力计的示数F为         N，物体A重G为3.6N，物体A上升高度h为0.1m，测力计移动距离s为0.2m，用时1s，则拉力的功率为       W,动滑轮的机械效率为           。

五、计算题（每问3分，共27分）

1.用20N的水平拉力使重30N的物体在水平地面上做匀速直线运动，通过的路程为15 m，求（1）物体受到的摩擦力为多少？（2）重力对物体做功为多少？（3）拉力对物体做功为多少？

2.如图所示，用一动滑轮拉物体A以0.5m/s的速度在水平面上匀速运动，物体A重为20N，受到摩擦力是物重的0.2倍，若忽略绳子与滑轮间的摩擦，则：
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（1）拉力F的大小是多少？

（2）在2s内绳的自由端被拉过了多少米？
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3.用如图21所示的滑轮组匀速提升重为480N的物体G，所用拉力F为200N，将重物提升3 m所用的时间为10s．求：
(1)重物上升的速度
(2)拉力所做的有用功
(3)拉力的功率
(4)滑轮组的机械效率
◆附加题（20分）
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1.如图所示，秤砣的质量为100g，秤杆的质量忽略不计。秤杆水平静止时，OA=5cm，OB=25cm，则被测物的质量为     kg。若秤砣有缺损时，则杆秤所示的质量值        被测物的真实质量值（选填“小于”、“等于”或“大于”）。 
[image: image21.png]



2．如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是_______________，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将_____________（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。
3．(12分)随着城市建设进程的加快，出现了许多高层建筑，电梯是高层建筑的重要组成部分．某电梯公寓的电梯某次在竖直向上运行的过程中，速度随时间变化的情况如图所示，忽略电梯受到的空气阻力和摩擦阻力，向上运行的动力只有竖直向上的电动机拉力，电梯箱和乘客的总质量为600 kg，g取10N／kg．求：

(1)电梯在匀速运动阶段上升的高度h1是多少?

（2）在迅速上升的过程中，拉力F1做了多少功?

    (3)电梯在加速阶段的平均速度等于该阶段速度的最大值和最小值的平均值．已知在

      加速阶段，电动机的拉力F2做了11520 J的功，求加速阶段电动机拉力F2的大小?

(4)电梯开始向上运动后64 s内，电动机的拉力的平均功率是多少?
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参考答案

一、选择题

1．C        2．D       3．D      4．C       5．A        6． D  

7．B        8．C        9．C     10．C       11．D      12．A      

13．C      14．B       15．D
二、填空题

1．省力   费力

2．90    省力

3．这台机器每秒做功5000J     1.8×107
4．0.5    500    50

5．等于    没有
6．0.36    72%

7．（1）乙    甲    （2）多做有用功     
8．乙    甲

9．2    能

三、作图题（略）

四、实验题

1．（1）左    忽略杠杆自重对实验的影响     便于直接读出力臂的大小

（2）三     （3）变大    F的力臂变小了

2．（1）省力   （2）改变力的方向   （3）费距离    （4）0.1
3．（1）匀速   （2）2.4     （3）0.48W    75%

五、计算题

1．（1）20N     （2）0J    （3）500J

2．（1）2        （2）2
3．（1）0.3m/s    （2）1440J   (3)180w   (4)80%

附加题

1.0.5 大于

2.30N  不变

3. (1)h1＝48m， （2）W1＝2．88×105 J， (3) 7200 N   (4) 4．68×103W
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静止的小车在拉力


的作用下向前运动
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提着小桶在水平


路上匀速前进
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搬而未起
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运动员将杠铃举


起后停留了3秒
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