重庆南开中学初2015届九年级(上)物理阶段测试(--)

(满分80分，时间60分钟)

    一、选择题(每小题3分，共30分)    

    1、下列选项中，正确描述电功单位的是(    )

    A．V                B．VAs                C．k

    B．导体和绝缘体之间界限分明，不可互相[image: image32.png]


转化    ．

    C．导体电阻的大小与导体两端的电压成正比，与通过导体电流成反比

    D．通过导体的电流大小与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比

    5、如图所示电路，电源电压不变，滑动变阻器上标有“2A，20
[image: image2.wmf]W

”字样。以下四个图像中，

    能正确表示当开关S闭合后。通过小灯泡L的电流I与滑动变阻器连入电路的电阻R的关系

的是(    )
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6、如图电路中R1>R2，电压表V的示数为8V，电压表V1的示数(    )

A．等于8V           B．等于4V              C．小于4V             D．大于4V，小于8V
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7、在如图所示电路中，电源电压不变。当滑动变阻器的滑片P由中点向右端移动时，下列

说法正确的是(  ) 
A．电流表的示数变小                               B．电压表的示数变小

C．电路的总电阻不变                               D．电压表和电流表的比值不变

8、下晚自习回家后，刻苦努力的小俊同学想用台灯照明继续看书学习。当他把台灯的插头

插入插座后，闭合开关时，室内所有用电器全部停止工作，再用测电笔测双孔插座的两个孔

时，氖管都不发光，则故障可能是(    )

A．插座短路              B．灯座短路             C．千路零线断路           D．台灯灯丝熔断
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9、如图所示，将一段粗[image: image5.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




细均匀的电阻丝折叠成正方形ABCD。

若将AC两端接入电路中[image: image6.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




，电流表示数为0.6A；若将AB两端

接入电路中，电流表示数为(  )

A、0.2A               B、0.375A              C、0.8A                 D、1A

10、如图所示的电路中，电源电压不变，R1=20Ω，滑动变阻

器R2的最大值为60，小灯泡L的额定电压为5V，电流表的量程(0－3A)。

[image: image26.png]


只闭合S2时，电流表的示数为0.4A；只闭合S3，且滑动变阻器的滑片P在中点时，电流表

的示数为0.3A(不考虑灯丝的电阻变化)。当开关S[image: image7.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




1、S2、S3
都闭合时，为了保证电路安全，下列说法正确的是(    ) 
A、电源电压为l0V

B、电路中小灯泡电阻为5Ω

C、电流表的变化范围为0—0.8A

D、变阻器R2的可调范围为5—60Ω

二、填空题(每空l分，兴17分)

11、毛皮摩擦过的橡胶棒          (选填“得到”、“失去”)电子而带电，将该橡胶棒靠近带负电的泡沫塑料小球时，小球将会被           (选填“吸引”、“排斥”、“不动”)。

12、根据欧姆定律可知，某个标有“8V、8Ω”定值电阻正常工作时，流过该电阻的电流为

          A；若将该电阻接在电压为1[image: image8.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




2V的电源中，至少要          联一个           Ω

的电阻才能保证不损坏该定值电阻。

13、[image: image9.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




如图所示电源两极间的电压不变R1=6Ω、R2=8Ω。当S1闭合时、S2断开且①②都是

电流表时，两表的示数之比为          ；当S1、S2都闭合且①②都是电压表时，两表示数之

比为          。 
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17、如图所示的电路中，电源电压不变，开关S闭合后，移动滑片P，改变滑动变阻器接入

电路的阻值，电压表的示数变化范围是2V-6V，同时观察到电流表的示数变化范围是0．5A-1A，

则电阻R0的阻值为          A。

18、半导[image: image11.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度的影响较大。下表是小白

同学对某[image: image12.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




种半导体材料的电阻R随温度变化[image: image13.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




所测量的有关数据。
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根据这种半导体材料电阻的特性，小白同学设计了一个如图所示的电路，可以测量某一空间

的环境温度。使用器材如下：半导体R，电源，电流表(0—0.6A)，开关S，定值电阻Ro(10

Ω)，导线若干。当环境温度为20℃时，电流表读数为0.3A；电源电压为          V。根

据该半导体材料的特性，可将其改造成为一个测量环境温度的温度计：在安全使用电路的情

况下，由表格数据可知，该半导体对环境温度的测量范围为          。

三、实验作图题(19题2分，20题5分，21题8分，共15分)   
19、如下图所示，请把带拉线开关的照明灯、三孔插座正确的接到家庭电路中。
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20、小光和小强同学在学习了电功的知识后，开动脑筋运用简单的电学器材设计了探究影响

电功大小因素的实验。如图所示，将电阻丝R1、R2(R1>R2)串联在电路中，分别把2根相

同的火柴m、n放在两电阻丝上；闭合开关后，看到m火柴首先被点燃。
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(1)该实验通过观察火柴先后着火的次序来说明

电功大小，运用了          法的思想；

(2)小光同学认为该实验能够用来探究电功大小

与          的关系；如果把R1、R2并联，

分别把2根相同的火柴放在两电阻丝上，则能够

探究电功大小与          的关系，这种研

究方法叫          法。 

(3)小强同学思考后认为火柴能够被点燃，是因

为电流对电阻丝做功把          转化为内能，使

得电阻丝温度升高传热给火柴，达到着火点而点燃火柴。 

21、小新同学利用电压表和电流表测量定值电阻R1的阻值(约9Ω左右)，电源选用两节新的

[image: image28.png]20 @A



干电池。

(1)按图甲电路，将图乙中电流表正确连入电路(注意选择量程)

(2)小新同学连接好电路后，合上开关，可是无论怎样移动滑片，电压表示数总为3v不变，

电流表有示数，你认为发生故障的原因可能是                    。

(3)清除故障后，小新同学将滑片P向左滑动时，电压表示数将          (选填“增大”、

“减小”、“[image: image16.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




不变”)，当P滑到某一位置时，两表读数如图丙所示，由此可知R1=          Ω。

你认为这个结果可靠吗？          ：(选填“可靠”、“不可靠”)理由是                    。
(4)若在测量过程中，电压表意外损坏不能使用；小新同学思考之后取下电压表，只用电

[image: image29.png]


流表继续测量设计了如图丁所示电路(R0为已知阻值的定值电

阻)，并设计了如下实验步骤，请帮他把缺少的步骤补全，并

写出Rx的表达式。    实验步骤：

A．按照设计的电路图连[image: image17.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




接电路

B．断开S2、闭合S1记录电流表示数为l1
C．断开S1、                    ；

D．表达式：Rx=                    (用已知和测量的物理量

的符号表示)

四、计算题(22题5分，23题6分，24题7分，共l8分)
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22、如图所示的电路中，电源电压6V保持不变，电阻R1=10Ω。只闭合开关S2，  通过电阻

R2的电流为0.2A。求：

(1)R2的电阻值：    ，

(2)断开开关S2，只闭合开关S1和S3时，通电2 min时

R1消耗的电能。

23、风靡全球的最快电动跑车特斯拉，有着优越的性能，良好的操作性，使用经济便宜等诸x.k.b.1
多优点。型号为Model 5该车配备65 kWh电池，作为汽车动力来源，为了方便车主充电，

特斯拉工厂在全球多个城市配置了超级充电站，超级充电时的充电电压为380V，充电电流
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为195A，求：

(1)充电完成一半需要多长时间；

(2)充满电的汽车电池能续航500[image: image18.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




公里，而特斯拉电动车的

能量转换效率可以高达90％，则该车匀速运行的牵引力是多大。

新*课*标*第*一*网]
24、如图甲所示，是汽车油量表的工作原理图，[image: image19.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




油箱内无油时，P在b端；油箱装满时，P

在a端。李老师发现他的小车油量[image: image20.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




表失灵了．经检查发现
[image: image21.wmf]'

R

烧坏了，再看变阻器R的铭牌，

上面标有“50 Ω 1A”的字样，为了确定被烧坏的电阻
[image: image22.wmf]'

R

，他拆下车上的油量表，另外找

来电源、滑动变阻器
[image: image23.wmf]'

R

、定值电阻R2、电压表和开关等器材，用导线连接成如图乙所示的电

路进行实验，通过调节滑动变阻器R，的滑片P的位置，得到如下表所示的数据(其中R2=5Ω)。
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求：(1)油量表有最大读数时，通过油量表的电流；

    (2)图甲中被烧焦的电阻
[image: image25.wmf]'

R

的阻值；

    (3)图甲中电路消耗电功率的最大值和最小值。
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