第一学期阶段性学习九年级物理B（2）
班级           姓名           学号       成绩              
一、选择题．每小题只有一个选项是正确的．（每小题2分，共24分)

１．下列各项中都属于用电器的是                                          （    ）

    A．灯泡、灯座、洗衣机          
B．电动机、电炉、电饭煲

C．闸刀开关、电熨斗、电冰箱    
D. 日光灯、手电筒、蓄电池

２．如图所示是十运会赛艇的场景，赛艇的浆可看成一个杠杆．若把杠杆按省力杠杆、等臂杠杆和费力杠杆进行分类，则赛艇的浆属于                           （    ）
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A．省力杠杆    
B．费力杠杆

C．等臂杠杆   
D．无法确定

３．王洁同学想探究一下做功的多少跟物体运动状态之间的关系，他做了以下实验：用相同的力F拉着物体分别在光滑的水平面、粗糙的水平面、斜面上移动相同的距离S（如图），做的功分别是W1、W2、W3，则他们之间的关系是                     （    ）
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A．W1＜W2＜W3       

B．W1＞W2＞W3  

C．W1＝W2＝W3       

D．W1＜W3＜W2

４．节假日，丽丽和爸爸一起去登山．丽丽用了30min登上山顶，爸爸用了50min登上山顶，爸爸和丽丽的体重之比为4∶3，则丽丽与爸爸登上山顶时所做功的功率之比是 
（    ）
A．20∶9  
B．4∶5       
C．5∶4            D．2∶3

[image: image4.bmp]５．如图所示的杠杆，O点为支点，B点挂一重物G，在A点分别施加力F1、F2、F3，使杠杆平衡，这三个力中最小的力是                                        （    ）

A．F1
B．F2
C．F3
D．无法确定．
６．下列实例中，力对物体做功的是                                         （    ）


A．举重运动员举着杠铃不动       　
B．小明将水桶从地面上提起


C．吊车吊着货物在空中水平匀速移动
D．用力搬桌子而未搬起
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７．如图所示，杠杆处于平衡状态，若在两侧的钩码下面各再加挂一
只钩码（所有的钩码都是相同的）则                    （    ）


A．杠杆仍保持平衡    
B．杠杆左端下降


C．杠杆右端下降       
D．无法判断

８．下列事例中，属于内能转化为机械能的是                （    ）

A．用打气筒打气，气筒壁发热　
B．内燃机做功冲程中，燃气对外做功


C．冬天对手哈气，手的温度升高　
D．锯木头时，锯条发热

9．李华同学用半分钟时间从一楼上到二楼（楼层高4.8m），则他上楼的功率最接近于
(    )


A．8W  
B．80
15．某物体重为30N，在10N的水平拉力作用下，10s内沿水平地面前进5m，则拉力做的功为          J，拉力的功率为         W，重力对物体做的功为         J.
16．已知水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），则1kg的水温度升高50℃吸收         J的热量．生活中我们经常看到司机往汽车发动机的水箱里灌水，这是因为水的          

大，所以在相同条件下水能带走较多的              ，冷却效果好．
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17．如图所示为家庭电路常用的两种墙壁开关，其按钮
可绕面板内某轴转动．根据你的生活经验，你认为
      较易损坏，这是因为按动这种开关的      

较小，按动需要的力较大．墙壁开关应与所控制的
电灯       联．     
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18．如图所示的电路中，开关S1、S2、S3都处于断开位置，若
只闭合开关S2，则灯L1和L2      联在电路中；若只闭
合S1和S3，灯L1和L2      联在电路中的；此电路中不
能同时合上开关         ，否则会短路．
19．汽油机的工作过程是由吸气、      、做功、和排气四个冲
程组成的．一台汽油机的转速是2880转/分，则这台汽油机在每秒内活塞经过了      个冲程．
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20．如图所示，古人射箭时用力将弓拉开，在放开箭的瞬间，弓的　　 　 
能转化为箭的　　　　能，箭在空中向上飞行的过程中，箭的　  　  
能增大．                                                           

21．有甲、乙两个同种材料组成的物体，质量之比为2:1，升高的温度之比
为3:2，则它们的比热容之比为        ，吸收的热量之比为        ．
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22．将一木箱推上长6m、高2m的斜面，所用的推力为250N，若斜面的机械效率为80%，则木箱重为        N．
23．小明用100N的力沿竖直方向将杠杆的一端拉下2m时，杠杆的另一
端把320N的重物提高了0.5m，他做的有用功是      J，总功是
      J，杠杆的机械效率是      。

24．如图所示用滑轮组提起重为630N的物体,绳子自由端的拉力为
300N重物以0.2m/s的速度匀速上升,不计摩擦和绳重,则:滑轮
组的机械效率       ，拉力做功的功率        ，若绳子能承
受的最大拉力为400N,则滑轮组的最大机械效率        .
三、应用与设计题 (25、26、27、28题各2分， 29、30、31每空1分，共15分,32题6分)
25．如图所示，杠杆OA在F1、F2两个力作用下平衡，图中已画出了杠杆A端受到的力F1，如果虚线OO１是力F2的力臂，请在杠杆上标出F2的作用点B并画出F2的示意图

26．如图所示要用滑轮组将陷入泥潭的汽车拉出, 请在图中画出最省力的绳子绕法.

27．小明要在房间里安装一盏吊灯和一盏壁灯，要求两灯都能独立地工作，并各用一个开关控制. 在右图的虚线框内画出吊灯、壁灯、开关连接的电路图.
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28．根据图所示的电路图，把下图的实物元件连接起来。

29．如图所示，原容器的一端通过胶塞插进一只温度计和一根气针，另一端有一可移动的胶塞（用卡子卡住），用打气筒慢慢地向容器内打气，增大容器内气体的压强，当瓶内气体压强大到一定程度时，读出温度计的示数t1；打开卡子，让气体冲开胶塞，这时再读出温度计的示数t2,回答问题：


（1）你认为t1与t2的关系是t1       t2(填“＜”、“＞”、或“=”)；
（2）胶塞冲出容器口时，       能转化为          能；

（3）此实验表明：                                                         .
30．如图所示，学下小组的同学在探究“物体的重力势能的大小跟哪些因素有关”时，设计了以下实验：实验方案：三个相同的木桩插在沙坑里，露出沙坑的高度相同，如甲图所示．取三个铁块从空中静止释放后撞击木桩，木桩陷入沙坑，如乙图所示．

（1）在此实验中，我们可以通过观察                               来比较铁块重力势能的大小．
（2）若hA＝hB＞hC，mA＜mB＝mC，如图乙所示：
比较A、B情况，说明                                                    ．
比较B、C情况，说明                                                    ．
（3）实验得出的结论是：物体重力势能的大小跟物体的          和         有关．
31．某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示，实验装置如图．
	物理量
	1
	2
	3

	钩码重G（N）
	4
	4
	6

	钩码上升高度h（m）
	0.1
	0.1
	0.1

	绳端拉力F（N）
	1.8
	1.4
	2.4

	绳端移动距离S（m）
	0.3
	0.5
	0.3

	机械效率η
	74%
	
	


（1）通过表中数据可分析出实验1是用        （填“甲”或“乙”）图做的实验，实验2是用         （填“甲”或“乙”）图做的实验．

（2）请将表格中的实验数据补充完整.（百分号前保留整数）

（3）通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率           ．

（4）比较实验1和实验3可得正确结论：使用同一滑轮组，                       ，可以提高滑轮组的机械效率．

32．上海世博会的主题是“城市，让生活更美好”．为了倡导低碳生活，太阳能热水器被广泛应用于现代生活．

    下表提供的是一装满水的太阳能热水器在太阳照射下的相关信息：
	太阳照射时间／h
	太阳能转换为水的内能的效率
	热水器最大水容量／L

	10
	50％
	100

	水升高的温度／℃
	水的比热容／[J·(kg·℃)－1]
	水的密度／(kg·m－3)

	60
	4．2×103
	1．0×103


注：1L=10－3m3
    请根据上表信息，通过计算回答问题．

    (1)热水器中水的质量为             kg；

    (2)热水器中的水需吸收的热量为            J；

    (3)热水器平均1h所接收的太阳能约为             J．

四、计算题（4分+4分+9分）

33．某型号汽车发动机的额定功率为6×104W，在水平路面上匀速行驶时受到的阻力是1800N．在额定功率下，当汽车匀速行驶时，求：

(1)发动机所提供的牵引力大小；

(2)行驶速度的大小；

34．泰安五岳专用汽车有限公司是一家大型的特种专用汽车生产基地。该厂某型号专用车在车型测试中，在一段平直的公路上匀速行驶5.6km，受到的阻力是3.0×103N，消耗燃油1.5×10－3m3（假设燃油完全燃烧）。若燃油的密度ρ＝0.8×103kg/m3，热值q＝4×107J/kg，求：（1）专用车牵引力所做的功。
（2）已知热机效率
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（式中W为热机在某段时间内对外所做的功，Q为它在这段时间内所消耗的燃油完全燃烧所产生的热量），则该专用车的热机效率是多少？

35．随着社会的发展，人们生活水平的提高，人们的住房条件也得到了很大的改善．小明家最近购置了一套新房，为了帮助爸爸将重600N的装修材料运送到6m高的楼上，小明利用物理课上学过的滑轮组，设计了如图甲所示的材料搬运方案(其中每个滑轮重30N，绳子足够长，所能承受的最大拉力为250N，不计绳重及摩擦)．

    (1)计算说明绳子的拉力是否超过绳子的最大承受力?

    (2)小明爸爸观察了该装置后，他想如果将该装置的滑轮位置颠倒(图20乙)是否会更省力一些，请你按照小明爸爸的想法，用笔画线在乙图绕上绳子并说明小明爸爸的想法是否正确．

    (3)求两种方案的机械效率之比?

(4)综合分析评估两个方案，你认为哪个方案更好一些?说明理由．
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