第一学期阶段性学习九年级物理C（2）

班级           姓名           学号       成绩              
一、选择题（每题2分，共24分）

1. 有一种叫做“压电陶瓷”的电子元件，当对它挤压或拉伸时，它的两端就会形成一定的电压，这种现象称为压电效应，一种燃气打火机，就是应用了该元件的压电效应制成的，只要用大姆指压一下打火机的按钮，压电陶瓷片就会产生10kv～20kv的高压，形成火花放电，从而点燃可燃气体，在上述过程中，压电陶瓷片完成的能量转化是        (    )    

A、化学能转化为电能       B、内能转化为电能

C、光能转化为内能         D、机械能转化为电能 
2. 保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了．下图中符合要求的电路是              (    )
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3. 家用电冰箱中消耗电能的器件主要是电动压缩机和照明灯泡．其中电动压缩机M受温控开关S1控制，照明灯泡L受门控开关S2控制．温控开关S1和门控开关S2既能单独工作又能同时工作．如图所示是几个同学画的家用电冰箱的电路图，其中正确的是     (    )   

[image: image10]4. 下列各家用电器正常工作时电流最接近200mA的是                       (    )
A、彩电   B、台灯    C、电冰箱   D、电脑

5．下列用品中，通常情况下属于导体的是                                  (    )
A．橡胶手套    B．玻璃杯    C．塑料盆    D．钢尺[image: image11.png]o~





6．在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向右端滑动时灯逐渐变暗，则下列接法正确的是    (    )
A．M接C，N接B      B．M接A，N接B      

C．M接C，N接D      D．M接A，N接D
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7. 图中是甲、乙两导体中的电流随电压变化的图线，从图中可以判断两导体的电阻大小为                              (    )
A、R甲>R乙
           B、R甲=R乙

C、R甲<R乙


   D、无法比较

8. 小明家照明用的白炽灯泡的灯丝烧断了，他爸爸将断了的灯丝搭在一起后继续使用，发现灯泡比往常更亮，原因是灯丝的                                        (    )
A、电阻变小，电流变大         B、电阻变小，电流变小

C、电阻变大，电流变大         D、电阻变大，电流变小
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9．将光敏电阻R、定值电阻 R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示电路．光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小．闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，观察电表示数的变化情况应该是     (    )
A．A表和V表示数均变小  B．A表示数变大，V表示数变小
C．A表示数变小，V表示数变大 D．A表和V表示数均变大
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10. 计算机鼠标内装有起自动控制作用的传感器，如图是它的工作原理示意图。物体M在导轨上平行移动时，可带动与之相连的金属滑片P移动，通过电压表示数可反映物体M移动的距离。当物体M向右移动时，电流表示数、电压表示数的变化下列正确的是  (    )
A、A、V表示数均变大   B、A表示数变大、V表示数变小

C、A表示数不变、V表示数变小D、A表示数不变、V表示数变大
11. 李正同学在家想制作一个简易调光灯，把小灯泡与一个滑动变阻器串联接入6V电路中，无论怎样移动滑片P，小灯泡两端电压在3～6V之间变化，已知小灯泡发光时电阻为10Ω（不考虑温度对电阻的影响），则李正同学选择下面哪个规格的变阻器最适合  (    )
A、“10Ω 0.5A” B、“20Ω 0.5A”   C、“10Ω 1A”     D、“20Ω 1A”

12. 如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有  （    ）
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二、填空题（每空1分，16题2分，共28分）

13．电源工作时将_______能转化为______能，蓄电池充电时将______能转化为_______能。

14．家庭电路中，照明灯泡与控制它的开关之间的连接方式是______联，各家用电器一般是_______联。
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15．人体安全电压是          V，当通过人体的电流接近 30 mA时就会有生命危险。据此可以推断，人体是        （填：导体/绝缘体）
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16．如图所示，暗盒内有若干只规格相同的小彩灯并联后接到暗盒外的电源上，为了判断暗盒内小彩灯的数目，现提供一只与暗盒内规格相同的小彩灯、两只电流表和导线，请利用所提供的器材，在虚线框内画出你所设计的电路图．
17．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小明设计了如图电路．
⑴在连接电路时发现，还缺少一个元件，他应该在电路中再接入的元件是      ．

⑵为粗略判断a、b两点间导体电阻的大小，可观察      ．

⑶另有甲、乙两位同学分别对小明的电路作了如下的改进：甲把灯泡更换为电流表；乙在原电路中串联接入电流表．你认为      同学的改进更好一些，理由是            ．

[image: image18.wmf]18．某照明灯正常发光时的电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，则照明灯正常发光时的电流是    ______A．如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为    Ω的电阻．
19．如图所示，通过灯泡L1、L2中的电流分别为0.2A和0.3A，电源电压保持不变， L1的电阻为15Ω，则干路电流为   ___A，电源电压是    V, L2的电阻为        Ω．
20．如下作图是一个电表的表盘。也许你没有学过这种电表的用法，但根据所学的其他电表的读数方法，你也能知道，它的示数是        ，单位是                 。
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21．如上右图是自动测定油箱内油量的原理图．R2是规格为“20Ω 1A”的滑动变阻器。油量表是由量程为0～0.6A的电流表改装而成的，R1的阻值为10Ω，电源电压为3V。R1在电路中的作用是___________，当油面上升时，电流将_______________（选填：增大/减小/不变）；当R2的滑片处于最上端时，电路中的电流是___________A。

22．如图所示电路中，灯泡L的灯丝电阻和电源电压保持不变。闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P位于ab中点时，灯泡L恰好正常发光，此时将滑片P向b端移动，你将观察到：
(1)_________________；(2)____________________
23．某同学进行了如下实验：根据右图连接好实物，用电流表分别测出I、I1、I2的电流，改变电源电压，重复实验，记录数据如下表。
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（1）该实验探究的问题是：_________________________；

（2）该同学根据实验得出结论：并联电路中干路电流为支路电流的2倍。该实验有不完善之处，请你提出改进的建议：________________________________________。
三、计算与探究（6+6+6+6+7+7+10=48分）

24．（每题2分）（1）在公交车上，小丽发现在后门的两侧扶手上，各装有一个按钮（如图所示，相当于一个开关），想要下车的乘客只要按下任何个按钮，装在驾驶台上的电铃都会发声，提醒司机有乘客需要下车；请按要求连接电路。
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（2）如右图，L1、L2是两只灯泡，当开关S闭合时，两灯均正常发光，在“○”内填上电流表或电压表。
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（3）如下左图所示，根据下面实物图在右边画出相应的电路图
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25．（6分）如上右图是伏安法测电阻的电路图，电源电压为6V且保持不变，闭合开关S后，电压表示数为2V，电流表示数为0.2A，求：

（1）待测电阻Rx的阻值

（2）此时滑动变阻器连入电路中的电阻多大？
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26．（6分）如图所示的电路中，R2为60Ω，电流表示数为0.2A，电源电压为18V，求：

（1）电阻R1的阻值；（2）通过R2的电流；（3）电路的总电阻。
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27．（6分）在图示的电路中，闭合开关S， 灯 L 不亮，电压表有示数。已知电路中各处均接触良好，除灯 L 和电阻 R 外，其余元件均完好。

(1) 请判断该电路中存在的故障可能是______________或_________________(请将两种可能填写完整)。

(2) 为进一步确定故障，小明同学将一个电流表正确串联在图示的电路中，闭合开关S, 观察电流表的示数情况。若电流表有示数，说明故障是                 ； 若电流表无示数，说明故障是                  。

(3) 为进一步确定故障，在没有电流表的情况下，小华同学将图中的电压表正确并联在灯 L 两端，请判断他能否查找出电路的故障，并说明理由。

28．（7分）用定值电阻做实验，探究通过导体的电流与导体两端电压的关系．
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（1）如图甲所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整，使滑动变阻器接入电路的阻值最大．

（2）闭合开关，向左移动变阻器滑片，电流表示数应      (选填：变大/不变/变小) ．

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	A表示数I/A
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6

	V表示数U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	
	3.0


（3）调节滑动变阻器，把测量的数据填入表中，其中电流表示数为0.5A时电压表示数如图乙所示，其值为        V．

(4)通过本实验能够得到的结论是：_________

_________                        ________________。

29．（7分）如图所示，是王燕同学连接的测电阻Rx的电路。

（1）电路中有一根导线连接错了，请你在接错的导线上打一个叉，并画出正确的连线。

（2）在方框中根据改正后的电路画出电路图。
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（3）实验中测出了如下表所示的数据，其中第3次测量时电流表的表盘如图所示，请你读出电流值填在表格中。电阻测量值Rx＝        Ω。
	次数
	第1次
	第2次
	第3次

	电压（V）
	2．5
	3．0
	3．5

	电流（A）
	1．3
	1．5
	


30．小明、小亮和小敏共同设计了一种测定水平方向风力的装置.其原理如图（甲）所示：绝缘轻弹簧的左端固定在O点，右端与中心有孔、表面竖直的金属迎风板相连，一起套在左端也固定在O点的粗细均匀、电阻随长度均匀变化，且水平放置的金属杆上，迎风板与金属杆接触良好；电路中左端导线与金属杆的左端相连，右端导线连接在迎风板上并可随迎风板移动，R是定值电阻，a、b、c、d为四个接线柱.

(1)在他们的设计中，若要求在风力增大时，接入电路电表的示数也随之而增大，则（  ）
A.在a、b之间接电流表，在c、d之间连接导线    B.只在a、b之间接电流表

C.在c、d之间接电压表，在a、b之间连接导线    D.只在c、d之间接电压表
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(2)为了较准确的测出水平方向风力的大小，三位同学先对选定的轻弹簧和金属杆进行了两项测量.

①小明利用测量的数据作出了原长为40 cm的轻弹簧的长度l与所受压力F的关系图象如图（乙）.由图可知：该弹簧每缩短10 cm，弹簧受到的压力将增加          N.

②小亮和小敏设计了图（丙）所示的电路，用来测量长度为50cm的金属杆的电阻.他们备选的部分器材有：

A.电源（能够提供3V的稳定电压）    B.电流表A（量程0~0.6 A）

C.电压表V（量程0~3 V）            D.滑动变阻器R1，(阻值变化范围为0—5Ω)

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	A表示数I/A
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6

	V表示数U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0


E.滑动变阻器R2（阻值变化范围为0~10Ω）

选好器材后，小亮和小敏在实验中正确操作，他们记录的测量数据如下表.根据他们的测量数据可以知道：他们实验中选用的滑动变阻器是__       __（填器材的序号字母）；他们测出的金属杆的电阻是__    __Ω.

(3)三位同学最后根据(1)的要求，按图（甲）进行组装时，除用到上述选定的轻弹簧、金属杆和(2)中备选的电源、电表外，还选了阻值R=3Ω的定值电阻.如果无风时，O点到迎风板的距离以及轻弹簧的长度均等于弹簧的原长，则该装置能够测量的最大水平风力是___________N.
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