第一学期阶段性学习九年级物理C（3）      
班级           姓名           学号       成绩              
一、选择题（每题2分，共24分，每题只有一个选项符合题意）
 AUTONUM  .在日常生活中，人们常说“开灯”、“关灯”，其物理含义是 （   ）
A．开灯是指断开开关，关灯是指闭合开关   B．开灯和关灯都是指闭合开关
C．开灯是指闭合开关，关灯是指断开开关   D．开灯和关灯都是指断开开关
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 AUTONUM  .图中标出了制成铅笔的几种材料，通常条件下属于绝缘体的是（   ）
    A．木材、橡皮    B．石墨、金属

    C．木材、金属    D．石墨、橡皮
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 AUTONUM  .如图所示的电路中，电流表测量的是 （   ）
    A．通过灯L1的电流                       B．通过灯L2的电流

    C．通过灯L1和灯L2的电流之和             D．电源供给电路的总电流
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 AUTONUM  .我们做电学实验时应学会检查和排除电路故障。如图是一位同学研究串联电路电流、电压特点的电路图。当闭合开关时，L1亮，L2不亮，A和V均有示数，故障的原因可能是                                                                    （   ）
A．L1短路        B．L2短路       C．L1断路        D．L2断路
 AUTONUM  .如图所示，开关S闭合时，可能发生的现象是                              （   ）
A．L1不发光、L2发光         B．L1被烧坏 

C．L2被烧坏                  D．电池被烧坏

 AUTONUM  .关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是                            （   ）
    A．使用前都应检查指针是否指零

    B．若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

    C．两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

    D．接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出
 AUTONUM  ．把阻值分别为4
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的两只电阻串联在一个电压不变的电源上，电路中的电流为1.2A；如果将它们并联在同一电源上，则干路中的电流为                  （   ）
A．2A
B．3A
C．4A
D．5A
 AUTONUM  ．在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是               （   ）
A．改变电路中的电流     B．改变被测电阻两端的电压
C．改变被测电阻的阻值   D．保护电路
 AUTONUM  ．两个电阻R1、R2（R1>R2），下列情况中阻值最大的是                       （   ）
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 AUTONUM  ．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关Ｓ后，当滑动变阻器的滑片P向上移动时，下列判断正确的是                                   （   ）
A.三只电表的示数都变大；      
B.三只电表的示数都变小；

C.电表A1的示数变小，电表V、A2的示数都不变；
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D.电表A1、A2的示数都变小，电表V的示数不变。
 AUTONUM  ．如图所示的电路中，开关S闭合后，电压表V1、V2的读数分别为6V、4V。则电阻R1与R2的阻值之比是                （   ）
A．3:2             B．2:3 
C．2:1             D．1:2 
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 AUTONUM  ．如图所示电路，已知电流表的量程为0—0.6A，电压表的量程为0—3v，定值电阻
R１阻值为10Ω，滑动变阻器R２的最大阻值为50Ω，电源电压为6V。开关S闭合后，在滑动变阻器滑片滑动过程中，为保证电流表、电压表不被烧坏的情况下        （   ）
A.滑动变阻器滑片允许滑到最左端；

B.电压表最小示数是1V；

C.电路中允许通过的最大电流是0.6A；

D.滑动变阻器滑片移动过程中，电流表先达到最大量程。
二、填空题（每空1分，共24分）
 AUTONUM  .一节普通干电池的电压为______________V。电饭煲工作时，将_____________能转化为______________能。
 AUTONUM  ．甲、乙两个电阻之比为3∶5，若将他们串联在电路中，则甲、乙电阻两端电压之比为_______，电流之比为______；若将两个电阻并联在电路上，则通过甲、乙电阻的电流之比为_____电压之比为______
15.某电阻两端的电压为4V时，通过它的电流为0.2A，则该导体电阻的阻值为     Ω；当该导体两端的电压为6V时，通过它的电流为      A。
16．杨明是一个无线电爱好者，在一次修理收音机时，发现有一只阻值为30Ω的电阻需要更换，而现在只有10Ω、20Ω、40Ω、60Ω、120Ω几种规格的电阻（每种电阻都有若干个），请你再帮杨明想两种解决办法：
例如：将三个10Ω的电阻串联

方法一：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

方法二：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

17．如图所示的电路中，电源电压恒定，当滑动变阻器的滑动触头P向D端移动时，电流表的示数__________，电压表的示数____________（填“变大”、“变小”或“不变”）.
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18．在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当电键S由断开到闭合时，电流表的示数将____________，电压表的示数将___________。(均选填“变大”、“不变”或“变小”)[image: image19.png]



19．如图是R1和R2两个电阻中的电流随它们两端电压变化的I-U图象。从图象可知，电阻R1          R2（选填“＜”、“＞”或“＝”）。
[image: image20.png]


20．如图所示，R2＝10Ω，开关S断开时电流表的示数为0.3A，开关S闭合时，电流表的示数为0.5A。则电源电压为      V；R1的阻值为        Ω。
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21．电阻是导体本身的一种            ，电阻的大小与导体的材料、长度和        有关。某电灯未接入电路时电阻约为100Ω，正常工作时电阻约为1200Ω，说明导体的电阻与             有关。
22. 小刚测量一小灯泡，通过它的电流与电压的关系如图所示。则将它接在三节蓄电池两端时，通过的电流为        ，其电阻为             ，若只接两节蓄电池，其电阻为            。
三、作图题（2分+4分共6分）
23．如图所示的电路中，有一根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：当电键K闭合时两灯都发光，且电流表的示数不变。

24．①在左方框内画出电动机与灯泡串联的工作电路（用一只开关S控制它们）。
②在上步的图中加装一只开关S1（不改变原图），可以实现：只闭合S，电动机转动、灯泡发光；两只开关S1、S都闭合，灯亮、电动机不转。将图画在右方框内。

四、实验与探究（27分）
25．（6分）在探究导体电阻大小与哪些因素有关的实验中，采用了“控制变量”的方法。下表是某实验小组在实验中所用导体的相关物理量的记录：

（1）要探究导体电阻大小与长度是否有关，应选用              两根导体；

（2）要探究导体电阻大小与横截面积是否有关，应选用          两根导体。
（3）实验过程中无法直接看出电阻的大小变化，试提出你的方法：                 。
26．（7分）孙楠同学用如图所示的电路研究导体中的电流跟导体电阻的关系，他先后将5Ω、15Ω和25Ω的定值电阻接入电路A、B两点间，闭合开关S，读出电流表示数（如下表）。由实验数据可以看出电流I与电阻R并不成反比。（电源保持6V不变）
	电阻R/Ω
	5
	15
	25

	电流I/A
	0.6
	0.3
	0.2


（1）在这个实验中电流跟电阻        （填“成”或“不成”）反比，形成此现象的原因是                             。
（2）该实验中选错的器材是             ，应换用的器材是              。为保证实验正确进行，还需的仪器是                     。
（3）李浩同学在用同样的器材做该实验时，得到第一组数据是“5Ω-0.6A”，则要保证三个电阻都能做此实验，变阻器的阻值至少为              。
27．（10分）做测定电阻阻值的实验：
（1）小明根据图（a）所示的电路图，将图（b）中的实验器材连接成实验电路. 连接电路时，小明应保持开关         。在闭合开关前滑动变阻器的滑片应处在最         端（填“左”或“右”）。同小组的小亮在检查时认为，从实验目的来看，实验电路上有一根导线连接错了，建议小明改接。①请你在接错的那根线上打“×”；②另画一根导线，使电路连接正确。

（2）小明将电路改接正确后，合上开关，调节变阻器的滑片到某位置时，电压表和电流表的指示如图（c）所示，则电压表的读数是      V，电流表的读数是        A，被测电阻Rx的阻值是      Ω.
（3）小明和小亮为他俩在全班首先获得测量结果而高兴，准备整理实验器材结束实验. 你认为他们的实验真的结束了吗？你会给他们提出什么建议呢？写出你的建议：______________                                  ______________________；

（4）另一组做实验时发现怎么移动变阻器，电流表都不动，但电压表却有稳定的示数：则电路中的故障是：___________________________________________.

28．（4分）物理课上老师做了水果电池的实验，并对水果电池产生的电压及电流的有关实验数据做了记录，如表所示．
	电池种类
	电压/V
	电流/μA

	番茄
	0.2
	100

	梨
	0.12
	50

	桔子
	0.1
	40



课后，小明将一块铜片和一块铁片插入番茄中，做了一个“番茄电池”，他想知道“番茄电池”的正、负极分别是哪端．现有的器材是：实验室用的双量程电流表及电压表各一个，导线若干．小明面临的问题是，用哪个电表较好？你认为比较合理的是选用_____________________；如果选用另一电表，会遇到的问题可能是__________________ ．
五、计算与应用（19分）
29．（6分）某电铃的电阻为10Ω，正常工作时的电压为6V，现只有一个电压为9V的电源，为使电铃正常工作，需要接入一定值电阻。求：

（1）画出电路图；（2）计算需要接入电路的电阻的阻值。

30．（6分）如图，R 1 =4欧，R 2 =6欧，求：
（1）当开关S 1、S 2都断开时，电流表读数是0.6安，则电源电压是多大？
（2）当开关S 1、S 2都闭合时，电流表读数是2安，则R 3的阻值是多大？
31．（7分）如图(a)所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置。其中R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端；油量表是由电流表改装而成的，从指针所指的刻度可知油箱内油面的高度；R′为校准电阻。已知电源电压为6V，油箱空和油满时金属滑片恰在滑动变阻器的两端点A、B处。

	指针位置
	电压表

示数/V

	油量空
	1

	油量满
	6






为了对该装置进行进一步的研究，小蒋同学将该油量表从原电路中拆下，并将之接入如图(b)所示的另一电路，在该电路中定值电阻R1=10Ω。调节R2使油量表的指针分别指在油量空、油量满这二个位置，分别测得电压表的示数如表所示。
（1）根据小蒋的研究，请分别求出油量表指示油量为空、油量为满时的电流值。
（2）将上步的计算结果导入原装置中进行计算，求出R′的阻值和R的阻值范围。
（3）若将电流表改换为电压表，用电压表的指针指示的刻度显示油箱内油面的高度，要求油面上升时电压表的读数增大，请将电压表画在图中，并标明电压表的正负极接线柱。
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