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黄冈市英才学校二○一四年秋季期中考试九年级

物  理  试  题
命题人：陈火林    审稿人：郭  勇

满分：75分    时间：60分钟

亲爱的同学：沉着应试，认真书写，祝你取得满意成绩！
一 、选择题（每小题只有一个选项符合题意，每题3分，共27分）

1、下列单位中是电阻的单位是（     ）

A.安培  B.伏特  C.欧姆  D.焦耳

2、一根导[image: image38.jpg]


体的阻值是R，现将这根导体拉长为原来的3倍后阻值为（     ）

[image: image22.jpg]


A.R  B.3R   C.6R  D.9R

3、右边电路图中，电压表测量的是（     ）

A.电阻R两端的电压   B.灯泡L两端的电压

C.电源两端的电压     D.开关两端的电压

4、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关，将滑动变阻器的滑片向右移动.电表的变化情况是         （     ）

A．电压表和电流表示数都变小           B．电压表和电流表示数都变大

[image: image23.jpg]


C．电压表示数变大，电流表示数变小      D．电压表示数变小，电流表示数变大

5、小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按下图连接好了电路，闭合开关S后，观察实验，两灯均不发光。为检测出电路故障，他做了以下操作：将电压表接到b、c两点，观察电压表、电流表均无示数。将电压表接到a、b两点，观察电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零，则电路故障可能是（     ）

A[image: image2.png]ok A SR (ZXXK.COM)




．灯L2断路　　B．灯L2短路　

C．电流表烧坏了D．灯L1断路
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6、由欧姆定律I=
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变形可得R=
[image: image4.wmf]I
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．下列说法正确的是（　 　）
A．导体电阻跟它两端的电压成正比

B．导体电阻跟通过它的电流成反比

C．导体电压跟通过它的电流成正比

D．导体电阻跟通过的电流和它两端电压无关
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7、两定值电阻甲、乙的电流与电压关系图像如图所示，现在将甲和乙并联后接在电压为3V的电源两端．下列分析正确的是 （     ）

A．甲的电阻是乙的电阻的两倍     B．甲的电压是乙的电压的两倍

C．流过甲的电流是流过乙的两倍   D．流过乙的电流是流过甲的两倍

[image: image26.png]


8、如图所示的电路中，电源电压保持不变，R1=2R2，闭合S、S1，断开S2时，电压表示数为5V，闭合S、S2，断开S1时，电压表示数为7V，则R ：R2为（　　）网
A.3：2     B.5：7     C. 2：3     D.7：5

9、小梦为济宁市2014年5月份的体育测试设计了一个电子身高测量仪．如图的四个电路中，R0是定值电阻，R是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移．能够实现身高越高，电压表或电流表示数越大的电路是（  [image: image5.png]ok A SR (ZXXK.COM)




   ）
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二 、填空作图题（每空1分,16、17题各2分，共18分）
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10、标有“3V 0.3A”的灯泡接入电压为9V的电源上，为使灯泡正常发光，则需与灯泡  [image: image11.png]ok A SR (ZXXK.COM)




      联一个阻值为            欧的电阻。

[image: image28.png]R=60



11、如图甲所示的电路中，R是一个定值电阻，Rt是一个半导体材料制成的热敏电阻，其阻值随温度变化的曲线如图乙所示，当开关闭合且电阻Rt所处的环境温度升高时，电流表示数      ，电压表示数        ．（以上两空选填“增大”、“减小”或“不变”）。
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12、如图电路，开关S闭合时，电压表V和V1的示数如图甲、乙所示，则电阻R两端的电压是　　V，电路中电流为　　A．【来

13、如图为旋转式变阻器的结构图，a、b、c为变阻器的三个接线柱，d为旋钮触片。将该变阻器接入电路中调节灯泡的亮度，当顺时针旋转旋钮触片时，灯光变亮，则应连接接线柱_______(选填“a、b” 、“b、c” 或“a、c” )和灯泡_________联后接入电路中。
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14、如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变．闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，则电[image: image12.png]ok A SR (ZXXK.COM)




源电压[image: image13.png]ok A SR (ZXXK.COM)




为      V，R1的阻值为             Ω．

15、用图甲电路测量额定电压为2.5V灯泡正常发光时的电阻，电压表应该接入    （填“1”或“2”）．当闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P使电压表示数为2.5V时，电流表的示数如图乙，则灯泡的额定电流是       A，灯泡正常发光时的电阻是               Ω．
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16、根据图1所示的实物连接图，在图2的框中画出电路图．
17、黑箱中有两个阻值均为R的电阻，现测得AB间的电阻为R，BC间为2R；若用导线连接CD，测得AB间的电阻为 EQ \F(1,2) R，请在黑箱中画出两电阻的连接图。
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三 、实验题（18题5分，19题4分，20题7分，共16分）
18、某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的金属丝拉直连接在[image: image14.png]ok A SR (ZXXK.COM)




A、B接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P。实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组(电压3V)、滑动变阻器(20Ω 2A)、刻度尺、开关和导线若干。[image: image15.png]ok A SR (ZXXK.COM)





(1)为了测量AP段的电阻R，他们连接了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，把图中还没有连接的一根导线接上，使电路完整。

[image: image36.png]



	L／cm
	15
	30
	45
	60
	75

	R／Ω
	2.5
	5
	7.5
	10
	12.5


[来源:学,科,网]
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   (2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最______(选填“左”或“右”)端。

   (3)某次实验中测得电压表的读数为2.0V，电流表指针偏转如图乙所示，此时金属丝的电阻R=_____Ω。

(4)实验中移动金属夹P，分别测得AP段的长度上和对应的电阻值R，数据如上表：分析表中数据，可知R与L的关系是___________________________________________。

    (5)王小强同学认为，由于电源电压没有超过电压表所选量程，因此在闭合开关前，可以将变阻器的滑片置于任意位置。你认为他的想法是否正确，说明理由_______________________________________。

19、图甲为小红同学设计的“探究电流与电阻关系”的实物电路图。
[image: image37.png]


(1)连接电路时开关应处于
         状态（选填“断开”或“闭合”）。
(2)开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应移至
     （选填“A”或“B”）端。
(3)当小红同学闭合开关后，发现电流表无示数，电压表有示数且大小接近电源电压，则电路中出现的故障可能是定值电阻发生了
       （选填“短路”或“断路”）。
(4）排除故障后，移动滑动变阻器滑片P，当电压表示数为2V时，记下电流表示数。当将原来5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，电压表示数如图乙所示。要使电压表示数保持2V不变，应将滑动变阻器的滑片P向
       （选填“A”或“B”）端移动。

20、用如图甲的电路测定量定值电阻R的阻值．
（1）测量电阻的实验原理是　　            ．

（2）按图甲电路，将图[image: image17.png]ok A SR (ZXXK.COM)




乙中的滑动变阻器正确连入电路．


（3）连接电路时，开关必须      ，正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的阻值应处于　           [image: image18.png]ok A SR (ZXXK.COM)




     值．

（4）闭合开关．将图乙中的滑动变阻器的滑片P向左移动时，电流表的示数会　   ，当滑片P滑到某一位置时，电流表的示数为0.5A，电压表的示数如图丙．由此可知被测电阻的阻值R=  　Ω．【出[来源:学.科.网Z.X.X.K]
（5）该同学完成一次试验后，为确保测量结果的准确性，接下来的操作是　　    ．

A．换用阻值不同的电阻再进行几次测量    B．调节滑动变阻器的滑片P到不同位置再进行． 

四、创新应用题（  21题6分，22题8分，共14分  ）

21、如图，电源电压为6V保持不变．R1的阻值是10Ω．通过R2中的电流为0.2A，求：21*cnjy*com
（1）R2的阻值是多少？

（2）电流表的示数为多少？

22、图甲是一个电子拉力计原理图。硬质弹簧右端和金属滑片P固定在一起(P与R1间的摩擦不计)。电压表量程为0～3V[image: image19.png]ok A SR (ZXXK.COM)




，a、b是一根长为6cm的均匀电阻丝，阻值R1=30Ω，电源电压U=6V 。21·世纪*教育网
（1）要保证[image: image20.png]ok A SR (ZXXK.COM)




电压表能正常工作，电路中RO至少应为           。（2分）

（2）当拉环不受拉力时，滑片P处于a端，闭合开关后电[image: image21.png]ok A SR (ZXXK.COM)




压表的示数是多少？（2分）

（3）已知该弹簧伸长的长度ΔL与所受拉力F间的关系如图乙所示，若R0 =45Ω，通过计算说明, 开关S闭合后，当电压表指针指在0.8V处，作用在拉环上水平向右的拉力为多大?   此拉力器的量程为多少？（4分）
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