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丹徒区西片三校2011~2012学年第一学期第二次调研测试

九年级物理试卷
一、选择题（每小题2分，共24分）
1．下四幅图中，动能与势能没有发生相互转化的是（    ）        
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A．匀速行驶的汽车  B．上升的滚摆   C．从高处滚下的小球   D．向近地点运动的卫星
2．下列实验中，采用多次测量，其目的相同的是哪几组（    ）
  　 ①研究串联电路的电流特点     ②伏安法测定值电阻的阻值

③研究杠杆平衡条件           ④探究使用定滑轮的特点

   　A、①②     B、②④     C、③④     D、①③④
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3、如图所示，杠杆在水平位置处于平衡状态,杠杆上每格均匀等距，每个都相同。下列四项操作中，会使杠杆右端下倾的是（    ）
①将杠杆两侧的钩码同时各向外移动一小格
②将杠杆两侧的钩码同时各向内移动一小格
③在杠杆的两侧同时各减掉一个钩码
④在杠杆的两侧钩码下同时各加挂一个相同的钩码
A.②③        B.②④         C.①③         D.①④
4、下列现象中，通过热传递改变物体内能的是（    ）

A、两手相互摩擦，手发热   　B、用火炉烧水，水的温度升高 　
C、用锯锯木头，锯条发热   　D、用砂轮磨菜刀，菜刀的温度升高 

5．LED灯是一种新型的高效节能光源，它的核心元件是发光二极管。二极管由下列哪种材料制成（    ）
    A.陶瓷材料      B.金属材料      C.半导体材料       D.超导材料
6．下图中甲、乙是用伏安法分别测定两个不同电阻R甲、R乙所得出的电流与电压的关系图线，由此可以判断两电阻的大小关系是（    ）
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  A．R甲>R乙      

B．R甲<R乙

C．R甲=R乙 

D．条件不足，无法比较
7．如图2所示，电源电压不变，滑动变阻器的滑片
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 端滑到
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端的过程中（    ）
A．电流表、电压表示数都减小            B．电流表、电压表示数都增大

C．电流表示数增大、电压表示数减小      D．电流表示数减小、电压表示数增大
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8．如图3所示电源电压保持不变，R1=7Ω，R2=8Ω，S闭合，电压表的示数为4V，则电源电压为 （    ）

A．2.5V     B．7.5V     C．14V      D．3.5V
9．如图4所示，R1:R2=2:3，当开关S闭合后，A1、A2两电流表的示数之比为（    ）
A．2:3      B．3:2      C．2:5      D．3:5

10．现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图5所示的四种电路，其中不可行的是（    ）
[image: image8.png]



11．在“探究影响导体电阻大小的因素”的活动中，小明发现实验器材中金属丝只有一根，其它器材足够，如果要他完成下面的一些实验探究活动，其中他不可能完成的是（    ）
A．探究导体电阻与长度的关系　　　B．探究导体电阻与横截面积的关系

C．探究导体电阻与材料的关系　　　D．探究导体电阻与温度的关系
[image: image9.png]


12．在如图所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S，电路正常工作一段时间后，发现其中一个电压表示数突然变大，则（    ）
  A．灯L的灯丝可能已烧断

B．灯L亮度可能不变

C．电阻R可能断路

D．电阻R可能短路
二、填空题（每空1分，共20分）

13．一个滑动变阻器上标有“20Ω 1.5A”的字样，它表示这个变阻器的_________是20Ω，允许通过的____________是1.5A。滑动变阻器应_______联在需要调节电流大小的电路中，连入电路的滑动变阻器在电路闭合前，应将滑片P放在____________________的位置上。

14．甲、乙、丙三根用相同材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值最大的是_______，最小的是_________。

15．一个导体两端加4V的电压时，通过它的电流为0.5A，则它的电阻值是_________Ω,若通过它的电流变为1A，则它的电阻为________Ω，若导体两端的电压变为零，则它的电阻变为___________Ω。

16．将电阻R1与R2并联后接在电源两端时，通过它们的电流之比为3：2，则它们的电阻之比为__________。若把它们串联起来接在电源两端，那么通过它们的电流之比为__________。

17．阻值分别为5Ω和10Ω的两个定值电阻串联后的总电阻是________Ω，若通过5Ω电阻的电流为0.4A，则10Ω电阻两端的电压是__________V。

18．图6所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω。闭合开关S，电流表A1的示数为2A，电流表A2的示数为0.8A，则电阻R2的阻值为________Ω。

[image: image10.bmp]
19．如图7所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A。则两个电阻的连接方式是________。若要增大电流表的读数，可以采取的措施有__________________。
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20．在如图8所示的电路中，电阻R1=8Ω，R2=10Ω，电源电压及定值电阻R的阻值未知．当开关S接位置1时，电流表示数为0.2A．当开关S接位置2时，电流表示数的可能值在______A到_______A之间．
21、如图所示，在电路中，若甲、乙两处分别装入电表，当开关闭合后，灯L1、L2均能正常发光，则甲处电表是_________表，乙处电表是_______表。
三、实验题（22分）
22．在学校传达室安装一个电铃、一个电灯和一个电池组，并在前后门各装一个开关。要求：前门来人按下开关电铃响，后门来人按下开关电灯亮。请设计一个电路，并按设计连接图中对应的实物图。
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（第22题）                         （第23题）

23．瑞瑞同学在探究串联电路电压规律的实验中，提出了猜想：串联电路中各用电器两端的电压相等，总电压等于各部分电压之和。瑞瑞同学准备了两只相同的灯泡L1、L2和其他实验器材。

【进行实验】

	AB间电压
	BC间电压
	AC间电压

	1.4V
	1.4V
	2.8V


⑴按如图所示的电路图连接电路；

⑵闭合开关，用电压表分别测出AB、BC、AC间的电压，并记录在表格中。

【分析与论证】

⑴在物理学中，串联电路电压的规律是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

⑵分析瑞瑞的实验数据得出的结论与他的猜想＿＿＿＿＿＿＿ （“相符”或“不相符”）

【评估】

这个实验的不足之处是：⑴＿＿＿＿＿＿＿＿ ；⑵＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
24．某同学在温度一定的条件下，做“探究影响导体电阻大小的因素”的活动，下表给出了实验中所用到的导体情况。

	导线代号
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	长度/m
	1.0
	0.5
	1.5
	1.0
	1.5
	1.5

	横戴面积/mm2
	1.2
	0.8
	1.0
	0.6
	0.8
	1.0

	材料
	锰铜
	钨
	镍铬
	锰铜
	钨
	锰铜


(1)选择B、E导体进行对比，是为了探究导体电阻大小与___________的关系；

  (2)为了探究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是D和______(选填导体的代号)。
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25．在“研究电流跟电压、电阻的关系”时，同学们设计如图10电路图，其中R为定值电阻，R’为滑动变阻器，实验后，数据记录在表一和表二中。

表一

	R=5Ω
	电压/V
	1.0
	2.0
	3.0

	
	电流/A
	0.2
	0.4
	0.6


表二

	U=3 V
	电阻/Ω
	5
	10
	15

	
	电流/A
	0.6
	0.3
	0.2


（1）根据表中实验数据，可得出如下结论：

由表一可得：___________________________________________。

由表二可得：___________________________________________。

（2）在研究电流与电阻关系时，先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表的示数为3V，再换用10欧的定值电阻时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将_________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此进就向_________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为3V。
26．在“测量未知电阻R的阻值"实验中：
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(1)请你用笔画线代替导线把图11中的器材连接成实验电路，并在右边虚线框内画出相应的电路图。要求：电流表用量程为0～0.6A，电压表用量程为0～3V，滑动变阻器滑片P向左移动时电流表示数增大。

(2)在连接电路时，开关应________，滑动变阻器的金属滑片P放在_______(选填“左”或“右”)端。

(3)请把第二次测量时，图12所示的电压表和电流表示数填入表2中相应的空格。
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表2
	次数
	1
	2
	3

	电压／V
	1.1
	
	2.3

	电流／A
	0.22
	
	0.46


（4）处理表2中所记录的各次实验数据，得出待测电阻R的阻值为_________Ω。

（5）实验中使用滑动变阻器的作用是_______________________________________________。

27．为了研究由特殊材料制成的某导体元件L的电学特性，小明和小华通过实验，测得通过元件的电流I与加之它两端电压U的实验数据如下表现所示：

	U/V
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	I/（×10-3A）
	0
	20
	80
	180
	320
	500


观察表中的实验数据，小明、小华对I与U间的关系提出以下猜想：

猜想甲：通过导体元件L的电流可能与加在它两端的电压成正比；

猜想乙：通过导体元件L的电流可能与加在它两端电压的平方成正比；

猜想丙：加在导体元件L两端的电压可能与通过它的电流的平方成正比。

经分析与论证，你认为，表中的实验数据支持上述哪种猜想？

答：_________________________________

通过导体元件L的电流I与加在它两端电压U之间的关系式应是：

I=___________________________________
四、计算题（34分）
28．(6分)(要写出必要的公式和过程)王小聪同学的家住于新农村建设示范村里，他父亲年前拉回了一套液化石油气灶具．液化石油气热值为3．5×107J／kg，燃烧放出的热量只有60％被水吸收．将质量为5kg，初温为20℃的水加热到100℃，则：水吸收多少的热量，需要燃烧多少克液化石油气．

29．(6分)某电铃的电阻为12Ω，额定电压为6V，现只有一个电压为18V的电源，为使电铃正常工作，需要接入一定阻值的电阻。

(1)画出电路图。

(2)计算需接入电路的电阻的阻值。
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30．(6分)甲、乙两个导体并联在电路中，如图13所示。若甲导体的电阻为12Ω，电源的电压是6V，且电路中的总电流为0.9A。求：

(1)通过导体乙的电流；

(2)导体乙的电阻。
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31．(8分)如图14所示，电源电压为6V，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R的阻值变化范围为0～20Ω，求当滑片P从最左端移到最右端时电流表和电压表的示数变化范围各是多少？

32．如图示为汽车油量显示装置示意图，它能自动测定油箱内油面的高度．R是滑动变阻器，油量表相当于电流表，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油量的多少．（8分）
（1）装置中运用了哪些物理知识?至少说出两种．
（2）已知电池电压为12 V，R’为1.2×103Ω，R的最大阻值为1.8×103Ω，则电路中电流变化的范围是多少?
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（3）小明家的汽车某次加满油后，开车过程中发现油量表指针始终指向零刻度，经判断装置的机械部分完好，试分析电路故障原因．
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…………………密……………封……………线……………内……………不……………准……………答……………题……………………
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