欧姆定律单元测试
一、填空题（每空1分，共30分）
	连接方式
	串联
	并联

	电路图
	[image: image28.png]
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	电流特点
	
	

	电压特点
	
	

	总电阻
	
	

	分流分压
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1．滑动变阻器的制作原理是通过改变连入电路中的           

来改变          的．为了使滑动变阻器对电路起到保护作用，一般将它

       联在电路中，并且通常在使用前将滑片调到         的位置上．
2．使用电压表时，如果被测电压超过了电压表的最大测量值，不仅测不出

电压值，甚至会         电压表．在不能预先估计被测电压的情况下，可以用

           法来判断被测电压是否超过量程．

3．如图4，R1=15Ω、R2= 10Ω。当R1增大到20Ω时，电压表示数将_______，若
将R1除去，电压表示数将_________，电流表示数__________。（填增大、不变、减小）

4．甲乙两个电阻的阻值分别为4Ω和8Ω，若将它们串联后接在12V的电源两端（电源电压保持不变），则通过甲电阻的电流是＿＿＿A，乙电阻两端的电压是  　  V.
5． 下表列出了一些材料制成的长1m、横截面积为1mm2的导线在
20℃时的电阻值．
	导线
	银
	铜
	铝
	钨
	铁
	锰铜合金
	镍铬合金

	电阻R/Ω
	0．016
	0．017
	0．027
	0．052
	0．096
	0．44
	1．1


     根据表中数据回答：假如让你架设一条输电线路，在铝线和铁线之间，你应选用   　　　      ；假如要选用一根金属丝来做滑动变阻器的电阻丝，在镍铬合金和锰铜丝之间，你应选用         　  ．

6．两个定值电阻上分别标有“20Ω，1A”和“20Ω，0．5A”字样，将两定值电阻串联起来接在某一电路中，则该电路两端所加的最大电压为             ；若将两定值电阻并联起来接在某一电路中，则该电路两端所加的最大电压为             ．

7．有两个电阻之比R1：R2=2：5，把它们串联在电路中，通过它们的电流强度之比I1：I2=        ，加在它们的两端电压之比U1：U2=        ；如果把它们并联在电路中，通过它们的电流之比I1：I2=        ，加在它们两端的电压之比是U1：U2=        ．
    8．某用电器的电阻是120Ω，要使电路中的总电流的1/5通过这个用电器，就跟这个用电器并联一个       Ω的电阻；若要使用电器两端的电压是总电压的1/5，则应跟这个用电器串联一个         Ω的电阻．
9．触电时有电流通过人体，通过人体电流的大小取决于            和         ，经验证明：只有            的电压才是安全的．

  二．选择题（每小题2分，共36分）
1．关于电流表和电压表能否直接连到电源两极上的下列说法中，正确的是（     ）
   A．电流表可以，电压表不可以           B．两种电表都可以

C．电流表不可以，电压表可以           D．两种电表都不可以
2．学生实验用的电压表，当使用“+”和“15”两个接线柱时，电压表的量程和最小刻度值分别是                                                      （      ）
   A．15V，0.5V     B．15V，1V      C．3V，0.1V     D．3V，0.05V

[image: image31.png]


3．如图6-54所示，将电压表先后并接在AB处、BC处、AC处，当开关S闭合后，电压表读数最大时，是接在                           （     ）
A．AC处     B．AB处     C．BC处     D．三处一样大
4．一部录音机要求电源电压是9伏，若用干电池作电源，则需要将（     ）     
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A．6节干电池并联                B．6节干电池串联
C．3节干电池并联                D．3节干电池串联
5．在如图6-55所示的电路中，电池的电压为12V，滑动变阻器R 的最大阻值是50Ω，电阻R1的阻值为10Ω．当变阻器的p端从a端滑向b端时，电流表的变化范围是（     ）      

[image: image33.png]


 A．0.24A～0.2A                  B．0.2A～0.24A    

C．0.2A～1.2A                   D．1.2A～0.2A  

6．下面说法正确的是                                 （     ）
A．电路断开后，电路中的电流为零，因此电源电压也为零
B．电路两端只要有电压，电路中就一定有电流
C．电压表有一定的量程，使用时选择的量程越大越好
D．在并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等
7．白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来继续使用，这时灯丝的  （     ）
    A．电阻变大，电流减小                  B．电阻变小，电流增大

C．电阻和电流都增大                    D．电阻和电流都减小 

8．发生电火灾后，产生应该做的是                               （      ） 


A．用水灭火   B.用灭火器灭火 C．用砂子灭火    D.切断电源并拔打119火警电话
[image: image34.png]


 9．如图6-56所示电路中电源电压不变，当S闭合，且滑片P 向左滑动时，各电表示数的变化情况是：                      （   ） 

A．A1表读数不变、A2表读数变小、V表读数变小

B．A1表读数变大、A2表读数变大、V表读数不变

C．A1表读数变小、A2表读数变大、V表读数变大

D．A1表读数不变、A2表读数变大、V表读数不变                        

10．教室里装有多盏电灯，每多开一盏灯，则教室内电路的（    ）

A．总电阻增大                  B．总电压增大                            图
C．总电流增大                  D．总电压、总电流都不变

11．张弛同学在做“用变阻器改变灯的亮度”的实验时，她将一只小灯泡与滑动变阻器及开关串联后接在电源上，但闭合开关后无论怎样移动滑动变阻器的滑片，灯都不亮，为了检查电路故障，她另取一只电压表将表分别与小灯泡、开关并联时，表的指针均不动；将表与滑动变阻器并联时，表的指针明显偏转．则电路故障可能是（    ）

A．电源没电了     B．小灯泡处开路  C．滑动变阻器处开路       D．开关处开路

12、在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是     (      )

A．改变电路中的电流       B．改变被测电阻两端的电压

C．改变被测电阻的阻值     D．保护电路
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13．小宁的探究小组在练习使用电压表时，军军把电压表接成了如图2-2所示的电路．当闭合开关时所发生的现象是：                                （      ）

Ａ．灯泡亮、电压表有示数　　Ｂ．灯泡亮、电压表无示数

Ｃ．灯泡不亮、电压表有示数　Ｄ．灯泡不亮、电压表无示数

14．两只电阻组成串联电路，R1与R2两端电压之比是4:1，若将这两只电阻并联，其电流之比：                                                     （      ）

A． 4:1    B．3:1    C．1:3     D．1:4
15．一段导体两端的电压为4V时，导体中的电流为1A，如果将两端的电压减少到2V时，导体中的电流变为                                        （       ）
A．0.25A　B．0.5A　　C．2A　　D．3A

16、如图15－2所示，已知电阻R1=3Ω、R2=6Ω，电流表A的示数是0.6A，则电流表A1的示数                                         （     ） 

A．0.6A        　B．0.4A       [image: image36.png]


C．0.2A        　D．0.1A 
[image: image37.png]


17．如图15－12所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、

横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体

两端的电压及通过它们的电流的大小，有                     （    ）
A．
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18．如图15－15所示的电路中，闭合S, 当开关 S1从断开到闭合的过程中，下列说法中正确的是                                             （      ）

A．S1 闭合后电流表 A1、A2示数相等
B．S1 闭合后电流表 A1的示数比 A2大
C．S1 闭合后电流表 A1、A2示数大小无法判断

D．S1 闭合后电流表 A1的示数比A2小

三、实验题

1．在“用电压表和电流表测电阻的实验”中，
⑴实验的原理是：                （2）、这叫        法测电阻。
（3）图15－18是某次用电压表和电流表测量小灯泡电阻的实物图，请用笔画线代替导线，按照实验的要求完成电路的连接．（要求：滑动变阻器的滑片向右移时电流表示数变大）


	次数
	灯泡两端电压U/V
	通过灯丝电流I/A
	灯丝的电阻R/Ω
	
[image: image9.wmf]?

=
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	1
	2.2
	0.26
	
	

	2
	2.5
	0.28
	
	

	3
	3.0
	0.30
	
	


（4）右表是实验中纪录的数据。若不考虑温度对灯丝电阻的影响，灯丝的电阻应该为多少？写在右边的表格中。
2．用如图15－27甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱（符号为
[image: image10.wmf] ），S为单刀双掷开关，R0为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有： 

A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I
B．读出电阻箱的示数R
C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I
D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大

（1）上述步骤的合理顺序是          （只需填写序号）．

（2）步骤A中电阻箱调节好后示数如图17—27乙所示，则它的示数为         Ω．若已知R0的阻值为10Ω，则待测电阻的阻值为＿＿＿＿Ω．

（3）本实验采用的物理思想方法可称为＿＿＿＿＿（选填“控制变量法”或“等效替代法”）．
四、计算题（14分）
  1．（6分）把R1和R2串联后接在电压是5 V的电源上，通过R1的电流强度是0．2 A，R2两端的电压是4 V，，求R1和R2 各等于多少？
2．（8分）图6-62中灯泡L1的电阻是6 Ω,L2的电阻是4 Ω,S1闭合、S2断开时,电流表的读数是I1=0.8A；S1断开、S2闭合时,电流表的读数为I2=0.5A．求灯泡L3 的阻值和电源电压．


五、创新题（附加题  10 分）

在电工学中常用物理量“电导”(符号为G)来表示导体的导电能力．导电能力强，则电导G的值大；导电能力弱，则电导G的值小．对于同一导体，其电导G和电阻R的关系为G=
[image: image11.wmf]R

1

．现有甲、乙两个导体，已知导体甲的电导为G1，导体乙的电导为G2，则导体甲和导体乙串联时的总电导G总=_____________．
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1、电阻丝长度  电阻   串     阻值最大
2、烧坏    试触

3、不变    不变    减小

4、1    8

5、铝线    镍铬合金丝

6、20v   10v

7、1：1     2：5    5：2    1：1

8、30
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9、人体的电阻    加在人体两端的电压      不高于36v

二、选择题

       CAABD  DBDDC   CCCDB  BCB

三、实验题

1、
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2、图略     
	次数
	灯泡两端电压U/V
	通过灯丝电流I/A
	灯丝的电阻R/Ω
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	2.5
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	3
	3.0
	0.30
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  （3）等效替代法
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