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11．在通常情况下，均属于导体的是
　　A、人体、海水、干木柴




B、橡胶、铁钉、陶瓷
　　C、硬币、石墨、铜块                   
D、水银、塑料、盐酸
12．关于温度、热量和内能，[image: image37.png]


以下说法正确的是
　　A、温度相同的物体内能一定相等　
　　B、对物体加热，物体的[image: image2.png]2R (ZXXK.COMRBL T




温度一定升高
　　C、物体的温度越高，所含的热量越多
　　D、热量总是从温度高的物体向温度低的物体传递　　
13．质量为3kg的酒精，用去1/3后，剩下的酒精
　　A、[image: image3.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




比热变为原来的2/3，热值不变


B、比热不变，热值变为原来的2/3

　　C、比热和热值变为原来的2/3      

D、比热和热值都不变
14．如图所示的电路中，闭合开关时，下[image: image4.png]2R (ZXXK.COMRBL T




列说法正确的是
　　A、两灯泡串联






B、电流表测的是总电流　　　
C、电流表测得是L1电流　　　　　 

D、开关只能控制L2
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     （14题）                 （16[image: image5.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




题）                （17题）
15．将一段导体接在电路中，如果将加在它两端的电压增大一倍，关于导体的电阻和通过它的电流，下列说法中正确的是

　　A、电阻和电流都保持不变




B、电阻不变，电流增大一倍

　　C、电流不变，电阻增大一倍          

D、电阻和电流都增大一倍
16．如图所示电路中，甲、乙两处分别接入电流表或电压表。当S闭合后，为使两灯均能发光，则

　　A、甲接电流表，乙接电压表



B、甲、乙均接电流表

　　C、甲、乙均接电压表    




D、甲接电压表，乙接电流表新_课_标第_一_网
17．小明“测量小灯泡的电功率”，根据如图所示的电路连好电路后，闭合开关S，发现灯泡不发光，电压表无示数，电流表有示数但已超出量程，则产生这一现象的原因可能是
A、小灯泡发生短路





B、小灯泡发生了断路
C、滑动变阻器发生了短路




D、滑动变阻器的滑片接触不良
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18．如图所示电路，电源电压保持不变，当滑动变阻器的
滑片向右滑动时，下列说法正确的是

A、电压表电流表示数都变大




B、电压表电流表示数都变小

C、电压表示数变小，电流表示数变大


[image: image26.png]


D、电压表示数变大，电流表示数变小
19．右图所示，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表
读数之比U甲：U乙为4∶1；当开关S断开，甲、乙两表为电流
表时，两表的读数之比I甲∶I乙为
　　A、4∶3



B、3∶2



C、3∶4



D、3∶1

20．将规格都是“220V 100W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁分别接入家庭电路中，通电时间相同，下[image: image6.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




列说法正确的是
　　A、三个用电器产生的热量一样多


B、电风扇产生的热量最多     

　　C、电视机产生的热量最多




D、电烙铁产生的热量最多
Ⅱ（主观卷）50分
二、填空题（每空1分，共10分）

29．已知铁的比热容小于铝的比热容。质量相同的铁块和铝块吸收相同的热量后，_______温度升高的多；若它们降低相同的温度，_______放出的热量多。
30．一台小风扇工作时，要求电压为9V，若用干电池来供电，则需      节       联。
[image: image27.png]


31．一盏电灯未接入电路时的灯丝电阻为55Ω，接到220V的电源上正常发光[image: image7.png]2R (ZXXK.COMRBL T




时通过的电流为0.5A，则该电灯的额定功率为_____W；从刚接通电源到正常发光过程中，电灯的最大功率为_______W。
32．在测量小灯泡电功率的实验中，因缺少电压表，小军
利用两个电流表和一个已知阻值为10(的电阻R0，同样
测出了小灯泡的电功率，原理如图所示。小军读出电流表
A1的示数为0.5A，而电流表A2的示数为0.2A，则小灯泡L两端的电压为______V，小灯泡的实际功率为___[image: image8.png]b 22 2R (ZXXK.COM)




____W。
33．某同学把标有“8V 16W”的灯泡L1和“12V 36W”的灯泡L2串联在电路中，闭合开关后，其中一只灯泡能正常发光，另一只没有达到额定电压。由此可知电源电压为
     V，此时L1的实际功率     L2的实际功率（选填“大于”或“等于”或“小于”）
三、作图与简答题（34题3分，35题3分，共计6分）

34．用笔画线表示导线，按照图甲所示的电路图，将图乙中各元件连接起来。（导线不允许交叉）  
[image: image28.png]@ Bl L
& |

K

Z
(3480) (3588)




35．如图所示，它们的电路连接情况不可见，闭合开关，两个小灯泡同时发光；断开开[image: image9.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




关，两个小灯泡同时熄灭，不借助其它器材。请设计一个简单的方法，判断它们是串联还是并联。
四、实验探究题（36题6分，37题6分，38题6分，39题6分，共[image: image10.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




计24分）
36．如图所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同。燃料的质量都是10g，烧杯内的液体质量也相同。

[image: image29.png]



                       甲               乙            丙[来源:学#科#网Z#X#X#K]
（1）比较不同的燃料的热值，应选择         两图进行实验；比较不同物质的比热容，应选择         两图进行实验；

（2）水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)，它的物理含义是                  [image: image11.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




     

                                                                          。

　　（3）酒精的热值为3.0×107J/kg，完全燃烧10g酒精放出的热量为            J。
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37．用伏安法测小灯泡L的电阻，

电路连接如图甲所示。

（1）为使滑动变阻器接入电路

的电阻值最大，开关S闭合前，应将

滑片P移至    端（填“A”或“B”）。

（2）开关S闭合后，移动滑片P，当电压表的示数为2.4V时，电流表的示数如图乙所示，通过小灯泡的电流是        A，小灯泡L的电阻是         Ω。

（3）小明和小红在做实验时分别遇到以下问题，请你帮助分析出现问题的原因。小明连接的实验电路正确，但灯不亮，电压表示数接近电源电压，而电流表无示数，原因是         [image: image12.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




            。小红连接的实验电路有误，闭合开关后，灯泡发光，电流表、电压表匀有示数，但无论怎样移动滑片，两表的示数都不变，错误可能是               [image: image13.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




         

                   [image: image14.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




                                                       。
38．小明同学用如图所示的仪器进行“测量小灯泡功率”的实验，己知小灯泡额定电压是2.5V，（1）将图中的电路连接成完整的测量电路。
[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]



[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]





　　（2）电路中滑动变阻器对电路起保护作用，因此闭合开关前，其滑片应移到最    
         （选填“左”或“右”）端。闭合开关，移动变阻器滑片，当电压表示数为2V时，电流表示数如图所示，这时通过小灯泡的电流是          A。
　　（3）下面表一表二分别是小明和小东各自进行测量额定电压为2.5V同一小灯泡功率的实验收集的数据：
　　表一







表二

　　他们完成实验进行相互交流时，小明认为该小灯泡的额定功率为0.625W而小东认为该小灯泡的额定功率为0.494W，你认为        的说法正确。理由是          [image: image15.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




   

                                                                          。
39．小明组[image: image16.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




装了如图甲所示的可调光台灯。
小红说：“滑片P在B端时比在A端时
整个电路省电。”小明想：滑片P[image: image17.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




在B端
时灯和滑动变阻器都工作，反而比滑片P在
A端时灯单独工作还要省电，这是为什么呢？
　　（1）他从实验室找来一个电压恒定的
电源，电阻丝R1、R2，及相关的一些器材进行探究。   
　　①图乙是他实验电路的一部分，在这个电路中电阻丝只接入R1，通电5min记录温度计升高的示[image: image18.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




数。
　　②为了验证滑片P在B端时整个电路消耗的电能是否减少，他在原电路中再接入电阻丝R2，此时应将R2与R1      联，待煤油冷却后，同时放入原来的烧瓶中。通电5min发现这次温度计升高的示数比上次少。从而验证了小红的说法是正确的。
　　③实验中，小明是通过观察                    来反映电阻丝消耗电能的多少。
　　（2）他进一步思考灯变暗时省电的原因是：电源电压不变，由于电路的总电阻    　　      ，导致电路的总功率              ，相同时间内消耗的总电能少。
（3）小明家的电暖气有高温和低温两个档位，为了节省电能又不至于太冷，常使用低温档，比使用高温档时接入电路中的总电阻要                。
五、计算题（40题6分，41题4分，共计10分）

40．一只电烙铁的规格为“220V 110W”请回答下列问题：
（1）该电烙铁正常工作的电流为多少？（2）该电烙铁的电阻为多少？（3）在额定电压下通电10min产生多少热量？    
41．如图所示电路，R0=40Ω，当滑动变阻器R的滑片P移到a端时，电流表的示数是0.9A，当滑片P移到变阻器的中点时，电流表的示数为0.4A。
求：（1）电源电压    （2）滑动变阻器的最大阻值。

九年级物理答案：人教山
二、29、铁、铝  30、6  串联  31、110  880  32、3V  0.6W  33、16  等于  
三、3[image: image19.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




4、略
35、断开开关，取下其中一个小灯泡，闭合开关，观察另一个小灯泡发光情况，若发光，则两个小灯泡是并联的。
四、36、（1）甲、乙  甲、丙  （2）1kg水温度升高（降低）1℃所吸收（放出）的热量为4.2×103J  （3）3.0×105  
37、（1）A  （2）0.3  8  （3）灯泡灯丝断了  滑动变阻器接入电路的是金属杆两端的或是电阻线两[image: image20.png]ik H Z22FEL R (ZXXK.COM)




端的接线柱  
38、（1）如图所示；（2）左；0.2  （3）小明；额定功率是用电器在额定电压下的功率，而不是功率的平均值；

39、串      温度计升高的示数    增大    减小    大
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41、解： （1）当P移到a端，滑动变阻器接入电路的电阻为0

            电源电压U=U0= IR0  =0.9A×40Ω =36V

        （2）当P移到中点时，R0与R滑串联[来源:Z*xx*k.Com]
             R0两端的电压U0'=I ' R0= 0.4A×40Ω = 16V 
            滑动变阻器两端的电压U滑=U- U0' =36V-16V=20V

           P移到中点时的电阻R中=U滑/I '=20V/0.4A= 50 Ω
        滑动变阻器最大阻值R=50 Ω ×2=100Ω      
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