石景山区2013—2014学年第一学期期末考[image: image51.jpg]


试
初三物理   
	考
生
须
知
	1．本试卷共8页，共五道大题，40道小题，满分100分。考试时间120分钟。
2．在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名、准考证号。
3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。
4．答题卡上的选择题、作图题用2B铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。
5．考试结束，请将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。


一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意。共28分，每小题2分）
1．在国际单位制中，电流的单位是

A．瓦特(W)        B．欧姆（(）
C．伏特（V）    
   D．安培（A）

2．如图1所示的各家用电器中，利用电流热效应工作的是
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3．在通常情况下，下列用品属于导体的是
A．铅笔芯         B．陶瓷碗           C．绘画橡皮          D．玻璃杯
4. 下面几个例子中，通过做功改变物体内能的是
A．在火炉上烧水，水温升高             B．用打气筒给轮胎打气时气筒壁发热新*课*标*第*一*网]
C．放在冰箱中的食品温度降低　         D．夏天广场上的石凳被晒得发烫

[image: image38.emf]  图 17  

5. 将如图2所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器滑片P向D端移动时，接入电路中电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是

A．A和C [image: image39][image: image40.bmp]                B．A和B         

   C．B和D                 D．C和D
6．下面关于四冲程汽油机的说法正确的是
A．四冲程汽油机是利用机械能转化成内能的机器   
B．四[image: image2.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




冲程汽油机在压缩冲程中，内能转化为机械能  
C．四冲程汽油机在做功冲程中，内能转化为机械能
D．四冲程汽油机的四个冲程依次为吸气、做功、压缩、排气
7．图3所示的电路图中，各元件均完好，开关都闭合后，只一个灯泡发光的电路为
[image: image41.wmf]
8．下列说法中正确的是                                          

A．电路两端有电压，电路中就会有电流

  B．电源是提供电能的装置，正、负电荷定向移动都会形成电流

C．导体的电阻与导体两端电压成正比，与通过导体的电流成反比
   D．温度不变时，决定导体电阻大小的因素为导体长度和横截面积
9．已知水[image: image3.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




的比热容为4.2×103J/(kg·℃)，若质量为5kg的水，温度从30°C降低到20°C，那么，水放出的热量是
A．2.1×105J          B． 4.2×104J          C．1.68×105J          D．3.78×105J
10．从2013年4月9日起，交管部门依法严管行人无视交规闯红灯行为。根据你对指挥行人过   

   斑马线红绿交通信号灯的了解，如图4中控制红绿灯可行的电路图是
[image: image42.png]
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[image: image43.emf]11．如图5所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是
A．电阻R1、R2串联，电压表V测的是电阻R2两端的电压

   B．电阻R1、R2串联, 电流表A1的示数等于电流表A2的示数
   C．电阻R1、R2并联, 电流表A1的示数小于电流表A2的示数
   D．电阻R1、R2并联, 电流表A1的示数大于电流表A2的示数
12．下列说法中正确的是
A．额定功率越大的用电器，正常工作时消耗的电能就越多 

B．家中同时使用的用电器越少，家庭电路中总电流就越大
C．家庭电路中的电能表上的示数显示了家庭电路的总功率
D．电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为电炉丝中电阻比导线中电阻大得多
13．如图6所示电路，电源两端电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右滑

[image: image44.emf]动时，下列判断正确的是
A．电压表V1示数变小，电压表V2示数变大，灯泡L变亮  
B．电压表V1示数变大，电压表V2示数变小，灯泡L变亮  
C．电压表V2示数变小，电流表A示数变小，灯泡L变暗  
D．电压表V2示数变大，电流表A示数变大，灯泡L变暗   
14．如图7所示的电路中，R1为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为R2，电源电压U0保持不变。闭合开关S后，滑动变阻器滑片P从A端滑到B端过程中，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图8所示，则下列选项中正确的是
[image: image45.jpg]


[image: image46.bmp]
A．R1= 5Ω，R2= 15Ω        
B．R2= 5Ω，U0= 3V
C．R1的最大功率为1.8W，滑动变阻器消耗的功率一直变大     

D．R1的最小功率为0.2W，滑动变阻器消耗的功率先增大后减小
二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。本大题共12分，每小题3分。每小题选项全选对的得3分，选对但不全的得2分，有错选的不得分） 

15．关于家庭电路及安全用电，下列说法不正确的是
   A．使用试电笔，手应触碰笔尾金属体 

B．空气开关跳闸，说明电路中出现短路现象
C．家庭电路中各用电器是并联的，安全电压为36 V
D．有金属外壳的家用电器，金属外壳可以接地，也可以不接地 

16．下列说法中正确的是

A．物体的温度不变，其内能可能发生改变   
B．内能越多的物体所含的热量一定越多
 C．沿海地区昼夜温差小，主要原因是水的比热容较大
 D．60℃的水和30℃的水比热容是相同的，但60℃的水比30℃的水所放出的热量多

17．小明根据下表所提供的几种物质的比热容得出以下结论，其中正确的是

	几种物质的比热容c/[J﹒（kg﹒℃）-1]

	水
	4.2×103
	冰
	2.1×103

	酒精
	2.4×103
	砂石
	0.92×103

	煤油
	2.1×103
	铝
	0.88×103

	水银
	0.14×103
	铜
	0.39×103


A．固体的比热容一定比液体的比热容小
B．同种物质的比热容随物态变化而发生改变
C．质量为1 kg的煤油放出2.1×103J的热量，温度升高1℃
D．质量相等的水和酒精，吸收相同热量后，酒精的温度变化大
18．将标有“6V 3W”、“12V 6W”字样的两个灯泡接在不同的电路中，忽略温度对灯电阻的影响，下列说法中正确的是

A．当两灯泡都正常发光时，通过两灯的电流相等
B．当两灯泡串联在电[image: image5.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




压合适的电源上时，只有一灯能正常发光
C．当两灯泡并联在6V的电源上时，“6V 3W”的灯消耗的功率比较大
D．当两灯泡串联在12V的电源上时，“12V 6W”的灯消耗的功率比较大

三、[image: image6.png]


填空题 （每空2分，共12分）
19. 我国家庭电路的电压为         V。 

20．物理学中规定          定向移动的方向为电流方向。
21．天然气的热值为7.5×107J/m3，10m3天然气完全燃烧放出的热量是           J。

22．5kW·h的电能可供一盏标有“220V 25W”的白炽灯正常工作         h。
23．两个电阻丝串联后接在电压恒定的电源两端，在一定时间内甲电阻丝产生的热量为Q1，乙电阻丝产生的热量为Q2，若只将甲电阻丝接在该电源两端，在相同时间内甲电阻丝产生的热量为           。
24．如图9所示的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为R2， 
[image: image47.jpg]


且R1=2R2，灯泡L上标有“12V 9W”字样。当三个开关
S1、S2、S3都闭合时，灯泡L正常发光，两电流表指针的
位置相同；通过开关S1、S2、S3闭合或断开及改变滑动变
阻器滑片P的位置，可使电路在某种状态下消耗的功率最
小，则最小功率值P=     W（忽略温度对灯电阻的影响）。
四、实验与探究题（共35分，除标注外，每图、每空各2分）
25．如图10所示，电压表的示数是       V。
[image: image48.png]


26．如图11所示，电能表的示数是         kW·h。
[image: image49.png]
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27．如图12所示，电阻箱的示数是 　     Ω。
28．关于图13中的四个实验现象，分析正确的[image: image7.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




是          （填字母）。

 A.用力压下活塞棉花燃烧，说明气体比液体的分子间隙大
 B. 抽去玻璃板，瓶中的两种气体逐渐混合，说明气体分子在做无规则运动

 C. 水沸腾后将盖在试管口上的橡皮塞冲出，说明液体温度越高扩散现象越明显
 D. 端面磨平的铅棒压紧后能够吊住大钩码，说明固体分子之间存在引力
29．根据图14中所示的实物连接图，在方框内画出电路图。

30．（3分）小明同学用如图15所示的实验装置探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”。甲、乙两瓶中装入了质量和初[image: image8.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




温度相同的同种液体。
（1）实验中将锰铜丝和镍镉合金丝串联接入电路中，是为了控制      、          相同。
（2）实验中根据锰铜丝和镍镉合金丝的电阻的大小及观察到的            ，可得出电流通过导体产生的热量与电阻的关系。


31．定值电阻R1和R2串联后，接在电压可调的电源两端，电路中的电流I随电源电压U变化关系的图像如图16所示。已知R1=4Ω，则R2=        Ω。

32．如图17所示的家庭电路中，正常发光的两盏灯突然都熄灭。小明先检查保险丝，保险丝完好，再用试电笔分别检测插座的两孔，发现氖管均发光，造成这一现象的原因是      （选填字母）。
A．进户火线断了    B．插座发生短路了    C．某盏灯丝烧断了    D．进户零线断了


33．如图18所示当电压一定时，通过导体的电流随导体电阻变化规律的图像。由图像可知，
当导体电阻为6Ω时，该导体消耗的电功率为        W。

34．（2分）小刚利用定值电阻R进行实验，记录的实验数据如下表所示。表中U为电阻R两端的电压，P为电阻R的电功率。请你根据表中数据归纳出电功率P与电压U的关系：

在               的条件下，P =         。
	U/V
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	P/W
	0.2
	0.8
	1.8
	3.2
	5.0
	7.2


35. （3分）小亮为测量电阻Rx的阻值，选择了以下器材：待测电阻Rx、阻值已知的定值电阻R0、电压不变（电压值未知）的电源一个、电流表一只、开关两个、导线若干。

如图19所示，小亮连接了实验电路，但实验步骤没有写完整，
请你帮助完成实验步骤，并写出电阻Rx的表达式。
（1）闭合开关S1、S2，读出此时电流表的示数I1。

（2）               ，读出此时电流表的示数I2。

（3）根据所测数据计算得出Rx=               。  
36．（6分）小丽同学做“测量小灯泡电功率”的实验时，选择了额定电压为2.5V的小灯泡及合适的其它器材，连接了如图20甲所示的电路。
（1）为了测出小灯泡的电功率，请只添加两条导线完成图20甲所示的实验电路的连接。
   



（2）在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应放在      端（填“左”或“右”），实验中滑动变                   阻器起到                            的作用。
（3）正确连接电路后，闭合开关，电压表示数接近电源电压，电流表无示数，造成这种现象的原因可能是            (填字母）。
      A．开关接触不良    B.滑动变阻器断路   C.小灯泡与灯座接触不良   D.电流表断路
（4）排除故障后，闭合开关，移动变阻器的滑片使小灯泡正常发光，此时电流表表盘如图20乙所示，则电流表的示数为       A，小灯泡的额定功率为         W。

37. （5分）实验桌上有如下器材：电压表两块，定值电阻、电阻箱（电路图符号       ）、滑动变阻器、开关、符合实验要求的电源各一个，导线若干。请你选用其中的器材，设计实验证明：当通过电阻的电流一定时，电阻两端的电压与电阻成正比。
要求：画出实验电路图；写出探究实验的主要步骤；
       画出数据记录表。
五、计算题（共13分，38题3分，39题4分，40题6分）
38．如图21所示，电路中电源电压保持不变，R1的阻值为20Ω。闭合
   开关S，电流表A1的示数为0.3[image: image9.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




A，电流表A2的示数为0.4A。求：
（1）电压表V示数；
（2）R2的阻值。
39．下表是小波家里用的豆浆机的主要技术参数。如图22甲所示是豆浆机的主要结构：中间部位是一个带动刀头的电动机，用来将原料进行粉碎打浆；外部是一个金属圆环形状的电热管，用来对液体加热煮沸。图22乙是豆浆机正常工作做一次豆浆的过程中电热管和电动机交替工作时的“P﹣t”图象。请解答下列问题：
	额定电压
	220V

	频  率
	50Hz

	电动机功率
	120W

	加热功率
	1100W

	容  量
	1000mL



（1）豆浆机正常加热时，1min电流做的功是多少？

（2）豆浆机正常工作时的最大电流是多大？
（3）豆浆机正常工作做一次豆浆，总共消耗的电能是多少？

40．如图23所示，电源两端电压不变。当只闭合开关S1时，电流表的示数为I1，电压表的示数为U1，电阻R2的电功率为P2；当开关S1、S2、S3都闭合时，电流表的示数为I2，电压表的示数为U；当只闭合开关S2时，电阻R3的电功率为0.54W。已知：
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。求：
（1）电阻R2与R3之比；
（2）电阻R2的电功率P2。

石景山区2013——2014学年第一学期期末考试
初三物理答案及评分标准
一、单选题（共28分，每小题2分）

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	答案
	D
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	D


[image: image12.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




二、多选题（共12分，每小题3分，全对得3分，选对但不全得2分，有错选不得分）

	题号
	15
	16
	17
	18

	答案
	BCD 
	AC
	BD
	ACD


三、填空题（共12分，每空2分）

	题号
	答案
	得分
	题号
	答案
	得分

	19
	220
	2
	22
	200
	2

	20
	正电荷
	2
	23
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四、实验与探究题（共35分）

	题号
	答案
	得分

	25
	2.2
	2分

	26
	1428.5
	2分[来源:学|科|网]

	27
	6280
	2分

	28
	B D     
	2分

	29
	

	2分

	30
	（1）电流、通电时间  （2）温度计示数的变化
	3分

	31
	2     
	2分

	32
	D
	2分

	33
	24
	2分

	34
	电阻R的阻值不变；
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	2分

	35
	（2）闭合开关S1，断开开关S2； （3）
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 （2分）
	3分

	36
	（1）

（2）左；保护电路、调节灯两端电压；（3）C；（4）0.32，0.8
	6分

	37


	（1）实验电路图：
（2）实验步骤：
①按电路图连接实验电路，将电压表V1、V2指针调零，把电阻箱、滑动变阻器调到阻值最大。
②调节电阻[image: image16.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




箱接入电路的阻值为R1，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P到适当位置，读出电压表V1的示数U0、电压表V2的示数U1，将R1、U0、U1记录在实验数据记录表中。
R/Ω
R0/Ω
U1/V
U2/V
③断开开关，调节电阻箱接入电路的阻值为R2，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，使电压表V1的示数仍为U0，读出电压表V2的示数U2，将R2、U0、U2记录在实验数据记录表中。
④仿照步骤③重复实验操作[image: image17.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




4次，分别将R3～R6、U0、U3～U6记录在实验数据记录表中。

（3）实验数据记录表格：
	1分
1分
1分
1分
1分


五、计算题（共13分）

	题号
	答案
	得分

	38
	解：（1）U=I1R1=0.3A×20Ω=6V

   （2）I2= I－I1=0.4A－0.3A=0.1A
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	3分

	39
	解：（1）
[image: image19.wmf]J
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   （2）豆浆机正常加热时，电流最大：
[image: image20.wmf]A
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（3）由乙图可知：加热总时间t1=9min=540s，
                 电动机工作总时间t2=2min=120s，

豆浆机正常工作做一次豆浆总共消耗的电能： 

[image: image21.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




W=W1+W2= P1t1+ P2t2
   =1100W×540s+120W×120s=6.084×105J


	4分

	40
	解：当只闭合开关S1时，等效电路如图4甲所示；

    当开关S1、S2、S3都闭合时，等效电路如图4乙所示；
    [image: image22.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




当只闭合开关S2时，等效电路如图4丙所示。
 （1）由图4甲得： 
[image: image23.wmf]2
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    已知：
[image: image24.wmf]3

1

1

=

U

U

    解得：R2=2R1        
     由图4甲、乙得：U=I1
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(R1+R2）= I2
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已知：
[image: image28.wmf]4
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（2）由图4甲、丙得：U=I1
[image: image31.wmf]×

(R1+R2）= I3
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(R2+R3）  
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 [image: image34.png]b 22 2B (ZXXK.COM)
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已知：P3=0.54W   解得：P2=
[image: image36.wmf]W
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