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三年期末综合复习（3）
1. 增大　　增大　

2．这则报道真实；气压越低，沸点越低，从而使水在常温下产生大量的气泡来工作。

3. 10　　200

4.温度升高

5.7.5×107  7.5×103　 6．“刹不了车”，“抓不稳手把”，“车子不能动”等猜想。

7．杠杆   eq \o\ac(○,2)

 eq \o\ac(○,3)    eq \o\ac(○,1)

 eq \o\ac(○,4)    eq \o\ac(○,5)   8．（1）压力，压强增大。（2）在质量不变时，从而动能减小。汽车动能小，在相同制动力的作用下才容易刹车。

14．D 16. D 15. A  17．B   19．D  20．C

21．  

    (2)用塑料薄片把装满水的杯口完全覆盖，然后把它们倒过来，塑料薄片不会掉下来．证明大气压的存在．

    (3)把塑料薄片放在装了水的玻璃杯底，快速抽去塑料薄片，玻璃杯还留在原处．这是惯性现象．

    (4)用笔尖和笔尾分别按到手指上，感觉到笔尖按下去更疼．说明压力产生的效果与受力面积有关．

24、解：海啸传到马尔代夫所需时间：
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海啸传到马尔代夫的时间：8时30分+3时=11时30分
孩子们到达高地所需时间
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11时30分一30分=11时
孩子们若能获救必须在上午11时以前接到海啸警报。 
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31.该题是利用控制变量法来探究问题，主要从以下两个方面答题：

①保持橡皮泥的受压面积不变，改变压力大小，观察橡皮泥的形变程度

②保持压力不变，改变橡皮泥的受压面积，观察橡皮泥的形变程度
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（1）.瓶内的水沿细管上升或喷出　　瓶内气压大于大气压
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29．解：（1）清洁、安全、无污染、环保、方便、经济、不受地域限制。取之不尽，用之不竭、节省地球资源等

   （2）由Q＝C水mΔ 得Δt=Q/C水m=2.94 xl07J/4.2 xl03J/(kg·0C) x140kg=500C

三年期末综合复习（6）
二．选题：

1.B；  5.C； 7.D； 8.A； 9.D；  11.C； 12.D； 17.A.

三、填空题
20.热传递；  22.大气压； 23.惯性；  27.扩散； 28.4； 29.[image: image16.wmf]4
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四、实验与探究题

42.1.30
[image: image17.wmf]±

0.02； 43.温度计的玻璃泡接触容器底，9；  46.53.4，20，
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49.实验设计方案：
测量仪器：磅秤（或体重计）、刻度尺（或皮尺）、秒表.

实验步骤：①用磅秤测出人的质量m, 则人的重力为
[image: image19.wmf]mg
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=

；②用刻度尺测出每阶楼梯的高度h，数出楼梯的总阶数n;则楼梯的总高度为
[image: image20.wmf]nh
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；③ 用秒表测出人上楼所用的时间t.

人上楼时的功率为
[image: image21.wmf]t
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五、简答与计算题
50．答：根据压强公式[image: image22.wmf]S
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可知（1分）：用过一段时间的菜刀，刀刃变钝，为使刀刃变得锋利就要减小受力面积，所以要磨一磨．这样在使用时，用同样的力可以增大压强．
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52． 

	物理量
	计算公式及过程
	结果

	W总
	W总＝FS＝400N×3×1m＝1200J
	1200J

	W有
	W有＝Gh＝1000N×1m＝1000J
	1000J

	W额
	W额＝W总-W有＝1200J-1000J＝200J
	200J
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三年期末综合复习（7）
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三年期末综合复习（9）
一、填空题

1．mm   7×10－5     2. 变小 变大  5．减小 增大7. 较高  高于 8.   150g  250ml  

9（3）平衡（4）前     相互 10．省力

二、选择题

11. C 14.B 15.A 16.B 18. A  21.A

三、简答题

22．失去惯性  ； 使用滑轮组能省力
四、实验、探究题

24．乙的方案更好，因为甲的方案在操作时，将盐水全部倒入量筒中测体积烧杯中剩有少量盐水，会产生误差，乙的方案则可以避免这种误差。

五、计算题

29.F=Ps=1.2×1.1×105×４00×10－4＝5280N

30. S=vt=40m/s×60s=2400m

F=f= 9×103N 

W=FS=2.16×106J

P=W/t=360kw

33解：⑴轿车的速度为90km/h 
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因轿车匀速运动，受力平衡

所以阻力f=F=1600N

⑶汽油燃烧释放的热量为：


[image: image39.wmf]J

kg

J

kg

mq

Q

7

7

10

15

.

1

/

10

6

.

4

25

.

0

´

=

´

´

=

=

 

牵引力做功为：
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∴发动机效率为：
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三年期末综合复习（10）
1. 选择题：

	题号
	1
	13
	8
	7

	答案
	C
	C
	A
	D


2. 填空题: 

8． 热传递；      做功              

13．不变；   变小；   不变  

14．提示：

钢丝钳是（省力）杠杆      
钳口、手柄上凹凸不平的花纹是为了增大摩擦           

实验题: 

19．木块长度是_4.50cm_；物体的重力为_3.6N__； 

20．正确的操作顺序为 B、C、D 、E ,或C、B、D 、E

	矿石的质量m/g
	量筒中水的体积V1/cm3
	矿石和水的总体积V2/cm3
	矿石的体积V=V2-V1/cm3
	矿石的密度kg/m3

	28
	15
	25
	10
	2.8×103


四、计算题: 

23．解：(1)v = s / t = 1500m /60s=25m/s               

     (2)w = FS = fs = 3000N×1500m= 4.5×106 j     

               p= w/t =  4.5×106j / 60s = 7.5×104 w     

答：汽车速度是25m/s，功率是7.5×104 w                  
五．综合能力题

26．提示：指甲钳应用的物理知识及原理：

    (1)指甲钳上有刻纹，是为了增大摩擦；

    (2)如图乙所示，ABC部分是省力杠杆；

    (3)钳刀口接触面积很小(或很锋利)，是为了增大压强；

    (4)剪指甲时，应用了力的相互作用原理．
30．

解：（1）V＝Sh=24000m2 x0.1m=240m3（2）m＝ ρV ＝1.0 x l03 x240m3=2.4 x105k

(3)W=Gh`=mgh`=2.4x 105kgx 10N/kgx 2m=4.8x 106 J

(4)由p=w/t  得  t=w/p=4.8 x106 J/2.4 x 103 W=2 x 105s
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