4.3 家用电器的选择 同步练习

同步测控
1．常用的洗衣机分为________式和________式两种，________式体积小，耗电量小，但衣物磨损率高；________式容量大，耗电量大，但衣物磨损率小．

2．微波炉主要由________、________、________以及________等组成，磁控管能产生高功率的________，炉腔是用________的金属导体制造的．

3．对于电冰箱的技术参数中，首位字母B表示________，次位的字母组合代表类型，C表示________，D表示________，CD则表示________，“－”后的数字代表有效容积；数字后首位字母代表________，直冷式不标注，间冷式无霜标注________；最后一位字母代表改进设计序号．

4．下表是某型号电视机技术参数

	显像管
	屏幕有效尺寸(宽×高)540 mm×405 mm

	电源电压
	AC　150－260 V,50/60 Hz

	额定消耗功率
	约120 W(AC　220 V　50 Hz)

	整机尺寸
	约755 mm(宽)×595 mm(高)×494 mm(厚)


求：该型号电视机每天工作2 h，一年耗电量是多少？

每kW·h电费为0.5元，每年应缴多少电费？每年按360天算．

5．下表是某125摩托车的规格表

	最高车速km/h
	≥80
	电瓶
	12 V 7 Ah

	制动距离　m
	≤7(30 km/h)
	前大灯
	12 V 35 W

	爬坡能力　度
	≥10
	尾灯/刹车灯
	12 V 8 W/20 W

	发动机型号
	JL152QMI
	前/后转向灯
	12 V 10 W×4

	最大功率kW/r/min
	6.32/7500
	牌照灯
	12 V 5 W


以上表为例，说明制动距离和最大功率的意义？

课时训练

一、单项选择题

1．有一只家用电熨斗，其电路结构[image: image1.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




如图4－1－1甲所示，改变内部接线方式可以使[image: image2.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




电熨斗获得低、中、高三个不同的温度挡，图乙所示是它四种不同的连线方式，其中获得低挡温度的是(　　)
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图4－1－1

2．如图4－1－2所示为四种亮度可调的台灯的电路示意图，它们所用的白炽灯泡相同，且都是“220 V,40 W”．当灯泡所消耗的功率都调至20 W时，哪种台灯消耗的功率最小(　　)
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图4－1－2

3．一只手机电池的背面有如图4－1－3所示的一些符号，另外在手机使用说明书上对手机电池的说明中还写有“通话3小时，待机100小时”．则该手机通话和待机时消耗的功率分别约为(　　)
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图4－1－3

A．1.8 W、5.4×10－2W

B．0.6 W、1.8×10－2W

C．3.6 W、0.108 W

D．6.48×103 W、1.94×102 W

4．下列有关各种家用电器性能的判断中，正确的是(　　)

A．空调和电风扇都可以降低室温

B．微波炉产生的微波是很短的机械波

C．电视机和收音机都能接收电磁波

D．电冰箱的耗电量夏天与冬天一样多

5．下面列出了不同品牌的电视机、电风扇、空调机和电冰箱铭牌上的主要项目，试判断正常工作时，其中功率最大的是(　　) 
eq \x(\a\al(54 cm彩色电视接收,机工作电压170 V～,240 V,工作频率50 Hz,额定功率85 W))　eq \x(\a\al(BC65 B电冰箱,额定电压220 V,工作频率50 Hz,额定功率70 W,耗电量：,0.50 kW·h/24 h))
A　　　　　　　　B

eq \x(\a\al(FS69电风扇,规格400 mm,额定电压220 V,工作频率50 Hz,额定功率65 W))　eq \x(\a\al(KFR33GW空调机,额定电压220 V,工作频率50 Hz,制冷/制热电流：,6.2 A/6.2 A))
  C　　　　　　　　D

6．根据上题铭牌上提供的信息，判断在12 h内正常使用的电冰箱与连续运转的电风扇消耗电能的情况是(　　)

A．电冰箱比电风扇多

B．电风扇比电冰箱多

C．电风扇与电[image: image7.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




冰箱一样多
D．电冰箱比电风扇可能多，也可能少

7．随着中国电信业的发展，国产手机在手机市场上已经占有了相当大的市场份额．如图4－1－4所示是中国科健股份有限公司生产的一块手机电池外壳上的文字说明，由此可知此电池的电动势和待机状态下平均工作电流分别是(　　)
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图4－1－4

A．4.2 V　14.58 mA　　　　　
B．4.2 V　700 mA

C．3.7 V　14.58 mA  
D．3.7 V　700 mA

二、非选择题

8．电视机按成像原理的不同，其显示器有__________显示器、________显示器、________显示器等，________电视机容易实现大屏幕化和轻薄化．

9．家用电器一般包含________、_[image: image10.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




_______和安全部分．________是实现家电功能的核心．

10．额定电压是用电器________的基本条件，我国电力系统的额定电压是________，电力公司是以________的耗电量为基数来计算电费的．

11．图4－1－5是电视机显像管示意图，说明图中的①、②、③、④各代表什么，它们的作用是怎样的？
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图4－1－5

12．为何可以用微波加热食物？

同步测控答案

1.答案：波轮　滚筒　波轮　滚筒

2.答案：磁控管　炉腔　电源　控制系统　微波　反射微波

3.答案：电冰箱　冷藏　冷冻　冷藏及冷冻　冷却方式　W

4.解析：该电视机一年的耗电量为：E＝0.12 kW×2 h×360＝86.4 kW·h.

每年应缴电费为86.4×0.5＝43.2元．

答案：86.4 kW·h　43.2元

5.答案：制动距离是指该型号摩托车在以30 km/h的速度行驶时，刹车最大距离不超过7 m.

最大功率：每分钟转7500转，最大功率为6[image: image12.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




.32 kW.

课时训练答案

1.解析：选B.由电功率P＝eq \f(U2,R)知，在电压U相同的情况下R越大，P越小．而R1、R2串联时总电阻最大，此时电功率最小，获得[image: image13.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




的温度低．A选项电路不工作，B选项R1、R2串联，C选项只接R1，D选项R1、R2[image: image14.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




并联，故B选项正确．

2.解析：选C.台灯的消耗[image: image15.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




功率是指包含灯泡和其他辅助器件的总功率．由A、B、C、D四选项分析可知：C中理想变压器功率损耗为零．电源输出[image: image16.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




的总功率(台灯消耗功率)只有灯泡的功率20 W，而其他选项中，不论滑动变阻器是分压[image: image17.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




接法还是限流接法，滑动变阻器上总有功率损耗，台灯的消耗功率都大于20 W，故C选项正确．

3.解析：选B.电动势E＝3.6 V，电荷量Q＝500 mA·h，能做功W＝EQ[image: image18.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




＝6480 J，所以，通话功率为P1＝eq \f(W,t1)＝0.6 W，待机功率为P2＝eq \f(W,t2)＝1.8×10－2W. 
4.解析：选C.A项错误，空调机能降低室温，电风扇的作用只能使室温升高．B项错误，微波炉产生的是高频电磁波，不是机械波．C项正确，电视机和收音机都能接收电磁波．D项错误，由于冬天和夏天的被冻食物的初温不同，所以降温程度不同，因而单位耗电量不同．

5.解析：选D.显然正常工作时电视机功率为85 W，电冰箱的功率为70 W，电风扇的功率为65 W，空调机的功率为P＝U·I＝1364 W，功率最大的是空调机．

6.解析：选B.由铭牌可知，电冰箱的耗电量为“0.50 kW·h/24 h”，故在12小时内正常使用[image: image19.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




的电冰箱耗电量为0.25 kW·h.而电风扇的额定功率为65 W，故在12小时内连续运转的电风扇耗电量为65×12×10－3 kW·h＝0.78 kW·h.可见，电风扇耗电比电冰箱多，故正确选项为B.

7.解析：选C.由图知电池电压为3.7 V，而不是充电电压4.2 V，排除A、B，又因为电池的容量为700 mAh，待机时间为48小时，故工作电流为700/48＝14.58 mA，所以选C.

8.答案：阴极射线管　液晶　等离子　等离子

9.答案：控制部分　工作部分　工作部分

10.答案：正常工作　220 V　1 kW·h

11.解析：①、②、③、④分别代表电子枪、偏转线圈、电子束、荧光屏，电视机显像管就是由它们组成的．电子枪发射出高速运动的电子束，电子束进入偏转线圈，偏转线圈用来产生偏转磁场，以控制高速电子束的偏转方向，电子束打在荧光[image: image20.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




屏上，在荧光屏上成像．

12.解析：微波是一种高频率的电磁波，具有反射、穿透、吸收等三种特性．

反射性：微波碰到金属会反射回来，故采用经特殊处理的[image: image21.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




钢板制成内壁，根据微波炉内壁所引起的反射作用，使微波来回穿透食物，加强热效率．但炉内不得使用金属容器，否则会影响加热时间．

穿透性：微波对一般的瓷器、玻璃、耐热塑胶、木器、竹器等具有穿透作用，故可以成为微波烹调用的最佳器皿．

吸收性：各类食物可吸收微波，致使食物内的分子经过振动，摩擦而产生内能．

综上所述，可以用微波加热食物． 









