4.5 家用电器故障与安全用电 同步练习

同步测控
1．(单选)如图4－4－3所示，白炽灯和电容器串联后接在交变电源的两端，当交变电源的频率增加时(　　)

图4－4－3

A．电灯变暗

B．电灯变亮

C．电灯亮度不变

D．不能确定

2．(单选)某人安装完照明电路后，接通电源之前，把一个额定电压为220 V的灯泡作为检验灯泡，连接在原来保险丝的位置，同时将电路中所有开关都断开．用这种方法可以检查电路中是否有短路等故障，正确的电路连接方式如图4－4－4所示．在接通电源后，下列说法不正确的是(　　)
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图4－4－4

A．若检验灯泡正常发光，表明检验灯泡后段的火线和零线之间出现了短路现象

B．若检验灯泡不亮，但将某一个用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光，表明这个开关的两端直接连到了火线和零线上

C．若检验灯泡不亮，但将某一个电灯的开关闭合后，这个电灯和检验灯泡都发光，只是亮度不够．这表明电路中出现了短路现象

D．若无论将电路中用电器的开关断开还是闭合，检验灯泡均不亮，这表明电路中可能出现了断路现象

3．电[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




阻器用字母________及用电路符号________表示，电阻器对电流有阻碍作用，电阻越大、阻碍作用越________．

4．电容器由互相靠近而又彼此________的两个导体组成．用字母________及电路符号________表示．直流电________通过电容器，交流电________通过电容器．

5．家用电器故障的初步判断，主要运用________、________和________等方法．

课时训练

一、单项选择题

1．一个灯泡和一个电感器相连后与一个交流电源相接，现将一块铁芯插入线圈之后，该灯泡将(　　)

A．变亮  
B．变暗

C．对灯没影响  
D．以上说法均不对

2．一个小灯泡和一个电感器串联后接入一个交流电源，小灯泡能够发光，现在把交流电源的频率增大，小灯泡的亮度将(　　)

A．变亮  
B．变暗

C．不变  
D．不确定

3．如图4－4－5所示，输入端ab的输入电压既有直流成分，又有交流成分，以下说法正确的是(L的直流电阻不为零)(　　) 
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图4－4－5

A．直流成分只能从L经过

B．交流成分只能从R经过

C．通过R的电流既有直流成分，又有交流成分

D．以上说法均不正确

4．在图4－4－6中，线圈的直流电阻不计，灯泡相同若在AB、CD两端分别加上电压[image: image4.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




，则下列说法中正确的是(　　)
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图4[image: image6.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




－4－6

A．分别加相同的直流电压，则两灯的亮度相同

B．分别加相同的交流电压，则两灯的亮度相同

C．在B项中，增加交流电的频率，两灯的亮度有可能相同

D．无论加什么样的电压，两灯的亮度都不可能相同

5．如图4－4－7所示，交流电源与直流电源的电压相等，将双刀双掷开关接到直流电源上时，灯泡的实际功率为P1，将双刀双掷开关接在交流电源上时，灯泡的实际功率为P2，则(　　)
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图4－4－7

A．P1＝P2  
B．P1>P2
C．P1<P2  
D．不能确定

6．某居民家中的电路如图4－4－8所示，开始时各部分工作正常，将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常发光．拔出电饭煲的插头，把测电笔插入插座的左右插孔，氖管均能发光，则(　　) 
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图4－4－8

A．仅电热壶所在的C、B两点之间发生了断路的故障

B．仅电热壶所在的C、B两点之间发生了短路的故障

C．仅导线A、B断路

D．因为插座用导线接地，所以发生了上述故障

7．某同学自己在家看电视，突然发现电视机冒了烟，他采取的措施正确的是(　　)

A．马上跑到外面去喊人

B．立即断开电源，远离电视机，同时打开门窗

C．继续观察、看发生什么后果

D．心里害怕，自己走开了也不知怎么办才好

8．某同学发现有人触电，他应采取的措施[image: image9.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




是(　　)

A．不加思索地去把触电人用手拉开

B．当作没看见

C．迅速找一根木棒，把人和电线分离

D．立即大声喊人，让别人来处理

二、双项选择题

9.如图4－4－9[image: image10.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




所示的电路，F为交流发电机，C[image: image11.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




为平行板电容器，为使电流表示数增加，可行的办法是(　　)
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图4－4－9

A．使发电机的转速增加

B．使发电机的转速减小

C．将电容器换成一个电阻器

D．将电容器换成一个电容更大的电容器

10．下列做法哪些存在安全隐患(　　)

A．发现家中有很大的煤气味，立即开窗，不要打开电器开关

B[image: image13.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




．把插头插入插座后，习惯再按一下

C．牵动导线把电器插头从插座中拉出

D．经常用湿手接触电器开关

三、非选择题

11．电容器把外部电路中的电能储存在电容器内部的________中，电[image: image14.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




感器把外部电路的电能储存在电感器内部的________中．

12．家庭电路里有________、________和________三条线，家电一般是________连接．

同步测控答案

1.解析：选B.直流电不能通过电容器，而交流电能“通过”电容器，且交流电的频率越高，电流的通过能力也越高，所以B选项正确．

2.解析：选C[image: image15.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




.由题意可知：检验灯泡连接在原来保险丝的位置时，电路中所有开关都断开，检验灯泡正常发光，这说明其后段的火线和零线必连通形成回路，即出现了短路，否则，检验灯泡不会亮；而检验灯泡不亮，这说明检验灯泡后段的火线和零线之间未出现[image: image16.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




短路．此时，若将某一个用电器的开关闭合后，检验灯泡正常发光，这说明这个[image: image17.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




开关的两端直接连到了火线和零线上，形成回路，否则，检验灯泡不会正常发光．而将某一个电灯的开关闭合后，这个电灯和检验灯泡都发光，只是亮度不够，这说明这个电灯和检验灯泡组成串联电路，串联分压使其功率均小于额定功率，因此，电路必完好，否则，若出现了短路，则两灯均不亮．而无论将电路中用电器的开关断开还是闭合，检验灯泡均不亮，这说明电路中可[image: image18.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




能出现了断路，否则，检验灯泡会亮．综上所[image: image19.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




述，选项A、B、D正确．

3.答案：R　[image: image20.png]


　大

4.答案：绝缘　C　[image: image21.png]—



　不能　能

5.答案：观察现象　查阅说明书　替换

课[image: image22.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




时训练答案

1.解析：选B.电感器对交流电有阻碍作用，插入铁芯之后阻碍作用明显增强，所以灯泡变暗．

2.答案：B

3.解析：选C.电阻器既能通过交流电，又能通过直流电，电感器对交流电有阻碍作用，但并不是一点交流成分也不能通过．

4.答案：A

5.解析：选B.当把开关接到交流电源上时，由于电感器对交流电的阻碍作用，在相同的电压下电流变小，灯泡变暗，反映到实际功率上应该变小，所以B选项正确．

6.解析：选C.因为照明电路中用电器都是并联，由题意可知：开始时各部分工作正常，将电饭煲的插头插入三孔插座后，电热壶突然不能工作，而电灯仍正常发光，这说明C、B之间不可能短路，否则电灯不亮；拔出电饭煲的插头，把测电笔插入插座的左、右插孔，氖管均能发光，这说明C、B之间不可能断路，否则，氖管不可能发光；而仅仅导线A、B断路时，将测电笔插入插座的左、右插孔，则氖管一定均能发光；而插座用导线接地，不会引起上述故障．综上所述，选项C正确．

7.答案：B

8.答案：C

9.解析：选AD.发电机的转动频率和发出的交流电的频率相同，交流电的频率越高，通过电容器的能力越强，所以A选项正确．电阻器对交流电有阻碍作用，阻碍作用的大小不确定，C选项不正确，电感器对交流电也有阻碍作用，也不能确定阻碍作用的大小．电容越大，[image: image23.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




阻碍作用越小，D正确．

10.答案：CD

11.答案：电场　磁场

12.答案：火线　零线　地线　并联









