        高二物理期中质量检测题   2009.11
注意事项：
1.本试题分为第Ⅰ卷、第Ⅱ卷和答题卡。全卷满分100分。
2.考生答题时，必须将第Ⅰ卷上所有题的正确答案用2B铅笔涂在答题卡上所对应的信息点处，答案写在Ⅰ卷上无效。
3.考试结束时，将第Ⅱ卷和答题卡交给监考老师。
  第Ⅰ卷 （选择题，共 48分）
一．选择题（每小题4分，共48分，每题所给出的四个选项中，至少有一个正确。）
1. 下列物理量中，那些是由电场特性决定而与放入电场中的检验电荷无关 （   ）
A． 电势差        B. 电势能        C. 电场强度         D. 电场力 

2. 有两个完全相同的金属小球A、B（它们的大小可忽略不计），A带电荷量为7Q，B带电荷量为-Q，当A、B在真空中相距为r时，两球之间的相互作用的库仑力为F；现用绝缘工具使A、B球相互接触后再放回原处，则A、B间的相互作用的库仑力是（   ）
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A．eq \F(7,9)F           B．eq \F(6,7)F            C．eq \F(8,7)F          D．eq \F(9,7)F
3. 如图1所示，仅在电场力作用下，一带电粒子沿图中虚线从A运动   

到 B，则(  
) 

A.电场力做正功
B.动能减少   C.电势能增加     D.加速度增大
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4. 两只电阻的伏安特性曲线如图2所示，则下列说法中正确的是（　 ）
A．两电阻的阻值为R1大于R2
B．两电阻串联在电路中时，R1两端电压大于R2两端电压
C．两电阻串联在电路中时，R1消耗的功率小于R2消耗的功率
D．两电阻并联在电路中时，R1的电流大于R2的电流
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5. 如图3所示为一种利用电磁原理制作的充气泵的结构示意图，其工作原理类似打点计时器。当电流从电磁铁的接线柱a流入，吸引小磁铁向下运动时，以下选项中正确的是（    ）
A．电磁铁的上端为N极，小磁铁的下端为N极
B．电磁铁的上端为S极，小磁铁的下端为S极
C．电磁铁的上端为N极，小磁铁的下端为S极
D．电磁铁的上端为S极，小磁铁的下端为N极
6. 在赤道上从东向西水平发射的一束电子流，受地磁场作用，电子流将偏向（     ）
A．北方       B. 南方       C.上方          D.下方
7. 一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为500Ω，要把它改装成一个量程为10V的电压表，则应在电流表上（     ）
A.串联一个10kΩ的电阻

          B.并联一个10kΩ的电阻
C.串联一个9.5kΩ的电阻

          D.并联一个9.5kΩ的电阻
8. 由磁感应强度的定义式B=eq \F(F,IL)可知（    ）
A．若某处的磁感应强度为零，则通电导线放在该处所受安培力一定为零
B．通电导线放在磁场中某处不受安培力的作用时，则该处的磁感应强度一定为零
C．同一条通电导线放在磁场中某处所受的磁场力是一定的
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D．磁场中某点的磁感应强度与该点是否放通电导线无关
9．如图4所示的电路中，电源的电动势E和内电阻r恒定不变，电灯 

L 恰能正常发光，如果变阻器的滑片P向b端滑动，则（    ）
A. 电灯L更亮，电流表的示数增大
B.  电灯L更亮，电流表的示数变小
C.  电灯L变暗，电流表的示数变小
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D. 电灯L变暗，电流表的示数增大
10. 如图所示电路中，S闭合，已知电容C=2μF，电源电动势
E=12V，内阻不计，R1=1Ω，R2=2Ω，R3=6Ω，R4=3Ω，
则电容器极板a所带的电荷量为 (    ) 
A. -8×10-6C                  B. 4×10-6C    

C. -4×10-6C                  D. 8×10-6C
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11. 如图6，质量为m的通电导体ab置于倾角为θ的平行导轨上，导轨宽度为d，导体ab与导轨间的动摩擦因数为μ。ab中有电流时恰好静止在导轨上，如右图所示。下图为沿b→a方向观察时的四个平面图，标出了四种不同的匀强磁场方向，其中导体与导轨间摩擦力可能为零的是（    ）
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12. 如图7所示。一电场的电场线分布关于y轴（沿竖直方向）对称，O、M、N是y轴上的三个点，且OM=MN，P点在y轴的右侧，MP⊥ON，则（     ）
A.M点的电势比P点的电势高
B.将负电荷由O点移动到P点，电场力做正功
C. M、N 两点间的电势差大于O、M两点间的电势差
D.在O点静止释放一带正电粒子，该粒子将沿y轴做直线运动
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二、填空题和实验题：（每空2分，共26分。）
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13. 如图8为某报警装置示意图，该报警装置在一扇门、两扇窗上各装 有一个联动开关，门、窗未关上时，开关不闭合，只要有一个开关未闭合，报警器就会报警。该报警装置中用了两个串联的逻辑电路，虚线框甲内应选用______门电路，虚线框乙内应选用________门电路（选填“与”、“非”、“或”）。
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14. 已知空气的击穿电场的场强为2×106V/m，测得某一次闪电火花长1000m，设闪电火花的路径为直线,则发生这次闪电时，放电路径两端的电势差U=________V。若这次闪电通过的电荷量为30C，则释放的能量△E=________J。
15. 如图9所示，已知电源的内电阻r=2Ω，定值电阻R1=0.5Ω，R0是阻值范围为0～5Ω的滑动变阻器，当滑动变阻器R0的阻值调为_____Ω时，电阻R1上消耗的功率最大；当滑动变阻器的阻值R0调为_____Ω时，变阻器上所消耗的功率最大。
16.一条平直的电场线上有A、B、C三点，把m=2×10-9kg，q=－2×10-9C的粒子从A点移到B点，电场力做1.5×10-7J的正功，再把该电荷从B点移到C点，电场力做功-4×10-7J，则UAB=       V，UAC=       V。
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17.在测定一节干电池（电动势约为1.5V，内阻约为2Ω）的电动势和内阻的实验中，提供的器材有
A．电压表量程为3V，内阻约为5kΩ

B．电压表量程为15V，内阻约为10kΩ
C．电流表量程为0.6A，内阻约为0.1Ω   

D．电流表量程为3A，内阻约为0.01Ω

E．变阻器R1为（20Ω，3A）       F．变阻器R2（500Ω，0.2A） 
G．开关、导线若干
为了较准确测量电池的电动势和内阻，电压表应该选           （填A或B）；
电流表应该选           （填C或D）；变阻器应该选           （填E或F）；
实验电路图应该选           图（填“甲”或“乙”）。
18.某研究性学习小组的成员用多用电表测电阻Rx，所用多用电表的欧姆挡有×1，×10，×100，×1k四挡，他粗测时用×100挡，调零后测量时发现指针偏转角度太小，为了获得较为准确的测量值，他的正确做法应该是______________                 

___                                                             _______。
三．本题共3小题，共26分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤（推理、说明过程要简洁、清晰），有数字计算的题要写出明确的数值和单位。只有最后结果的得零分。
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19．（6分）如图10所示，在匀强电场中，将一电荷量为2×10-5的负电荷由A点移到B点，其电势能增加了0.1J，已知A、B两点间距离为2cm，两点连线与电场方向成600角，求：  

（1） 电荷由A移到B的过程中，电场力所做的功WAB；
（2） A、B两点间的电势差UAB；
（3） 该匀强电场的电场强度E.
	得分
	评卷人

	
	


20. （8分）微型吸尘器的直流电动机内阻一定，把它接入电压为U1=0.2V的电路时，电动机不转，测得此时流过电动机的电流是I1=0.4A；若把电动机接入电压为U2=2.0V的电路中，电动机正常工作，工作电流是I2=1.0A，求：
（1）电动机线圈的电阻R
（2）电动机正常工作时的输出功率及吸尘器的效率。
（3）如果电动机正常工作时，转子突然被卡住，电动机此时的发热功率（设此时线圈未被烧坏）。
	得分
	评卷人

	
	


21.（12分）如图11所示为电视机显像管的简化原理图，现有质量为m、电荷量为e、初速度不计的电子经加速电场加速后，垂直于磁场射入宽度为L的有界匀强磁场中，匀强磁场的磁感应强度为B，若电子束的偏转角为θ，求：加速电场的电势差U为多大？
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