哈尔滨市2010年初中升学考试综合试题（物理部分）
一、单项选择题（每小题2分，共24分）
16.物理学是一门认识世界、改变世界的科学，它的发展对改变世界的贡献有下列说法，其中不正确的是

  A.蒸汽机推动了第一次工业革命

  B.电磁感应现象使人类社会进入了电气化时代

  C.信息技术改变着我们的科技、经济和生活

  D.新能源是不可再生的能源，它促进了世界的可持续发展
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17.将电铃扣在抽气盘上的玻璃钟罩内，如图所示。通电后可以看到电铃在振动，听到电铃发出的声音。用抽气机向外抽气的过程中，仍可清晰地看到电铃在振动，但铃声越来越小。对以上现象的解释，下列说法错误的是

A.听到铃声又看到电铃在振动，说明声音是由物体的振动发生的

B.听到铃声越来越小，说明声音要借助介质才能传播

C.看到电铃在振动，说明光束要借助介质才能传播

D.看到电铃在振动，说明光束能穿透玻璃
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18.某同学漫步在湖边，看到桥和它在水中的倒影组成了景色优美的画面，用照相机将其拍下。对于桥在水中的倒影和它在底片上的像，下列说法正确的是
A.桥在水中的倒影是光沿直线传播形成的缩小的实像

B.桥在水中的倒影是光的反射形成的等大的虚像

C.底片上的像是光的折射形成的缩小的虚像

D.底片上的像是光的反射形成的等大的实像

19.哈尔滨的冬季，千里冰封，万里雪飘。对冬天里可能出现的下列现象，描述正确的是

  A.冰雪大世界的冰雕随时间的推移会逐渐变小

  B.戴眼镜的人从室内走到室外，眼镜片上会出现“白雾”

  C.水蒸气在树枝上升华成冰晶，形成雾凇

  D.屋顶的积雪会液化成水，流到屋檐下凝固成冰锥
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20.如图所示的两个电路中，电源电压恒定且相等，两个灯泡的规格相同。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都从中点向右滑动的过程中，关于灯泡L1和L2的亮度情况，下列判断正确的是    

A.L1和L2都变亮B. L1和L2都变暗

C.L1始终比L2亮 D.L2始终比L1亮

21.在“安全用电与保护”讨论交流中，下列防止发生事故或处理事故的措施不正确的是

  A.雷雨天，应避免在高大建筑物和大树下避雨

  B.发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源

  C.电器设备失火，应迅速用水灭火

  D.有金属外壳的电器用三孔插座

22.下列分析中不正确的是
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A.甲图试管内水沸腾后，撤掉酒精灯，向外拉动注射器活塞，水又沸腾了，说明水的沸点与气压有关

B.乙图中吸盘能将物体挂在墙上不掉下来，是因为重力与大气压力彼此平衡

C.丙图所示的托里拆利实验中，若有空气进入玻璃管内，则测出的大气压强值比实际值偏小

D.丁图提供的信息说明大气压强是天气预报的重要气象要素之一
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23.在实验探究活动中，某同学将微小压强计的探头先后放人两种不同液体中，根据如图所示提供的信息能够探究的是

  A.液体内部的压强跟液体密度的关系

  B.液体内部的压强跟深度的关系

  C.在同一深度，液体向各个方向的压强大小是否相等

  D.液体内部向各个方向是否都有压强

24.对于“探究电流跟电阻的关系”和“伏安法测量电阻”的这两个实验，下列说法不正确的是

A.它们都是采用控制变量的研究方法

B.它们的实验电路在教科书中是相同的

C.前者多次测量的目的是分析多组数据，得出电流跟电阻的关系

D.后者多次测量的目的是取电阻的平均值，减小误差
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25.下列是同学们在家庭实验室中的一些小制作、小发明，对其解释不正确的是

A.甲图中用圆珠笔芯制作的密度计，铜笔头向下是为了降低重心，增加稳定性

B.乙图是制作的水气压计，试管口的塞子要多打孔与大气相通

C.丙图潜艇的制作原理是通过排水、吸水的方法改变其重力，实现沉与浮

D.丁图是一个冷热水混合淋浴器，它利用了伯努利原理
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26.在我国古代书籍《墨经》中，对杠杆原理有精辟论述，并有许多巧妙的  应用。如图所示是在井上汲水的桔槔，下列对桔槔在使用中不正确的解释是 

A.向井内放送水桶时，人对配重(石块)做功，使配重的重力势能增大
B.向井内放送水桶时，人用的力气一定小于水桶的重力，所以省力
C.往上提水时，配重(石块)帮助人对水桶做功，配重的重力势能减小
D.往上提水时，人用的力气一定小于桶与水的总重，所以省力
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27.某同学在做“调节灯泡亮度”的电学实验时，电路如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表量程“0～3V”，滑动变阻器规格“20Ω lA”，灯泡L标有“2.5V 1.25W”字样(忽略灯丝电阻变化)，在不损坏电路元件的情况下，下列判断正确的是

A.电路中电流变化的范围是0.18A一0.5A

B.滑动变阻器阻值变化的范围是2.5Ω～10Ω

C.灯泡的最小功率是0.162W

D.该电路的最大功率是2.25W
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三、非选择题(38题-53题，计46分)

38.(2分)自行车是人们常见的“绿色”交通工具，从自行车的结构和使用来看，增大摩擦的部位是＿＿＿＿＿＿＿＿，它所采用的方法是＿＿＿＿＿＿＿＿。

39.(2分)五月的哈尔滨，处处飘溢着花香，这是＿＿＿＿＿＿＿＿现象；气温高时，香味更浓，说明＿＿＿＿＿＿＿＿。

40.(2分)匀速直线行驶的汽车，关闭发动机后，由于＿＿＿＿＿＿仍能在水平路面上滑行，最终停下来是因为＿＿＿＿＿＿。
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41.(2分)如图所示的电路，闭合开关，观察到灯Ll比灯L2亮，由此你能推断出＿＿＿＿＿＿＿＿；＿＿＿＿＿＿＿＿。

42.(2分)甲、乙两种物质，它们的质量跟体积关系如图所示，则ρ甲＿＿ρ乙 (选填“>”、“<”或“=”)，其中乙物质可能是＿＿＿＿。

43.(2分)20W高效节能灯的亮度相当于100W的白炽灯。一户居民家中的4只100W的白炽灯均换用该节能灯，若平均每天使用5小时，30天可以节电＿＿＿＿度，可节约电费＿＿＿＿元。(已知电费是0.5元／kW·h)
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44.(2分)同学们做实验的装置如图所示，闭合开关，先将导体ab水平向右移动，导体cd也随之运动起来。可知：实验装置左侧运用的原理是＿＿＿＿；实验装置右侧产生的现象在生活中的应用是＿＿＿＿(举—个实例)。

45.(2分)标有“220V 1000W"的电水壶内装有2kg的水，正常工作10min，使水温度升高了50℃，水吸收的热量是＿＿＿＿J，此过程中电水壶的能量转化效率是＿＿＿＿。
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46.(2分)太阳光穿过浓密的树叶孔隙，在地面上形成明亮的光斑；当太阳光正对凸透镜，有时也能看到一个明亮的光斑。前者光斑的形成说明＿＿＿＿，后者光斑的形成说明＿＿＿＿。

47.(2分)如图所示的电路中，电源电压恒为3V，闭合开关S，电流表的示数为0.3A；再闭合开关S1，电流表的示数为0.5A，此时R1的电功率为＿＿＿＿W，电路的总电阻为＿＿＿＿Ω。
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48.(2分)一束光从空气射入水中，用箭头标出光前进的方向，注明入射光线和折射光线。

49.(2分)请利用下列器材，用笔画线连接“伏安法测量电阻”的实验电路。
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50.(5分)同学们在做“比较水和沙子的吸热能力”实验的场景如图所示，他们说该实验有两种探究方法。

(1)实验方法一的设计如图中所示：

①在实验中，加热相同的时间目的是＿＿＿＿；
②请你指出该同学的设计思路和实验装置中的错误和不足。

(2)请你设计出第二种实验方法：

①写出该实验方法所需要的测量仪器＿＿＿＿；
②请写出设计思路。

51.(5分)学习浮力知识时，姜萍知道了阿基米德原理，并知道其数学表达式为F浮=G排。该同学想通过实验来验证，于是她走进实验室，选择了大烧杯(或溢水杯)、水、弹簧测力计、铁块、小桶、细线这些器材，进行实验。

(1)用画简图的方法描述她的实验过程；

(2)请为她设计出记录测量数据的表格；

(3)写出利用测量数据进行验证的过程。(测量数据用表格中的物理量表示)
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52.(6分)董妍同学设计了如图所示的实验装置，探究“电流的热效应跟电阻大小的关系”。

(1)说明利用该实验装置如何解决探究的问题；

(2)实验过程中她发现实验现象并不明显，可能的原因是什么?  (写出两种)

  (3)张晖同学利用电流的热效应烧水，观察到水沸腾后继续加热，水的温度却保持不变，既然水没有变得更热，那么电热器所供给的能量跑到哪里去了呢?该同学猜想能量可能跑到水蒸气里去了，请你从不同的角度用生活经验或实验现象予以证实。
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53.(6分)建筑工地上，工人们需要将一堆建材运到10m高处。姜荣同学设计安装了如图所示的装置.装置中每个滑轮重l00N。工人利用该装置每次提升一块重900N的建材，该工人拉绳子的速度是0.8m／s，在施工过程中：

(1)该工人提升建材时的有用功率是多少?

(2)该装置的机械效率是多少?(不计绳重和摩擦)

	型号
	额定电压
	额定功率

	DJ—Ⅰ
	220V
	0.8kW

	DJ—Ⅱ
	220V
	3.0kW


 (3)孙萍同学想用电动机做动力替代人工作，将该装置改造成简易的起重机(吊起物体的速度限定在0.4m／s)。她到仓库找到了两台电动机，铭牌上的部分数据如下表所示，她要选用其中的一台。请你帮助选择，就你所选的电动机，说明如何使用该装置才能做到合理配置。
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