(2)当探究电流与电压的关系时，通过调节变阻器滑片P

  的位置来改变  ▲  两端的电压．三次改变滑片位置，

  测得三组电压和电流值(见右表)，发现每次电压与电

  流的比值是—垒一的(选填“相同”或“不同”)，固此可

  得出电流与电压关系的初步结论：当电阻一定爵，  ▲

	实验序号
	    1
	    2
	    3

	    电压／v
	    2.0
	    2.4
	    2.8

	  电流／A
	  0.40
	  0.48
	  0.56


  (3)要探究电流与电阻的关系，仅凭图21(乙)所示器材是不够的．你认为(除导线外)还应

    增加的器材是垒．

29．(6分)图22(甲)是直流电动机模型(主要部件见文字说明)，图22(乙)是自制简易电动机

  模型．现在主要讨论图(乙)简易电动机的制作与操作问题：

    ●    ●    -    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●    ●
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    图22

  (1)绕制线圈的铜丝外表有漆皮，必须对线圈引出线的两端(搁置于铜质弯钩的部位)进行

    刮漆处理，刮漆方法见放大图．按这种方法刮漆，目的是使线圈能够叁  ，因此这一部

    位就相当于图(甲)中的▲(填某一部件的名称)．

  (2)如果整个制作没有问题，但接上电源后线圈不动，这时应做哪些尝试?(说出两点即可)

    ①  ▲  ；②  ▲．

  (3)通电后线圈能转动，如要改变转动方向，可采取的做法是：①  叁  ；②  垒．

30．(9分)图23所示是有关浮力的小实验：
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