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《电功和电功率》基础专训

一、填空
1．物理学中利用_______物理量来量度用电器消耗电能的多少，利用_______ 物理量来量度用电器消耗电能的快慢。

2．电功的常用单位还有度和kw·h，其换算关系为：1度=       kw·h =        J。

3．电炉工作时通过的电流强度是2 A，它两端电压是220 V，在10 min内产生的热量是            J，电流做功是           J。
4．一个标有“220 V、100 W”的灯泡，正常发光时，1 min产生          J的热量，1度电可供它正常工作​          h。

5. 观察并回答下列问题。

（1）图1左所示仪表是                  。

（2）图1右所示是该表在月初和月底两次示数，则用户在这段时间内用电_________      kw·h。
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6. 如图2所示电路中，小灯泡 L标有“2.5 V, 1 W”字样，电阻 R为5Ω。当开关S闭合时，小灯泡恰好正常发光，则电源电压为        V，小灯泡电阻为        Ω，电流表示数为   ＿＿＿＿＿＿A。 

7．电热壶的工作原理是利用了电流的________效应。利用电热壶烧水时，将________能转化为_______能，使水烧开。给手机 电池充电，这是将________能转化为_______能。

8. 每个家庭都有需要照明灯泡，目前市场上既有白炽灯，又有电子节能灯，究竟选择哪一种好呢？某中学“STS”研究小组的同学进行了调查，了解到在正常工作时，25 W的白炽灯与5 W的电子节能灯、45 W的白炽灯与9 W的电子节能灯，60 W的白炽灯与11 W的电子节能灯的发光效果相当，他们选择其中的一组进行研究，收集了有关数据如下表：

	
	额定电压（V）
	额定功率（W）
	寿命（h）
	每只售价（元）
	每度电费（元）

	白炽灯
	220
	45
	1000
	1.5
	0.4

	电子节能灯
	220
	9
	5000
	30
	0.4


根据上表数据，在照明效果相当，正常工作5000 h，45 W白炽灯和9 W节能灯的成本加电费分别为______________元和_____________元，由此可见你将选择___________。
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9. 松下M7型摄像机的随机蓄电池的容量是“2 Ah”（“2 Ah”的含义是：该蓄电池若以2 A的电流放电，可放电1 h。），输出电压为12 V。这样的蓄电池充好电后，能释放的最大电能为__________J。
10. 如图3所示的实验装置中，甲、乙两个烧瓶中
分别装有等量的煤油，并各插入一支规格完全相同的温
度计进行测温.甲、乙瓶中的温度计示数相同，闭合开关  
 图3

后，调整滑动变阻器滑片，通电2 min后，发现乙烧瓶中
温度计示数明显高于甲烧瓶中温度计的示数，这说明，甲              

烧瓶中电阻丝放出的热量比乙烧瓶中电阻丝放出的热量_______。R甲与R乙的阻相比较：
R甲______R乙（选填“大于”、“小于”或“等于”）。这种现象表明__________________________。 

二、选择题
11. 关于电功与电功率，下列说法中正确的是                            （    ） 

A. 电功率的大小决定于电流做功的多少

B. 电功与电功率都表示了电能转化为其他形式的能的多少

C. 电功与电功率都表示了电能转化为其他形式能的快慢

D. 电功率等于用电器在单位时间里所消耗的电能

12．两个电阻用不同方式连入同一电路，下列说法正确的是                （    ）

    A．串联时消耗的总功率大；



B．并联时消耗的总功率大；

    C．消耗的总功率相同；




D．无法确定。

13． 一个标有“6 V、0.5 A”字样的小灯泡，欲使它接入9 V的电压后能正常发光，应该给它：                                                               （    ）

A．串联上一个3Ω的电阻



B。并联上一个3Ω的电阻

C．串联上一个6Ω的电阻



D。并联上一个6Ω的电阻


14．标有“220 V、3 A”的电能表，最多可以接“220 V、100 W”的灯数是        (    )  

     A．7
  
   B．17      
   C．6         
D．16

15．为了使电炉消耗的功率减为原来的一半，下列办法能用的是             （    ）

A．将电压、电阻都减为原来的一半；

B．电压不变，将电阻减为原来的一半；

C．电阻不变，将电压减为原来的一半；

D．电阻不变，将电流减为原来的一半。

16．电阻R1和R2并联接入同一电路中，已知R1和R2的阻值之比为 2 ：1 ，那么在相同时间内通过R1和R2的电流产生的热量之比Q1 ：Q2 为：                     （    ）

A．4 ：1

   B．1 ：4 
    C．1 ：2

  
D．2 ：1

17. 下面的说法中正确的是                                           （    ）

A. 标有“220 V 40 W”字样的电烙铁，正常工作25 h，耗电1 KW

B. 标有“36 V 60 W”字样的灯泡，只有接在36 V的电压下，灯泡才能正常发光

C. 两盏25 W的电灯正常工作10 h，耗电0.5 KW·h

D. 1000 W的电炉累计正常工作50 h，耗电50度

18. 把标着“36 V 15 W”的甲灯和“36 V 5 W”的乙灯串联在电压是36 V的电路中，则                                                                     （    ）

A. 因为甲灯额定功率较大，所以甲灯较亮

B. 因为通过他们的电流相等，所以一样亮

C. 因为甲灯的电阻较小，所以甲灯较亮

D. 因为乙灯实际功率较大，所以乙灯较亮

19. 有两根电热丝R1和R2，Rl＝10Ω，R2＝40Ω，采用下列四种方式分别接到36 V的电源上，通电5 min，产生热量最小的连接方式是                               (    )

A. R1、R2串联    B. R1、R2并联    C. 只接入R1
   D. 只接入R2
20. 一个电阻器的电阻为R，当它两端的电压为U，通电时间为t，则消耗的电能为W，若要使它消耗的电能为W/4，下面采用的方法正确的是                        （    ）

A. 电阻R不变，电压减半，通电时间t减半

B. 电阻R不变，电压不变，通电时间t减半

C. 电阻R不变，电压减半，通电时间t不变

D. 电阻为R/2，电压增大为原来的2倍，通电时间t不变

21.关于家庭电路，下列说法中正确的是                                 （    ）

A. 应将控制用电器的开关接在火线上

B. 熔丝熔断一定是电路中某处发生短路

C. 螺丝口灯座的螺旋套，只准接在零线上

D. 有金属外壳的家用电器，其插座应安装接地线

22．李明同学家的所有家用电器都不工作了,他用测电笔检查时,发现所有的家用电器都不带电,保险丝也没有断,发生此现象的原因不可能的是                       （    ）

A. 停电了   B. 进户火线断了  C. 保险丝接线处接触不良   D. 火线与零线相碰了

三、作图题
23.将图4中的开关、螺丝口灯泡、插座接入家庭电路。要求开关控制灯泡。
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24. 如图5所示，为某同学测量小灯泡电功率所选的器材：电源（3 V）、电流表、电压表、小灯泡（2.5 V，0.3 A）、滑动变阻器（10Ω，2 A）和开关各一个，导线若干，请连接实物图，然后在方框内画出电路图（要求元件符号与电路元器件一一对应）
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图5

四、讨论题
25. 按图6所示电路图对额定电压为3.8 V的小灯泡进行实验时，测得5组实验数据，并记录在表中，同时记录了小灯泡亮度变化情况。
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	次数
	1
	2
	3
	4
	5

	U/V
	3.0
	3.5
	3.8
	4.0
	4.5

	I/A
	0.28
	0.30
	0.31
	0.32
	0.34

	亮度
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增加


请你仔细分析实验数据和实验现象，回答以下问题：

（1）小灯泡的额定功率是多少W？

（2）小灯泡亮度变化有什么规律？

（3）除了表格中列出的数据和现象外，你还能发现什么问题？ 

 26. 白炽灯泡是常用的普通灯泡，它是利用电流的热效应制成的，下列有关白炽灯的几个问题，请你作出简要回答：

（1）白炽灯为什么要抽成真空？

（2）灯泡什么时候最容易烧坏？

（3）灯泡的灯丝要绕成螺旋状，这样做的目的是什么？ 

27.为什么不能用湿手触摸电器？

五、计算题
28．一台电风扇正常工作时，电机两端的电压为220 V，线圈电阻为1.5Ω，通过线圈的电流为0.2 A，这台电扇正常工作1 min 消耗多少J的电功？产生多少J的热量？

29. 如图7所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，当变阻器滑片P在中点a处时，电流表读数为0.6 A；当滑片P在b端时，电压表读数为5 V，电流表读数为0.5 A，请根据测得的数据计算出前后两次在电阻R1上消耗的功率。
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30．一电热水器装有2 kg的水，通电加热过程中，水温随时间变化情况如图8所示。

求： （1）加热2 min水的温度升高了多少？

（2）加热2 min水吸收了多少热量？

（3）如果电热水器功率为1000 W，则此电热水器的效率η是多少？（η为水吸收的热量与电热水器放出热量的比值）【水的比热容是4.2×103  J/(kg·0C)】


    


参考答案：

1．电功，电功率 
2．1，3.6×106  
3．2.64×105，2.64×105 
 4．6×103，10 
 5．电能表，63.2 
 6．6.25，0.5  
7． 热，电，内，电，化学
 8．91.5,48,电子节能灯
9．86400 
10．少，小于，当通电时间与电流一定时，电阻越大放出的热量越多
 11．D  12．B  13．C  14．C  15．AB  16．C  17．BCD  18．D  19．A  20．C  21．ACD 22．D  
23．略 24．略 
25．（1）1.178，（2）由发光较暗到正常发光到发光较亮。（3）电压与电流的比值是变化的，并且随着灯泡的功率增大，电阻也增大。说明灯丝温度越高电阻越大 
 26．（1）防止灯丝被氧化，阻止钨丝升华，（2）开灯瞬间，灯丝温度低，电阻小电压一定，因此实际功率大。（3）减小散热面积，提高灯丝的温度 
 27．皮肤干燥的时候电阻大，潮湿的时候电阻小。如果用电器漏电，带电体接触潮湿的皮肤，很容易触电，即：当电压一定时，电阻越小，通过人体的电流越大，越危险 
28．2640J，3.6J 
29．7.2，5 
 30．10 ℃，8.4×104 J，70% 
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