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电学测试

一选择题

1一种声光报警器的电路如题10图所示．闭合开关S1和S2后，会出现的现象是            
    A．灯亮，铃不响    B．灯不亮，铃不响
    C．灯亮，铃响      D．灯不亮，铃响   
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2某机要室大门是由电动机控制的，钥匙(电路开关)分别由两名工作人员保管，单把钥匙无

法打开。图中符合要求的电路是
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3以下电路图与右边的实物图一致的是（   ）
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4居民楼的楼道里，夜间只是偶尔有人经过，电灯总是亮着造成很大浪费。科研人员利用“光敏”材料制成“光控开关”——天黑时，自动闭合，天亮时，自动断开；利用“声敏”材料制成“声控开关”——当有人走动发出声音时，自动闭合，无人走动时自动断开。若将这

两种开关配合使用，就可以使楼道灯变得“聪明”．则这种“聪明”的电路是：（ ）
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5．小轿车上都装有一个用来提醒司机是否关好车门的指示灯．四个车门中只要有一个门没关好(相当于一个开关断开)，该指示灯就会发光。图2所示的模似电路图符合要求的是（    ）
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6如图，关于开关的控制作用，下列说法正确的是：       A、当S1、S2都闭合时，灯L2、L3发光  B、只闭合S2，灯L1、L3不发光   C、只让灯L3发光，应该只闭合S1   D、当S1、S2都断开时，灯L1、L3发光。
7如图4所示的四个电路中，属于并联电路的是(  )
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图4
8．家用电吹风由电动机和电热丝等组成．为了保证电吹风的安全使用，要求：电动机不工作时，电热丝不能发热：电热丝不发热时，电动机仍能工作．下列电路中符合要求的是（  D  ）
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9如图所示电路，闭合开关后，比较a、b、c、d四处电流的大小，其中正确的是
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A．Ia＝Id   B．Ia＜Ib     C．Ib＞Ic    D．Ic＝ Id

10如图9所示，闭合开关S时，小电灯L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、c两点时，两灯也不亮；接触c、d两点时，两灯都亮。对此，下列判断中正确的是（ 　  ）
A．灯L1 断路　　　　B．灯L2断路    C．开关S断路　　　　D．灯L2短路
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11如图所示的四个电路图中，各开关都闭合后，灯泡L1与L2串联的是：              
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12 如图5所示，灯L1的电阻大于灯L2的电阻。接通电路后，对通过各导线的电流大小，以下说法正确的是
A．b的电流最小


B．c的电流最小   C．a、b的电流相等
D．a，c的电流相等
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13 ．电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，开关闭合使冰箱内的照明灯点亮；当冰箱门关闭时，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。在图1所示的四个电路中，能正确表示冰箱开门状态下冰箱内照明电路的是（　　）
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14在图2所示的各电路图中，能反映出Ll 、L2并联，开关S断开后L1仍能发光的是(     )
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15如图3所示，要使手电筒正常工作，两节干电池安装正确的是（    ）
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16教室里投影仪的光源是强光灯泡，发光时温度很高，必须用风扇给予降温。为使灯泡不宜过热被烧坏，要求：带动风扇的电动机启动后，灯泡才能通电发光；风扇不转，灯泡不能发光。则图3所设计的四个简化电路图中最符合要求的是（  ）

[image: image69.jpg]



[image: image70.png]v,

e



17．小亮家的卫生间按图4所示的电路安装了照明灯和换气扇，它们        
A．只能各自独立工作，而不能同时工作
B．只能同时工作，而不能各自独立工作          

C．工作时，两端的电压一定相等
D．工作时，通过的电流一定相等

18小兰同学将食用油、一元硬币、食盐水、陶瓷、铜钥匙和玻璃分为两类（如下表），依据的物质属性是（　　）
	第一类
	第二类

	一元硬币、食盐水、铜钥匙
	食用油、陶瓷、玻璃


A、硬度       B、物态      C、磁性     D、导电性
19通常情况下，对下列物质分类正确的是
  A．冰、玻璃、松香是晶体        B．盐、玻璃、铁是金属
  C．玻璃、松香、橡胶是非晶体    D．冰、铁、玻璃是绝缘体
20如图4的电路中，电流表测量的是        
A．通过灯L1的电流   B．通过灯L2的电流    C. 通过灯L1和灯L2的电流之和  D．电源供给电路的总电流
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21如图所示的串联电路，闭合开关时       
A．通过A点电流大于B点的电流   B．通过B点电流大于C点的电流 
 C．通过A点电流大于c点的电流   D．通过A、B、C三点的电流相等
22下列说法中，正确的是(    )
A．开关必须接在电源正极和用电器之间才能控制用电器 B．所有电源都是把化学能转化为电能的装置

C．不能把电压表直接接到电源两端      D．不能把电流表与被测用电器并联

23  用与橡胶棒摩擦过的毛皮靠近与丝绸摩擦过的玻璃棒，则毛皮与玻璃棒           

  A．相互吸引    B．相互排斥    C．无相互作用    D．无法判断

24  通草小球在带正电的物体附近被排斥，则小球                  (        )

  A．一定带正电    B．一定带负电     C．可能带负电      D．一定不带电
25．把一个轻质的小球靠近用毛皮摩擦过的橡胶棒时，它们相互吸引，则这个小球(    )

A．一定不带电    B．一定带负电   C．一定带正电     D．可能不带电
26．验电器可用来检测（  ）

    A．电流做功的多少    B．电路中电流的大小   c．物体是否带电    D．电路两端的电压

27．国际单位制中，电荷量的单位是     

Ａ．库仑 　 　Ｂ．伏特　  　Ｃ．欧姆　  　Ｄ．瓦特

28、以下文具在通常情况下属于导体的是（  ）绝缘体的是                         
A钢尺　　、B橡皮　　　、C胶带纸　　　、D塑料袋   E自行车轮胎  F 铅笔芯  G人、 H 大地   K矿泉水瓶、L油、 P陶瓷    W铜丝、  M盐水.   N 玻璃眼镜片 X 钢板尺  Z 金属勺   S 干木材  
29．现有塑料、玻璃、铁、盐水、橡胶、炭笔、陶瓷、湿木8种物质，小丽将它们分成两类，如下表所示。则她是按照物质的哪种物理属性进行分类的（    ）

	第一类
	第二类

	塑料、玻璃、橡胶、陶瓷
	盐水、炭笔、铁、湿木


A．密度    B．磁性    C．导电性D．比热容
30下列说法不正确的是    (    )

  A．食盐水可以导电 B．超导材料在超导状态下可以作为发热体
  C．纳米是长度的单位    D．半导体材料可以用来制作二极管

31 以下说法中正确的
A. 只有固体固体之间相互摩擦,才会摩擦起电.

B. 把A物体和B物体摩擦,结果A物体带负电.B物体带正电.由此可以断定它们原子核束缚电子的本领一定是A的强.

C. 分别用丝线吊起甲乙两通草球,互相靠近时若互相吸引,则它们一定带异种电荷.

D. 用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近一个用细线吊起的塑料小球,小球被排开,小球一定带负电.

32 .有四个轻质小球ABCD,已C带正电,A和C相吸引,A与D相排斥,B与D相吸引,则下列判断正确的是     

A.    A带负电,D带负电,B一定带正电.    B.   A带负电,D带正电,B一定带负电.

C.   A带负电, D带负电,B可能带正电,可能不带电.

E. A带正电,D带负电,B可能带正电可能不带电.

33干燥的天气里,在阳光下用塑料梳子梳理干燥的头发,越梳头发越蓬松,其主要原因是     

A.头发散失了水分后,变得坚硬.    B.由于摩擦起电头发带的同种电互相排斥.

C.由于太阳照射和摩擦产生的热使头发膨胀.  D.由于梳子的机械分离作用使头发彼此分离.
34 北约曾用“石墨炸弹”使南联盟的高压输电线短路,这是利用了石墨的    

A. 可燃性.   B.还原性.   C.润滑性.   D.导电性

35甲、乙两金属球,甲不带电,乙带正电荷,用导线将甲、乙连接起来时,下面说法中正确的是   

A.电流方向从乙到甲,自由电子运动方向从乙到甲. B.电流方向从乙到甲, 自由电子运动方向从甲到乙.

C.电流方向从甲到乙, 自由电子运动方向从甲到乙.D.电流方向从甲到乙, 自由电子运动方向从乙到甲

36．利用电流的热效应工作的家用电器是     

  A.电饭煲            B.洗衣机              C.电冰箱            D.电视机
37充电电池有一定的寿命，处理废旧充电电池的科学方法是___________

    A直接深埋    B明火焚烧    C抛至水中    D分类回收

38、某同学对图7所示的电路进行了以下分析判断，其中正确的是      

A、S1、S2都闭合时，三只电灯均发光  B、S1、S2都断开时，L1和L2两盏灯发光，L3不发光

C、S1、S2都闭合时，电流表的示数小于S1、S2都断开时电流表的示数
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39世纪末汤姆逊发现电子后，科学家们提出了多种原子结构的模型。原子结构与下列事物结构最接近的是   （     ）

   A．桔子    B．西瓜    C．篮球    D．太阳系

40、下列物体的尺度由大到小排列正确的是      

A、夸克、原子核、质子、原子         B、质子、原子核、原子、夸克

C、夸克、质子、原子核、原子         D、原子、原子核、质子、夸克

41．下图所示的物体中，全部是由绝缘材料制成的是（   ）

A．手机         B．电工手套        C．照相机              D ．电他

42．依据卢瑟福的原子行星模型理论，在原子中不带电的是       

       A．中子        B．质子         C．电子       D．原子核
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43图2为路口交通指示灯的示意图。指示灯可以通过不同颜色灯光的变化指挥车辆和行人的交通行为。据你对交通指示灯的了解可以推断       
A．红灯、黄灯、绿灯是串联的     B．红灯、黄灯、绿灯是并联的
C．红灯与黄灯并联后再与绿灯串联   D．绿灯与黄灯并联后再与红灯串联
44  原子内绕原子核旋转的是（     ）

A电子    B质子    C中子     D夸克

45．关于原子和原子核，以下叙述正确的是【    】

    A．原子核位于原子的中央，带负电    B．原子核外的电子带负电，并固定在某一位置

    C．原子核带正电，电子带负电       D．原子核内有带正电的质子和带负电的中子
46 一只普通家用白炽灯正常发光时，通过它的电流约为（        ）

A   200A    B20A     C0.2A        D0.02A

47  错误的为（     ）

A道路旁的一排排路灯，晚上同时亮，早晨同时灭，因此他们是串联的

B家庭电路中，电视机与照明灯的工作互不影响，因此他们是并联的

C由于某一盏灯短路使保险丝熔断时，其它所有用电器都会停止工作，因此保险丝是接在干路上的

D楼道中的声控灯只有在天暗并且有声音时才能亮，因此声控开关，光控开关及电灯是串联的
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48.图6所示电路中，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2串联，甲、乙应该接入的是      
A．甲接电压表，乙接电流表    B．甲接电流表，乙接电压表
C．甲、乙都接电压表    D．甲、乙都接电流表

49关于电流、电压和电阻，下列说法正确的是    (     )

A．只要将导体连人电路，电路中就有电流  B. 导体中通过的电流越大，它的电阻越小

C．有电流通过的小灯泡，其两端不一定有电压  D．导体两端电压越大，通过该导体的电流就越大

50如图1所示，闭合开关后能测出小灯泡L1两端的电压的电路是（D    ）
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51下列电路正确的是
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[image: image76.bmp]52、如图所示，当开关 S1闭合， S2断开时，电压表的读数为3 V，当开关S2闭合， S1断开时，电压表的读数为1.2 V，那么当 S1和S2均断开时，小灯泡 L1和 L2两端电压分别为（      ）。

A、1.2V、3V    B、1.2V、1.8V    C、3V、4.2V    D 、3V、1.2V
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55某同学采用如图所示电路做电学实验时，出现一处电路故障，以下分析正确的是（     ）
A．若电流表无示数，电压表有示数，则R1短路    B．若电流表无示数，电压表无示数，则R2断路
C．若电流表有示数，电压表有示数，则R1断路    D．若电流表有示数，电压表无示数，则R2短路

56如图6—1所示的滑动变阻器的四种接法中，当滑片P 向右移动时使电路的电阻变
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57．超导材料的应用具有十分诱人的前景。假如学家已研制出室温下的超导材料．你认为它可作下列哪种用途    

  A、自炽灯泡的灯丝    B、电炉中的电阻丝  C、保险丝            D、远距离输电线

58把两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”．用电压表测量水果电池的电压，如
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图所示．下列说法正确的是     

  　A．金属片B是水果电池的正极

  　B．水果电池把化学能转化为电能

  　C．水果电池把内能转化为电能

  　D．水果电池把电能转化为化学能　　　图2

59 下列措施中，不可能改变导体电阻大小的是（      ）

  A.改变导体的长度              B.改变导体的材料

  C．改变导体的横截面积         D.改变导体在电路中

60、一只10Ω的电阻与一只0.1Ω的电阻并联，并联后的总电阻：            

A、等于1Ω　　B、小于0.1Ω　　C、等于10.1Ω　　D、大于0.1Ω小于10Ω。

61 下列说法正确的是         （    ）
A.通过导体的电流为零，导体的电阻也为零  B.通过导体的电流越大，导体的电阻一定越小
C.导体两端的电压为零，导体的电阻也为零  D.导体的电阻是导体本身的一种性质
62以下说法中正确的是    (     )

A.绝缘体有电阻，导体没有电阻      B.导体两端电压为零时，电流为零，但电阻不为零
C.只有导体才能用于做电工材料      D.通过导体的电流越大，导体的电阻就一定越小
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63．如图所示，电源电压U恒定，R1> R2，通过R1、R2的电流分别为，I1、I2、R1、R2两端的电压分别是U1、U2则    (    )

A．I1> I2
B．I1= I2

C．U1< U2
D．U1= U2

64．如图所示电路，电源电压不变，当开关S闭合，变阻器滑片P向b端滑动时   (    )

A.电流表示数变小，电压表示数变大      B.电流表示数变大，电压表示数变大
C.电流表示数变大，电压表示数不变      D.电流表示数变小，电压表示数不变
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 65如图所示的电路中(电源电压不变)，闭合电键S后，当滑动变阻器的滑片自左向右移动时，下列判断中正确的是（   ）

    A．电流表的示数不变，电压表的示数不变

    B．电流表的示数变大，电压表的示数变小

    C．电流表的示数变大，电压表的示数变大

D．电流表的示数变小，电压表的示数不变

66 在“探究影响导体电阻大小的因素”的活动中，小明发现实验器材中金属丝只有一根，其它器材足够，如果要他完成下面的一些实验探究活动，其中他不可能完成的是（　　）

A．探究导体电阻与长度的关系　　　B．探究导体电阻与横截面积的关系

C．探究导体电阻与材料的关系　　　D．探究导体电阻与温度的关系
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67、如图所示电路，三个电阻的阻值都是R0，当开关闭合时，电流表A1、A2、A3的读数分别为I1，I2，I3，则它三者的关系是

A．I3＝[image: image16.wmf]2

3

I2　　　　　B．I3＝[image: image17.wmf]2

3

I1　　

C．I3＝I2＝I1　　　　D．I3＝2I2
68下图是小强在做“探究串联电路中电流、电压特点”实验时连接的实物电路。当开关闭合时，发现灯L1不亮、灯L2亮，电流表和电压表均有读数。则出现此故障原因可能是：      
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A、L2断路           B、L2短路           C、L1断路             D、L1短路  

69.如70题的图所示，开关闭合后，当滑动变阻器滑片P向右滑动过程中（   ）

A.电流表示数变小,电压表示数变大

B.电流表示数变小,电压表示数变小

C.电流表示数变大,电压表示数变大

D.电流表示数变大,电压表示数变小

70、图所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变，定值电阻R1的阻值为100Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中，下列说法中正确的是（    ）

[image: image84.png]


A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电流表和电压表的示数都不变

C．电流表的示数变化范围为0．2A~0．6A

D．电压表的示数变化范围为4V~6V

71．一段导体两端的电压为4V，导体的电流为1A，如果将它两端的电压减少到2V时，导体中的电流变为（    ）
A．0.25A　　　　B．0.5A　　　C．2A　　　　D．3A

72 如图所示，已知电阻R1=3Ω、R2=6Ω，电流表A的示数是0.6A，则电流表A1的示数是   （        ）                                                    
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A．0.6A        B．0.4A       
C．0.2A        D．0.1A 

73把电阻R1 =3Ω、R2 = 6Ω 接入同一电路，关于它们的总电阻（等效电阻）值，下列四个选项中，不可能的是(  )

A．9Ω       B．2Ω        C．9Ω或2Ω      D．3Ω
74．如图所示，R2=3R1，当S闭合、S1断开时，电流表的示数为I1，当S、S1均闭合时，电流表的示数变为I2，则I1和I2的关系是(电源电压恒定不变) （    ）
A．I2=1/4I1
B．I2=4I1     C．I2=4/3I1    D．I2=3/4I1
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75)如图所示，电源电压保持不变。当开关S1 闭合、S2断开时，电流表的示数为0.2A；当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为O.8A。则电阻R1与R2的比值为(      )

A.1:3     B.3：l      C.2:3     D.3：2 
76．如图所示，电源电压不变，电阻R=5欧，闭合开关S，A的示数为0.3A，若要使A的示数变为0.6A则（  　）
A.在R两端并联一个5欧的电阻   B.在R两端并联一个10欧的电阻
C.电路中串联一个5欧的电阻   D.在电路中串联一个10欧的电阻
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77．(如图所示的电路中，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表读数之比U甲∶U乙为3∶1当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，两表的读数之比I甲∶I乙为(      )

A．2∶1       B．2∶3      C．3∶1       D3∶4
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78如图是小明同学研究串联电路中电流、电压特点的实物连接图，当开关闭合时，灯L1不亮，灯L2亮，电流表的指针明显偏转，电压表示数为电源电压，则故障原因可能是        

A、L1灯丝断了  B、L1灯座两接线柱直接接通了 

C、L2灯丝断了 D、L2灯座两接线柱直接接通了

79为了节能，许多奥运场馆采用LED发光二极管照明．二极管的主要材料是      
  A.纳米材料    B.超导体    C.导体    D.半导体

80如图2所示的电路中，电源电压6V保持不变，定值电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器的最大阻值为20Ω。当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是                                                 

A. 电压表的示数减小         B. 电压表示数与电流表示数的比值不变
C. 当滑片移到中点时，电压表示数为2V     D. 当滑片移到a端时，电流表示数为0.2A
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81在探究串联电路中的电压关系时，小华同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab=2V，Ubc=2V，Uac=4V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是（

）

A．整理器材，结束实验  B．分析数据，得出结论

C．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值D．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

82小刚利用电能表测某家用电器的电功率．当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min

内，消耗电能0.3 KW·h，这个用电器可能是

A．空调器           B．电冰箱           C．电视机         D．收音机

83．电能表接在电路中是为了测量……………………………………(    )

A．电流

B．电压


C．电功

D．电功率
84．有一串小彩灯，每盏小彩灯的规格为"4V 0．2A”。下列表述中不正确的是     
A．若要使小彩灯在家庭电路中正常工作，应把55盏小彩灯串联起来使用

B．每盏小彩灯正常工作时的电阻是20Ω   C．每盏小彩灯的额定功率是0．8W

D．小彩灯不工作时，电阻为零

85．将额定电压相同的两个灯泡L1、L2串联后接入电路中，接通电路后发现L1要亮一些，则下列判断正确的是    

A．L1的电阻可能比L2的小   B．L1的额定功率可能比L2的大

C．若将两灯并联接入电路中，L1更亮  D．两灯正常工作时L1要暗一些

86．妮妮的新家中有150W的电视机一台，300W的洗衣机一台，100W的电冰箱一台，2200W的柜式空调机一台，250W的电脑一台，800W的电饭锅一只，40W的照明灯8盏，则安装电能表时，选用以下哪一种电能表最合适     

A．220V　5A　　　　B．220V　15A　　　C．220V　20A　　　D．220V　30A

87图8中的几种用电器的额定功率最接近1000W的是



                   【　　】
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88．如图所示，将两只额定电压相同的灯泡L1、L2串联在电路中，闭合开关S后，发现灯泡L1较亮，灯泡L2较暗，此现象说明（    ）

A．灯泡L1的阻值大于灯泡L2的阻值   B．灯泡L1的额定功率大于灯泡L2的额定功率

C．灯泡L1两端的电压小于灯炮L2两端的电压  D．通过灯泡L1的电流大于通过灯炮L2的电流
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89 家用白炽灯上标有“220V 40W”字样。当该灯正常工作时，它的功率 (
    )


A 大于 40W      B 小于 40W         C 等于 40W
    D 等于 220W 

90．家庭中使用的电水壶，正常工作时通过的电流约为     

A．40A    B．4A    C．400mA    D．40mA

92、将分别标有“8V  4W”、“4V  2W”字样的灯L1、L2串联使用。当灯L1正常发光时，灯L2会（   ）

A、生正常发光     B、比正常发光暗C、比正常发光亮                D、以上三种情况均有可能

93、随着生活水平的提高，家用电器日益增多。某户进行电路旧线改造后，将保险丝的规格由5A换成了8A，则该线路允许同时接入用电器的功率比原来增加了（   ）

A、1100W     B、1760W       C、660W        D、2860W

44．下列家用电器中，正常工作一小时耗电最接近1kW·h的是

  A．电子表          B．手电筒         C．电视机           D．空调机

95、教室内亮着四盏日光灯，刚走进教室的小宇又打开了其余四盏。以下说法正确的是（  ）

    A.线路的总电阻变大     B.进户线的电流变小

    C.线路的总功率变大     D.日光灯两端电压变小
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96、如图1所示电路，阻值为6Ω的电阻与一个“6V  3W”的小灯泡串联后接到9V的电路中，小灯泡恰能正常发光；如果在此电路中将“6V  3W”的小灯泡换成“6V  4.5W”的小灯泡，那么该小灯泡的实际功率（设电源电压不变）（    ）

A、等于4.5W      B、小于4.5W       C、大于4.5W      D、等于3W

97、在“建立节约型社会从我做起”的主题活动中，小明提出了下列节约电能的措施，其中不能达到目的的是（      ）

A．夏天，将家里空调的使用温度调得较高      B．看电视时，尽量减小电视机的音量

C．在工作的冰箱内存放更多的食物
       　　　 D．用节能灯取代白炽灯照明
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98、如图所示，一个标有“6V ，3.6W”字样的小灯泡L和最大阻值为50[image: image23.wmf]W

的滑动变阻器R串联后接在电源电压U 恒为6V 的电路中，设灯泡电阻不变，则下列判断不正确的是（   ）

A．无论如何移动滑片P，电路中总功率不会超过2W 

B．移动滑片P，电路中总功率最小值为0.6W

C．当滑片P滑到某个位置时，L和R 的电功率相等

D．当滑片P由[image: image24.wmf]a

滑向[image: image25.wmf]b

的过程中，灯泡L的电功率一直是减小
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99、图5所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中，下列说法中正确的是
A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电流表和电压表的示数都不变

C．电流表的示数变化范围为0.2A～0.6A

D．电压表的示数变化范围为1V～6V
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100图是探究并联电路电流特点的一种实用电路，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光。过一会儿，由于灯泡L1的质量问题，灯丝被烧断了。则下列说法正确的是[  ]

    A.滑动变阻器实际功率变小    B.灯泡L2额定功率变大

    C.灯泡L2亮度不变           D.灯泡L2亮度变亮

102、（国家为解决“三农”问题，大规模进行了农村电网改造，使得农民家中的灯泡变亮了，村里的电机正常工作了，农业生产力水平提高了。下面关于这项改造的说法正确的是     

A ．把电线换粗，升高电线的分压，提高用户电器的实际电压
B ．把电线换细，减小电线上的能耗，提高电器的实际功率
C ．把电线换粗，降低电线上的能耗，提高电器的额定功率
D ．把电线换粗，减小电线上的能耗，提高电灯实际功率
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103．小明同学在家中拍到一张电能表照片，如图所示．他仔细观察照片后，得到下列结论，你认为正确的是      
A． 电能表的额定电流为10A

B．电能表允许通过的最大电流为10A

C． 电能表的额定功率为2200W

D．拍照片时，小明家已消耗的电能为7624J

 

 

104．下列家用电器中，不属于电热器的是      

A．电热毯

B．电风扇

C．电饭锅

D．电熨斗

105.有些家用电器在使用过程中，温度过高会损坏电器。下列家用电器中要防止电热产生危害的是      
    A．电饭煲     B．电热水器    C．电熨斗    D．电视机
106小明仔细观察家中的电视机、电风扇、白炽灯和节能灯四种电器,发现它们上面　都标有" 220V  40W "的字样,若它们都在额定电压下工作相同的时间,则产生的热量最多的是    (   )

A.电视机       B.电风扇   C.白炽灯       D.节能灯
107、家庭电路中，造成电流过大的原因不可能的是（   ）
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A、火线与零线短路           B、用电器与电路接线不良

C、接入了大功率的用电器     D、电路中总电阻过小

108．安装家庭电路时，下列几种做法中，正确的是           （   ）

 A．将各盏电灯串联         B．将插座和电灯串联

   C．将保险丝装在总开关的前面 

   D．零线直接进灯座，火线经过开关再进灯座

109．如图所示电路，当开关S接通后，电灯不发光，若用测电笔在A、B、C、D各点测试，发现在A、B、C三点氖泡都发光，在D点泡不发光，可以判断线路的故障          （   ）

  A．在AB段断路        B.在BC段断路

  C．在BC段断路        D.在CD段断路

110.家庭电路中的保险丝烧断了，其原因可能是       （    ）
A、开关里的两个线头相碰了   B、灯座里的两个线头相碰了    

C、室内所有灯都开了       D、进户线的绝缘皮破了，两条导线相碰

111关于某家庭电路，下列说法正确的是    (   )
  A．不能用铜丝代替保险丝                  B．所有家用电器的外壳都要接地

  C．电灯的开关应接在火线和电灯之间        D．I作时的电冰箱和电视机是并联的

112关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）
A、电能表是用来测量电路消耗电能的仪表，应安装在总开关之前
B、电热毯内的电阻丝断了，只需要将断接上后仍可安全使用
C、当电路因故障导致保险装置断开时，只需要更换保险丝或使空气开关复位
D、家用电器或电线着火时，首先应立即灭火
113小红的妈妈从市场上买了一只廉价台灯，装上“220V  25W”的灯泡后，将插头插入家庭电路的时，室内电灯立即全部熄灭。原因可能是       

A.插头与插座接触不良       B.灯泡的灯丝断了  C.台灯的灯座内短路       D.台灯的插头内断路

114在家庭电路中常常发生：在台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内其它电灯熄灭，保险丝熔断．有时在台灯开关断开的情况下，把台灯插头插入插座时，室内其它电灯全部熄灭，保险丝熔断．引起这两种故障的最大可能       
A．前者是插座短路，后者是灯泡短路  B．前者是灯泡短路，后者是插头短路
C．两者都是插座短路    D．两者都是插头短路

115在楼房竣工通电前，电工通常要检查家庭电路安装是否存在故障。在如图2所示的家庭电路(部分)中，取下保险丝，在该处安装“220V  100W”的白炽灯Ll，然后将A、B接到220V的电源上，发现灯Ll正常发光。若此时闭合开关S，则灯L2(也是“220V  1OOW”)        
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 A．正常发光    B．能发光，但较暗    C．不能发光    D．无法判断

116如图所示，通过电力工人的紧张工作，灾区某帐篷教室内的五盏36W节能灯正常工作了，下列说法中正确的是（     ）A．正电荷经火线、节能灯、零线定向移动形成电流 B．火线带正电，零线带负电，两线相互吸引 C．教室内各灯相互串联    D．该教室每小时照明耗电0.18度
117下列说法中错误的是（     ）
A．发现有人触电时，应尽快切断电源     B．控制电灯的开关应接在火线和电灯之间
C．使用试电笔时，手不要接触笔尾金属体   D．家庭电路中要安装保险丝或空气开关
118 家庭电路中保险丝被烧断．可能的原因     

    A．电路中出现断路      B．电路中某盏灯的开关接触不良
    C．保险丝选用的太粗    D．电路中同时使用的用电器的总功率过大
119 关于家庭电路，下列说法正确的是：
A、空气开关“跳闸”一定是出现了短路。　B、工作的用电器越多，总电阻越大。

C、电能表是测量总电功率的。D、安在卧室的吊灯有三个灯泡同时亮同时灭，这三个灯泡一定是并联。
120 在家庭电路中，可能会出现这些情况     
(1)开关中的两个线头相碰



(2)插头中的两个线头相碰
(3)电路中增加了大功率的用电器

(4)户外输电线绝缘皮损坏
在上述情况中，可能引起家庭电路中保险丝熔断的是（       ）
A．(1)(2)

B．(2)(3)

C．(2)(4)

D．(1)(4)

121 现代社会离不开电．请写出以下家庭用电中的器材、设备。辩别零线和火线用      ；记录电路消耗的电能用      。保护电路安全要安装         。   熔断器（漏电保护器、空气开关等）
122在使用家用电器时，下列说法错误的是（）
A．洗衣机使用三孔插座能防止人触电    B．电冰箱紧贴墙壁放置不利于散热
C．电视机处于待机状态不消耗电能      D．电饭锅的插头沾水后接入电路中易发生短路
123人们的工作、学习和生活都离不开电，树立安全用电意识十分重要，下列做法中不符合安全原则的是（     ）
A.使用测电笔时，手按住笔尾金属体，用笔尖接触被测导线    B.家用电器的金属外壳要接地
C.用湿布擦正亮着的台灯灯泡         D.发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火
124空调、电冰箱等家用电器都要使用三孔插头、插座，插座中有一个孔是用来接地的，如图7所示。如果你家中的插座这个孔没有接地，下列现象中可能会发生的是（    ）
A．家用电器消耗的电能会增加      B．家用电器不能正常工作
C．家用电器的使用寿命会缩短      D．人接触家用电器外壳时有可能发生触电事故
126下面时人们在日常生活中的一些做法，其中不符合安全用电原则的是：      

Ａ．将开关安装在灯泡和火线之间　　　　Ｂ．发生触电事故后，应先切断电源再救治
Ｃ．保险丝熔断后，用较粗的铜丝来替代　Ｄ．将家用电器的金属外客与大地连接起来

127在家庭电路中，以下情况会引起熔丝熔断的是      
  A.用测电笔接触火线      B.连接电路时误将火线与零线接通
  C.将开关用导线接通      D.电路中零线断路
128三线插头的照片，留心观察发现，与地线连接的那个插头比另外两个插头要稍长一些．插头在长度设计上的这种差异．主要是考虑下列哪一因素     
A．使插头的造型更美观


     B．有利于识别火线和零线插头
C．插入插座中更稳固



D．操作时，可确保接地插头先接地
129下列做法中符合安全用电规范的是             

A．在电线上晾晒衣服    B．使用绝缘皮破损的插头
C. 控制电灯的开关接在零线上    D．洗衣机的金属外壳接地
130  以下涉及家庭电路中的一些做法，符合要求的是     

A．电冰箱和照明电灯是以串联方式接入电路的  B．控制家用电器的开关必须安装在火线上

    C．使用测电笔时，手应与笔尖金属电极接触    D．电路中应尽可能选择粗的熔丝

131关于安全用电，下列说法正确的是 （    ） 

A、测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线    B．发现有人触电后，立即用手把触电人拉离电源 

C．熔丝被烧断，一定是电路中出现了短路故障   D．熔丝被烧断后，可用铜丝代替熔丝接上
132 下列情景中符合家庭安全用电的是   

    A．家用电器的金属外壳未接地    B．用湿布擦抹电器
    C．用铜丝代替熔丝              D．用电器的开关装在火线上
133 小明自学“生活用电”的知识后，归纳了几点，正确的是     
A．在电路电流过大时保险丝会自动熔断B．安全用电原则是：不接触高压带电体、不靠近低压带电体C．电灯的开关必须接在零线(中性线)与电灯之间
D．使用测电笔时必须用手接触笔尖金属体
134生活中下列用电的做法，正确的是：    
A.用粗铜线代替保险丝                B.开关传连在零线上
C.使用测电笔时手指不接触笔尖金属部位   D.使用洗衣机不接地
135有些地区在晚上用电高峰时，用户得到的电压明显低于220V，这时白炽灯昏暗，有些用电器不能正常工作，对这种现象的正确解释是    

A、因电网供给用户的电流是一定的，用电高峰时，接入的用电器多了，分配给每个用电器的电流自然会减少B、因电网供给用户的电功率是一定的，用电高峰时接入的用电器多了，分配给每个用电器的电流自然会减少C、用电高峰时，接入的用电器多了，电路中的总电阻增大，干路的电流减小，分配给每个用电器的电流自然会减少D、由于输电线本身有电阻，用电高峰时，接的用电器多了，电路中的总电阻减小，干路的电流增大，输电线上的电压损失增大，用户得到的电压就减小

136下列行为符合安全用电常识的是     
A.在高压线旁放风筝              B.家里保险丝熔断时用铜导线代替
C.发生火灾时，不带电泼水救火    D.发现有人触电，立即用手将触电人拉开
137关于用电常识，下列说法正确的是

A.熔断器中熔丝断了，更换时不能用铜丝代替

B.安装闸刀开关时，电源进线可以接在上面两个接线柱上，也可以接在下面两个接线柱上

C.电线连接插座时，火线可以接在左插孔内，也可以接在右插孔内

D.接螺口灯头时，火线可以接在灯头内的金属片上,也可以接在螺旋套上
138．将一盏台灯接人家庭电路中，闭合开关，发现台灯不亮，同时其他用电器也停止工作，经检查发现保险丝熔断。更换新的保险丝后，将台灯单独接入电路，发现保险丝又熔断了，其原因可能是                                                 （     ）

   A．台灯灯座短路    B．台灯灯丝断子   C．台灯开关短路    D．台灯功率过大
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139、如图所示，当开关S闭合后，发现电灯L不亮，用测电笔测试c、d两点时，氖管都发光，测试a、b两点时，只有a点氖管发光，则故障可能是       

  A．火线与零线短路  　　　  B．a、d之间某处断路

C．b、c之间某处断路   　   D．电灯的灯丝断了

140、图1是小明设计的四盏螺丝口白炽灯的安装图。其中正确的是
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图1                                  图2

141、在图2所示的电路中，电源电压为6V，开关闭合后，电灯L1、L2均不发光。用电压表逐段测量，结果是：Uab＝0V，Uad＝6V，Ubc＝0V，Ucd＝6V. 由此可以判断此电路的故障可能是    

A、电路的aL1b部分发生断路   B、电路的aL2c部分发生断路

C、电源部分发生短路          D、电路的c经滑动变阻器至d

142为某同学连的两盏白炽灯和两个插座的电路图，通电后发 现不能正常工作，以下几个措施中可能引起危险的是(           )

A.拆掉灯丙，将两条导线连在一起   B.拆掉插座甲，将两条导线连在一起

C.拆掉开关S3，将两条导线连在一起  D.拆掉开关S2，将两条导线连在一起
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二填空题
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1在图19所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，电路正常工作。经过一段时间，电流表突然无示数。若电路中只有一处故障，且只发生在电阻R1或R2上。

(1) 该电路中存在的故障可能是_______________；

(2) 为进一步确定故障，小强同学用一只完好的灯L替换电路中的电阻R1，闭合电键S，观察灯的亮暗情况。若灯L亮，说明故障是___________；若灯L不亮，说明故障是______ ______。

2丝绸摩擦过的玻璃棒带        电，是因为玻璃棒在摩擦过程中         （填“得到或失去”）电子，若把玻璃棒和不带电的验电器金属球接触，发现验电器的金属箔片会张开，金属箔片张开的是                           

28 在电路中，如果你家中的用电器突然全部停止工作，经检查发现是空气开关跳闸了，你认为原因可能是_____________（说出一种即可）。

3家庭电路中的电冰箱、电视机、电灯等用电器的连接方式是________联；开关和被控制的用电器是_______联；为了防止因漏电而造成触电事故，家用洗衣机的外壳一定要_________。
4(有A、B两个带电体，若A与B相互排斥，而A又与带正电的C相互吸引，那么A一定带_______电，B与c一定能相互_______。
5我们经常在加油站看到一条醒目的警示：“严禁用塑料桶运汽油”。这是因为在运输过程中汽油会不断与筒壁摩擦，使塑料桶带________，造成火灾隐患
7在日常生活中，我们觉得用木梳子梳头发比塑料梳子梳头更好，这是因为塑料与头发之间的摩擦更容易发生______________________现象，从而损坏发质

8．有些化纤布料做成的衣服穿在身上很容易脏，着主要是因为化纤布料容易发生         现象而吸引细小的灰尘所造成的

9、家庭电路中，各用电器之间是＿＿＿的，开关和用电器之间是＿的。（选填“串联”或“并联”）

晓桦不小心把一边耳机的线扯断了，而另一边耳机仍有声音，根据此现象可判断：两边耳机是__  ____的（选填“串联”或“并联”）

10蓄电池是化学电池，放电后可以再充电，它在放电过程中将_______能转化为_______能
11 下列三组常用物品：①塑料尺、铅笔、橡皮擦；②木桌子、钢卷尺、透明胶带；③乒乓球、橡胶棒、玻璃杯。通常情况下全部属于绝缘体的一组是________(填序号)；不同材料，导电性能不同，导电性能不同，导电性能介于导体和绝缘体之间的称为_____ ____体

12右图是医院病房与护士值班室的示意图，病人需要护理时，只要按床边的按钮开关就能及时通知护士：1号床的病人按下开关S1，护士值班室的灯L1亮；2号床的病人按下开关S2，护士值班室的
灯L2亮。下列电路图符合要求的是(  )
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13用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器上的金属球后，验电器的金属箔片张开，说明验电器也带了      电.这时验电器所有的负电荷总数比玻璃棒接触验电器前要   .
 14甲、乙、丙三个轻质小球，任意两个靠近均相互吸引，巳知甲带正电，则乙球不可能      ;若丙球能吸引不带电的轻小物体．则乙球一定        ； (选填“带正电”或”带负电”“下带电”)

15电线的芯线要用金属做是因为                                .电线芯线的外面要包上一层橡胶或塑料是因为               

16.小王家建了新房子，准备购买安装电灯用的电线，到了商店发现有同样粗细 的铜导线和铝导线.你认为，从导电能力方面应选         导线；从价钱方面应选        导线.

17.王海同学用电流表测量电流时，把电流表串联接入电路后闭合开关，发现指针偏转如图11所示，产生这种情况的原因是                             ;另一同学测量时，则发现指针偏转如图12所示，产生这种情况的原因是      
                               [image: image29.jpg]0.6
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18、电池是一种把其它形式的能转化成电能的装置，电池提供的是直流电。干电池是生活中常用到的的电池，它是把            能转化成电能。为神舟六号在太空中飞行时提供电源的太阳能帆板则是将            能转化成电能。
19 原子是由（         ）和（          ）组成的

20、如图，电源电压为 4.5 V，灯 LI两端的电压是 2.5 V，则灯 L两端电压为         V。
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21、小午在圣诞节时将一串共40个小彩灯挂在圣诞树上，然后用插头接在家庭电路的插座上，每只小彩灯两端的电压等于             。

22小明同学在课余做了个“水果电池”，他把铜丝和铁丝插到菠萝中，然后给一个标有“4.5V4.5W”的小灯泡供电，结果灯泡不亮，仔细检查了电路，发现电路连接正确，请你分析灯泡不亮的原因是______________________

23在做“练习使用电压表”实验时，小华把电压表接成了如图3所示的电路，小灯泡的规格为“1.2 V1.5 W”，电池的电压为1.5V。闭合开关S后，小灯泡　　　　(填“发光”或“不发光”)电压表的示数为　　　　V。
[image: image99.jpg]k%





24如图5所示，当量程为0~3V时，电压表指针的读数为    　 V；当量程为0~15V时，电压表指针的读数为    　  V。
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25如图8所示，在方框内分别填入小灯泡和电流表的元件符号，使电路正常工作。
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26 欧姆定律的表达式为              ，在电压U一定的条件下，导体的电阻R越小，通过导体的电流I越       。两个电阻R1和R2（R1＞R2）串联接入电路中，通过R1的电流        （填"大于"."等于"或"小于"）通过R2的电流。
28杨明是一个无线电爱好者，在一次修理收音机时，发现有一只阻值为30Ω的电阻需要更换，而现在只有10Ω、20Ω、40Ω、60Ω、120Ω几种规格的电阻（每种电阻都有若干个），请你再帮杨明想两种解决办法：
例如：将三个10Ω的电阻串联
方法一：_______________________________________；
方法二：______________________________________。
29常温下，两条长度相等、横截面积不同的同种材料制成的电阻丝，粗电阻丝的电阻_________细电阻丝的电阻；把它们串联在电路中，通过粗电阻丝的电流________通过细电阻丝的电流（填"大于""等于"或"小于"）

30  两个阻值不同的电阻，如果将它们串联后接在电路中，则通过它们的电流之比为__________ ,如果将它们并联后接在同一电路中，则加在它们两端的电压之比为_________。
31如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，当滑动变阻器R：的滑片P向左移动时电流表的示数      电压表的示数      
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32 如图所示电阻箱的示数是　　　Ω。
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33、如图所示，电源电压保持不变，Rt为一热敏电阻，其阻值随温度的降低而增大．现往Rt上擦一些酒精后，热敏电阻的温度_______（升高／降低），电流表的读数_______（变大／变小）．

34、有一个标有“2.5V  0.3A”的小电珠，李燕计算它的灯丝电阻是8.3Ω，但用欧姆表（测量电阻的仪表）测得的结果是2.5Ω。关于这差异，最合理的解释是：金属的电阻随__________而改变。

35．)在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，当滑动变阻器滑片P向左移动时，电流表的示数将_____________（选填"变小"、"不变"或"变大"）。若在电路中再接入一个电压表，且当滑片P分别位于变阻器的右端、中点和左端时，电压表的示数如下表所示，则电压表应并联在图中______________两点之间（选填"ab"、"bc"或"ac"）。
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Rafp ]



   [image: image35.png]BF P RIRE Al

FaEEAY ) |20





36  在如图所示的电路中，两只电流表的规格相同，电流表有两个量程 (0~0. 6A以及0~3A).闭合开关S,电阻R1与R2均有电流流过，两只电流表的指针偏转角度相同，则R1与R2的比值为     
 A. 1∶5   B.5∶1           C.1∶4              D.4∶1

[image: image36.png]



37 如图10所示电路，电阻R1标有“6Ω  lA”，R2标有“3Ω 1．2A”，电流表A1、A2的量程均为0～3A，电压表量程0~15V，在a、b间接人电压可调的直流电源．闭合开关s后，为保证R1、R2均不损坏，则允许加的电源电压和通过电流表A1的电流不得超过      
A．9V   1A         B．3.6V    1.8ª  C．9.6V  lA         D．3.6V    0.6A

[image: image37.png]M 10




38小刚学习了“欧姆定律”之后，为了了解铅笔芯电阻的大小，他在一支铅笔芯两端加了3V电压，测出通过铅笔芯的电流是150mA．则该铅笔芯电阻为___________Ω；若加在这支铅笔芯两端的电压增加到6V时．通过它的电流又是_____________mA．

39  一个标有"12V"字样额定功率未知的灯泡，在室内测得其灯丝电阻R随灯泡两端电压U变化的关系图线如图所示。则灯泡正常发光时的电阻为        Ω。
[image: image38.png]



40如图8所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关S，调节华东变阻器，两电压表的示数随电路中电流变化的图线如图9所示。根据图线的信息可知:         (甲/乙)是电压表V2示数变化的图线，电源电压为         V,电阻R1的阻值为        [image: image39.wmf]W

。
3 [image: image40.png]uv

2 8
DR
2
s Lo
002 04 06,
ms o





41 图13所示的电路中，R1、R2均为定值电阻．电源电压不变．闭合开关S1、S2，两电表均有示数；再断开开关S2，则电流表示数        ，电压表示数        ，电压表与电流表示数之比            (本题每空均选填“变大”、“变小”或“不变”)

7[image: image41.png]
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42．如图6—10所示。用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的电阻丝连起来。当金属夹从电阻丝上的某点沿电阻丝向右移动的过程中，小灯泡亮度逐渐变暗。这表明导体电阻的大小跟导体的      有关。
44．在图所示的电路中，电源电压保持不变。当电键S由断开到闭合时，电流表的示数将_________，电压表与电流表示数的比值将___________。(均选填"变大"、"不变"或"变小")
[image: image42.png]


   

45)如图所示，当开关闭合后，滑片P 向右滑动时，电流表的示数___________，电压表的示数_________。(填"变大"或"变小")

[image: image43.png]



46如图所示，电源电压是5V且不变，S闭合后电压表示数为1V，则灯L1两端的电压为         V，灯L2两端的电压为         V；灯L1、L2的电阻相比较大的是        ，通过灯L1、L2的电流相比是            大(L1、L2、一样)。
[image: image44.jpg]Lo
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47．图8所示是学生实验中常用的滑动变阻器。要改变其接入电路中的电阻大小，若一根导线接在C接线柱时，另一根导线应接在          接线柱上，按你的接法，实验前滑片P应移到             端  (均用图中的字母表示)。

[image: image103.png]610




48在探究串联电路的电压关系时，他先用电压表正确地测量了灯泡L1两端的电压，为了测量灯泡L2两端的电压，他想将电压表接a点的那一段导线改接到电路中的c点，而保持电压表接b点的导线不动，你认为这种接法是      (选填写“正确”或“不正确”)。你这样判断的理由是：            。
[image: image104.png]



49小明想利用实验室所提供的器材测量未知电阻R[image: image45.png]


 (阻值约为1k[image: image46.png]


)．  实验室所提供的器材有：电源(电压约为9V)、滑动变阻器R(100[image: image47.png]


 2A)、电流表(量程为0～0．6A、分度值为0．02A)、电压表(量程为0～3V、分度值为0．1V)各一个，开关S1、S2两只，导线若干．
    (1)小明设计了如图所示的电路进行测量．你认为小明能否测出未知电阻R[image: image48.png]


?为什么?
[image: image49.jpg]


(2)请你选用上述器材设计方案测出未知电阻R．  ①画出实验电路图； ②简述实验步骤； ③写出R[image: image50.png]


的表达式(用已知量和测得量表示)．
50用电压表、电流表测量电阻有如图9所示的两种解法，若电压表的电阻不是很大，电流表电阻不是很小，你认为图      中测量电阻比真实值偏大，图      中测量电阻比真实值偏小。
[image: image105.png]@
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51（光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变。“光强”表示光的强弱程度的物理量，照射光越强，光强越大，光强符号用 E 表示，国际单位为坎德拉（cd）。实验测得光敏电阻的阻值 R 与光强E间的关系如图15所示，根据图象解答下列问题：（1）光敏电阻随光强的增大而        ，随光强的减小而        。
（2）当光强为 E1 时，光敏电阻的阻值为 R1；当光强为 E2 时，光敏电阻的阻值为 R2，那么它们之间的关系式为 [image: image51.png]


       （用 E1、E2 表示）。（3）将光敏电阻 R、定值电阻 R0、电流表、开关和电源连接成图16所示电路。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，那么         。（填正确答案的序号）①电流表的读数增大，光敏电阻两端的电压也增大②电流表的读数增大，但光敏电阻两端的电压减小③电流表的读数减小，但光敏电阻两端的电压增大④电流表的读数减小，光敏电阻两端的电压也减小
（4）在图16电路所示电路中，电源电压为 6V，当光照强度为 4.5 cd时，电流表的读数为 0.5 A。试求定值电阻 R0 的阻值。
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52.根据导电性能可以把物质分为导体、半导体和绝缘体。在玻璃杯、电炉丝、橡胶手套、热敏电阻这些物品中，利用半导体材料制成的是          。
53从发电站到用电地区,通常都有一段相当长的距离。要实现如此远距离的电能输送,在目前的技术水平下一般采用高电压输电。      材料的出现,为我们将来利用其零电阻特性实现远距离大功率输电提供了可能。
54将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻将    ；若将这根镍铬合金丝对折后接入电路，其电阻将     。（填“增大”、“减小”或“不变”）
55我们在考试时许多学科要用到2B铅笔填涂机读卡，电脑可以直接读取机读卡上的答案，是因为2B铅笔中的石墨是     (选填“导体”或“绝缘体”)，若使用了不合格的2B铅笔，由于铅笔芯的导电性变    (选填“强”或“弱”)，这样可能使电脑无法识别。
56用如图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱(符号为-[image: image53.wmf] 

-)，S为单刀双掷开关，R。为定值电阻。某同学用该电路进行实验，主要步骤有：
A.把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I   B.读出电阻箱的示数R  C.把开关S接a点，读出电流表的示数为I    D.根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大
(1)上述步骤的合理顺序是________________ (只需填写序号)．
(2)步骤A中电阻箱调好后示数如图乙所示，则它的示数为____Ω.若已知R。的阻值为1OΩ，则待测电阻的阻值为    Ω．
(3)本实验所采用的物理思想方法可称为_______________(选填"控制变量法"或"等效替代法")．
[image: image54.wmf] 

[image: image55.wmf] 


57在一段导体两端加上0.2V电压时，通过它的电流为0.04A，若使它两端的电压升高到3V，则通过它的电流为    A，这段导体的电阻为     Ω
58在某一温度下，两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图6所示。由图可知，元件甲的电阻是　　　　Ω，将元件甲、乙并联后接在电压为2V的电源两端，则流过元件甲的电流是　A，流过元件乙的电流是　　　　[image: image106.jpg]04
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59两电阻a、 b各自的电流与两端电压的关系图线如图甲所示，
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    （1）电阻a的阻值多大？

（2）如果把a、b两个电阻

串联接成如图乙所示的

电路时，电流表的示数

为0.2A. 　求：

①电阻b的电功率．

   　　 ②电阻a、b在lmin内

消耗的电能之和．      甲

60某品牌的电子瓦罉标有“220V 110W”字样，将其接入家庭电路中。求：（1）通过该用电器的电流多大？（2）该用电器工作时的电阻多大？（3）若它工作2h，消耗的电能是多少？

61．2007年5月，重庆开县某小学遭雷击造成多人伤亡的重大安全事故。如果某次闪电的能量为4×109J，则这次闪电释放的电能可供100W的灯泡持续工作_______s（设灯泡寿命足够长）；若这次闪电持续的时间为0．1s，则它的功率为_______W。

62．某灯泡上标有“6V 3W”字样，该灯泡正常工作时的电流是______A，这个灯泡的电阻值为___Ω。

63．如图电路中，R1=10Ω、R2=20Ω，开关闭合后，电压表示数为６Ｖ，则Ａ１的示数是_________Ａ，Ａ２的示数是__________Ａ。５min R1消耗的电能___________J；R2的电功率是____________W。
[image: image108.png]



64．图9所示，电源电压恒定．小灯泡L标有"3V 0.6W"字样，R为定值电阻．闭合S，断开Sl，小灯泡正常发光；若再闭合S1，发现电流表示数变化了0.3A，则R的阻值为  ▲  Ω，此时灯泡L和电阻R消耗的功率之比是  ▲  。

[image: image56.png]



65．某导体两端加2V电压时，通过的电流为0．5A，则这段导体的电阻为_______Ω．要使通过该导体的电流变为1A，应在该导体两端加_______V电压．当该导体两端的电压为3V时，该导体所消耗的电功率为_______W

66如图5所示是一个同学家里的电能表，电能表上所显示的数  值反映了他家5月初的用电情况，这时电能表的示数为        KW·h；从电能表上可以看出，这个同学家接入  用电器的电功率最多允许达到      W。
[image: image57.jpg]220V 10A SOHz
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67在家庭电路中，导线相互连接处因为接触不良，容易造成变大。根据焦耳定律可知，在通过电流和          相同时，该处比别处更容易发热，加速导线老化，甚至引起火灾。
68在一些电器设备中，常采用铜而不是铝作导线，是因为同等条件下，铜导线的电阻_______（填“较大”或“较小”），可以减小由于_______造成的能量损失．
69．在物理实验中，经常要进行多次测量，其目的有两个：一是为了减小误差；二是为了寻找规律。在测量电功率的实验中，多次测量的目的是_______；在测量物体长度的实验中，多次测量的目的是_______。

70在电路中由于短路等原因引起电流过大时，空气开关能自动______  电路，俗称“跳闸”。

71某同学家的保险丝突然熔断，换上新的同规格保险丝后又立即熔断，这种现象说明电路中存在___     ___故障或用电器的_____    _。

72．三孔插座的一个孔接火线，一个孔接零线，还有一个孔接     ，与这个孔相应的插脚与用电器的        相连。
73．使用测电笔时，手要接触测电笔尾部的           。笔尖接触电线（或与导线相连的导体），氖管发光表明接触的是           线。

74如图为家庭电路中常用的三孔插座，其中孔1接     ，孔2接      ，孔3接      。
75．某用户的电能表为“220V  20A”。该户电路中有40W日光灯40盏，60W电灯20盏。问：（1）如果晚上灯都亮时，能否再接入一只2千瓦的电炉？（2）若该电路上电流实际为18安，还能接入一只多大功率的用电器?
76教室里的日光灯正常工作电压为________V，消耗的是________能，家用电器之间是__________连接的。(选填“串联”或“并联”)

78  带有金属外壳的家用电器，都要使用三孔插座，这样做的目的是为了让金属外壳与_________相连。
79 小明家买了一台“220V 1500W”的热水器，由于安装的位置离固定插座太远，便到商店买了标有“220V 6A”字样的插座、标有“220V 10A”字样的插头以及导线，组装了一个多孔的移动插座(如图9所示)。请问：(1)这台热水器与其它家用电器之间的连接方式是                      。(2)从安全用电的角度指出这个移动插座存在问题的两个地方并说明原因：①           ；  ②                         。
80 教室里，开亮的灯越多，总电阻___________。如图5所示，电工师傅站在干燥的木凳上检查教室内的电路，他___________（选填“能”或“不能”）发生触电事故。
[image: image58.png]a
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 81家庭电路主要由进户线、_______、________、_______、插座、用电器和开关等组成. 电能表闸刀开关熔断器
82白炽灯灯丝是用___制成，当电流通过灯丝时，灯丝是____状态，发出很亮的光，此时电能转化为__能和___能   白炽
[image: image59]
83白炽灯的灯泡主要是由灯丝和玻璃泡组成，玻璃泡是密封的，并且泡内被抽成真空，其目的是_____________；大功率灯泡内还充有氮、氢等气体，其作用是_________________.防止灯丝氧化阻碍钨丝升华
84选择熔丝时，应使熔丝的额定电流___于或略_____电路 中的最大正常工作电流.
65．有两个阻值不同的定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化[image: image60.wmf] 


的I-U图线如图所示．如果R1、R2串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，则关于R串、R并的I-U图线所在的区域，下列说法中正确的是(        )
A.R串在Ⅱ区域，R并在Ⅲ区域       B.R串在Ⅲ区域，R并在Ⅰ区域    

C.R串在Ⅰ区域，R并在Ⅱ区域       D.R串在Ⅰ区域，R并在Ⅲ区域
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 1电阻R1或R2断路R1 R22正 同种电荷相互排斥28 发生短路  或用电器的总功率过大3并 串 接地4负吸引(5电7摩擦起电8摩擦起电9并联 串联 并联10化学 电 11 ③半导12A 13少14正电 不带电 15金属容易导电  橡胶或塑料不容易导电 16.铜  铝 

17.电流表的量程选小啦  电流表的正负接线柱接反啦18、化学 太阳19原子核  电子  20、 221  5.5V22电压太低 23不发光  1.5V24  0.6  3  25上面电流表26 大 等于28把10Ω、20Ω的电阻串联  40Ω 和 120Ω的电阻并联29小于  等于 30  1；1  1；1  31变小 变大32   624  33降低 变小34、温度35变大 ab  36  D 37 D38  20  300   39  6     40 乙 6   10   41 不变 变小  变小42．长度44变大 不变45变小 变小46  4  1  L1  一样47．A(或B ) B(或A) 48不正确  这样接等于把电压表的正负接线柱接反啦 49：(1)不能因为电路中电阻太大，当R=0和R=100[image: image61.png]


时，电流表前后两次的示数均小于[image: image62.jpg]


    分度值，无法准确区分两次读数．  (2)①电路图如右图所示  ②a．将滑动变阻器调到最大值b．闭合S1、S2，测得电流I c．断开S2，用电压表测得滑动变阻器两端的电压U③[image: image63.png]


  (R为最大值)    (其他方法只要符合题意即可)

50：（b），（a） 51（1）减小 增大 （2）E2/ E1（3分）    （3）②（3分）（4）当光照强度为4.5 cd 时，光敏电阻 R光=4Ω  两端电压 U光=I R光=0.5A×4Ω=2 V 定值电阻两端电压  U0= U-U光=6V-2 V=4 V   定值电阻 R0= U0/ I=4 V /0.5A=8Ω   或：电路中的总电阻 R总=U/I=6V/0.5A=12Ω     定值电阻 R0= R总- R =12Ω- 4Ω=8Ω 52：热敏电阻5  53：超导54变大 变小55：导体；弱56(1)DCAB   (2)47;47     (3)等效替代法57  0.6  558：5；0.6；0.25 A。59  10  0.2  36J  60  0.5   440  0.22  61  4乘以十的七次方  4乘以十的八次方 62  0.5  12  63．0.6  0.9   2160  1.8  64．  10  2；3  65．  4  4  2.25  66   31.6 2200  67：电阻，通电时间。 68：较小；电热（或电流的热效应 69寻找规律

减小误差70切断 71 短路 总功率过大72．地线 金属外壳73．地线 零线 火75．不能 440W   76   220 电  并联 78  大地 79：(1)并联 (2)①插座；允许通过的电流小于热水器正常工作时的电流②插头；两脚插头没有接地线80   越小 不能   81电能表、总开关、保险盒、82  乌   白炽 电能  光能和内能83.防止灯丝氧化  阻碍钨丝升华84  等  略大于65D
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