[image: image1.png]



[image: image2.jpg]




电流、电压、电阻阶梯训练

电流  电流表

基础知识与基本技能

*1．电流通过导体时会产生多种      ，人们可以根据这些效应来判断电流的大小。[0.5]

*2．在一定的时间内，电流通过导体某一横截面的电量越多，电流就      电流

的大小用          表示，简称      。[1.5]

*3．电流等于           通过导体横截面的      。它的定义式是          。

*4．500mA=     A=      μA    5×104μA=     mA=      A。[1.5]

*5．某用电器工作时通过的电流是0.2A，它表示1s内通过该用电器的电量是   C。

*6．在2min内通过导体横截面的电量为24C，那么导体中的电流是    A。[1.0]
*7．测量电路中的         要用电流表，学校实验室常用的电流表有      个接线柱，

      个量程。当用“-”和“3”两个接线柱时，它的量程是       A，表盘上每大格是      A，每小格是     A。当选用“-”和“0.6”接线柱时，表的量程为      A，表盘上每大格是      A，每小格是       A。[2.5]
*8．导体中的电流是4.5A，它的物理意义是                                。[0.5]
使用电流表之前，要注意观察电流表的指针是否指在          ，还要弄清电流表的

           和            。[1.0]
*9．正在工作的电风扇通过的电流是300mA，则5min内通过的电量为      C。[0.5]
**10．用电流表测电流时，必须把它    联在被测电路中，让电流从它的     流进．绝不允许不经过用电器而把它直接接到    上，否则会因      过大而损坏电流表。[1.5]
**11．用电流表测电流时，在无法估计被测电流大小的情况下，可用        来确定所用电流表是否合适或者确定该选用电流表的哪一量程。如果是双量程表，应该先用      量程采取这种做法。读数之前，要先确认电流表的       ，然后确认

        和        所代表的电流值，这样才能使读数准确而又迅速。[1.5]
**12．用蓄电池放电，放电电流为5A，可持续放电150s，若放电电流改为2A，则可持续放电       s。[1.0]
**13．正确使用电流表的规则是：（1）电流表要        在电路；（2）            的接法要正确；（3）被测电流不要超过电流表的                          ；（4）绝对不允许                              。[2.0]
**14．下列说法中正确的是(    )。[0.5]
A．通过导体的电量越多，电流越大

B．通电时间越长，通过导体的电流越大

C．通电时间越短，电流一定越大

D．电量一定，通电时间越长，电流越小

**15．安培是电流的单位，符号是A。1A表示(    )。[0.5]
    A．通过导体横载面的电量是1C

    B．1s内通过导体横截面的电量是lC

    C．1s内通过导体横截面的电流

D．任意时间内通过导体横截面的电量是1C

**16．有甲、乙两只电灯，若它们的通电时间之比是2：3，通过乙灯的电量是通过甲灯电量的2倍，则甲、乙两灯中的电流之比是(    )。[1.5]
    A．4∶3         B．1∶3          C．3∶1           D．3∶4

**17．通过某用电器的电流为3×105μA，1h通过该用电器的电量是多少? [1.5]
**18．在8min内通过某电热器的电量为480C，通过它的电流为多大? [1.0]
知识的应用
**19．电流通过导体时会产生多种效应，我们可以根据产生的效应来判断      的大小。电流通过灯泡时，灯丝变热而发光，这是电流的       效应。[1.0]
**20．如果在1s内通过导体横截面的电量是1C，导体中的电流就是      。某用电器工作时的电流是5A，它的物理意义是                            。[1.0]
**21．某导体的横截面积是0.2cm2，通过导体的电流为0.8A，则2min通过这个导体横截面的电量是     。[1.0]
**22．如果通过导线横截面的电量是540C，电流为0.9A，则通电时间为      。[0.5]
**23．电流表的使用规则是：[2.0]
（1）电流表应与被测电路     联；

（2）连接电流表时，应让电流从     接线柱流进，从     接线柱流出；

（3）被电路中的电流不要超过电流表的         ；

（4）绝不允许不经过用电器而把电流表直接连到       上。否则，会因        过大，而损坏          。

**24．测量电流时，在不能预先估计被测电流大小的情况下，要先用       法来确定电流表的量程。具体做法是：先选用         量程把表的一个接线柱接入电路，再拿电路的一个线头           电流表的另一接线柱。若表的指针不超过量程就固定接好；若表的指针指示偏小，说明在小量程范围内，则再改用       量程进行测量。[2.5]
**25．将一电流表串联在某电路中电灯的“前面”或“后面”时，所测的电流是      

的。（填“相等”或“不相等”）[0.5]
**26．在用电流表测电路中的电流之前，估计所测的电路中的电流约为0.4～0.5A，所用的电流表有“+”、“0.6A”、“3A”三个接线柱，测量时应把     和     两接线柱接入电路，这样测得的结果较为准确。[1.0]
**27．理论和实验都证明：串联电路中电流的特点是                           ；并联电路中的电流的特点是                                     。[1.5]
**28．电灯L1和L2并联接入电路，通过它们的电流分别为I1和I2，干路中的电流为I，则（   ）。[1.0]
 A．I1 > I       B．I2 > I         C．I1 + I2 > I         D．I = I1 + I2
**29．下列说中正确的是（   ）。[0.5]
 A．串联电路中的各处电流是不变的

 B．串联电路的各处的电流也可能会不等

 C．并联电路中干路中的电流一定大于任一支路中的电流 

 D．并联电路中各支路中的电流一定相等

**30．有关电路中的电流正确的说法是（   ）。[0.5]
 A．电流从正极流出时最大，回到负极时最小

 B．自由电子从电源正极流出，经过用电器回到负极

 C．在并联电路中，干路上的电流比任一支路上的电流都大

D．在串联电路中，流过用电器的电流比流过导线的电流大

**31．是非判断题：[1.5]
（1）（   ）灯泡发光时，通过的电量越多，电流越大。

（2）（   ）教室里有四盏日光灯，开关其中一盏灯都不影响其它三盏灯，这四盏灯的连接方式是串联或并联。

（3）（   ）电流从电池的正极流出后逐渐减小。

（4）（   ）不管何种电流表都必须串联在电路中。

**32．一个家用电熨斗工作时的电流是1500mA，每分钟通过电熨斗的电量是     C。[1.0]
**33．3s内通过导体横截面的电量是4.5C，则通过导体的电流是       A，合      mA。

***34．关于电流的大小，下列说法中正确的是(    )。[1.0]
    A．电流通过导体的时间越长，电流就越大

    B. 通过导体横截面的电量越多，电流就越大

    C．在一定时间内通过某一横截面的电量越多，电流就越大

    D．电流的大小与通电时间及通过导体横截面的电量均无关系

***35．下列家用电器，在正常工作时，哪一种通过的电流最大?(    )。[1.0]
    A．电视机    B．普通日光灯    C．家用电风扇    D．家用电熨斗

***36．在甲、乙导线中分别通过400C和200C的电量，则(    )。[1.0]
    A．甲导线中的电流大                   B．乙导线中的电流大

    C．甲导线中电流是乙导线中电流的2倍    D．条件不足，无法比较电流大小

***37．有甲、乙两只电灯，若它们的通电时间之比是2∶3，通过的电流之比是3：4，则通过甲，乙两灯的电量之比是 (    )。[1.5]
  A．4∶3           B．1∶3           C．3∶1           D．1∶2

***38．用某电源供电，当电源的放电电流为5A时，可持续放电150s，若希望持续放电375s，则放电电流应为(    )。[1.5]
  A．1A           B． 2A           C．3A           D．4A

***39．测得一个灯泡中通过的电流是100mA，那么在3min内通过灯丝横截面的电子数是多少?(查一查一个电子的电量是多少C) [2.5]
***40．若在5min内通过导体横截面的电量是60C，则导体中的电流是多大？如果通电8min，通过该导体横截面的电量是多少？[2.5]
***41．电镀某个零件的过程中，如果通过电路的电量是1680C，电路中的电流是

4×105μA，那么镀这个零件花了多长时间? [2.5]
知识的拓展
***42．根据图14-4各图下面电流值的大小，在电流表上画出接线柱并标明电流的方向。[2.5]
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***43．如图14-5所示的电路中，电流表A1测的是      电流，A2测的是     的电流。

图14-6所示的电路中，电流表A1测的是      的电流，A2测的是      的电流。[2.5]
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***44．读出如图14-7所示的电流表的示数：甲表的示数            ，若改接另一量程则示数是           ；乙表的示数            ，若改接另一量程则示数是           。[2.5]
***45．关于电流表的使用，下列说法中不正确的是（     ）。[1.0]
A．使用前如果电流表的指针没有指在表盘上的“0”点，要先进行调零

B．电流表要并联在被测电路中

C．当电路中的电流不估计时，要用试触的方法来选定合适的量程

D．绝不允许不经过用电器把电流表接线 柱接到电源的两极上
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***46．观察图14-8所示四个电路图，并请填空完成回答：[2.5]
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   在图A所示的电路中，电流表测的是      的电流；在图B中电流表测的是    的电流；在图C中的电路出现的错误是                      ；在图D中出现的错误是                             。

***47．某学生使用电流表时，根据电路中的等待测电流，应选用0～0.6A的量程，但误将“+”和“3”两接线柱接入电路。这样做的结果是（   ）。[1.0]
    A．指点针摆动角度大               B．指点针摆动角度小

C．指点针摆动角度小，会损坏电表    D．指点针摆动角度小，读数不准

***48．电灯L1和L2串联后接入电路，用电流表测电路中的电流，闭合开关后，发现电流表的示数为零，那么可能出现的问题是（   ）。[1.0]
 A．电灯L1被短路                 B．电灯L2被短路

 C．有一盏灯的灯丝断了            D．电流表正负接线柱接反了

***49．若2min内通过小灯泡的电量约为24C，利用电流表测通过小灯泡的电流时，应选择的量程是（   ）。[1.0]
     A．0～0.6A     B．0～3A     C．哪个量程都可以     D．无法确定    

***50．用图14-9所示的器材，按要求画出电路图，并用笔画线连接电路。

要求：L1和L2并联，用电流表测出L2中的电流（约1.2A），S作总开关。[3.5]
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***51．图14-10中闭合开关，电流表A2的示数是0.25A，则A1的示数是     A。若将A1接到a处，它的示数应是      A。[1.0]
***52．图14-11中，闭合开关，若在电路a、b两处接入电流表，其读数分别是2.3A，1.6A，则电流表接在C处时，其读数应为       A。[1.0]
***53．如图14-12所示的电路，电流表A1与A2的指针的位置如图14-13所示，电流表A1使用的量程是        ，读数是    A，电流表A2使用的量程是         ，读数是
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      A。通过L2的电流是        A。[2.5]
***54．如图14-14粗细不同的金属导体AB和BC连在一起接入电路中，通过AB的电流为I1，通过BC的电流为I2，则I1 和I2的大小关系是（    ）。[1.0]
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     A．I1>I2             B．I1<I2
     C．I1=I2             D．无法判断

***55．如图14-15所示，当开关S闭合时，将发生的现象是（    ）。[1.0]
A．灯被烧坏                 B．电流表被烧坏

C．灯和电流表都被烧坏       D．不发生任何事故

***56．甲、乙两只灯泡串联在电路中，甲灯比乙灯亮。在相同的时间内，通过两个灯泡的电量Q甲和Q乙相比较应该是（   ）。[1.0]
  A．Q甲>Q乙      B．Q甲<Q乙      C．Q甲=Q乙      D．无法确定

***57．把两个灯泡串联后接到电源上，合上开关S后，会发现L1比L2亮，则（   ）。[1.0]
A．通过L1的电流大                      B．通过L2的电流大

C．通过两灯的电流一样大                 D．无法判断

***58．在图14-16所示的几种电路中，电流表只测L2电流的是（   ）。[1.5]
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***59．如图14-17所示的电路，2min通过电流表的电量为

150C，电灯L1中的电流为0.6A。求：（1）通过电灯L2的电流；（2）两分钟通过灯L1的电量。[1.5]
****60．(1)根据电路图14-18，请用笔线把图14-19中的实物连成电路；(2)如果要使电流表测干路中的电流，请你用另一种颜色的笔在实物图14-19上只改动一根连线(删去一根线，重画一根线)实现这一要求。[3.5]
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电压  电压表

基础知识与基本技能

*1．电源在工作时，不断地使正极聚集正电荷，负极聚集负电荷。保持电路两端有一定的电压。这个电压可以使电路中的自由电荷发生             ，从而在电路中形成        ，所以说        是提供电压的装置。[1.5]
*2．电压的符号是      ，单位是        ，单位的符号是       。[1.0]
*3．电压是使电路中形成        原因，          是提供电压的装置。电压这一物理量的符号是     。电压的国际单位是      ，其符号是      ；电压的常用单位还有

     和      。[1.5]
*4．完成下列单位换算：[2.0]
（1）0.22kV=           V          （2）3.6×105μV=          V    
（3）3.8×105mV=          V        （4）110kV=            μV

*5．测量电路两端的     要用电压表。学校常用的电压表有      个量程，     个

接线柱。它的表盘上标有字母     。电压表的“0”点通常在表盘      侧，在使用电压表之前要检查表的指针是否对准了       。[1.5]
*6.串联电路两端的总电压等于                          ；并联电路里，各支路两端的电压        。[1.5]
*7．写出下列各电源的电压值：[1.5]
两节蓄电池串联          ；    两节干电池串联         ；

三节干电池串联          ；    四节干电池并联         。

*8．家庭电路的电压是        V，对人体的安全电压是       V。[0.5]
*9．使用电压表时，必须把它与被测电路      联，并且把“+”接线柱接在电路的电流流入端；被测电压不要超过电压表的       。[1.0]
**10．当有电流流过用电器（如电灯、电炉）时，说明用电器两端有       存在。[0.5]
**11．电源在电路中的作用是（   ）。[0.5]
     A．提供电流                      B．提供电量

     C．提供电压                      D．既提供电压，也提供电流
**12．下列说法正确是（   ）。[0.5]
     A．一节干电池的电压是1.8V      B．安全电压是36V

C．家庭电路的电压是380V        D．每个蓄电池的电压是2V

**13．把下列电源和所对应的电压值用直线连接起来：[1.0]
  蓄 电 池                    380V

  干 电 池                    2V

  家庭电路                    220V

  动力线路                    380V

**14．电灯L1与L2并联后接入电路，通过它们的电流分别是I1和I2，干路中的电流为I，则（   ）。[0.5]
A．I1>I         B．I2>I        C．I1+I2>I        D．I=I1+I2
**15．电压表的使用规则是：[1.5]
  (1)电压表应与被测的电路        联；

  (2)连接电压表时，应使电流从     接线柱流进，从     接线柱流出；

  (3)被测电路的电压不要超过电压表的      。

知识的应用
**16．学校实验室的电压表的三个接线柱标有“+”“3”“15”，实验时，若把“+”“15”两个接线柱接入电路，则表盘上的每个大格表示     V，每个小格表示

     V；若把“+”“3”两个接线柱接入电路，则表盘上每个大格表示     V，每个小格表示        V。[2.0]
**17．做实验时需要6V的电源，则要用      节干电池串联，或用      节蓄电池串联才行。[1.0]
**18．如图14-20开关闭合后，电流表的示数为0.8A，则通过L1的电流         ，通过L2的电流为         。[1.5]
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**19．如图14-21所示的电路，已知通过电流表A1的示数是280mA，通过电流表A2的读数是1.5A，则通过灯L2的电流是          。[1.5]
**20．读出图14-22所示的甲、乙两电压表的示数：甲表示数     ；若接的是另一量程，则示数为     。乙表示数       ；若接的是另一量程，则示数为        。[2.0]
**21．用电压表测电压时，在不能预先估计被测电压的情况下，可用      法来确定量程。使用这种方法时应先从      量程进行。[1.0]
**22．电压表与电流表的用法有一定的区别。电压表在连人电路时应与被测电路

    联；而电流表则应与被测电路    联。电压表可以与     并联，这样可测电源的电压，而电流表不许                            。[1.5]
**23．电表的读数要做到“两看清”．请完成图14-23中甲、乙两表的读数。[2.0]
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甲图：量程             ；

 分度值            ；

 读数             。

乙图：量程             ；

 分度值            ；

 读数             。

**24．用图14-23所示电压表测电压前先用大量程进行试触（    ）。[1.0]
A．如果指针示数大于15V，则需要调换接线柱重新试触

B．如果指针示数在3V与15V之间则需要换量程

C．如果指针示数小于3V，则需要换量程
**25．有一只电压表，它有“0～3V”“0～15V”两个量程。要用它来测由三节新干电池串联的电池组的电压，应选用     的量程，用电压表测电压，在读数时应首先确认它的        ，再确认       和         的电压值。[1.5]
**26．无论是使用电流表还是电压表，使用前都必须观察指针是否对准    ，如未对准应校正后再使用。将这两种电表连人电路时，必须按规定正确地连接“+”“-”接线柱，否则会      ，损坏电表。[1.0]
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**27．如图14-24是某次测电压时指针的位置。如果使用的是“+”和“3”两个接线柱，则被测电压是      V；如果使用的是“+”和“15”两个接线柱，则被测电压是    V。[1.5]
***28．下列说法中正确的是（   ）。[1.0]
   A．导体中有大量的自由电荷，只要导体构成能路导体中就有电荷通过

   B．电路两端只要有电压，就会有电流

   C．电压的作用是使负极上聚集的负电荷通过电路流向正极
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   D．电压使电路中形成电流

***29．在用电流表测通过电灯的电流时，如图14-25所示，电流表接线柱的选择方法中正确的是（   ）。[1.5]
     A．b接“3”，a接“-”

     B．b接“-”，a接“3”

     C．b接“-”，a先试触“0.6”
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D．b接“-”，a先试触“3” 

***30．把两个同样的小灯泡串联后接到电源上，如图14-26。闭合开关后发现灯L1亮，L2不亮。出现的故障是（   ）。[1.5]
A．L1的灯丝断了           B．L2的灯丝断了

C．灯L2被短路             D．电路的某处接触不良

***31．电路中有了电源，就可以使（   ）。[0.5]
A．电路接通               B．电路两端产生电压

C．电路中产生电荷         D．电路中产生电流

***32．关于电源的作用，下列说法中正确的是（   ）。[0.5]
  A．不断使正极聚集正电荷

B．不断使负极聚集负电荷

C．保持电路两端有一定的电压，使电路中有持续的电流

D．以上说法都正确

***33．在测量电压时，闭合开关发现表针偏转超过了最大刻度，这是因为        ，如果表针向着没有刻度的一方偏转，这是因为                   ，如果指针偏转角度很小，这是因为                          。[1.5]
***34．在图14-27中，能测出灯L1两端电压的正确电路图是(    )。[1.5]
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***35．如图14-28所示的电路中，当开关S合上时，

电压表测的是(    )。[1.0]
A．灯L2两端电压         B．电源的电压 

C．灯Ll两端的电压       D．灯L2和电源两端的电压 

***36.有一个同学在测量电压时用的是0～3V的量程，但记录的读数却是6.5V，则该同学实际测的电压值是 (    )。[1.0]
A．5V        B．2．5V      C. 1．3V      D．11．5V

***37.在图14-29所示各电路图中的“○”内填上合适的电表(电流表或电压表)符号，并标明它们的正、负接线柱。[3.5]
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***38．将电流表先后串联在图14-30中的a、b、c三处，则表在何处读数最大?(    )。[1.0]
A．a处         B．b处        

C．c处         D．无法确定

***39．如图14-31所示的电路，电源电压为6V，电压表Vl的示数为Ul=1.5V，则电压表V2的示数U2=       。[1.0]
***40．如图14-32所示的电路，电压表Vl的示数为4.5V，则电压表V2的示数是         ，电源电压是         。[1.0]
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***41．在图14-33所示的电路中，能直接测量灯泡L1两端电压的正确电路是(    )。
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***42．图14-34所示的电路中，闭合开关后电压表示数跟开关断开时的示数相比，将(     )。[1.5]
A．不变             B．增大

C．减小             D．无法确定

***43．如图14-35所示的电路中，电压表测量的是(    )。[1.0]
A. 电灯两端的电压 

B．电池组两端的电压 

C．电池组和电灯两端的电压之和 

D．电铃两端的电压 
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***44．如图14-36所示的电路，当开关S闭合时，电流表A1测     的电流，电流表A2测     的电流，电流表A1的示数      电流表A2的示数(填“大于”、“等于”或“小于”)。[1.5]
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***45．如图14-37所示的电路，灯L1、L2是     联在电路中的，电压表V1测的是

      两端的电压，电压表V2测的是       两端的电压。[1.5]
***46．把两个电灯Ll和L2连接起来，接到电源上，电灯L1两端的电压为2.5V，电灯L2两端的电压为2.8V，则灯L1与灯L2的连接方式 (    )。[1.0]
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A．一定是串联                   B．一定是并联 

C.可能是串联，也可能是并联      D．无法判断 

***47．如图14-38所示的电路，若合上开关S，则(    )。[1.5]
A．电流表会被烧坏            B．电压表会被烧坏

C．两表都不会被烧坏        D．两表都会被烧坏 

***48．在图14-39和图14-40中，分别按电路图连接电路。[3.5]
[image: image31.png]b2~

(]:lll2





[image: image32.png]


***49．电灯L1与L2串联，用电流表测L1中的电流，用电压表测L2两端的电压，请在虚线框内画出电路图。[2.0]
知识的拓展
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***50.甲、乙两灯连入同一电路中，若1min内通过甲灯的电量是30C，通过乙灯的电量是45C，则甲、乙两灯（    ）。[1.0]
A．一定串联                  B．一定并联  

C．可能是串联，也可能是并联  D．无法确定连接方式 

***51．如图14-41，合上开关S。若I1=0.24A，I2=0.52A，

则I3=     A；若灯两端的电压为3V，则电铃两端的电压为     V。[2.0]
***52．将图14- 42连成电路，要求Ll、L2串联，用电压表测灯L2的电压。将图14-43连成电路，要求里L1、L2并联，电压表测Ll两端电压。[3.5]
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****53．如图14-44电路中，电压表V1测的是     两端的电压，电压表V2测的是

     两端的电压。[1.0]
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****54．图14-45所示的电路是由电灯L1、L2、电源及电表B、C、D组成的电路．则电流表是    ，电压表是    。合上开关S，如果B、C、D的示数分别为1.5、2．5、1.2(单位是A或V)，则灯L2两端的电压值是    ，通过L2的电流值是    。[3.5]
****55．在如图14-46所示的电路中，闭合开关S后(    )。[1.0]
A．电压表的示数为电源电压   B．电流表的示数特别大

C．小灯泡正常发光          D．电流表、电压表都被烧坏 

****56．如图14-47，电源电压保持不变。当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数是3V；当S1断开、S2闭合时，电压表的示数为4.5V；则当Sl、S2都断开时L1、L2两端的电压分别是      、      ，此时电压表的示数是      ；当Sl、S2都闭合时，电压表的示数是       。[2.5]
****57．如图14-48所示的电路，合上开关S，测得b、c两点间的电压为3V，c、d两点间的电压为2V。则a、b两点间的电压为   V，a、d两点间的电压为   V。[1.5]
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****58．如图14-49所示，电路中的a、b是电表，则(    )。[1.5]
 A．a、b均是电压表          B．a、b均是电流表

 C．a是电流表，b是电压表    D．a是电压表，b是电流表

****59．如图14-50所示，当开关S闭合后，三个电流表的示数分别为I1、I2、I3，则(    )。[1.5]
A．I1=I2=I3        B．I1＞I2＞I3        C．I1＜I2＜I3             D．I1=I2+I3
****60．如图14-51所示，当开关S和S1闭合时，电压表的示数为8V，则当开关S闭合而S1断开时，电压表的示数为 (     )。[2.0]
 A．0V    B．大于8V     C．等于8V    D．小于8V

****61．如图14-52，开关S接a时电压表示数为9V；开关接b时电压表示数为4V，则可知此时灯Ll两端电压Ul=     V。灯L2两端电压为U2=     V，电源电压U=

    V。[2.5]
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****62.在图14-53和图14-54电路中的圆圈内填上电流表或电压表的符号，并标出正、负接线柱。[2.5]
****63．如图14-55的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V。那么下列说法中不正确的是(     )。[2.0]
A. 可知电源电压为6V

B．可知L1两端电压为2.6V

C．将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D．将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

电阻  变阻器

基础知识与基本技能

*1．物理学里用电阻来表示                          。国际上通常用字母    来表示电阻。电阻的国际单位是       ，其符号是     。电阻的常用单位还有       
和      。如果导体两端的电压是1V，通过导体的电流是1A，则导体的电阻就是           。[2.5]
*2．8Ω=         kΩ             12Ω=         MΩ

    0.9kΩ=          Ω           16kΩ=        MΩ[1.5]
**3．课本上“研究决定电阻的大小的因素”的实验，是利用了导体的电阻越大对电流的阻碍作用就越大这一现象来进行研究的。实验时，要保持           不变。当导体的

         越大时，通过导体的          越小。[2.5]
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**4．在研究决定电阻大小因素时，若要研究导体的电阻与横截面积是否有关，实验时必须选取         、          相同，而            不同的电阻丝来做实验。[1.5]
**5．如图14-56，是滑动变阻器的结构示意图。变阻器连入电路时，有四种接法可起变阻作用，它们分别是接     、接     、接     和接       。通俗的说，变阻器只有接        两个接线柱才起变阻作用。[2.5]
知识的应用
**6．由镍铬合金制成的A、B两根导线，长度均为1m，A的横截面积是0.5cm2，B的横截面积是3mm2，它们中电阻较小的是     导线。[1.0]
**7．由镍铬合金制成的A、B两根导线，横截面积相同，A长1.2m，B长150mm，它们中电阻较大的是      导线。[1.0]
**8．长度、横截面积相同的铜线与铁丝，它们中电阻较大的是       。[0.5]
**9．导体的电阻是导体本身的        。它的大小决定于导体的       、         
和        ，还与       有关。[1.5]
**10．下列关于电阻的几种说法中正确的是（   ）。[0.5]
 A．长导线的电阻比短导线的电阻大

 B．粗导线的电阻比细导线的电阻大

 C．铁导线的电阻比铜导线的电阻大

 D．电阻是导体对电流的阻碍作用，是导体本身的一种属性

**11．某导线长5m，它的电阻为2Ω，将它对折后，并起来使用，则它的电阻将（   ）。[1.0]
A．大于2Ω       B．等于2Ω        C．小于2Ω      D．不能确定是否变化

**12．某导线长5m，它的电阻是10Ω，现用拉丝机将它均匀地拉长1倍，则它的电阻将（   ）。[1.0]
 A．大于10Ω      B．等于10Ω       C．小于10Ω     D．不能确定是否变化

**13．一根铜丝和一根铁丝的横截面积相同，电阻也相等，则它们的长度关系是（   ）。[1.0]
 A．铜丝比铁丝长                  B．铜丝比铁丝短

 C．铜丝和铁丝一样长              D．无法判断

**14．甲、乙两根铜导线，甲比乙长，乙比甲粗，则它们的电阻相比（   ）。[1.0]
   A．甲大          B．乙大          C．一样大         D．大小关系无法判断
**15．甲、乙是同种材料制成的粗细相同的两段导线，甲长150cm，乙长180mm，则

       电阻较大。[1.0]
**16．甲、乙是同种材料制成的同样长的两根导线，甲导线的横截面积是0.2cm2，乙导线的横截面积是2mm2，则       的电阻较大。[1.0]
**17．有长度相同的甲、乙、丙三根导线，制作它们的材料分别是银、铜、铝，则三根导线中电阻最大的是        ，电阻最小的是        。[1.0]
**18．一根均匀的导线，若从中间剪成两段后，再将两段并在一起当一根使用，则它的电阻将比原来         。[1.0]
**19．电阻R1与R2并联，若通过R1的电流小于通过R2的电流，则R1、R2对电流的阻碍作用是（   ）。[1.0]
   A．R1对电流的阻碍作用大             B．R2对电流的阻碍作用大

   C．R1和R2对电流的阻碍作用一样大    D．大小关系无法判断

***20．关于导体电阻的大小，下列说法中正确的是（   ）。[1.0]
A．粗细相同的两条导线，长的电阻大   

B．长度相同的两条导线，细的电阻大   

     C．同种材料制成的长度相同的两条导线，粗导线的电阻大

     D．对于大多数导体来说，当温度升高时，它的电阻就会增大

***21．为了研究电阻跟哪些因素有关，实验中必须（    ）。[1.5]
    A．保持一个因素不变，改变其它因素，比较电阻中电流的大小

    B．同时变化多个因素，保持其它因素不变，比较每次电阻中电流的大小

    C．一次只改变某一因素，保持其它因素不变，比较每次电阻中的电流大小

    D．保持电阻两端的电压不变，同时改变某一个或几个因素，比较电阻中的电流大小

***22．如图14-57所示的电路，AB是一段电阻丝，当导线夹由A向B移动的过程中，接入电路的电灯亮度将（    ）。[0.5]
   A．变亮             B．变暗

   C．不变             D．无法判断是否变化

***23．如图14-58是连入电路的两只相同的电阻箱，甲图连入电路的阻值为    Ω，乙图连入电路的阻值是        Ω。这种电阻箱连入电路的最大阻值是       Ω。[1.5]
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***24．下列用电器中，不需要变阻器的是（   ）[0.5]
     A．普通家用的白炽电灯            B．电视机或收音机

     C．无级调光书写台                D．调温电熨斗

***25．在图14-59的滑动变阻器的四种接法中，当滑片P向左滑动时，电阻变大的是（   ）。[1.5]
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***26．如图14-60所示的电路，滑动变阻器的滑片向左移动时，若灯始终发光，则（   ）。[1.0]
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A．灯变亮，电流表示数减小

B．灯变亮，电流表示数增大

C．灯变暗，电流表示数增大

D．灯变暗，电流表示数减小

***27．一个滑动变阻器铭牌上标有“50Ω  1.5A”的字样它的意义是（   ）。[1.0]
 A．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A

 B．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最小电流是1.5A

 C．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最小电流是1.5A

 D．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A
***28．两根长度相等，横截面积不等的同种材料制成的电阻丝串联在电路中，则两根电阻丝中通过的电流（   ）。[0.5]
 A．粗的较大                       B．细的较大

C．一样大                         D．无法比较

***29．两根相同材料制成的均匀导线，横截面积相同，第一根导线的长是第二导线长的3倍，则第     根导线的电阻大；两根相同材料制成的均匀导线，长度相同，第一根横截面积是第二根的3倍，则第     根导线的电阻小。[1.5]
***30．图14-61是四幅变阻器的示意图，根据图中所接入的两个接线柱回答：当滑动片向右移动时，接入电路中的电阻值是如何变化的？[2.5]
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图A连入电阻      ；

图B连入电阻      ；

图C连入电阻      ；

图D连入电阻      。

***31．读出图14-62中两电阻箱的示数：

甲图的示数是         ；

乙图的示数是         。[1.5]
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知识的拓展
***32．如果把滑动变阻器上的金属杆两端接入电路(如图14-63中的C、D)，则它连入电路的阻值几乎为        ；如果把滑动变阻器下方的两个接线柱接入电路(如图14-63中的A、B)，就相当于把一个        电阻接入了电路。[1.5]
***33．一只电阻接在6V电源上时，它的阻值是10Ω，若将它取下来，则它的电阻是        Ω。[0.5]
***34．下列说法中正确的是(    )。[1.0]
A．镍铬合金的电阻一定比同长度的铜导线的电阻大

B．导体的长度越长，横截面积越小，导体的电阻一定越大

C．一段导体无论是否有电流通过，它的电阻总是存在的

D．一段导体中通过的电流大时电阻小

***35．下列说法中不正确的是(    )。[1.0]
A．滑动变阻器在一定范围内可以连续改变连入电路的阻值，但不能读出阻值

B．电阻箱不可以连续地改变连入电路的阻值，但可以读出阻值

C．要使变阻器能改变通过用电器的电流，必须将它与用电器串联

D．滑动变阻器的接线柱不分正、负，因而无论怎样接入电路效果都完全一样

***36．用电池组、灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表、开关各一只，导线若干，组成一个电路．要求：滑动变阻器能改变灯泡的亮暗，电流表测电路中的电流，电压表测灯泡两端的电压，开关能控制整个电路。请画出符合上述要求的电路图。[3.5]
[参考答案]
电流  电流表

1．效应   2．大，电流强度，电流   3．1秒钟内，电量，I=Q/t   4．0.5，5×105，50，0.05   5．0.2   6．0.2   7．电流，3，2，0～3，1，0.1，0～0.6，0.2，0.02    8．1秒钟通过导体横截面的电量是4.5库，零刻线，量程，分度值   9．90    10．串，+接线柱，电源，电流   11．试触，大，量程，一大格，一小格   12．375   13．串联，接线柱，量程，不经过用电器直接接到电源的正负极上   14．D   15．B   16．D

17．1080C   18．1A   19．电流，热   20．1A，1秒钟通过导体横截面的电量是5库   21．96C   22．600s   23．串，+，-，量程，电源，电流，电流表   24．试触，大，试触，小    25．相等   26．+，0.6A   27．电流处处相等，干路电流等于各支路电流之和   28．D   29．C   30．C   31．× × × √   32．90C   33．1.5A，1500mA

34．C   35．D   36．D  37．D   38．B   39．1.125×1020个   40．0.2A，96C

41．4200s  42．略  43．总，L2，总，L2      44．1.7A，0.34A，0.46A，2.3A   45．B 

46．总，L2，电流表造成短路，电流表+-接线柱接错  47．D  48．C   49．A   50．略

51．0.25，0.25    52．0.7   53．0～3A，0.7，0～0.6A，0.24，0.46    54．C   55．B

56．C   57．C   58．B  59．0.65A，72C   60．略

电压  电压表

1．定向移动，电流，电源   2．U，伏特，V   3．电流，电源，U，伏特，V，mV，kV    4．220，0.36，380，1.1×1011    5．电压，2，3，V，左，零刻线   6.各用电器两端电压之和，相等   7．4V，3V，4.5V，1.5V   8．220，不高于36    9．并，量程   10．电压   11．C   12．D   13．略   14．D   15．并，正，负，量程   16．5，0.5，1，0.1    17．4，3    18．0.8A，0.8A   19．1.22   20．1.4V，7V，9V，1.8V
21．试触，大   22．并，串，电源，直接接在电源正负极   23．0～0.6A，0.02A，0.5A，0～15V，，0.5V，4V   24．C   25．0～15V，量程，一大格，一小格   26．零刻线，使指针反向偏转   27．1.7，8.5   28．D   29．D   30．C   31．B   32．C   33．实际电压大于量程，+-接线柱颠倒了，所选量程较大   34．D   35．C   36. C   37.略   38．A   39．4.5V   40．4.5V，4.5V    41．D    42．B   43．D    44．总，L2，大于   45．串， L1，电源  46．A   47．C   48．略   49．略   50.B   51． 0.76，3   52．略   53．L1、L2，L2、L3     54．B、D， C，2.5V，1.2A   55．A   56．3V，1.5V，0，4.5V   57．0，5   58．C   59．B   60．C   61．5，4，9   62.略

63．D

电阻  变阻器

1．导体对电流的阻碍作用，R，欧姆，Ω，kΩ，MΩ，1Ω   2．0.008，1.2×10-5，900，1.6×10-2   3．电压，电阻，电流   4．材料，长度，横截面积   5．AD，AC，BD，BC，上下   6．A    7．B    8．铁丝   9．性质，材料，长度，横截面积，温度   10．D    11．C    12．A   13．A    14．A    15．乙     16．乙     17．铝，银     18．小     19．A    20．D    21．C    22．B    23．5760，8294，9999     24．A     25．D    26．B    27．D    28．C    29．一，一     30．变大，不变，变小，为零     31．327Ω，4054Ω     32．0，定值电阻     33．10    34．C    35．D

36．略

图14-4





图14-5





图14-6





图14-7





图14-8





图14-9





图14-10





图14-11





图14-12





图14-13





图14-14





图14-15





图14-16





图14-17





图14-18





图14-19





图14-20





图14-21





图14-22





图14-23





图14-24





图14-25





图14-26





图14-27





图14-28





图14-29





图14-32





图14-31





图14-30





图14-33





图14-36





图14-37





图14-35





图14-34





图14-38





图14-39





图14-40





图14-41





图14-42





图14-43





图14-46





图14-47





图14-45





图14-44





图14-48





图14-49





图14-50





图14-51





图14-52





图14-53





图14-54





图14-55





图14-56





图14-58





图14-57





图14-59





图14-60





图14-61





图14-62





图14-63








[image: image50.png]LI & AN

DD
_ V.

~ A\C4 =]
-G

*, x ‘ > x

_gg—

VD2

- ‘W x.. . X




[image: image51.png]Py



