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家庭电路和安全用电阶梯训练

家庭电路

基础知识与基本技能

*1．家庭电路中的各用电器都是       联接人电路中的，而控制用电器的开关应与用电器      联。[0.5]

*2．家庭电路的两根线分别为      和      ，它们之间的电压是     V。[0.5]

*3．为了测量用户消耗了多少电能，要在家庭电路的干路上安装        。为了在电流增大到危险程度之前自动切断电路，要在电路中安装      ，并将它     联在电路中。[1.0]

*4．家用保险丝是由电阻率     、熔点     的铅锑合金制成的。[1.0]

*5．三孔插座比两孔插座多的那个孔是跟     相连的。用电器的三脚插头插在三孔插

座里，不仅把用电部分接入了电路，还把用电器的       与          连接起来。[1.0]
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*6．家庭电路中必须安装电能表，它的作用是        。1度电能供40W的日光灯正常工作     小时。[1.5]

*7．保险丝的作用是：当电路中有过大的电流通过时，保险丝上产生的     过多，使它的温度        ，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。[1.0]

*8．如图17-2为家庭电路中常用的三孔插座，其中孔1接        ，孔2接         ，孔3接          。[1.0]

*9．测电笔是用来辨别        和       的工具，使用时，手应当接触        ，当笔尖接触电线时，若氖管发光，表明接触的是        。[1.5]

*10．引起家庭电路中电流过大的原因，可能是           ，也可能是         。[0.5]

*11．电流没有经过用电器而直接构成通路叫         。[0.5]

知识的应用
**12．家庭电路的室内电路组成顺序是 (    )。[1.0]

  A． 电能表，总开关，用电器，保险盒    B．总开关，电能表，保险盒，用电器

  C．电能表，总开关，保险盒，用电器    D．电能表，保险盒，总开关，用电器

***13．在家庭电路中，由于使用灯的情况变化而引起电路上总电阻的变化情况是(    )。[1.0]

  A．所有的灯都亮时，电路中的总电阻最小

  B．所有的灯都亮时，电路中的总电阻最大

  C．亮着的灯的个数越少时电路中的总电阻越小

  D．所有的灯都不亮时，电路中的总电阻为零

***14．保险丝在电路中所起的作用是 (    )。[0.5]

  A．减小电路中的电流，避免产生危险

  B．能使电路中的电压降低，避免产生危险

  C．用电器消耗电能过多时自动切断电路

  D．在电流超过规定值时自动切断电路

***15．家庭电路中的保险丝熔断了，以下原因中不可能的是(    )。[0.5]

  A．使用的用电器的总功率过大       B．拉线开关中两根导线的线头相碰了

  C．保险丝的规格不符合规定的要求   D．插头中的两根导线线头相碰了

***16．发生短路时(    )。[0.5]

  A．电路中的电阻很大         B．电路中的电阻很小

  C．电路中的电流很小         D．电路中的电压很大

***17．一幢楼房装有“220V  40W”的电灯10盏，“220V  25W”的电灯10盏，那么这些电灯全部工作时，通过保险丝的：电流是 (    )。[1.5]

  A．0.29A    B．1.14A     C．1.82 A      D．2.95A

***18．在220V的电路上装有额定电流为5A的保险丝，在这个电路中最多能装接“220V  40W”的电灯(    )。 [1.5]

  A．27盏      B．28盏      C．44盏      D．8盏

***19．电能表上标有“220V  5A"的字样，那么用此电能表的电路上最多能接“220V  40W"的电灯多少盏? [1.5]

**20．某电路中所装保险丝的额定电流为10A，电路中已装有“220V 40W”的电灯30盏和“220V 25W”的电灯10盏。问： 

（1）最多还能装几盏“220V 40W”的电灯？

（2）能否接入一只标有“220V 500W”的电炉？[2.5]

***21．某家庭电路中保险丝允许通过的最大电流是3安。这个电路中装有的40W的电灯2盏，15W的电灯2盏，140W的电冰箱一台，70W的电视机一台．在上述用电器都正常工作的情况下，能不能再接上一只标有“220V  500W”的电热取暖器？[2.5]

***22．某用户有40W日光灯6盏，电视和音响设备功率为140W，一台冰箱的功率为120W，另有800W的电饭锅一只。问： 

   （1）该户使用“220V  5A”的电能表是否合适？

   （2）若这些用电器都平均每天少用半小时，则一个月(30天)可节约几度电？[2.5]

***23．我们家里的照明电灯，在傍晚时偏暗，而在夜间时较亮。你是否注意观察过这个现象？请用学过的知识分析这是什么原因引起的？[2.5]
知识的拓展

***24．一位同学家的照明电路上的导线均完好。当把开关断开的台灯插头刚插入电源插座时，干路中的保险丝立即熔断了，发生这种情况的最大可能是        处有短路；若只是在闭合台灯开关时才发生保险丝熔断，则可能是         处有短路。[1.5]

***25．家庭电路中的保险丝烧断了，其可能原因是(    )。[1.0]

    A．开关里的两个线头相碰了      B．灯座里的两个线头相碰了

    C．室内所有电灯都开了          D．进户线的绝缘皮破了，并且两条导线相碰 

***26．下列说法中正确的是 (    )。[1.0]

  A．家庭电路中的保险丝断了，可用铁丝或铜丝代替

B．家庭电路中控制用电器的开关必须串联在火线上

  C．家庭电路中使用的电灯越多，电路的总电阻越大

  D．为了安全，家庭电路中所选的保险丝越细越好
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***27．在图17-3所示的电路中，安装两盏白炽电灯和两个插座，其中安装错的元件是（   ）。[1.5]

  A．电灯L1和开关Sl
  B．插座a
  C．电灯L2和开关S2
  D．插座b
***28．某家庭电路中接有符合要求的保险丝，但开关闭合，保险丝立即熔断。发生此故障的原因可能是 (    )。[1.0]

    A．电灯的灯丝断了            B．电路中某处断开了  

    C．电路中有短路              D．开关接在零线上

***29．在装有“220V  15A” 电能表的电路中，已接入40W的电灯40盏，30W的电灯20盏。若这些灯每天使用5小时，则一个月(按30天计算)共消耗多少度电？若想在电路中再装些40W的电灯，还可以再装多少盏？[2.5]

安全用电

基础知识与基本技能

*1．通过人体的电流决定于                  和                         。[0.5]

*2．家庭电路中的触电事故，都是由于人体直接或间接跟      连通造成的。高压触电有两类，一类是        触电，另一类是        触电。[1.0]

*3．安全用电的原则是：                      和                      。[0.5]

*4．家庭电路中有两根线，一根是       ，另一根是        ，家庭电路中的触电事故，都是人体直接或间接跟            连通造成的。[0.5]

**5．经验证明：只有         的电压对人体是安全的。家庭电路的电压是       V，动力电路的电压是     V，这些电压作用于人体会发生触电伤亡事故。[1.0]

**6．人发生触电事故的原因是(    )。[0.5]

 A．人体能导电                      B．人体带电太多了

 C．通过人体的电流超过了一定限度    D．人体接触了用电器

**7．安装家庭电路时，从进户线到用电器之间应有总开关、电能表和保险盒，它们的排列顺序应是         、         和          。[0.5]

**8．家庭电路中的各盏灯应     联，电灯与开关应     联，且开关应控制     线的通断。[0.5]

**9．家庭电路中引起电流过大的原因可能是           ，也可能是            。[0.5]

**10．家庭电路中安装电能表的目的是                         。若电能表上标有“220V  3A”的字样，此表可以接在最大功率为         W的家庭电路中。[1.0]

知识的应用

**11．以下关于人体触电的认识，正确的是(    )。[0.5]

A．只要有电流通过人体就会发生触电事故 

B．只有高压才会发生触电事故，低压不会发生触电事故

C．发现有人触电，应迅速将他拉开，使他脱离电源

D．高压不只是接触才会发生触电事故，就是靠近它也会发生触电事故

**12．下述几种说法不正确的是(    )。[0.5]

A．手触摸一根电线也可能触电             B．任何电路都有危险，手摸不得

C．在家庭电路中，开关一定要接在火线上   D．高压电线落地时，千万不要靠近它

**13．下列说法中不正确的是 (    )。[0.5]

A．不要在电线上晒衣服

B．不准用剪刀或没有绝缘柄的钳子剪断电线

C．小鸟停在电线上不会触电死亡，是因为两爪间的电压很小

D．用测电笔辨别火线和零线时，手不能接触测电笔上的任何金属部分

**14．下列说法中不正确的是(    ) 。[0.5]

A．只有高压才有危险，低压没有危险

A． 一般来说，低于36V的电压对人体是安全的   

C．当有人触电时，应当先断开电源，再进行抢救

D．高压电线落地时，千万不要靠近

***15．当发现有人触电或电器设备着火时，正确的做法是(    )。[0.5]

A．发现有人触电，应立即寻找电工来解救

B．发现有人触电或电器设备着火时，可用剪刀将电线剪断

C．发现电器设备着火时，应立即泼水灭火

D．发现有人触电时，应立即拉断总开关或用绝缘物将电线挑开，再进行抢救

***16．下列哪种情况不会造成触电事故？(    )。[0.5]

B． 人站在地上，一只手接触火线

B．人站在地上，两只手同时接触火线

C．人站在地上，两只手同时接触零线

D．人站在绝缘凳上，一只手接触火线，另一只手接触零线

***17．下列说法中正确的是（   ）。[0.5]

 A．安装照明电路时，保险盒、电灯开关都应接在火线上

 B．螺口灯座的螺旋套只准接在火线上

 C．接大功率用电器的插座，通常在连接插座的火线和零线上各装一根保险丝

 D．使用测电笔时，笔尖接触电线，手不能接触笔尾金属体，否则会触电

***18．一位同学家里在上月底抄表时，电能表的读数是9 5 5 8  7，若他家里有40W的电灯6盏，70W的电视机一台，若平均每天都使用4小时，本月共30天，则本月底抄表时电能表的示数应为           。若每度电费是0.65元，则这个月应付电费     元。[1.5]
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知识的拓展

***19．如图17-4所示，一盏电灯接在家庭电路上，当开关S闭合时，电灯不亮。用测电笔分别接触A、B、C、D时，发现A、B、C三点处测电笔的氖管发光，D点处测电笔的氖管不发光，则电路中的故障原因是(    )。[0.5]

A．开关S接触不良               B．灯泡的灯丝断了

C．CD导线间有断路              D．无法确定
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***20．如图17-5所示，A、B为保险盒，C为开关，D为螺丝口灯泡，E为接大功率用电器的三孔插座。请把这些元件接人家庭电路中。[1.5]

****21．如图17-6是某人为楼梯照明灯设计的四种电路方案。其中S1、S2分别为上楼梯口和下楼梯口的开关(都是单刀双掷开关)。要求拨动其中任一开关都能改变灯的亮或灭状态，并符合安全用电的规则。那么，在实际应用中最理想的是哪一种电路方案? (    )。[2.0]
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***22．如图17-7所示，某家庭电路中安装了准备接大功率用电器的插座，为确保安全，专门配了保险盒。在下面四种电路中，最理想的是 (     )。[1.0]

***23．如图17-8所示，电灯的四种接法中正确的是（     ）。[0.5]
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***24．将下列符号填人图17-9所示的电路图空缺处。[1.5]


***25．某家庭电路安装的电能表上标有“220V  3A”字样，家中使用的电器有：75W的电视机一台，110W的电冰箱一台，300W的洗衣机一台．问最多还能再装40W的电灯多少盏？[2.5]

***26．一位同学家月初电能表的计数器上显示1 8 3 6 5。他家有40W的电灯4盏，30W的收录机一台，80W的彩电一台。若所有用电器平均每天用电4小时，一个月(按30天算)共用电多少度？月底电能表计数器示数为          。如果其他用电器工作时间不变，而每盏灯每天少开半小时，则一个月可节约多少度电？[2.5]

[参考答案]
家庭电路

1．并，串    2．火，零，220    3．电能表，保险丝，串     4．大，低    5．地线，金属外壳，大地     6．测量用户消耗了多少电能，25    7．热量，过高     8．低，火，零    9．火线，零线，笔尾金属体，火线    10．短路，使用大功率用电器    11．短路     12．C     13．A     14．D    15．B    16．B     17．D    18．A     19．27 

20．18，能     21．不能     22．不，18.3    23．傍晚用电高峰，用电器较多，总电阻变小，总电流变大，干路导线上分得的电压变大，用电器两端分得的电压变小，所以灯变暗；而深夜则相反。     24．插头，灯头     25．B     26．B     27．B    28．C    29．330，27

安全用电

1．加在人体上的电压，人体的电阻     2．火线，跨步电压，高压电弧     3．不接触低压带电体，不靠近高压带电体     4．火线，零线，火线     5．不高于36V，220，380    6．C    7．电能表，总开关，保险盒     8．并，串，火     9．短路，使用大功率用电器     10．测量用户消耗了多少电能，660     11．D    12．B     13．D    14．A     15．D     16．C     17．A     18．9595.9，24.18    19．C     20．略     21．B    22．A    23．D    24．略     25．4    26．32.4，1868.9，2.4
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