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欧姆定律

★ 填空题★
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1. 如图所示，将导体接到电路A、B之间时，导体与灯泡是      联的．如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较     来判断不同导体电阻的大小．若两个导体的电阻差异不大，则可以用     表替换灯泡，作进一步的判断．
2. 节能与环保在“两型”社会的建设中起着重要作用． 在电厂发电、输送电力、贮存电力等方面若能采用超导材料，就能大大降低由于电阻引起的电能损耗． 超导材料就是在温度很低时，电阻变为               ．
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 3. 在右图所示的电路中，R1的阻值为10Ω，只闭合开关S1时电流表的示数为0．3A，再闭合开关S2后，电流表的示数为0．45A，则R2的阻值为         Ω
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4. 如图所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源、电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的读数为0.2A。则两个电阻的连接方式是      。若要增大电流表的读数，可以采取的措施有         。
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5. 如图所示，电源电压保持不变，滑动变阻器的最大阻值R0=20Ω，当只闭合开关S1，滑片P置于最左端a时，电流表示数为0.2A；当开关S1．S2均闭合，滑片P置于最右端b时，电流表示数为0.6A，则定值电阻R1=      Ω，电源电压U=     V。

 6.  利用如图11所示电路，在研究通过导体的电流跟电阻的关系时，要保持导体两端电压不变。实验中，不断改变Rx的阻值，调节滑动变阻器使伏特表示数保持不变，得到了I与 R的关系图像，如图12所示。由图像可以得出的结论是                        ；此次实验中，伏特表的示数始终保持        V不变。

[image: image7.png]


  

7．某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，则照明灯的额定电流是        A．如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为        Ω的电阻．
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8. 如图所示，电源电压保持不变，开关S断开时，电压表示数为2V；  

开关S闭合时，电压表示数为6V，那么电阻R1:R2=           。

 ★选择题★

 1.   下列物体中，用到了半导体材料的是

    A．智能机器狗    B．白炽灯泡    C．普通干电池    D．滑动变阻器
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2.  在研究“一定电压下，电流与电阻的关系”时，电路如图所示。电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“15Ω 1A”字样。在a、b间先后接入不同阻值的定值电阻尺，移动滑片P，使电压表示数为1.5V，读出电流表的示数。当20Ω的电阻接入a、b间时，电压表示数始终无法达到1．5V，其原因可能是(     )

A．滑动变阻器阻值太小    B．电源电压3V太高

C．20Ω的阻值太小        D．控制的电压1．5V太高

3. 如图所示的电路中，电源电压恒定不变，当电键K闭合时
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A．电压表示数变小，电流表示数变小，灯变暗

B．电压表示数变大，电流表示数变大，灯变亮

C．电压表示数不变，电流表示数不变，灯的亮度不变

D．电压表示数不变，电流表示数变小，灯变暗
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4. 如图所示是童童设计的压力传感器的原理图，其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起，AB间有可收缩的导线，R1为定值电阻。当闭合开关S，压力F增大时，电流表与电压表示数变化情况是
A．电流表示数变大，电压表示数变小

B．电流表示数变小，电压表示数变大
C．电流表、电压表示数都变大

D．电流表、电压表示数都变小
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5. 如图所示，R是磁敏电阻，它的阻值能随周围磁场的增强而增大。闭合 开关S，当磁敏电阻R周围的磁场增强时（     ）

A．电流表示数变小    B．电压表示数变小  

 C．灯L变亮          D.电路总功率变大
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6. 在右图所示的电路中，电源电压不变．闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向右端滑动时

A．电流表示数减小，电压表示数减小    

B．电流表示数不变，电压表示数不变

C．电流表示数增大，电压表示数减小     

D.电流表示数减小，电压表示数增大
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7.如图所示，电源电压保持不变时,当滑动变阻器滑片P向右滑动过程中                               

A．电压表V示数变小   B．电流表A1示数变大

C．电流表A2示数不变   D．电流表A2示数变小

8. 如图所示，闭合形状S后，使滑动变阻器R的滑片P向左滑动，则

A．电流表的示数变大，电压表的示数变大，灯变暗 

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大，灯变亮

C．电流表示数变大，电压表的示数变小，灯变暗 

D．电流表示数变小，电压表的示数变小，灯变暗

9.  在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，将变阻器的滑片向右移动，则

A.灯泡亮度变暗，电流表示数变小

B.灯泡亮度变亮，电流表示数不变

C.灯泡亮度不变，电流表示数变小

D.灯泡亮度不变，电流表示数变大

10 .如图所示，设电源电压保持不变，R0=10(。当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P在中点c 时，电流表的示数为0.3A ，移动滑片P至b 端时，电流表的示数为0.2A ．则电源电压U 与滑动变阻器的最大阻值R分别为：
A．U = 3V，R = 5(；     B．U = 6V，R=20(；
C．U = 6V，R = 10(；    D．U = 3V，R = 15(。
参考答案

  填空题：

1.   答案：串    灯泡亮度    电流

2.   答案：0

3.   答案：20

4.   答案：串联   增大电压或只接一个电阻或将两电阻并联

5.   答案：10     6

6.  答案：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比    2.5 

7.   答案：1.5    8

8.   答案：1:2  

选择题：

1. 答案：A 

2. 答案：A

3. 答案：C

4. 答案：B

5. 答案：A

6. 答案：B

7. 答案：C

8. 答案：C

9. 答案：C

10. 答案：B
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