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2010年中考物理考点预测――内能与热机

【综合概述】

内能、比热容、热机这三部分内容是热学中的主要内容，每年的中考的试题中所占比例大约在8-10分左右。其中有关比热容的内容占此部分内容80%左右，从知识点的覆盖面上考虑，每年热机的知识总会有那么1-2分。

【考点预测】

【预测1】将机械能、内能、功等相关知识综合起来考查，突出化学能、内能和机械能相互转变和应用

【例题1】下列现象中利用内能加热的是                          〔    〕

A．晾晒稻谷      B.喷气式飞机在空中飞行

C．用高炉熔化铁  D.燃气推动发动机叶轮

【解析】判断内能的利用途径可以从能量的形式是否发生转化这一特征入手，选项A中太阳照在稻谷上，使稻谷的温度升高，内能增大，能量形式未变，是利用内能加热；选项B中，燃料燃烧获得的内能转化成了飞机的机械能，能量的形式发生了变化；选项C中炉子传热给铁，使铁熔化，能量的形式未发生变化；选项D中，燃气推动盯对家叶轮转动，燃气的内能转化为叶轮的机械能，能量的形式发生了变化，所以选项C和A正确。

经常出现的变形题型有：

     1．下列说法中正确的是                                        〔    〕

     A．内能是分子动能和分子势能的总和，所以它是机械能

     B．物体运动的越快，物体的动能越大，内能越大

     C．在水平地面上静止的0℃的冰块不具有内能和机械能

     D．任何物体都有内能，但不一定有机械能

     2．下列事例中，通过做功使物体内能发生变化的是                〔    〕

     A．锯木头时锯条发热        B.冬天把手放在炉子旁边取暖

     C．卫星残骸坠入大气层时与大气摩擦燃烧   D。划火柴取火

【预测2】密切地联系社会生活实际，加深对比热容的理解，体现知识的应用，考查同学们应用物理知识，解决实际问题的能力

【例题2】“城市尚余三伏热，秋光先到野人家”，说明在陆游那个时代，人们就已察觉到城市暖于郊区。分析城市“热岛效应”的主要原因是：

（1）工厂、交通工具排放大量的               ；

（2）建筑群、马路中的砂石、水泥路面的         小，在相同日照下温度上升的更明显；

（3）城市水面小，水的      吸热少；

（4）楼群林立，难以形成对流。

【解析】“城市尚余三伏热，秋光先到野人家”意思是说到了秋天，城外比城里先感到凉意。其主要原因是：（1）交通工具排放大量尾气，释放出很多热量；（2）水泥路面比热容小，温度降低时，吸收的热量少，在同样日照下，温度升高快；（3）城市水面小，水的蒸发吸热少；（4）城市楼群林立，难以形成对流等原因。
  经常出现的变形题型有：

1．在有些古代宫殿中，有许多空心铜柱子支持着宫殿的屋顶，在夏天走进宫殿会感到冷气沁人。原因是空心的铜柱中装进了许多冰块，由于冰块熔化时  吸收     大量的热使温度降低，而且水的  比热容     较大，温度不易升高，所以宫殿了很凉爽。

     2．摩托车的发动机通常是通过散热片散热的。力帆集团推出新一代产品，打出这样的广告：“力帆水冷，摩托换代”。所谓的“水冷”就是在散热片的基础上用循环流动的水来冷却，你知道为什么要用水来冷却吗？

     因为水的比热容较大，吸热效果好。

【预测3】热量的计算会比较简单，综合的热量计算将会减少

【例题3】地热资源越来越被人们所重视，并得到广泛利用，例如宜春的“温汤”很早就被开发和利用，若该处地下热水每日开采量为3×105kg，平均水温为66℃。问：（1）如果改用锅炉燃烧无烟煤来供热水，则每日将等量的冷水有16℃加热到66℃。，水需要吸收多少热量？（2）若无烟煤完全燃烧放出的热量全部被水吸收，则每日需要多少无烟煤？〔已知水的比热容为4.2×103J/（kg·℃），无烟煤的热值为3.4×107J/kg〕

【解析】（1）Q吸＝cm（t－t0）＝6.3×1010kg

（2）Q放＝qm  条件是完全被水吸收，也就Q吸也等于qm
m＝Q吸/q＝1.85103kg。

经常出现的变形题型有：

     1.把质量为3kg，温度为20℃的铝块加热到70℃，铝块吸收的热量为多少：（铝的比热容为0.88×103J/(kg·℃)

Q吸＝cm（t－t0）＝1.32×105J

2．太阳能热水器以其安全且无污染在人们生活中得到了广泛使用。小芳家太阳能热水器的效率是50%，里面装有温度为15℃、质量为100kg所谓水，当这个热水器接受了4.2×107J的太阳能时（c水＝4.2×103J/(kg·℃)。求：

（1）这些水的温度能升高到多少？

（2）热水器所接受的这些太阳能，相当于完全燃烧多少kg每所放出的热量？

（1）65℃  （2）1.4kg

【预测4】热机的效率、热机的原理将渗透到环保、当代社会和科技发展的重要应用中。

【例题4】热机（如汽车、拖拉机的发动机等）是将燃料的内能转化为机械能的装置，热机的发展和应用推动了社会的快速发展。热机在能的转化过程中不可避免的要损失一部分，并且会对环境造成一定程度的污染。请指出热机工作过程中存在的各种形式的能量损失，同时指出可能造成那些环境污染。

【解析】广泛使用的热机主要是内燃机，它的能量损失有：由于燃料燃烧不完全而损失一小部分能量；排出的废气温度较高，要带走很大一部分能量；一部分能量消耗在散热上；另外还有一部分能量消耗在克服摩擦做功上。

内燃机可能造成的环境污染主要是大气污染，其次，它在工作过程中发出巨大声响也会带来噪声污染。

经常出现的变形题型有：

    1．热机的广泛使用，给环境带来严重的污染，主要污染有  大气   污染，这是因为 废气  、  粉尘    的大量排放；消除和减轻污染的主要方法有：   改进燃烧设备      和  加装消烟除尘设备   ，采用几种 供热   的方法，大力推广使用 煤气   和  天然气    。

     9.有关热机效率的说法正确的是                               〔    〕

     A．用热值大的燃料，就能提高热机效率

     B．多燃烧一些热值大的燃料，就能提高热机效率

     C．无论用什么方法，都不能提高热机效率

     D．无论用什么方法，都不能是热机效率等于或大于1

     2．某四冲程内燃机，飞轮转速为300R/min,活塞面积为120cm2，行程L是0.3m，假如做功冲程中燃气的平均压强是5×105Pa，这台内燃机的功率是多大？，如果内燃机每1min燃烧0.03kg的燃油，内燃机的效率是多大？（q燃油＝4.2×107J）  4.5kW    21.4％
