电路 欧姆定律 电功率 家庭电路（三)

选择题部分

1．（南京六中）下列用品中，通常情况下属于导体的是 

A．玻璃棒            B.塑料尺           C.橡皮         D.铁钉

答案：D

2. （龙岩市）如图1所示的电路，AB是一段电阻丝，闭合开关，当导线夹由A向B移动的过程中，接
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入电路的电灯亮度将 

A. 变亮                  

B. 变暗

   C. 不变

   D. 无法判断
答案：B

3．（南京六中）如图2，L是灯泡，且开关闭合后两灯均正常发光，“○”处可以连接电流表、电压表测量电路中的电流、电压，以下说法中正确的是   
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A. a为电流表，b为电压表，c为电流表
B. a为电压表，b为电压表，c为电流表
C. a为电流表，b为电流表，c为电压表
D. a为电流表，b为电流表，c为电流表 

答案：B

4. （龙岩市） 洗衣机、电冰箱、电脑等许多家用电器均使用三脚插头与电源插座连接，如图3所示。细
心观察可以发现，三脚插头中与用电器金属外壳连接的那个插脚比另外两个插脚要稍长。
这样的设计主要考虑下列哪一因素
A. 使插头的造型更美观
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B. 插入插座中可更稳固
C. 有利于识别火线和零线插脚
D. 插入插座时，可确保用电器外壳先接地
答案：D

5. （龙岩市）在某一温度下，连接在电路中的两段导体A和B中
的电流与其两端电压的关系如图4所示，由图中的
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信息可知

A. B导体的电阻为10[image: image43.png]



B. A导体的电阻为10[image: image2.wmf]W


C. A导体两端的电压为3V时，通过它的电流为0.3A
D. B导体两端的电压为3V时，通过它的电流为0.6A
答案：A
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6．（南京六中）如图5所示，在探究并联电路中的电流关系时，小明同学用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA＝0.5A，IB＝0.3A，IC＝0.2A，在表格中记录数据后，下一步首先应该做的是   

A. 整理器材，结束实验

B. 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电流值

C. 分析数据，得出结论

D. 换用电流表的另一量程，再测出一组电流值

答案：B

7. （龙岩市）小红同学在探究串联电路中电流规律的实验中，按图4接好电路，闭合开关后，发现灯
L1、L2都不发光，电流表示数为零。是哪里发生了故障呢？他思考了一下，然后用一个
电压表分别接到电流表、灯L1、灯L2两端测量电压，测量结果：电流表、灯L1两端无电
压，灯L2两端有电压，由此小红找出了电路发生故障的原因。则电路的故障可能是
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A. 电流表断路了
B. 灯L1断路了
C. 灯L2断路了
D. 灯L2短路了                       

答案：C

8．（南京六中）在如图6甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为上图6乙所示，则电灯L1和L2两端的电压分别为 
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A．7.2V   1.8V

B．9V  　 1.8V

C．1.8V   7.2V

D．9V  　 7.2V
答案：D

9. （江西） 如图示，关于开关的控制作用，下列说法不正确的是：（        ）
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A、当S1、S2都闭合时，灯L2、L3发光

B、只闭合S2，灯L1、L3不发光

C、只让灯L3发光，应该只闭合S1
D、当S1、S2都断开时，灯L1、L3发光。

答案：B

10. （南京六中）如图8所示电路中，R1＝20Ω，电流表示数为0.3A，总电流为0.5Ａ，则通过R2的电流及电阻R2的阻值分别为 
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A．1.5 A  4Ω       

B．0.6A  10Ω

C．0.4A  40Ω      

D．0.2A  30Ω

答案：D

11．（南京六中）下列生活实例中不属于节约用电的是：  
A.电视机不用时切断电源；     
B.离开教室随手关灯； 

C.夏天用空调时把温度调得很低； 
D.尽量少开启冰箱门。
答案：C

12. （南京六中）如图9所示， 下列四幅图中，符合安全用电的是    
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A.在电线上晾衣服  B．湿手开灯    C.手摸火线    D．用电器金属外壳接地

   答案：D

 13. （南京六中）小洁家购买了一台电饭锅，在使用时闻到橡胶的焦糊味，用手摸其电源线发现很热，而其它用电器仍正常工作，请你用所学的物理知识帮小洁分析一下，发生这一现象的原因是　
A.电压太高　　　B.导线太粗
C.导线太细　　　D.导线太短
答案：C

14. （南京六中）将标有“8V　16W”的灯泡L1和标有“12V　36W”的灯泡L2串联后接到电压为20V的电路中，则　　（不考虑灯丝电阻随温度改变）　
A. 两灯都能正常发光。　　　　　　　 
B. 只有L1正常发光。
C. 只有L2正常发光。　　　　　　　　

D. 两灯都不能正常发光。
答案：D

15、（江西）如图电路中，R为定值电阻。闭合开关后，当滑片P在某两点之间滑动时，电流表示数变化范围是0.5～1.5A，电压表示数变化范围是6～3V。则下列几种情况中说法错误的是（      ）
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A、变阻器连入电路的电阻变化范围为12～2Ω   

B、电源电压为7.5V

C、实验中R两端的电压变化范围为2～4.5V    

D、R的电阻为3Ω

答案：C
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16．（南京六中）如图7所示，电源电压不变，电阻R=10Ω，
闭合开关S，电流表的示数为0.6A，若要使电

流表的示数变为1.2A，请判断以下操作中正确的一个是

A．在电阻R两端并联一个5Ω的电阻   

B．在电阻R两端并联一个10Ω的电阻

C．在电路中串联一个5Ω的电阻      

D．在电路中串联一个10Ω的电阻

答案：B

[image: image17.emf]

17、（新泰市）如右上图所示，电源电压恒定不变，当S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是

A．灯泡亮度不变，电压表示数变大        B．灯泡变亮，电压表示数变大

C．灯泡变暗，电压表示数变小             D．灯泡变暗，电压表示数变大

答案：D

18、（新泰市）如图所示为一种温度自动报警电器的原理图，在水银温度计的顶端封入一段金属丝，以下[image: image18.png]


正确的是

A．温度升高至74 ℃ 时，L1亮灯报警

B．温度升高至74 ℃ 时，L2亮灯报警

C．温度升高至78 ℃ 时，L1亮灯报警 D．温度升高至78 ℃ 时，L2亮灯报警

答案：D

19．（东台市）右图是学校茶炉房为了方便学生而设计的电路。绿灯亮、红灯不亮，表示水已烧开，此时温控开关的开闭情况是  (      ) 
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A．S1断开、S2闭合    B．S1闭合、S2断开

C．S1、S2都断开      D．S1、S2都闭合
答案：A

20．（东台市）关于导体的电阻，下列说法正确的是 （       ）

A.长导体电阻一定大  


B.长短相同的导线，越粗则电阻越小

C.不同种材料制成的导线电阻一定不同

D.长度相同的铜导线，改变粗细可以改变其电阻
答案：D
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21．（东台市）在如图所示的电路中，电源电压为9V且保持不变。闭合开关S后，电压表的示数是6V，则（      ）
A.小灯泡两端的电压为6V   
B.小灯泡两端的电压为3V 

C.向右移动滑片P，电压表示数变小    

D.向右移动滑片P，电流表示数变大
答案：B

22．（东台市）小刚用如图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由10Ω更换为5Ω为后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是 （    ）                        
[image: image21.bmp]A.保持变阻器滑片不动   B.将变阻器滑片适当向左移动

C.将变阻器滑片适当向右移动    D.适当增加电池的节数

答案：

B
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23．（东台市）如图若开关S闭合后，灯L1、L2均不亮，小华同学利用一根导线去查找电路故障，当她将导线连接在灯L1两端时，两灯均不亮，将导线连接在灯L2两端时，灯L1亮而灯L2不亮.由此可以判断（     ）　
A．灯L1短路     B．灯L2短路  
 C．灯L1断路     D．灯L2断路
24．（武汉）如图6所示，电源电压不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片由a向b移动过程中，下列说法中正确的是（
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A．电流表示数减大
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B．电压表示数减小
C．电压表、电流表示数的比值增小
D．定值电阻Rl消耗的电功率减小 

答案：D
25．（武汉）小轿车的仪表盘上，有一个显示汽车车门关闭状况的指示灯，只要四个车门中有一个没关闭（此时装在车门上的电路开关处于断开），指示灯就发光提醒。下面图4四个电路中，能体现该装置工作原理的是
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答案：B

26.（富民中学）保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了．下图中符合要求的电路是    （     ）

[image: image27.png]E4




答案：A

27. （富民中学） 下列电路连接没有错误的是        （      ）
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答案：C
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28. （富民中学）下图四个电路中与右边实物电路对应的是
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答案：C

29．（宁波七中）如下图所示，家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。在实际使用中发现：当开关闭合时，只有照明灯发光；开关断开时，照明灯熄灭，指示灯会发出微弱光，以便夜间显示开关的位置。根据这种按键开关的控制特性，能正确表示照明灯（甲）和指示灯（乙）连接方式的电路图是下图中的（ ▲ ）
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答案：D
30．（宁波七中）两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示。现在将

甲和乙并联后接在电压为3V的电源两端，下列分析正确的是
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（ ▲ ）

A．甲的电阻值大于乙的电阻值    

B．甲的电压大于乙的电压 

C．甲消耗的电能多于乙消耗的电能

D．甲消耗的电功率大于乙消耗的电功率

答案：D
31．（宁波七中）下列四种电器中，利用电流热效应工作的是（ ▲ ）
A．洗衣机


B．录音机



C．电视机


D．电饭锅 

答案：D
32、（高州市）击剑比赛中，当甲方运动员的剑（用S甲表示）

击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮，

下面能反映这种原理的电路是（    ）
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答案：6、D 

33、（高州市）现有12Ω电阻两只，电流表、电压表各一只。从上述元件器材中任选三只填入图5的虚线方框内，可构成三种不同的正确电路（电源电压为12V）。当开关S闭合后，电流表或电压表示数可能是（    ）
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   A：电流表示数为2A         B：电流表为示数1.5A

C：电压表示数为6V         D：电压表示数为12V
答案：AC    

34、（高州市）某同学在没有电流表的情况下，利用电压表和已知阻值的

定值电阻R0，测量未知电阻Rx的阻值，右图中可实现测量Rx
阻值的正确电路图是（     ）
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答案：ACD   

35、（高州市）现有两个灯泡L1和L2，其中L1标有“6V，3W”字样，L2没有标记，实验测得L2的电阻为6Ω，将L1和L2串联接在某一电路中，两灯L1、L2均能正常发光（忽略温度对电阻的影响），下列计算结果正确的是（      ）
   A：该电路两端的总电压为9V               B：灯L2的额定功率为3W

C：相同时间内，灯L1、L2消耗的电能之比W1：W2=2：1

D：相同时间内，灯L1、L2产生的热量之比Q1：Q2=1：1
答案：AC
36、（高州市）在电源电压不变的某一电路中，接入一个可调温的电热器，电热器的内部有两根阻值不相等的电热丝，当两根电热丝串联使用时，电热器消耗功率为220W，当只使用其中一根阻值较大的电热丝时，电热器消耗功率为275W，若将两根电热丝并联使用，则电热器消耗的电功率为（     ）
   A：495W         B：990W         C：1100W           D：1375W
答案：       D  

37、 （高州市）有有两个电热器接到同一电源上，甲由两条不同的电阻丝R1、R2（R1≠R2）并联构成，乙由两条相同的电阻丝R3并联构成，已知R1+R2=2R3，若两电热器分别给相同容器内等温等质量的水加热，则升温快的是（     ）
A：放甲电热器的容器                    B：放乙电热器的容器
C：一样快                              D：无法确定

答案：A  

38．（莆田荔城区）保密室有两道门，只有当两道门都关上时（关上一道门相当于闭合一个开关），值班室内的指示灯才会发光，表明门都关上了．下图中符合要求的电路是（    ）
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答案：A  
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39. （莆田荔城区）如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。某同学用测电笔测试灯头的两根电线C、D,发现这两处都能使测电笔的氖管发光，再用测电笔测试火线A和零线B时，氖管在测火线A时能发光，在测零线B时不发光。那么可以判定故障是 (    )  

 A. 火线和零线短路                 B. 电线BD段某处断路

C. 电线AC段某处断路              D. 电灯L短路

答案： B  

40．（莆田荔城区） 如图所示的电路，闭合开关S后，两灯都不亮。用电压表检测得到的结果是：Uab=Ubc=Ude=Uef=0，若故障只有一处，则可能的原因是（    ）

[image: image36.png]


A．电路a、b间短路           

B．电路b、C间断路

C．电路d、e间短路或断路     

D．电路e、f间断路

答案：C

41．（莆田荔城区）世界上第一个证实电与磁之间有联系的物理事实是（    ）

A.磁化现象         B.地磁场的发现      

C.奥斯特实验       D.电磁感应现象

答案：C   

42. （莆田荔城区）小洁家购买了一台电饭锅，在使用时闻到橡胶的焦糊味，用手摸其电源线发现很热，而其它用电器仍正常工作，那么发生这一现象的原因是(　　)

A.电压太高　　　   B.导线太粗　　    　
C.导线太细　　　   D.导线太短
答案： C   

43. （莆田荔城区）把两个阻值不同的电阻R1和R2并联，则总电阻（即等效电阻） （    ）

A.介于两个电阻之间                 B.比任何一个电阻都要小

C.比任何一个电阻都要大             D.可能等于其中的一个电阻
答案：  B  

44．（莆田荔城区）电能表接在电路中是为了测量 (    )

A．电流

        B．电压


     C．电功

     D．电功率

答案：C  

45. （合肥市三十八中）图中的几种用电器，正常工作时通过的电流约为4A的是：

[image: image37.png]


A            B             C            D
答案： A     

46. （合肥市三十八中）如图所示是一根粗细不同的导线，较细部分的横戴面积为S1，较粗部分的横截面积为S2，则电流通过导线时：
[image: image38.png]


A.加在S1两端电压U1大

B.加在S2两端电压U2大

C.加在S1、S2两端电压U1、U2一样大

D.无法判断
答案： A      
47. （合肥市三十八中）小明同学为了探究“保持电压不变，电流跟电阻的关系”，在如图
[image: image39.png]


所示的情况下，将A、B两点间10Ω的电阻更换为20Ω的电阻，
闭合开关后，下一步的操作应当是：

A.记录电流表和电压表的示数          B.将滑动变阻器滑片向右移动
C.将滑动变阻器滑片向左移动          D.适当增加电池的节数
答案： B      
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