2010中考物理题分类汇编--电学部分（填空题与实验题）（word版,共49页）
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二、填空题与实验题

[image: image38][image: image39][image: image40](济宁)5.某同学测小灯泡电阻的电路如图5所示，其中电源电压为

4.5V。他按电路图正确连接好实验电路，并检查各元件完好。

然后闭合开关S，发现灯泡很亮，且电压表的读数为4.5V。

造成该现象的原因为是                              。

答案：滑动变阻器的滑片滑到最左端了(或滑动变阻器接入电路的电阻为零
（济宁）6.在图6（甲）所示的电路中，若电源电压为3V，电流表A1 、A2的示数如图6（乙）所示，则通过R1的电流是       A，R2的阻值是      Ω。

[image: image41]
答案0.6   15
（济宁）10.铅笔芯是石墨和黏土混合制成

[image: image42.png]


的。不同类型的铅笔的笔芯软硬程不同，

其中6H的铅笔芯最硬，6B的铅笔芯最软，

HB的铅笔芯软硬居中。铅笔芯是导体，那么铅笔芯的电阻

大小与其软硬度是否有关呢？小明用如图10所示的装置探

究这个问题。他先后将6B、HB和6H的铅笔芯分别接入电路

A、B两点间，通过观察                     ，比较出

三者电阻的大小。用此方法比较电阻大小的依据是：                                   。

他选取的这三支铅笔芯应满足的条件是：             　　　　　       　      。
答案：答案：电流表示数的大小（1分）       电压一定，电流越大，电阻越小（或欧姆定律）（1分）   [image: image110.png]


      粗细相同  长度相同（2分）

评分标准：本题共4分，各小题占分见相应小括号内的分值。

（济宁）12.王聪是班里有名的“物理迷”，

他爱观察，勤思考。一天，妈妈到超

市购买了一台家用豆浆机，他仔细观察了豆浆机的构造、

铭牌和制作豆浆的过程，发现其中用到了许多物理知识。

(1)机座底部安装有三个小橡皮碗，相当于“吸盘”，

可以防止豆浆机在打浆时位置发生移动。“吸盘”是利用

             起固定作用的。

（2）豆浆机电源线的插头有三个脚，如图12所示，其中稍长些的脚是把豆浆机的金属部分与         相连接。
（3）豆浆机的机头主要由一个电热器（电热丝）和一个电动机带动的打浆器构成。制作豆浆的过程是先加热，再打浆，再加热煮熟，即加热和打浆是交替进行的。由此可知，豆浆机中的电动机和电热器的连接方式是 　  　　  。

[image: image43.bmp]（4）当香喷喷的豆浆打好后，王聪打开豆浆机，如图13所

示，他只闻到香味却看不清楚豆浆。请你用学过的物理知识解释其中的原因。

	额定电压
	220V

	额定频率
	50Hz

	[image: image2.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




电动机额定功率
	１80 W[来源:学科网]

	电热器额定功率
	850W


（5）豆浆机铭牌上的部分技术参数如右表。豆浆机在额定电压下打浆时，通过电动机的电流是多少？

（6）王聪粗略想测算一下豆浆机电热器的加热效率大约是多少。于是，他把80g大豆和1500g清水放入豆浆机中，测出其初温为20℃。豆浆机在额定电压下工作，当电热器加热的总时间约12min时豆浆沸腾，测其温度为100℃ 。设豆浆的比热容大约等于水的比热容，请你帮他计算豆浆吸收了多少热量？豆浆机电热器的加热效率大约是多少？【C水=4.2×103J／(kg. ℃)】

（7）王聪想比较一下豆浆的密度与水的密度那个大，但手中没有密度计，也没有天平和量筒，请你用家中的物品较简单的比较出二者密度的大小。

答案：12.（1）大气压  （1分）    （2）地  （1分）      （3）并联  （1分）

（4）闻到香味，是因为豆浆的分子在做无规则运动（１分）；看不清豆浆是因为豆浆机内的水蒸气遇到冷的镜片液化成小水滴附着在镜片上，使王聪看不清豆浆（１分）

（5）电动机的电流为：I电机=P电机/U额=180W/220V=0.82A          ……（2分）
（6）豆浆吸收的热量为：

Q=cm（t2  - t1）=4.2×103J ∕(kg·℃) ×（ 1.5 + 0.08）kg ×（100℃ - 20℃）
= 5.31×105J                                                            　 ……（2分）

电流通过电热器做的功： W=Pt =850W×12×60s = 6.12×105J      　……（１分）

电热器的加热效率：η= Q／W=5.31×105J/6.12×105J = 0.87 =87%  ……（１分）

（7）用同一支筷子，使其分别直立地漂浮在水和豆浆中（1分），筷子露出液面多的密度大（1分）[来源:学#科#网]
评分标准：本题共１3分，各小题占分见相应小括号内的分值。其中第（7）小题若学生用其他方法，只要正确，同样给分。
（烟台）28．为了探究影响电热的因素，实验室准备了两个装满煤油的烧瓶、两个带有橡皮塞的粗细均匀的相同玻璃管，两根不同阻值的电阻丝，以及滑动变阻器、开关、导线、电源等．两个实验小组根据提供的实验器材，分别设计了图18甲、乙所示的两个方案．
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    (1)这两个方案的共同点是通过观察什么知道电热的多少．

    (2)甲方案探究的问题是什么?

(3)乙方案探究的问题是什么?

答案：28．观察玻璃管中液面的高度(2分)

    在电流一定时，电热与电阻的关系(2分)    在电压一定时，电热与电阻的关系(2分

[image: image44.bmp](泰州) 28．（7分）图21（甲）是“探究通过导体的电流与电压、电阻的关系”的电路图，其中R1是定值电阻。
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[image: image46.wmf]
	实验序号
	1
	2
	3

	电压／v
	2.0
	2.4
	2.8

	电流／A
	0.40
	0.48
	0.56


（1）用笔画线代替导线，补充图21（乙）中实验器材的连接。要求：滑动变阻器滑片向左移动时电阻变小。

（2）当探究电流与电压的关系时，通过调节变阻器滑片P的位置来改变 ___________ 两端的电压．三次改变滑片位置，测得三组电压和电流值(见右表)，发现每次电压与电流的比值是________________的(选填“相同”或“不同”)，固此可得出电流与电压关系的初步结论：当电阻一定时，__________________________________________。

（3）要探究电流与电阻的关系，仅凭图21(乙)所示器材是不够的．你认为(除导线外)还应增加的器材是____________________．

[image: image47.png]


答案：28.（1）

（2）R1    相同

导体中的电流与它两端的电压成正比。

（3）几个阻值不等的电阻

：

[image: image48.wmf]（菏泽）25（6分）．如图16所示，AB间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路，R1为定值电阻。当闭合开关S，A板上受到的压力F增大时
(1)电流表示数将       ，电压表的示数将      

(2)此装置可做为压力计使用[image: image4.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




，为使压力增大时，压力计的示数随指针向右摆动而增大，应把        （填“电流表”或“电压表”）改装为压力计。
答案：25．（1）（每空1分，共2分）减少、增大

  （2）（2分）电压表

(德州)10．（5分）安娜同学想利用图15所给实验器材 “测定小灯泡的额定功率”，已知电源电压为6V，小灯泡的额定电压为3.8V，电阻约为10Ω．
 (1)电路连接中有一处明显错误，请你在错误处打“×”，并在原图中画出正确的电路连线。

 (2) 正确连接电路后，闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数为2.4V；继续移动滑片P向   　  （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为3.8V，此时电流表的示数如图16所示为       A，小灯泡的额定功率是         W．
[image: image49.png]
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答案：10.（1）答案如图3所示。评分标准：本小题2分，一处有错得0分
  （2）B;  0.32; 1.216(1.22) 

评分标准：本小题3分，每空1分
（兰州）30．（每空1分，画图3分，共10分）某实验小组的同学用伏安法测量小灯泡电功率，待测小灯泡额定电压为3.8V，小灯泡的额定功率估计在1W左右。
 （1）连接电流表时应选用       的量程。
 （2）请用笔画线代替导线，完成实物电路的连接（要求：连线不得交叉）。
[image: image51.jpg]


（3）检查电路连接无误，闭合开关后，灯泡不亮，电压表有示数，电流表指针几乎不动，产生这一现象的原因可能是                           。
    （4）故障排除后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡正常发光时，电流表示数如图20所示，请读出电流表的示数，并填入表格中。
（5）实验中，同学们记录了多组小灯泡两端的电压及对应通过小灯泡的电流值，但表格中仍有不完整的地方，请将所缺内容填写完整。
	电压 U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.8
	4.0

	电流 I/A 
	0.18
	0.2
	0.22
	0.25
	0.28
	
	0.32

	电功率P/
	0.18
	0.3
	0.44
	0.625
	0.84
	
	1.28

	灯泡发光情况
	很暗 ——————→ 暗   ————→      正常发光  → 很亮



（6）小组同学们分析了实验数据得出：小灯泡的发光亮度是由灯泡的         决定的，且            ，灯泡发光越亮。
答案：30. （每空1分，画图3分，共10分）
（1）0~0.6A （无单位不给分）    

[image: image52.png]e



（2）电路图：
（3）灯泡处开路（或“灯泡灯丝断了”、“灯泡与灯座接触不良”等合理答案均可）。
（4）0.31  （5）W  1.178（或“1.18”、“1.18”均可） （此题两空前后顺序可以调换）
（6）实际功率  实际功率越大
（重庆）13、如图7所示，当开关S闭合时，电压表的读数为3V，电流表的读数为0.1A，那么R＝      Ω，当开关断开后，电路中的电流为0A时，R＝      Ω。

[image: image53.jpg]


14、把标有"220V  100W"和"220V  40W"字样的两个灯泡串联接在220V的电路中，使用时两灯消耗的功率之比为        ，其中标有“220V  100W”的灯正常工作      小时消耗的电能为1kWh。

答案：30 ; 30

（重庆）17、芳芳自从学习电学知识后，对家里的用电器非常感兴趣，想自制一只台灯，她去商店选购了一只标号是“36V 36W”的灯泡，回到家后在着手安装时，突然想起家庭电路的电压是220V，于是她在买回的灯泡包装盒内寻找说明书，但没有找到，却发现了一只配件.

（1）芳芳想知道配件的作用及有关它的性能参数（如额定功率、额定电流、电阻等），于是设计了如图12所示的电路图和记录数据的表格，请你根据电路图帮助他把实物图连接完整.注意在连接电路时开关      ，滑动变阻器要调到           的位置。

（2）芳芳在正确连接完电路后，将测得的实验数据记录在下列表格中，根据实验数据能够知道配件的性能参数是                        （只要求写出一个参数及其数值）.

（3）芳芳利用“36V 36W”的灯泡和配件制成了一只台灯，请你在虚线框内画出这只台灯的电路图，并说明配件在电路中所起的主要作用是什么

[image: image54.png]


答：                                 .

答案：

17．(6分)(1)打开；阻值最大处。(2)R=184Ω或P＝184W或I＝1A
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(3)见答案图2；电阻的作用主要是分担电压。

（安徽）23．实际的电源都有一定的电阻，如干电池，我们需要用它的电压U 和电阻ｒ两个物理量来描述它。实际计算过程中，可以把它看成是由一个电压为U、电阻为0的理想电源与一个电阻值为ｒ的电阻串联而成，如图甲所示：

             [image: image5.png]_——————
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在图乙中R1= 14( , R2= 9(。当只闭合S1时，电流表读数I1=0.2A ；当只闭合S2时，电流表读数I2=0.3A，把电源按图甲中的等效方法处理。求电源的电压U 和电阻ｒ。

答案：
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[image: image56.png]


（安徽）20．用如图所示的电路来测量未知电阻RX的阻值，R0阻值已知。

(1）将实验过程补充完整：
a．对照电路图连接好电路，并将滑动变阻器的滑片滑至阻值最大处；

b．闭合开关，__________________________________________。
c．断开开关，整理器材。
(2）用测量所得的物理量和已知量符号表示出待测电阻RX＝_____________。

(3）写出本实验中滑动变阻器的作用：_______________________________________。
答案: 20．(3分）(l）调节滑动变阻器，读出电压表V1、V2的示数分别为U1、U2
 (3分）(2 ) R(= U2R0 /U1 
(2分）(3）保护电路；可以进行多次测量（答“改变电路中的电流或电路两端的电压”可适当给分
（苏州）18．小华家电能表4月底的示数为[image: image7.bmp]，5月底的示数为[image: image8.bmp]，则小华家5月份消耗的电能为  ▲  kW·h，应付电费  ▲  元(按每度电均价0．5元计算)．

答案．40  20

（苏州）29．(7分)小明为了探究通过导体的电流与加在导体两端电压的关系，设计并连接了图甲所示的电路进行实验．实验中电压表的量程选用0～3V、电流表的量程选用0～0．6A、导体的电阻R阻值不变．

[image: image57.png]7




(1)当小明闭合开关时发现：电流表有示数，但电压表无示数．请你帮助小明检查电路，只要改动一根导线，就能使电压表显示加在导体两端的电压值．请你在图甲中和将应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法．

(2)修正上述错误后小明又发现：无论滑动变阻器的滑片怎样滑动，都不能改变电流表、电压表的示数．请你帮助小明再次检查电路，只要改动另一根导线，当滑动变阻器的滑片移动时，即可改变两电表的示数．请你在图甲中将应改动的另一根导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法．

(3)修正上述两个错误后，小明按正确的电路进行测量，用两电表测出的数据，描绘出如图乙所示的图像，但不完整，请你在图乙上将小明遗漏的部分补上．

答案：29．    (1)、(2)                            (3)
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(4)正比

（湛江）在测定“小灯泡电功率”的实验中，小灯泡额定电压为2．5V、电阻约为10Ω。

①连接电路时开关应________，图9中的电流表尚未接入电路，连接时电流表应选0～_______A的量程．

②连好电路后，闭合开关，发现电流表、电压表的指针反偏(即逆时针偏转)原因是____________________(写出一种即可)。

③聪聪同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数为2.2V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图9中滑片P向_______(选填“A”或“B”)端移动，使电压表的示数为________V。

④聪聪移动滑片只使小灯泡正常发光，此时电流表的读数为0.27A，小灯泡正常发光的电阻是________Ω(结果保留l位小数)，小灯泡的额定功率是_______W。

答案：①断开    0.6       ②电源正负极接反（电流表和电压表的正负接线柱接反）    

③A     2.5         ④9.3     0.675

[image: image58.png]


（苏州）23．按如图所示的电路图做测量小灯泡额定功率的实验时出现下列两

    种情况：

    (1)一位同学连接好电路，在闭合开关时发现小灯泡不亮，电流表

      无示数，但电压表有示数．出现这种故障的原因是  ▲  ．

  (2)另一位同学连接好电路，在闭合开关时发现小灯泡比正常工作

      时亮，这说明他在闭合开关前没有  ▲  ．

答案：23．(1)ab段电路发生了断路    (2)将滑动变阻器的阻值放在最大

（芜湖）4．验电器的工作原理是        。人们常用测电笔辨别家庭电路中的        线与零线。

答案：同种电荷相互排斥，火；

（芜湖）18．家用电器工作时往往达不到额定的电压和功率。某同学在家中做了如下实验：他首先查看自己家的电能表，表上标有“3600R／kW·h”字样；随后他关闭了家中所有用电器，只让一只标有“220V、1210W”的电水壶盛满水持续工作，与此同时，观察到电能表转盘3分钟转过180圈。假设电水壶的电阻保持不变，求：

(1)电水壶的电阻；

(2)电水壶工作时的实际电功率；

(3)该同学家的实际电压。

答案：18．(1)(2分)由P额＝U2额/R
得电水壶的电阻R=U2额＝（220V）2/1210W＝40Ω

(2)(4分)t=3min=180s

t时间内电水壶消耗的电能W＝180/3600＝0.5(kW·h)＝1.8×105J

电水壶的实际电功率P实＝W/t＝1.8×105/180＝1000(W)

(3)(2分)该同学家的实际电压U实＝
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（芜湖）21．在“测定小灯泡电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，灯丝电阻约为10Ω。

(1)请用笔画线代替导线，将图10所示的实验电路中未连接部分连接完成(连线不得交叉)。
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(2)连接电路时，开关应处于     状态；按照你连接的电路，滑动变阻器的滑片应调节至最      (选填“左”或“右”)端。

(3)实验时，调节滑动变阻器，当电压表的示数为        V时，小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图11所示，则通过灯泡的电流为     A，小灯泡的额定功率是          W。

(4)若接下来要测量该灯泡比正常发光略亮时的电功率，请详细叙述操作步骤。

(5)该实验还可以测定小灯泡的电阻。根据以上实验数据，这个小灯泡正常工作时的电阻为       Ω。

答案：

[image: image59.png]e

AR | s
s
1 52 | o005
7 54 | o1
3 W% | 02




21．(1)(3分)(如右图)。

(2)(2分)断开，右。

(3)(3分)2.5，0.3，0.75。

(4)(2分)向左移动滑动[image: image13.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




变阻器的滑片，使电压表的示数为2.7V，记下此时电流表的示数，然后立刻断开开关。

(5)(1分)8.33。

[image: image60.png]
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（盐城）17．家庭电路中，电能表是用来测量电路消耗  ▲  的仪表，熔断器是在电路超负荷运行或发生  ▲  (选填“短路”或“断路”)故障时起保护作用的装置．小红家的电能表2月底的示数为                   ，3月底的示数为                   ，则他家3月份消耗的电能为  ▲  kW•h．

答案：电能　　短路　　40
（盐城）24．（6分）用定值电阻做实验，探究通过导体的电流与导体两端电压的关系．

（1）如图甲所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整，使滑动变阻器接入电路的阻值最大．
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（2）闭合开关，向左移动变阻器滑片，电流表示数应   ▲   (选填“变大”、“不变”或“变小”) ．

[image: image63.png]


（3）调节滑动变阻器，把测量的数据填入下表，其中电流表示数为0.5A时电压表示数如图乙所示，其值为  ▲  V．

	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U/V
	1.0
	1.5
	2.0
	－
	3.0

	电流I/A
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6


答案：（1）答案甲图。  （2）变大   （3）2.5  （4）答案见丙图D
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（衢州）33．水果含有果酸。如图所示在水果中插入两片不同金属制成的极板，就组成了一个水果电池。某科学兴趣小组对影响水果电池电压大小的因素进行了实验研究。

  (1)在水果中插入不同金属制成的极板，并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面积不变，用电压表直接测量两块极板之间的电压，结果如下表：    

	
	铁——锌
	铁——铜
	铜——锌

	苹果
	0.55伏
	0.60伏
	0.95伏

	梨
	0.40伏
	0.50伏
	0.90伏

	菠萝
	0. 50伏
	0.55伏
	1.00伏

	橙
	0.70伏
	0.78伏
	1.05伏


    ①在答题卷上画出这个实验的电路图；

    ②分析实验数据可以得出：在上述条件下，从金属活动性顺序看，所选用的两块极板材料之间的  ▲  越大，水果电池的电压越大；并且水果电池的电压还与  ▲  有关；

(2)若该小组的同学选用一只橙子并用铜一锌做极板，研究水果电池的电压跟极板与水果的接触面积之间的关系时，应控制  ▲  不变；

(3)关于影响水果电池电压大小的因素，你还可以研究的问题是  ▲  。(写出一个)

答案：33．(1)①
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       ②金属活动性的差异    水果的种类    

     (2)极板间的距离

     (3)水果电池的电压与极板间的距离是否有关?(其它合理说法也给分)

（衢州）38．在渔船上安装“风光互补发电”装置，利用太阳能电池板和风力发电机发电，以节省燃油，在舟山渔区成为现实。舟山市将在1000艘渔船上安装“风光互补发电”装置。“风光互补发电”装置由风力发电机、太阳能电池板、充电器、蓄电池等组成，太阳能电池板、风力发电机的设计寿命为20年，蓄电池约4年更换一次，项目价格如下表：

	项目
	风力发电机
	太阳能电池板
	充电器
	蓄电池
	安装费

	价格(约)
	5000元
	4000元
	1000元
	2000元
	2000元


(1)“风光互补发电”装置中的风力发电机是根据  ▲  的原理来工作的；

(2)渔船通讯、导航及照明用电原来是通过燃烧柴油发电提供的，如果柴油中碳元素的质量占柴油质量的84％，且完全燃烧时全部碳元素均转化为二氧化碳，则完全燃烧1千克柴油将释放  ▲  千克二氧化碳；

  (3)“风光互补发电”装置的发电功率为500瓦，正常工作1小时可产生多少电能?如图是不同发电方式的
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    CO2排放量，若在1000艘渔船上安装这套“风光互补发电”装置，则与燃油发电相比，一天(正常发电8小时)至少减少CO2排放多少千克?

  (4)某同学想在自己家的屋顶上安装这套“风光互补发电”装置，若该装置平均每天正常工作8小时，目前  电费价格约为0.54元／千瓦时，请你帮他通过计算决定是否安装这套装置。

答案：38．(1)电磁感应(2分)

      (2)3.08(2分)

      (3)W＝Pt＝0.5千瓦×1小时＝0.5千瓦时(2分)

         减少二氧化碳的排放量＝1000×8×0.5千瓦时×(0.42—0.16)千克／千瓦时=1040千克(2分)

      (4)二十年电费＝20×365×8×0.5千瓦时×0.54元／千瓦时＝15768元

         风光互补发电成本＝5000元+4000元十1000元+2000元×5+2000元＝22000元

         因为风光互补发电成本高于二十年电费，所以不经济，建议不安装该装置。(2分，没有具体计算分析不得分)

（南昌）23用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
(1)实验室中有一铭牌上标有“20Ω 2A”字样的滑动变阻器，如图18所示.若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去，共有     种接法；“20Ω”指的是     接线柱间的电阻值，“2A”指的是___________________________.

(2)现再给电源、小灯泡、开关各一个，导线若干，请在图19中用笔画线代替导线连接电路，要求滑动变阻器的滑片向右移灯泡变暗.
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(3)如果你还想知道电路中电流值的[image: image15.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




改变情况，需在电路中再    联一个电流表，并增加    根导线.

[image: image68.jpg]



答案：23. (1) 3    A、B    滑动变阻器允许通过的最大电流值为2A    

[image: image69.bmp](2) 连线如图4所示

(3) 串     一
评分意见：连接实物图2分，其它每空1分，共7分.有其它合理答案均参照给分.
	U/V
	2
	2.5
	3

	I/A
	0.22
	0.26
	0.30


（南昌）在“测定2.5V小灯泡功率”的实验中，小红设计了如图20所示的电路.

(1)请在图20的“
[image: image16]”内填入合适的“灯泡”和“电表”符号.

(2)小红按电路图连接电路，进行实验，测得数据如右表所示.断开开关时，发现电表如图21所示，其中电流表出现这种现象的原因是_____________________________________.
[image: image70.bmp](3)假如不重新实验，请你利用小红已获取的信息，计算出该灯泡的额定功率是_______W.若小灯泡两端的实际电压为3V，则小灯泡的实际功率         额定功率（选填“大于”、“等于”或“小于”）.

答案：．(1)如图5所示

(2)电流表使用前未校零    

(3)0.75    大于
[image: image71.jpg]


评分意见：每空1分，共6分有其它合理答案均参照给分.
（南昌）在进行英语听力测试时，各考场的有线扬声器是同时开播，也是同时停播的.它们的连接方式是______联，原因是它们_________(选填“能”或“不能”)独立工作.
答案：并、能

（南昌）如图14甲所示的电池盒，盒外有三个接线柱A、B、C；盒内有三个5号电池插槽，六个接线柱a、b、c、d、e、f；部分连接好的导线已画出，如图14乙中虚线所示．选接盒外不[image: image17.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




同接线柱，可从该电池盒获得1.5V、3V、4.5V三种输出电压.请你在图14乙的虚线框内，用笔画线代替导线将三节干电池(用元件符号表示)连接起来，组成一个符合实际的电源，并满足下列要求：

(1)AB间电压1.5V (A为负极，B为正极)；

(2)BC间电压3V (B为负极，C为正极)；

[image: image72.jpg]


(3)AC间电压4.5V (A为负极，C为正极)．
[image: image73.png]


答案：

[image: image74.png]


（咸宁）23．(4分) 用如图16所示的实验电路来“探究——影响电阻大小的因素”，电路中a、b、c、d是四种不同的金属丝。
	编号
	材料
	长度(m)
	横截面积(mm2)

	①
	镍铬合金
	0.8
	0.8

	②
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	③
	镍铬合金
	0.3
	0.5

	④
	镍铬合金
	0.3
	1.0

	⑤
	康铜合金
	0.3
	0.5

	⑥
	康铜合金
	0.8
	0.8
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现有几根镍铬合金丝和康铜合金丝，其规格如上表所示。为了便于探究和分析，实验中要利用控制变量法，要求都相对金属丝a 进行比较，因此电路图中金属丝a 应选上表中的
        (用编号表示)，b、c、d 应分别选上表中的              (用编号表示)。
答案：③ （2分）          ②

 = 4 \* GB3 ④

 = 5 \* GB3 ⑤（顺序可互换）（2分）
（咸宁）25．（7分）如图19所示电路，电源电压U0不变，初始时滑动变阻器的滑片P在最右端，但由于滑动变阻器某处发生断路，合上电键后滑片P向左滑过一段距离后电流表才有读数。且电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系如图20所示，则
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（1）根据图象可知：断点位置在x等于      cm处，电源电压U0等于     V；
（2）电阻R等于多少欧姆？
（3）从断点处滑片P向左滑动的过程中，该滑动变阻器滑片P每滑动1cm的阻值变化
为多少欧姆？该滑动变阻器电阻丝没有断路时的总电阻值是多少欧姆？
答案：

解：（1）根据图象可知：断点位置在x等于5cm处（1分），电源电压U0等于1.50V （1分）
（2）当电流表读数为I1 = 0.15A时，电压表读数为U1 = 1.35V

则：U1  = U0－I1R  得R = 1Ω
（1分）
（或当电流表读数为I2 = 0.30A时，电压表读数为U2 = 1.20V 据U2 = U0－I2R

 解得R = 1Ω；也可由过断点后的其它电压、电流值计算得出）
（3）当x = 5cm时，设滑动变阻器接入电路中的电阻为R1
当x = 10cm时，设滑动变阻器接入电路中的电阻为R2

U1 = I1 R1
得R1 = 9Ω
（1分）

U2 = I2 R2
                    得R2 = 4Ω
（1分）

故滑动变阻器滑动5cm电阻的改变量是△R = R1－R2 = 5Ω


    所以从断点处滑片P向左滑动的过程中，该滑动变阻器滑片P每滑动1cm的阻值变
化是1Ω。                                                             （1分）

  该滑动变阻器没有断路时的总电阻值R总 = 9Ω+5cm×1Ω/cm =14Ω         （1分）
（义乌）39 ．当今世界各国都在“低碳”领域投人大量的人力和财力，来推广和发展这一 21 世纪的朝[image: image18.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




阳产业。 20 10 年 2 月 26 日，全省首个单体大容量太阳能光伏发电系统在义乌市国际商贸城四区并网发电（如图甲）。该项目的启动，显示了义乌“敢为人先”的眼光和勇气。如图乙是太阳能光伏发电系统工作示意图：

[image: image19.png]
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                  甲                                        乙

( l ）太阳能收集板的能量转化情况是  ▲  ； 

( 2 ）为最大限度让太阳能电池板接受阳光，根据义乌的地理位置，应将它的正面朝  ▲  （选填“东”、“南”、“西”、“北” ) ; 

( 3 ）商贸城部分区块的商位和通道亮起了利用太阳能光伏发电系统供电的“低碳灯”，根据跟踪记录， 2 月 28 日晴天，国际商贸城太阳能光伏发电系统共发电 5100 千瓦时，则可供多少盏额定功率为 100 瓦的“低碳灯”正常工作一小时？

答案：39 .  (1)太阳（光）能转化为电能…………………………………………2分

     (2）南…………………………………………2分

(3)解

W= Pt = 0 . 1 千瓦×l 小时= 0 . 1 千瓦时．…………………………………………………1分

5100 千瓦时÷ 0 . 1 千瓦时= 51000  …………………………………………………1分(公式 1 分，结论1分)
（南通）35．(8分)实验室中要测量一个阻值约为数百欧的电阻．提供的器材有：电源(电压约5V)、学生用电压表(0～6V)、电阻箱R(0～9999Ω  5A)、开关S1和S2、导线若干．现要测量待测电阻Rx的阻值，设计了如图甲所示的实验电路图．
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(1)小虎进行的实验过程如下：

①根据实验电路图，连接成如图乙所示的实物电路，但存在连接错误，只需改动一根导线，即可使电路连接正确，请在接错的导线上打“×"，并用笔画线代替导线画出正确的接法．

②电路连接正确后，闭合S1，将S2拨到触点1时，电压表的读数为U1，则电源电压为    ▲  ．

③闭合S1，将S2拨到触点2，当电阻箱的阻值调为R0时，电压表的示数为U2，则待测电阻的阻值Rx=  ▲  ．

(2)如果实验器材中没有提供电压表，现再提供一只电流表(0～0.6A)，利用上述器材，你认为    ▲    (选填“能”或“不能”)较准确测出该待测电阻的阻值，原因是  ▲  ．
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答案：本题共8分．

(1)①如图所示(2分)

②U1(2分)

③
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    (2分)

(2)不能(1分)

电路中电阻大，电流小，不能准确读出电流表示数(1分)

（宿迁）29．在“探究影响电流做功多少的因素”活动中，同学们设计了如图甲、乙、丙三个电路．
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⑴经过讨论，认为不应该选择图甲电路，原因是  ▲  ．
⑵为研究电流做功与电压的关系，应该选择图  ▲   所示的电路．

⑶利用图丙电路研究某问题，当闭合开关后，发现两灯都不亮，电压表V1有示数，电压表V2无示数，则电路发生的故障是  ▲  ．

⑷学习电功率知识后，小明想测灯泡的额定功率，将标有“12V  6W”灯泡L1和“6V  4W”灯泡L2按图丙电路连接，再接入电流表．经分析，能测出灯泡   ▲   的额定功率．

答案：

⑴无法使用控制变量法（1分）  ⑵丙（1分）  ⑶L1开路  （1分）⑷L1（2分）
（宿迁）28．在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小明设计了如图电路．
[image: image84.jpg]


⑴在连接电路时发现，还缺少一个元件，他应该在电路中再接入

的元件是    ▲   ．

⑵为粗略判断a、b两点间导体电阻的大小，可观察   ▲   ．

⑶另有甲、乙两位同学分别对小明的电路作了如下的改进：甲把灯泡更换为电流表；乙在原电路中串联接入电流表．你认为   ▲   同学的改进更好一些，理由是      ▲      ．

答案：⑴开关  ⑵灯泡的亮度  ⑶乙  灯泡能保护电路。（每空1分）

（武汉）18．(7分)下图是一种煲汤用的电热锅工作原理图，其中温控器的作用是每当水沸腾后能自动断电一段时间。电热锅的部分参数如下表所示。

	容积
	4.5L

	额定电压
	220V

	保温功率
	80W

	加热功率
	500W



[image: image23]
⑴三脚插头上标着E的导线和     [image: image24.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




  相连，插座上相应的导线和       相连。

⑵调节切换开关可以使电热锅处于“关、高温、自动、保温”四种工作状态，则原理图中的切换开关连接触点“       ”时为保温档。小明发现，当电热锅处于保温档正常工作时，不论加热多长时间，都不能使锅内的汤水沸腾，原因可能是              。

⑶该电热锅处于高[image: image25.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




温档正常工作时，使4.5L的水温度升高54℃需要42min，那么电热锅的效率为多少？[c水＝4.2×103J/(kg·℃)]

答案：⑴用电器的金属外壳　大地　⑵3　保温功率小于(或等于)散热功率

⑶η＝ EQ \f(Q,W)＝ EQ \f(cmΔt,Pt)＝ EQ \f(cρVΔt,Pt)＝ EQ \f(4.2×103J/ (kg·℃)×1.0×103kg/m3×54℃,500W×42×60s)＝81％

（武汉）13．(6分)小明利用如图甲所示的电路探究电流跟电阻的关系。已知电源电压为6V且保持不变，实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。


[image: image26]
⑴请根据图甲将图乙所示的实物电路连接完整(导线不允许交叉)。

⑵实验中多次改变R的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电流表的示数，得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图像。

①由图像可以得出结论：电压一定时，                                   。

②上述实验中，小明用5Ω的电阻做完实验后，接下来的操作是　，然后将10Ω的电阻接入电路，闭合开关，移动滑片，使电压表示数为        V时，读出电流表的示数。

⑶为完成整个实验，应该选取最大阻值不小于       Ω的滑动变阻器。

答案：13、⑴实物电路连接如图所示：


[image: image27]
⑵①导体中的电流与电阻成反比

②断开开关，将滑动变阻器的滑片移到最左端(或阻值最大处)　2.5

⑶35

[image: image85.png]


（镇江）23．如图将灯L1“6V  3W”和L2“6V  6W”串联（灯泡电阻不变），现要使其中一盏灯长时间正常发光，则电源电压是   9  V，电路的总功率是 4.5  W．

（镇江）29．（8分）小名在做“伏安法测电阻”的实验时． 

（1）按所示电路图，用笔画线代替导线将实物连接起来,电压表选用0～3V量程．

[image: image86.png]


[image: image87.png]



（2）闭合开关后，发现电流表示数为零，电压表有明显偏转，则电路中发生断路的器件是   定值电阻R ．

[image: image88.png]


（3）改正电路正确无误后开始实验．前两次的实验数据已填在下面的表格内，第三次实验时电流表的示数如右图所示，请将下面表格中的空白处填写完整．（计算结果保留一位小数）

	实验次数
	电流/A
	电压/V
	电阻/Ω
	测量结果

R＝ 8.1 Ω

	1
	0.30
	2.5
	8.3
	

	2
	0.26
	2.1
	8.1
	

	3
	0.20 
	1.6
	8.0
	


（4）小名想测额定电压为“3.8V” 的小灯泡正常发光时的电阻值(约10Ω) ．他的实验步骤是：断开开关, 拆下定值电阻，将标有“3.8V”的小灯泡接入原电路定值电阻的位置，并将变阻器阻值调至最大；调整 电压表的量程 ；闭合开关，再移动滑片至小灯泡正常发光时，读出电流表的示数，算出小灯泡电阻． 

（荆门）17.小红用一只标有2.5V字样的小灯泡练习测定小灯泡的电功率。 

（1）小红完成的电路连接如图11所示，闭合开关前滑动变阻的滑片P应置于  ▲  （选填“左”或“右”）端；
（2）小红闭合开关，发现灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，任意移动滑动变阻器的滑片，电压表示数不变。经检查电路连接无误，且导线无接触不良之处，产生这种故障原因是   ▲   。
[image: image89.png]


（3）排除故障后，为测定小灯泡的额定功率，应调节滑动变阻器的滑片使得电压表示数为   ▲   V。
[来源:学科网ZXXK]
（4）小红还想利用上述实验装置测量一段电炉丝的电阻Rx，可是连接电路时发现电流表已烧坏，原电路不能使用。请你利用现有器材（电压未知的电源、量程合适的电压表、最大阻值已知为R0的滑动变阻器、开关各一个，导线若干），帮助设计一个不用改变电压表位置就能测出这段电炉丝电阻的电路。把你设计的实验电路图画在虚线框内（电炉丝的符号用电阻的符号表示），最终图线必须作在答题卡上，且用签字笔描黑。 
（5）[image: image28.png]K 3 2B (ZXXK.COM)




你的主要实验过程及测量的物理量是                  ▲                  ；计算电炉丝电阻的表达式是：Rx＝     ▲     。
答案：[image: image90.png]


17.（1）左；（2）灯泡处断路（或灯丝断了）；（3）2.5；

（4）见图答2；（5）闭合电路，先调节滑动变阻器使得接入电路电阻为0，记下电压表的示数U1；再调节滑动变阻器使得接入电路电阻为最大值R0，记下电压表的示数U2[image: image29.png]Sk B ZEL (ZXXK.COM)




；U2 R0／(U1－U2)

   评分说明：（4）电路原理正确1分，画图规范1分。（5）若先调节滑动变阻器使得接入电路电阻为最大值，记下电压表的示数U1，后调节滑动变阻器使得接入电路电阻为0，记下电压表的示数U2，则结果表达式为U1 R0／(U2－U1)

（广东）22．（6分）如图23所示是沐浴用的即热式电热水器。由于即热式电热水器水流过即热，无需像储水式电热水器那样先将水加热至一定温度时方可使用，减少散热造成的能量损失。所以它具有体积小、节能的优点。

（1）某品牌沐浴用的即热式电热水器的加热器分别由四条阻值为R1、R2、R3、R4（R1＜R2＜R3＝R4）的电热丝通过多个档位控制，得到多种不同的连接方式，但每种连接方式最多只有2条电热丝参与连接。现选取其中的四种连接如图24所示，在这四种连接中，加热功率最大的是＿＿＿＿＿＿（只填序号）；若要得到比图24中四种连接方式更小的加热功率，你认为可以采取怎样的连接方式：＿＿＿＿＿＿。

[image: image91.png]



[image: image92.png]


（2）在家庭电路中，所选导线的横截面积应与家用电器的总功率相适应，以确保用电安全。右表是几种常见铜导线的安全载流量（即长时间通电的最大安全电流）。小明家现要安装一台最大额定功率为8.5kW的即热式电热水器，该用电器正常工作时的最大电流是＿＿＿＿＿＿A（结果保留一位小数），至少应选横截面积为＿＿＿＿＿＿mm2的专用导线与之配套产。

答案：

22．（6分）
（1）③               把R3与R4串联        （2） 38.6    6
（湛江）26．小明通过学习得知：一般情况下，水的质量一定时，加入食盐的质量越多，溶液的浓度就越高．他想探究食盐水溶液的导电性能与什么因素有关．小明的猜想是：

a．食盐水溶液的导电性能与溶液的浓度有关．

b．食盐水溶液的导电性能与金属片之间的距离有关．

c．食盐水溶液的导电性能与溶液的温度有关．

小明利用水、食盐、烧杯、小勺子、电源、刻度尺、小灯泡、金属片、酒精灯等器材，设计了如图13的装置，进行了探究实验．他记录的实验表格如下：
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(1)比较实验次数1和2可验证猜想___________(选填“a”、 “b”或“c”) 。

(2)这个实验用到了控制变量法，我们所学的实验中，很多也用到了控制变量法，请举一例：______________________________

(3)在实验过程中，小明认为用电流表代替小灯泡也能进行实验，你认为___________(选填“可行”或“不可行”)，理由是_____________________________。

(4)利用现有的装置和器材，请你对猜想c进行探究验证。

①实验步骤：用酒精灯加热食盐水溶液，观察小灯泡的亮度变化。

②你怎样对该实验结果进行分析判断?

(5)请你提出一个新的猜想：溶液的导电性能可能还与__________有关。

答案：1）a    (2)探究电流与电压、电阻的关系等（合理均可得分）   

（3）可行    电流表能测出电路中的电流大小可反映出溶液的导电性能

   （4）如果小灯泡亮度发生变化，说明溶液的导电性与溶液的温度有关，否则无关。  

   （5）金属片插入溶液中的深度（或金属片与溶液中的接触面积等）

（黄冈）27．如图甲所示电路中，电源电压不变，闭合开关S，将滑片P移到某一位置时，电压表示数为6V，两块电流表指针的位置均如图乙所示，则R1电阻是________Ω，此时R2的电功率是________W；若将滑片P向右移动，A1的示数将________，A2的示数将________ (填“变大”、“变小”或“不变”)．

[image: image31.png]



答案：20  7.2  变小  不变

（黄冈）31．如图是小伟研究“2.5V  1W”的小灯泡灯丝电阻的实物连线图：

[image: image32.png]



(1)在连线图中有一处错误，只需改动一根导线，就可以使电路正确连接，请你在需要改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法．

(2)在正确连接好电路后，某次测量中电流表示数为0.30 A，为测得额定电压下的灯丝电阻，滑动变阻器滑片P应向________端移动(填“左”或“右”)．

(3)小伟测得了灯丝在三种不同电压下的阻值，然后求出它们的平均值当作灯丝的电阻，你认为这种做法对吗?并说明理由。

    答：________________________________________________________________________。

答案：31．(1)如图所示(标出错误1分，画出正确连线1分，共2分)；[image: image93.png]SRFAE

Esie




(2)右(1分)；

(3)不对，测量中不同状态下灯丝电阻是不同的。(结论1分，原因1分，共2分，意思相近即可得分)
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（襄樊）27．如图3所示，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2并联，甲表是　　　　、乙表是　　　　。(选填“电流表”或“电压表”)

答案：电压表，电流表

[image: image95.jpg]


（襄樊）31．如图4所示，一定值电阻R0与最大阻值为40Ω的滑动变阻器串联在电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，电流表的示数为O．3A；当滑动变阻器的滑片P滑到最右端时，电流表的示数为O．1A。则定值电阻R0＝　　　Ω，电源的电压U＝　　　　v。

答案：20,  6

（菏泽）20．（6分）、如图13甲所示是小红同学测定小灯泡电阻的实物连接图。

[image: image96.emf] 

A  

B  


（1）电源电压6V，请用笔画线代替导线，帮她完成电路的连接。

（2）电路连接无误后，闭合开关，发现灯泡不发光，电流表指针不发生偏转，电压表指针有偏转，请帮她找出故障的原因（填下列故障原因的代号）              
A、小灯泡短路          B、电源接触不良

C、小灯泡断路          D、电流表内部短路

 （3）排除故障后闭合开关，电流表和电压表的示数如图13乙所示，则小灯泡的电阻

[image: image97.emf] 

A  

B  

为           Ω。

答案：20．（1）（每条线各1分）

   （2）C 

   （3）16．67

（菏泽）18．（2分）图11是某种手电筒的剖面图，请按照实物剖面图，在虚线框中画出这种手电筒的电路图。
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[image: image99.jpg]


答案：

（襄樊）39．如图12甲所示是“测量小灯泡的电功率”的电路图，图12乙是实物连接图。其中电源是两节新干电池，小灯泡的额定电压为2．5V，滑动变阻器上标有“10Ω lA”。

[image: image33.jpg]



(1)图12乙已连接了部分电路，请用笔画线代替导线按照电路图将未连接的电路连接完整

(2)小明同学连接好电路后，闭合开关时发现灯光特别亮，这表明他在闭合开关前没有 　　　　　　　　；

(3)调节滑片P使电压表的示数为2．5V，此时电流表的示数如图12丙所示，则该灯泡的额定功率为　　　w。若要增大小灯泡的电功率，则滑片P应向　　　移动；

(4)在完成以上实验后，小明进一步测量并描绘出小灯泡的电流随电压变化的曲线如图13所示，通过图像发现灯丝的电阻是变化的，这一现象表明：　　　　　　　；  [image: image100.emf]
 (5)有一位同学在连接好电路后，闭合开关，在移动滑动变阻器滑片P的过程中发现：灯泡变亮时电压表示数变小；灯泡变暗时，电压表示数变大。经检查所用器材完好，出现这种现象的原因可能是　　　　　　　　　　　　　　。

答案：（2）将滑动变阻器的滑片调到最大阻值端

       （3）0.75   左

（4）电阻随温度的变化而变化

（5）电压表与滑动变阻器并联

（莱芜）23．（5分）在“测定小灯泡的电阻”实验中，有如下器材：电压表、电流表、开关、电压为6V的电源、“3．8V、1．5W”的小灯泡、标有“20
[image: image34.wmf]W

，1．5A”的滑动变阻器，导线若干。

[image: image35.png]
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乙

（1）请用笔画线代替导线，按照图甲所示的电路图，将图乙的实物电路连接完整（要求连线不得交叉，电流表的量程选择要恰当）；

（2）甲组同学连接好最后一根导线，灯泡立即发出明亮耀眼的光并很快熄灭。检查后，发现连线正确，请你找出实验中两个操作不当之处：

①___________________________________
②___________________________________。

（3）乙组同学闭合开关后，发现小灯泡不亮，但电流表有示数。接下来应进行的操作
是

A．更换小灯泡






B．检查电路是否断路

C．移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光

（4）下表是按正确的操作测得的数据，从表中计算出三次小灯泡的阻值不相等，其原因是____________________________。
	实验次数
	1
	2
	3

	电压U／V
	2.0
	3.0
	3.8

	电流I／A
	0.33
	0.34
	0.40

	电阻R／
[image: image36.wmf]W


	6.0
	8.8
	9.5




答案：23．（1）如图（1分）
[image: image37.jpg]



（2）①连接电路时没断开开关（1分）

②滑动变阻器没调到最大阻值（1分）

（3）C（1分）

（4）灯丝电阻与温度有关（1分）

[image: image101.png]


（梅州）23．小周同学在做探究“电流与电阻的关系”实验时，他设计连接了如图11所示的实物连接图。

（1）请你依题中的实物连接图画出相应的电路图。

（2）实验中，小周同学先将5Ω的电阻R接入电路，电路连接完全正确，将滑动变阻器阻值调至最大处，闭合开关S就直接读出了电流表的示数，并把数据记录在表格中。然后再分别用10Ω和20Ω的电阻替换5Ω电阻，重复上述操作。他在实验操作过程中的错误是没有保持电阻R的两端电压不变。

（3）小周同学发现错误后重新进行实验，得到的数据如下表所示。根据表中的实验数据得出的结论是：当电压一定时，电流与电阻成反比。

（4）小周同学发现有一个小灯泡，于是用这个小灯泡替换20Ω的电阻后，继续进行实验。电表测得示数如图12所示，可知小灯泡的阻值是8 Ω。

[image: image102.emf]
	[image: image103.png]


物理量

实验次数
	电阻R（Ω）
	电流I
（A）

	1
	5
	0.48

	2
	10
	0.24

	3
	20
	0.12


（广东）17．（7分）在测定“小灯泡额定电功率”的实验中，电源电压为4.5V且保持不变，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为10Ω。

（1）请你用笔画线代替导线，将图17中的实物电路连接完整。

（2）当小明同学按要求将图17电路正确连接后，闭合开关，移动变阻器滑片P到某一点时，电流表示数（如图18甲所示）为＿＿＿＿＿＿A，电压表示数（如图18乙所示）为＿＿＿＿＿＿V。若他想测量小灯泡的额定功率，应将图17中变阻器滑片P向＿＿＿＿＿＿端（填“A”或“B”）移动，使电压表的示数为2.5V。

（3）另一组的小红同学在连线时，不小心将线接错了，使开关闭合后，移动变阻器滑片P，发现电流表示数变大时，电压表示数却变小，你分析一下产生这个现象的原因是＿＿＿＿＿＿。

[image: image104.png]& 18
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答案：17．
[image: image105.png]


（1）如图
（2）0.2       2     B（3） 电压表测滑动变阻器两端的电压了（电压表与滑动变阻器并联了

（鸡西）27．在探究了电阻上的电流跟两端电压的关系后，同学们又提出了电流与电阻有什么关系这一问题。请你和他们一起解决下列问题：

（1）用笔画线代替导线，将实验电路连接完整。
[image: image106.png]


（2）在导线连接完成后，闭合开关前还应

                            。

（3）闭合开关后，移动滑片时发现电流表没有示数，电压表有明显的示数。则发生故障的原因可能是                      。

	电压U=2V

	次  数
	1
	2
	3

	电阻R/Ω
	5
	10
	20

	电流I/A
	0.4
	0.2
	0.1


（4）排除故障后，同学们继续进行实验。一位同学在读取完电流表示数后，直接拆下阻值为5Ω的电阻改换成阻值为10Ω的电阻。他认为这样操作简捷高效。那么，
①电压表示数会怎样变化：         。

②请你指出他在操作中的错误：

 ___________________________________。

（5）分析表中实验数据，请你总结出电流与电阻的关系：

                                                                  。

答案：

[image: image107.png]


27、（1）

滑动变阻器连接正确（1分），电压表连接正确（1分）。（滑动变阻器与电源之间的导线接在滑动变阻器C或D接线柱上均可。）

（2）滑动变阻器的滑片移到阻值最大一端（1分）（或具体说出接线柱的名称，滑片P在上图中移到D、B或右端）

（3）电阻处出现断路（1分）

（4）变大 （1分）； 在更换电阻之前没有断开开关（1分）。

（5）当电压不变时，电流与电阻成反比（1分）。（或电压不变时，电阻与电流的乘积是一个定值）
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