    蚌埠五中物理(选修3—1)第二章恒定电流质量检查试卷
一、选择题：（每小题４分，共40分，请将每小题正确答案的字母填入答卷的表格内）

1、一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36 W与36 V。若把此灯泡接到输出电压为18 V的电源两端，则灯泡消耗的电功率(   )
A．等于36 m （0.258—0.262 mm均给分）⑷12m或13m

⑸以下两种解答都正确：

①使用多用电表的电压档位，接通电源，逐个测量各元件、导线上的电压，若电压等于电源电压，说明该元件或导线断路故障。
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②使用多用电表的电阻档位，断开电路或拆下元件、导线，逐个测量各元件、导线上的电阻，若电阻为无穷大，说明该元件或导线断路故障.
12、
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13、80V   2A
14、4W；6W
15、30Ω   P应在距左端R0/3处
16、9×103Ω；7×103Ω；1.06×104Ω
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