高二物理期末质量检测题参考答案2010.1
一．选择题（每小题4分，共48分，每题所给出的四个选项中，至少有一个正确。）
	题 号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答 案
	C
	AD
	A
	BD
	B
	C
	BC
	BD
	C
	C
	A
	AD


二、填空题和实验题：（每空2分，共26分。）
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14.  瞬时高压  分压限流     

15.  120   0.5
16.   断开     镇流器的自感现象           

17.   BC       低压交流电源

18.（1）见答图所示         （2分）

（2）A．   右     B．  左    (依照楞次定律及灵敏电流计的指针偏转方向与流过它的电流方向的关系来判定。)
三．本题共3小题，共26分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤（推理、说明过程要简洁、清晰），有数字计算的题要写出明确的数值和单位。只有最后结果的得零分。
19.（7分）本题由课本P25《家庭作业与活动》第4小题改变。

解：（1）磁感应强度均匀减小，线圈中产生感生电动势，由法拉第电磁感应定律得

E=n
[image: image2.wmf]t

D

DF

=n
[image: image3.wmf]t

R

B

D

D

2

p

=1×0.1×3.14×0.01 V=3.14×10-3 V     …………2分 

（2）由闭合电路的欧姆定律得环内电流为：
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（3）环中再接入2Ω的电阻后，线圈与2 Ω的电阻组成闭合电路.两端点的电压为电路的外电压，则有：I′=
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U = I′·R外=
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20. （9分）解：（1）当小灯泡正常发光时，由
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得：
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        当棒的速度达到稳定时，
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      (2)由
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        得：
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21.（10分）
解：⑴ 设线路电阻为R，线路的损失功率为P损，线路的损失电压为U损，发电站的输出功率为P，升压变压器的输出电压为U。
       由电阻定律得：  
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       线路损失的功率  P损＝4％P＝I2R         ……………………………… ……2分
              解得：  
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     由P＝IU得升压变压器的输出电压为：  
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  ⑵ 线路损失的电压  U损＝IR＝3200 V        ……………………………………2分
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