         高二物理期末质量检测题   2009.1
注意事项：1.本试题分为第Ⅰ卷、第Ⅱ卷和答题卡。全卷满分100分。2.考生答题时，必须将第Ⅰ卷上所有题的正确答案用2B铅笔涂在答题卡上所对应的信息点处，答案写在Ⅰ卷上无效。3.考试结束时，将第Ⅱ卷和答题卡交给监考老师。
第Ⅰ卷 （选择题，共 48分）
一．选择题（每小题4分，共48分，每题所给出的四个选项中，至少有一个正确。）
1．关于交变电流和直流电的说法中，正确的是(    )．

    A．如果电流的大小做周期性变化，则一定是交变电流

    B．直流电的大小可以变化，但方向一定不变

    C．交变电流一定是按正弦或余弦规律变化的

    D．方向随时间变化的电流叫做交变电流

2． 在相同时里某正弦式交变电流通过一阻值为100Ω的电阻产生的热量，与一电流为3 A的直流电通过同一阻值的电阻产生的热量相等，则(    )．
    A．此交变电流的有效值为3A，最大值为3
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    B．此交变电流的有效值为3A，最大值为6A

    C．电阻两端的交流电压的有效值为300 V，最大值为300
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D．电阻两端的交流电压的有效值为300
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V，最大值为600 V

3．有一电阻极小的导线绕制而成的线圈接在交流电源上，如果电源电压的最大值保持一定，下面哪种情况下，通过线圈的电流最小(    )．

    A．所加电源的频率为50 Hz 
B．所加电源的频率为50 Hz，减少线圈的匝数
    C．所加电源的频率为100 Hz 
D．在线圈中放入铁芯，所加电源频率为100 Hz
4．理想变压器的副线圈上通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2，输电线的等效电阻为R．开始时，开关S断开．当S接通时，以下说法中正确的是(    )

[image: image1.wmf]2

    A．副线圈两端M、N的输出电压减小
    B．副线圈输电线的等效电阻R上的电压降增大
    C．通过灯泡L1的电流减小
    D．原线圈中的电流增大
5．在电能远距离输送中，发电机发出的电要先送到升压变压站升高电压，到达目的地后，把电能输送到用电区时，为了保证用电安全，还要把电压降低，才能供用户使用．如果保持输电线路电阻不变，在使用不同输电电压时，有(    )．

A．输电电流强度跟输电电压成反比

B．输电线路损失的电压跟输电电压成反比

C．输电线路消耗的电功率跟输电电压成反比

D．输电线路消耗的电能跟输电电压成反比
6．电能被誉为当今能源家族的“天之骄子”，下列关于电能的说法正确的是(    )

    A．电能可以作为各种形式能量的转换中心

    B．电能可以集中生产，便于输送和分配，易于控制和管理

    C．电能的转换效率明显高于内能的转换效率

    D．电能是一次能源

7．随着科学技术的进步，社会的发展，人们研制了各种传感器，这使人们获取信息的领域更宽广、更深入，下列关于传感器的说法正确的是(    )．

  A．传感器是一种联络、传递感情的设备

    B．传感器是一种感知、探测物理量的工具

    C．传感器测量的不一定是物理量，也可以是化学量或生物量

    D．传感器是将被测量的非电学量转换成电学量

8．半导体温度计是利用负温度系数的热敏电阻制造的．如图所示，如果待测点的温度升高，那么(  )．
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    A．热敏电阻阻值变大，灵敏电流表示数变大

    B．热敏电阻阻值变大，灵敏电流表示数变小

    C．热敏电阻阻值变小，灵敏电流表示数变大

    D．热敏电阻阻值变小，灵敏电流表示数变小

9．下列与变压器有关的说法不正确的是(    )．

A．变压器也可能改变恒定电压

B．变压器的原理是电磁感应现象，副线圈输出的电流是原线圈电流的感应电流

    C．变压器由绕在同一闭合铁心上的若干组线圈构成

    D．变压器原线圈相对电源而言起负载作用，而副线圈相对负载而言起电源作用
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10．如图所示，同一平面内的三条平行导线串联有两个电阻R和r，导体棒PQ与三条导线接触良好，匀强磁场的方向垂直纸面向里．导体棒的电阻可忽略．当导体棒向左滑动时，下列说法正确的是(    )．

A．流过R的电流为由d到c，流过r的电流为由b到a

B．流过R的电流为由c到d，流过r的电流为由b到a
    C．流过R的电流为由d到c，流过r的电流为由a到b
    D．流过R的电流为由c到d，流过r的电流为由a到b
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11．如图所示，粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈．当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时，若线圈始终不动，则关于线圈受到的支持力
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及在水平方向运动趋势的正确判断是(    )．
    A．
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先小于mg后大于mg，运动趋势向左
    B．
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先大于mg后小于mg，运动趋势向左
    C．
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先小于mg后大于mg，运动趋势向右
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    D．
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先大于mg后小于mg，运动趋势向右
12．如图所示，a、b、c、d为四根光滑的金属棒，交叉放在光滑的水平桌面上，所在空间磁场B方向垂直桌面向下，金属棒间接触良好，且可自由滑动，当a棒向右运动时，b、c、d棒的运动情况是(    )．
    A．均保持静止    



B．b向右运动，c、d互相靠拢
    C．b向右运动，c、d互相分离    
D．b向左运动，c、d互相分离
                高二物理期末质量检测题  2009.1
	题 号
	一
	二
	三
	总 分
	总分人

	
	
	
	19
	20
	21
	
	

	得 分
	
	
	
	
	
	
	复核人

	
	
	
	
	
	
	
	


第Ⅱ卷（非选择题，共52分）
	得分
	评卷人

	
	


二、填空题：（每空2分，共26分。）
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13．某同学通过磁铁跟闭合电路之间的相对运动来改变穿过闭合电路的磁通量．如图所示，条形磁铁的N极或S极插入闭合线圈时，线圈内磁通量增加，抽出时，线圈内磁通量减少．请你判断下列各图是插入还是抽出：甲：    ；乙：    ；丙：    ；丁：    ．
14．如图所示的电路，L为自感线圈，R是一个灯泡，E是电源，当S闭合瞬间，通过电灯的电流方向是     ；当S切断瞬间通过电灯的电流方向是      。
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15．如图所示电路，当在a、b两端加上直流电压时，L1正常发光，L2不亮；当a、b两端加上同样电压的交变电流时，L1发光亮度变暗，而L2正常发光．则A、B分别为        和        .
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16．调光台灯、调速风扇用可控硅电子元件实现调节灯的亮度或电风扇的转速．如图所示为经过一个双向可控硅调节后加在电灯上的电压．即在正弦交流电的每一个二分之一周期内，前面四分之一周期被截去．那么现在电灯上的电压为        。
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17．如图所示，一理想变压器原、副线圈匝数分别为n1和n2，当负载电阻R中流过的电流为I时，原线圈中流过的电流为       ；现减小负载电阻R的阻值，则变压器的输入功率将        (填“增大”、“减小”或“不变”)．
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18．如图所示，将万用表的选择开关置于“欧姆”挡，再将两支表笔分别与电阻R1的两端相连，这时表针恰好指在刻度盘的中央．请你根据下面所述的实际情况在下面的横线上填“左”或“右”，以保证现象的描述正确无误．若该电阻R1是光敏电阻，现用不透光的黑纸将R1包裹起来，表针将向      偏转；若用手电筒光照射R1，表针将向      偏转．
三．本题共3小题，共26分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤（推理、说明过程要简洁、清晰），有数字计算的题要写出明确的数值和单位。只有最后结果的得零分。
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19．（6分）均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd，每边长为L，总电阻为R，总质量为m．将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方^处，如图所示．线框由静止自由下落，线框平面保持在竖直平面内，且cd边始终与水平的磁场边界平行．当cd边刚进入磁场时：
    (1)求线框中产生的感应电动势的大小；
    (2)求cd两点间的电势差的大小；
	得分
	评卷人
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20.（8分）如图所示，在光滑绝缘水平面上，有一半径r=10 cm、电阻R=0.10Ω、质量m=0.02g的金属圆环以v0=10 m／s的速度向一足够大、磁感应强度B=0.3 T方向竖直向下的匀强磁场滑去，当圆环刚好有一半进入磁场时，圆环的加速度为a=15.84 m／s2．求此过程中圆环增加的内能．
	得分
	评卷人

	
	


21.（12分）17．(12分)在远距离输电时，要考虑尽量减少输电线上的功率损失．有一个小型发电站，输送的电功率为P=500kW，当使用U=5kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电能表一昼夜示数相差4800 kW·h．求：
    (1)输电效率
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和输电线的总电阻r；
    (2)若想使输电效率提高到98％，又不改变输电线，那么发电站应使用多高的电压向外输电? 
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