出现的问题是局部短路和电功率电路的问题、对新题型把握不清
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1、教室的讲台旁边装有一盏白炽灯和白炽灯的控制开关，老师需要在

讲台上安装一个插座，下面是几位同学的安装方案，其中正确的是

A．从白炽灯控制开关的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入

B．从白炽灯灯头接线盒内的两个接线柱上分别引出两根线将插座接入

C．如图：剥开a、b分别引出两根线将插座接入

D．剥开a、c分别引出两根线将插座接入

2、一小灯泡标有“6V 1.8W”字样，它正常工作时的电阻是_______
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；如果电阻保持不变，当加在它两端电压为5V时，通过它的电流为_______A。但是在它不工作时，用测电阻的仪表测得它的电阻却是8
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。关于这种差异的合理解释是：___________________。

3、在“伏安法测电阻”的实验课中，老师提供了以下器材：几节干电池、3个已知阻值的电阻RL(5欧、8欧、12欧)、1只最大阻值为10欧的滑动变阻器、被测电阻、2个开关、电压表和电流表各1只、导线若干。实验前老师启发同学们，为了使测定的电阻值更精确，采用多次测量取平均值的方法。甲、乙、丙、丁四个小组分别设计了以下可测电阻Rx的四个方案(如下图)，每个方案只变化一种元件或改变状态，且四个组的变化都不相同，并都顺利完成了实验。

[image: image3.png]



[image: image28.png]


依据实验方案回答：

(1)实验中测得下表所示数据，该方案是________小组的；

(2)为达到多次测量电流和电压值的目的，乙小组在实验

中操作时需要更换__________________________________________________________；

(3)上述四个实验方案最佳的是_________小组；
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(4)小明、小强在实验中为了记录实验数据利计算结果，分别设计了下列两张表格，其中合理规范的是（    ）。

  A．只有表(I)合理

  B．只有表(II)合理

  C．表(I)和表(II)均合理

  D．表(I)和表(II)均不合理 

4、某宾馆对物品进行消毒时使用高温高压蒸汽消毒锅(如图甲)。图乙为自动测定锅内温度的电路原理图。其中Ro为定值电阻，阻值为5
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。A为温度指示表（实质是一只量程为0～0.6A的电流表)，Rx(测温探头)为热敏电阻(其电阻值随锅内温度的变化而变化)。关于热敏电阻的阻值与温度的对应关系如下表所示：
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    (1)若锅内温度为75℃时电流表的示数为0.24A。求电源的电压U。

(2)若锅内温度为125℃时电流表的示数为0.6A。求此时热敏电阻Rx的阻值及其功率。
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5、为了测定额定电压为2．5V的小灯泡的额定电功率，实验室提供器材有：电源一个、滑动变阻器一个、电压表两只、开关一只、导线若干、另有一个电子元件，该电子元件I—U图象（即通过电子元件的电流，与电子元件两端的电压U的关系图线)如图甲所示。
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①一同学设计了如图乙所示的电路图，图丙是根据电路图乙连接实物图的一部分，请用笔画线代替导线将实物连线补充完整。

②测量时要调节滑动变阻器滑片使电压表V1的示数为_______v，若此时电压表V2的示数为2.2V，则灯泡的额定电功率为________W。

6、小明学了电学知识后，知道了人体也是导体，他产生了许多疑问，他想：既然人体是电阻，那么人体的电阻究竟与什么因素有关呢?于是小明在实验室用一只微安表和两节干电池连接成如图实验电路，当小明用两手捏紧触头A、B时发现微安表偏转了，然后又用触头A、B接触自己的两脚，用触头A、B接触手和脚，微安表都发生不同程度的偏转，小明记录了实验数据并且求出了对应情况下的人体电阻，如下表：
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(1)请帮小明完成实验表格，将求出的手脚间的电阻值填在表格中。

(2)小明这次实验研究的问题是：______________________________________________。

(3)小明实验后又想：人体电阻与干湿有没有关系呢?请你利用上述实验器材帮小明设计一个实验，探究这个问题。要求简述实验过程。
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(4)认真观察右图，就如何安全使用洗衣机提出两点建议。

建议一：_______________________________________。

建议二：_______________________________________。
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甲 　　　　　　　乙 　　　　　　　　丙
图 4

7、（2004北京市海淀区）小明做出了以下电学实验：如图4甲所示，将三个完全相同的小灯泡并联接在由干电池组成的电源两端。闭合开关S1，灯泡E1发光，再依次闭合开关S2和S3，灯泡E1逐渐变暗。

小明对此现象进行了分析，灯泡变暗说明灯泡两端电压减小了，减小的电压由谁分担了呢？

小明猜想这个干电池内部可能有电阻，干电池相当于一个电压U恒定的理想电源与一个电阻r的组合（如图4乙所示）。并联部分总电阻R并与干电池内部电阻r串联（如图4丙所示）。实验电路相当于并联的灯泡的总电阻R并变化时，干电池两端的电压也会发生变化。我们假设他的猜想是正确的，请你从以下提供的器材中选择所需器材，设计一个电路测出这个干电池内部的电阻r。（提示：不能直接测量干电池内部电阻r两端的电压Ur与理想电源的电压U）
器材：电流表、电压表、滑动变阻器各1只，已知阻值的定值电阻两只（阻值不同），待测干电池1个，开关若干，导线若干．

要求：（1）画出电路图（设计的电路在连接好后，只能通过开关改变电路连接情况）。

（2）写出干电池内部电阻r的表达式并说明表达式中各物理量的含义。
8、“电压表的特点是电阻很大”，请你设计一个实验来证明电压表的这一特点。

要求：

（1）画出实验的电路图；

（2）说明实验原理，步骤及相关现象。
9、一种叫做“压电陶瓷”的电子元件，当对它挤压或拉伸时，它的两端就会形成一定

的电压，这种现象称为压电效应．一种燃气打火机，就是应用了该元件的压电效应制

成的．只要用大拇指压一下打火机上的按钮，压电陶瓷片就会产生10kV～20kV的高

压，形成火花放电，从而点燃可燃气体．上述过程中，压电陶瓷片完成的能量转化是

    A．化学能转化为电能                 B．内能转化为电能

    C．光能转化为电能                   D．机械能转化为电能

10、．城市居民集中区，在晚上用电高峰时，用户的电灯没有正常亮．以下有关原因的分

析中正确的是

    A．用户电灯上获得的电压比正常偏低   B．每个用户获得的电能少了

    C．外供电干线上的电流小了           D．发电厂提供的电能不能满足用户需求了

11、在远距离输电时，一般采用高压输电，这样可以减少输电线路的能量损失．若苏

州望亭火“力发电厂发电机组的输出功率为P。，如果采用电压U输送，线路损耗的

功率为P；如果将输送电压提高为原来的n倍，则线路损耗的功率为

    A．
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12、在一次物理课外科技活动中，老师为活

动小组的同学们提供了一个新型的电子

器件．只知道该新型电子器件两端的电压

与通过电流的比值不是一个定值。老师要

求活动小组的同学用如图甲所示的电路，

探究通过新型电子器件的电流I与可控电

源的电压U的关系．已知可控电源的电压在0与220V间可调，定值电阻R=20
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．同

学们在老师的指导下得到了如图乙所示的图像．则：

    (1)当U=150V时，该新型电子器件的电功率是_____________W；(2)可控电源电压在

    160到220V间变化时，电子器件的电阻变化规律是：__________________________．

13、如图甲所示是“测定小灯泡的功率”实验电路图；图乙是连接不完整的实验电路，其中电源为三节新的干电池，灯泡的额定电压为3.8V，其灯丝电阻约为10
[image: image18.wmf]W

，滑动变阻器标有“10
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 1A”字标．要求：

(1)画线代替导线，将图乙实验电路中未连接部分连接好(注意两电表量程的选择)．
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(2)小刚合理地连接好电路，当闭合电路开关时，电路中出现不正常现象，于是小刚提出    以下猜想：A．电路中e、f间断路；B．电路中e、f间短路；C．滑动变阻器连入电路中的电阻太小．究竟哪个猜想正确，可根据电流表和电压表的示数进行判断(电流表、电压表均无故障)．下表给出了电流表。电压表可能出现的几种情况，请判断每种情况下哪个猜想是正确的，把其序号填写在对应的空格里．
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(3)为了测出小炮的额定功率，应调节的元件是___________，使电压表示数为_________ V．

  如果此时电流表的示数如丙图所示，则该灯泡的功率为__________W．

14、浴霸是安装在浴室，可供取暖和照明的家用电器，某浴霸的铭牌和简化电路图如图所示，

图中L为照明灯，Ll、L2是两个额定功率都为275W的红外线取暖灯．问：
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    (1)浴霸工作时，为了使取暖功率达到550W，应闭合的开关是__________

    (2)照明灯正常工作时，电阻多大?

    (3)Ll、L2同时正常工作时于路中的电流多大？

15、小明利用标有“6v 6W”的灯泡L1和“6V 3W”的灯泡L2进行实验．
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(1)当L1正常发光时，通过L1的电流为多少?

(2)如图甲所示，A、B分别为通过灯泡L1和L2中

    的电流随两端电压变化关系的曲线。现将两灯连

    入如图乙所示电路中，使其中一个灯泡正常发光

时，则电路消耗的总功率为多少?

16、小明在超市看见白炽灯和节能灯后，想到一个问题：白炽灯和节能灯谁的寿命更长，使用哪个更经济?一为此他查阅了资料，摘出部分信息如下：

    资料一：白炽灯在白炽状态下发光时，有微粒不断从灯丝上跑出来，温度越高，微粒

    跑得越厉害，使灯丝逐渐变细．

    资料二：60W白炽灯与某种11W的节能灯正常工作时照明效果相同(数据如表一)．

资料三：白炽灯和节能灯都不宜频繁开闭．
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    (1)以上资料蕴藏着一些物理知识，请写出两点：

    ①_____________________________________________________________________；

    ②_____________________________________________________________________。

(2)已知“220V 60W”的白炽灯，在常温下灯丝的电阻约80
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，请通过计算将该白炽

灯的有关数据填在表二的空格中。

    (3)根据以上的数据分析，可知白炽灯不宜频繁开闭的原因是_____________________．

(4)根据资料二的数据，若使白炽灯与节能灯从买回来开始正常工作到寿命结束，自炽

灯消耗的电能为___________kW·h，节能灯消耗的电能为_____________kW·h．

17、．如图所示，温控开关S的两个接线柱为a和b，它的作用是当环境温度高于一定值时自动断开电路，环境温度低于一定值时自动接通电路，利用温控开关的这个特点．请你用图中给出的元件连接成一个电热水器的自动控制电路．要求：

    (1)使电热丝加热冷水时绿、红指示灯同亮；

    (2)水温达到一定值后，电热丝被自动切断，此时红指示灯灭，绿指示灯仍然亮；

    (3)熔丝对电路起保护作用(设红、绿指示灯及电热丝的额定电压均为220V)．
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18、太阳能电池是人类利用太阳能的智慧结晶，某研究所为了研究需要而设计制造了一块电池板，相关数据如下表：
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  通过查阅相关资料知：太阳光照射到地面时单位面积上的辐射功率为P1(w/m2)．则

  (1)太阳能电池板的作用是把_____________能转化为____________能；

  (2)该太阳能电池板的效率为_______________；

(3)设太阳辐射的总功率为P0(w)，若不计太阳光通过太空及大气层的能量损失，已知

半径为r的球面面积为4
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，则太阳到地球的距离r=__________________．
关于电路的判别电表的确定是测量什么位置。电路连接有电压表、滑动变阻器、电流表。
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