鼓楼区2007—2008学年第一学期期末调研测试
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九年级物理试卷  本卷g取10N/kg。

一、选择题(每题2分，共30分)

1．使用如图1所示的装置匀速提起重物所用的拉力中    (    )
[image: image9.png]


A．F1最大   
B．F2最大 
C．F3最大   
D．F1、F2、F3一样大

2．如图所示，我们在拖动行李箱时一般先拉出行李箱上方的拉杆，这样做的目的是为了 (    )
A．减小动力臂，省力
B．增大动力臂，省力C．减小阻力臂，省力 D．增大阻力臂，省力

3．超导体有着十分诱人的应用前景，假如科学家研制出了常温下的超导体，你认为将它用来做下面哪种产品最为合适      (    )    

A．输电导线     B．熔断器内的保险丝    C．白炽灯的灯丝    D．测电笔内的高电阻
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4．如图所示，闭合开关S，电灯正常发光，甲、乙两表分别为    (    )
A．甲是电压表，乙是电流表 
B．甲是电流表，乙是电压表

C．甲、乙都是电流表        
D．甲、乙都是电压表

5．有经验的柴油机维修师，不用任何仪器，只是靠近柴油机排气管口观察和用鼻子闻一下，并将手伸到排气管口附近感觉一下尾气的温度，就能初步判断这台柴油机的节能效果．在同样负荷的情况下，关于柴油机的节能效果，下列判断正确的是      (    )
A．尾气的温度越高，柴油机越节能        B．尾气的温度越低，柴油机越节能

C．尾气的柴油味越浓，柴油机越节能      D．尾气的颜色越黑，柴油机越节能

6．小明做作业时，发现灯泡忽明忽暗，原因可能是      (    )
   A．灯泡的额定电压发生了改变          B．灯泡的额定功率发生了改变

C．灯泡的实际电压发生了改变          D．灯泡烧坏了

7．如图所示，某班同学在学了有关家庭电路的知识后安装了四盏电灯，你认为其中正确的是      (    ) 
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8．电热蚊香器发热量变化是由于其发热体阻值变化引起的，发热体阻值变化源于发热体的    
A．长度          B．温度       C．形状        D．截面积     (    )
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9．在常温下烧开一普通热水瓶的水需要消耗约20g无烟煤，则烧开一普通热水瓶的水吸收的热量大约是[普通热水瓶的容积约为2L，水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)]   (     )

A．7×103J        B．7×104J         C．7×105J        D．7×106J

10．下列估测不符合事实的是   (     )

A．家用微波炉的功率约1000W  B．学生实验用的一根铜导线的电阻约500Ω

C．普通家用电冰箱正常工作时的电流约0.6A  D．中学生登上一层楼做功约1500J

11．“庆元旦文艺会演”时，物理组的童老师给大家表演了一个“不怕电”的节目．首先童老师将一标有“PZ220  100”的灯泡接到两导线头M、N之间，灯泡正常发光．随后将灯泡取下，童老师站到干燥的木凳上后，左、右手分别抓住M、N两导线头(如图5)。王老师用测电笔分别测试M、N及童老师的皮肤，发现测电笔的氖管都发光，而童老师却谈笑自如。对以上现象的解释，你认为正确的是      (    )
A．童老师有特异功能，确实不怕电

 B．童老师的双手戴着绝缘手套

C．在人、灯替换之时，有人将零线断开了D．在人、灯替换之时，有人将火线断开了
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12．在探究串联电路电压的实验中，张高林同学连接完电路，在开关断开时，发现电压表示数为9V，合上开关后，发现电压表示数变为3V。如图所示，则当S闭合后对这一电路分析正确的是   (     )

A．R1电压与R2电压之比为3:1

B．R1电阻与R2电阻之比为2:1

C．R1电流与R2电流之比为2:1

D．R1电压与R2电压之比为1:2
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13．如图所示，是小丽设计的压力传感器的原理图，其中R1是滑动变阻器，R2是定值电阻。当压力F增大时 (     )

A．电流表示数增大，电压表示数减小

B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数减小

D．电流表示数减小，电压表示数增大
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14．如图所示电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关S后，滑动变阻器滑片自b向a移动的过程中  (    )

A．电压表V1的示数不变，电路消耗的总功率变大

B．电压表V2的示数变小，电路消耗的总功率变小

C．电流表A的示数变大，电压表V2的示数与电流表A的示数之比变大

D．电流表A的示数变大，电压表V2的示数与电流表A的示数之比变小

15．如图所示电路中，甲、乙、丙三烧瓶中分别装有等质量的水或煤油，瓶内电阻丝电阻的大小关系为R甲＞R乙＝R丙，瓶中均插有同型号的温度计，则下列说法中正确的是    (    )
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A．闭合S3，断开S1、S2，可用于探究电热与电阻的关系

B．闭合S3，断开S1、S2，可用于比较不同液体的比热容

C．同时闭合S1、S2、S3，可用于比较不同液体的比热容

D．闭合S2，断开S1、S3，可用于探究电热与电流的关系
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二、填空题(每空1分，计16分)

16．向下压活塞如图，使气体温度升高是_________能转化为__________能；汽油机在工作中________冲程符合上述能量转化过程．
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17．分别用如图所示的滑轮组匀速提起同一重物时，所用拉力分别为F1、F2．若不计滑轮重、绳重和摩擦，这两个力的大小关系是F1___________F2，若将同样物体提升相同高度，两力所做有用功W1_________W2(选填“＞”、“＜”或“＝”)。

18．如图所示，斜面高为1m，长为3m．工人用400N沿斜面方向的力将重为840N的箱子推到车上。在这过程中工人做的有用功是______________J，机械效率是_____________。
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19．某物理课外实验小组，对照明灯具的发光与发热问题产生了兴趣。在老师的指导下，他们设计实验方案并进行了探究:选用两个如图所示的相同密封盒子，将两只额定功率相同但种类不同的照明灯甲和乙分别安装在灯座上，并让两灯正常工作，用温度计测量通电后两盒子中的温度，每隔1min记录一次温度值，通电15min，将测得的数据描绘成如图所示的图象。

(1) 从图象可知，_________灯的发光效率较高，你的判断依据是:____________________。
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(2) 据报道，欧盟计划在2009年前将逐步淘汰陪伴人类生活百余年的白炽灯，你认为欧盟做出这个决定的理由是:_____________________________________________________。

20．张华同学帮助实验老师拆封学校新购的一批仪器时，发现一只标有“6V  6W”专用灯泡说明书，带有一幅电流随电压变化的关系曲线，如图所示。

(1) 图象说明，随着灯泡两端电压的增大，通过灯泡的电流是__________(选填“增大”、“减小”或“不变”)的，灯丝的电阻值是__________(选填“增大”、“减小”或“不变”)的。

(2) 当灯泡两端电压为2V时，灯丝的阻值等于____________Ω。

21．我国是世界“生产”垃圾的大国，垃圾的掩埋处理将占用大量土地并污染土壤和水源．去年我市投资5亿元在郊区兴建城市生活垃圾发电厂，利用垃圾中的有机可燃物燃烧获得的能量来发电，焚烧后剩下的残渣还可加工成建筑材料．该发电厂2008年将全面建成并投入试运行，预计日处理生活垃圾750t(焚烧1kg的垃圾可发电1×107J)，这样该发电厂每天可发电____________J，这些能量相当于完全燃烧__________t煤炭所放出的能量．(煤炭的热值为3×107J/kg)
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22．在如图所示电路中，电源电压保持不变，R为0～20Ω的滑动变阻器．R0为防止电源短路的定值电阻．变阻器连入电路部分的电阻值为10Ω时，接通开关S，电流表的示数为0.4A．在改变变阻器R连入电路部分的电阻值的过程中，记录到电流表的示数分别为0.37A、0.48A、0.50A、0.58A．在上述数据中，只有哪一个有可能是变阻器连入电路部分的电阻值R＝8Ω时的电流值:_____________A。
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三、作图题(23、24、25题各2分，计6分)

23．在图中，画出自卸车液压杆对车厢举力F的力臂L。

24．某家庭用的壁灯上有两盏白炽灯，用一只开关控制其通断。在图中画出电路图。
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25．如图所示是一种游戏，把铁棒伸进螺旋金属管里穿行，若不小心让铁棒碰到金属管壁，灯泡会亮，同时电铃会响，此时拧去灯泡，电铃仍在响．爱动脑筋的叶展同学经过观察发现，这套游戏装置除了灯泡和电铃外还有两节电池，而铁棒和金属管可以看成是一个开关．请你把这套游戏装置的电路画在左边方框内，并把右图中的灯泡和电铃的接线柱连接完整．

四、实验题(每空1分，31题5分，计28分)    

26．如图所示，图甲所示的电阻箱读数是_______，图乙和丙的读数分别为_____和_____。
27．如图所示，单摆在竖直平面内左右摆动，滚摆在竖直平面内上下往复运动。
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⑴ 这两个实验可以说明的同一个物理问题是:_________________；

⑵ 在单摆左右摆动和滚摆上下往复运动的过程中，你将会看到它们上升的高度逐渐降低．产生此现象的原因是:_____________________，使_____________逐渐减少．
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28．物理课上同学们用图22装置探究“电热和哪些因素有关”:两个烧杯中水和煤油质量相等。

⑴ 实验装置中的错误之处是________________________；

⑵ 温度计的作用是________________________________；

⑶ 若想探究“电热和电阻的关系”，则甲、乙两只电热器应该_________联在电路中(选填“串”或“并”)，并且阻值____________(选填“相等”或“不相等”)。
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29．在图所示的电路中，闭合开关S，灯L不亮，电压表 eq \o\ac(○,V)有示数．已知除灯L和电阻R外，电路中各处均接触良好，其余元件均完好。
⑴ 请判断该电路中存在的故障可能是___________或_____________；

	表Ⅰ
	
	表Ⅱ

	实验

次数
	电阻R=10Ω
	
	实验

次数
	电压U=3V

	
	U/V
	I/A
	
	
	R/Ω
	I/A

	1
	1
	0.1
	
	4
	5
	0.6

	2
	2
	0.2
	
	5
	10
	0.3

	3
	3
	0.3
	
	6
	15
	0.2


⑵ 为进一步确定故障，小华同学将图中的电压表正确并联在灯L两端，请判断他能否查找出电路的故障，并说明理由。_________________。
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⑶ 若小明同学将一个电流表正确串联在电路中，闭合开关S，观察电流表的示数情况．若电流表有示数，说明故障是_________________________，若电流表无示数，说明故障是_________________________。

30．回顾实验与探究: 如图所示，研究“电流跟电压，电阻关系”时，记录数据如下:
(1) 两组实验用了____________法，根据上述数据，进一步研究可以总结为关系式_______。
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(2) 依次进行表Ⅰ第1、2次实验的过程中，滑片P应向_______滑动，依次进行表Ⅱ中第5、6次实验的过程中，滑片P应向___________滑动。

(3) 进行表Ⅱ三次测量操作时，眼睛先看电压表还是先看电流表:____________________；

(4) 将R换作额定电压为3.8V的小灯泡，当小灯泡正常工作时电流表示数如图所示，则通过小灯泡的电流是____A，它的额定功率为______。
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(5) 能否将(4)中数据填加到表I中或表Ⅱ中_____________。

31．有一同学想测出一个电阻R的阻值，将选用的器材连接成如图所示电路，R0为已知阻值的定值电阻，由于电源电压未知，所以不能测出R的阻值，请你选添器材，帮助他完成这个实验。要求:
(1) 不拆除原有电路接线的条件下，只允许选添一种器材(电压表除外)和导线接入电路；

(2) 画出电路图，并简要说明要测的物理量和符号；

(3) 写出待测电阻表达式。

五、计算、应用题(32、35每题4分，33、34每题6分，计20分)
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32．在如图所示的电路中，电阻R1＝5Ω，R2＝15Ω，已知通过电阻R1的电流I1＝0.6A。求:
(1) 电路的总电阻；

(2) 电路中的总电流。

33．电子式电能表已开始走进干家万户，如图28所示为某电子式电能表的表盘(局部)。

(1) 请解释表盘上“220V”、“10A"字样的含义。

(2) 使用该电能表的电路最多可让几只“PZ220—100”的灯泡同时正常发光?
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(3) 表盘上“imp/kW·h”是电子式电能表的—个重要参数“脉冲输出”的单位，其数值表示用电1kW·h表盘上耗电指示灯闪烁的次数。若某用电器单独接在该电能表上，用电器正常工作5min，指示灯闪烁了160次，则5min内该用电器消耗的电能为多少?该用电器的额定功率是多大?
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34．如图所示，电源电压为12V，电阻R1＝6Ω，只闭合开关S1时，电路中消耗的总功率12W；只闭合开关S2时，电流表的示数变为只闭合S1时的2/3。试求:
(1) R2、R3的阻值；
(2) 同时闭合开关S1、S2、S3时，通电1min电流做的总功是多少？

35．近期，国家质检总局对电热水壶产品质量进行了监督抽查，抽查中发现，一些企业不按标准要求进行生产，擅自更改其产品的电气结构和元件，不少产品存在质量安全隐患。不合格项目主要集中在以下几个方面:
(1) 带电部件的防护不合格:主要原因是产品的结构在设计上存在缺陷。产品为无绳电热水壶，即壶体和加热底座是可分离的，当壶体拿开后，基座上的电气触头外露，这种设计的隐患是:_____________。

(2) 电源连接线不合格:主要是因为企业为降低成本使用截面积不符合国家标准规定的电源线．使用的电源线截面积___________(选填“过小”或“过大”)，这种____________________________。
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(3) 输入功率和电流不合格:有的企业为了给消费者留下产品省电的印象，将产品的额定功率故意标低，远远小于实际使用时消耗的功率，造成功率正偏超标．经过检验，两种不合格产品输入功率和电流偏差分别达+10.4％和+39.8％(标准值规定偏差为≤+5％；≥－10℅)，请你判断:不合格产品输入功率偏差约为标准正偏差规定值___________倍；不合格产品的电流偏差约为标准正偏差规定值的____________倍(保留整数)．
鼓楼区2007—2008学年第一学期期末调研测试

九年级物理   参考答案及评分标准
一、选择题  DBAA   BCAB   CBCB   DDC
二、填空题(每空1分，计16分)

16．机械  内  压缩           17．＜    ＝           18． 840    70％

19．(1)乙    两灯消耗的电能相同，乙灯发热较甲灯少，发光较甲灯多

    (2)如:白炽灯的发光效率低，耗能大

20．增大    增大    4        21． 7.5×1012    2.5×102                   22． 0.48A

三、作图题（23、24、25题各图2分，计6分）
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四、实验题(每空1分，31题5分，计28分)

26． 7086Ω     0.48A     6V

27．(1)动能和重力势能可以相互转化

    (2)由于存在着阻力的作用(摩擦阻力和空气阻力)    机械能

28．(1)不能取不同液体   (2)通过比较两只温度计升高多少来比较液体吸收热量的多少，从而比较两只电热器放出热量的多少   (3)串    不相等

29．(1)灯L短路    电阻R断路

(2)不能．在灯L短路和电阻R断路两种情况下，电压表均无示数。

(3)灯L短路       电阻R断路

30．(1)控制变量    I=U/R  (2)左    右      (3)电压表    

(4)0.3    1.14   (5)不能

31.(2)答右图(1分)

闭合S、S1，测出此时电流I1    (1分)

闭合S、断开S1，测出此时电流I2    (1分)

(3)
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2

2

1

R

I

I

I

R

-

=

  (2分)      (其他正确答案可得分)

五、计算、应用题(32、35每题4分，33、34每题6分，计20分)

32．⑴R总=3.75Ω      ⑵I总=0.8A 

33．⑴略（2分）       ⑵
[image: image6.wmf]（只）
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⑶
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 (1分)

⑷
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(1分)

34．(1)12Ω  (2分)    6Ω  (2分)         (2)2160J    (2分)

35．(1)壶体拿开后，若忘记拔下插头，电气触头带电外露，而易造成触电事故。(1分)

(2)过小  (1分)     电源线材料、长度相同，横截面过小，导致电阻过大，当电流、时间相同时，产生热量更多。(1分)

(3)2倍    8倍(1分)   (说明两空全部正确共得1分，否则不得分)
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