课题：解答专题复习（1）
主备：徐海云      课型：复习      审核：九年级物理备课组

班级              姓名            学号            

【复习目标】
1. 理解欧姆定律，并会在串并联电路中熟练应用.
2. 理解电功、电功率以及额定功率的概念.

【典型例题】
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例1. 家庭电路的电压是220V，某空调器处于投冷状态时的功率P1是2.2Kw,送风状态时的功率P2是0.22Kw，它们是交替运行的，现测得此空调器在某时段内的电功率随时间变化的关系如图所示.
（1）空调器在前5min 内处于什么状态?此时通过它的电流是多少? 

 
(2)在1h内，空调器将消耗的电能是多少度?

例2.某科学研究小组同学用如图所示的电路来研究滑动变阻器消耗的电功率大小与滑动变阻器阻值大小之间的关系.已知定值电阻R0的阻值为20Ω，滑动变阻器R1上标有“3A 50Ω”字样.小科和小敏分别测得表l和表2中的数据（第一次实验数据都是在刚闭合开关时测得）.
表一

	实验次数
	l
	2
	3
	4
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5

	电流表示数／A
	0.60
	0.48
	0.40
	0.34
	0.30

	电压表示数／V
	0
	2.4
	4.0
	5.1
	6.0


表2
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5

	电流表示数／A
	0.17
	0.20
	0.24
	0.26
	0.30

	电压表示数／V
	8.5
	8.0
	7.2
	6.8
	6.0


请你根据上述数据，回答下列问题：

（1）其中_______同学的实验操作不规范，不规范之处在于_____                       __；

（2）电源电压是多大？

（3）分析上述数据小科认为：滑动变阻器消耗的功率随着滑动变阻器阻值的增大而增大；小敏认为：滑动变阻器消耗的功率随着滑动变阻器阻值的增大而减小；小思却认为：她们的结论都只有在一定的条件下才成立…….你认为小思所说的“一定的条件”分别指什么？

例3. 如图甲所示，当开关S接a时，移动滑动变阻器的滑片P，根据测出的电流、电压值，画出了定值电阻R0的U—I图像；当开关S接b时，同样根据测出的电流、电压值，画出了灯泡L的U—I图像，如图乙所示.
（1）求定值电阻R0的阻值；

（2）将R0与灯L串联接在6V的电源两端时，求灯丝的实际电阻值；
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（3）将R0与灯L并联接入电路并调节电源电压，当 R0消耗的电功率为4.9W时，灯L恰好正常发光，求灯L的额定电功率.
www.xkb1.com
【课堂检测】

1．如今很多人在使用3G手机通信业务. 你知道到底什么是3G通信吗？所谓3G，其实它的全称是3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信. 第三代与前两代的主要区别在于：传输声音和数据的速度上的提升，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式. 以下为某3G手机LGKT878的主要参数：

[image: image5.bmp]该手机通话5min，消耗的电能是多少J？



2.妈妈买了一辆电动车．回家后却发现一个难题：车库里只有一盏灯，但没有充电用的插座．爸爸打开灯的开关盒，看到里面有两个接线柱，于是他从这两个接线柱上引出两根导线，接上一个插座．接好后插上电器，却发现电灯亮了，但亮度明星偏暗．

[image: image6.bmp](1)造成这一现象的原因是由于连接错误而导致充电器与电灯　　联．

(2)正确连接后充电器与电灯都能正常工作了．爸爸发

现充电上标有“输入电压220V，输出功率100W”．电动

车一次充电需要6小时．请计算一次充电消耗的电能为

多少kwh?

3． 5月20日是“中国学生营养日”，学生的膳食结构越来越受到学校、家庭和社会的重视.妈妈为了改善小红的早餐营养，买了一台全自动豆浆机，豆浆机的工作原理示意图和铭牌如下：
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 (1)计算豆浆机正常工作时的最大电流. 

 (2)豆浆机做一次豆浆，若电动机累计工作3min，电阻丝累汁加热12min，则总共消耗多少电能?

	
	一只LED灯
	一只白炽灯

	发光原理
	二极管发光
	钨丝高温发光

	额定电压
	24V
	220V

	响应时间
	10-9S
	10-3S

	额定功率
	12W
	100W


4.一些城市开始使用了风能、光能互补路灯.它是由太阳能电池板、小型风力发电机各自给24V蓄电池充电，晚上由LED(发光二极管)灯照明.右表是亮度相当的两种灯的相关数据.要使该路灯总发光效果相当于500W白炽灯，它应由 ________________只LED灯 _________联而成.原来是用500W白炽灯，若每晚供电10小时，一个月(30天)，消耗了 ____________KW．h的电能.请说出这种路灯优点 ____________                                    _________.(至少说两点)
5．调光台灯上有一个相当于滑动变阻器的旋纽，调节旋纽可控制台灯的明暗.为了研究台灯亮度与台灯实际功率之间的关系，小丽同学连接了如图所示的电路，她将标有“3V，1W”的小灯泡接在电源电压恒为4.5v的电路中进行实验研究.
(1)当电压表的读数为       v时，小灯泡恰好正常发光，此时电路中的电流为       A.
(2)小丽同学在实验中获得了如下表所示的数据，请通过计算说明，随着台灯实际功率的增大，台灯亮度如何变化？

	实验次数
	1
	2
	3
	4

	电压表的示数（V）
	0.90
	1.14
	1.60
	1.96

	电流表的示数（A）
	0.40
	0.38
	0.32
	0.28

	小灯泡的亮度
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                逐渐变暗
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 (3)为了便于研究台灯亮度与台灯实际功率之间的关系，请你对小丽同学的电路连接进行改进.(用文字表达即可)
6.如图所示的电路中，电源电压为15V且不变，滑动变阻器R2上标有“20Ω 2A”字样，闭合开关S后，电流表的示数为0.2A，电压表的示数为2V.求：

(1) 滑动变阻器R2连入电路的阻值；

(2) 电阻R1消耗的电功率P1；

(3) 现有阻值为15Ω和24Ω的两个电阻，请从中选择一个来替换电阻R1，要求：在移动变阻器的滑片P的过程中，使电流表和电压表的示数分

别能达到某个量程的最大值，且电路能正常工作.
1 应选择的电阻阻值为__________Ω.                     

2 满足上述要求时，变阻器R2连入电路的阻值范围.
www.xkb1.com[image: image1.png]
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