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1．关于多用电表表面上的刻度线，下列说法中不正确的是(　　)

A．直流电流刻度线和直流电压刻度线都是均匀的，可以共用一刻度

B．电阻刻度是不均匀的

C．电阻刻度上的零刻度与直流电流的最大刻度线相对应

D．电阻刻度上的零刻度与直流电流的最大刻度线不对应

答案：D

2.(2011年金华一中高二测试)在图2－8－11电路中，当合上开关S后，两个标有“3 V、1 W”的灯泡均不发光，用电压表测得Uac＝Ubd＝6 V，如果各段导线及接线处均无问题，这说明(　　)
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图2－8－11

A．开关S未接通

B．灯泡L2的灯丝断了

C．灯泡L1的灯丝断了

D．滑动变阻器R电阻丝断了

答案：B

3．调整欧姆零点后，用“×10”挡测量一个电阻的阻值，发现表针偏转角度极小，那么正确的判断和做法是(　　)

A．这个电阻值很小

B．这个电阻值很大

C．为了把电阻值测得更准确些，应换用“×1”挡，重新调整欧姆零点后测量

D．为了把电阻值测得更准确些，应换用“×100”挡，重新调整欧姆零点后测量

解析：选BD.欧姆表的指针不测量时摆在左边最大阻值处．测量时偏转角度极小，说明阻值相对所选欧姆挡很大，应改换高挡位．

4．把一个量程为5 mA的电流表改装成欧姆表R×1挡，电流表的内阻是50 Ω，电池的电动势是1.5 V，经过调零之后测电阻，当欧姆表指针指到满偏的eq \f(3,4)位置时，被测电阻的阻值是(　　)

A．50 Ω　　　　　　
B．100 Ω

C．16.7 Ω  
D．400 Ω

解析：选B.由欧姆表改装原理及闭合电路欧姆定律可得Ig＝eq \f(E,R内)，R内＝eq \f(E,Ig)＝300 Ω，经过调零之后测电阻，当欧姆表指针指到满偏的eq \f(3,4)位置时，eq \f(3,4)Ig＝eq \f(E,R内＋Rx)，得Rx＝100 Ω.

5．实验室有下列器材：

A．电流表(0～100 μA,1.5 kΩ)；

B．电流表(0～1 mA,1 kΩ)；

C．变阻器(0～300 Ω)；

D．变阻器(0～800 Ω)；

E．干电池(1.5 V，r＝0)；

现要改装一只欧姆表，从上述备用器材中，电流表应选用________，变阻器应选用________，电源应选用________(填序号)．改装好的欧姆表中心刻度的阻值为________．

解析：若选项用A电流表需要变阻器的最大阻值为R＝E/Ig－1.5 kΩ＝13.5 kΩ.C、D两个变阻器都不能用，故不能选A电流表．若选用B电流表需要变阻器的最大阻值为R＝E/Ig－1 kΩ＝0.5 kΩ＝500 Ω，D变阻器可以满足，故电流表选B，滑动变阻器选D.欧姆表中心刻度的阻值为R中＝R内＝E/Ig＝1.5 V/1 mA＝1.5 kΩ，由于只有一个电源，故电源选E.

答案：B　D　E　1.5 kΩ
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一、选择题

1．用多用电表欧姆挡测电阻，有许多注意事项，下列说法中哪些是错误的(　　)

A．测量前必须调零，而且每测量一次电阻都要重新调零

B．每次换挡后必须电阻调零

C．待测电阻如果是连接在电路中，应把它先与其他元件断开，再进行测量

D．两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确，因此，应当用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起

解析：选AD.两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确，但是，用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起，就会将人体电阻连入电路．

2．用多用电表欧姆挡(×100)测试三只二极管，其结果依次如图2－8－12①②③所示，关于二极管的说法正确的是(　　) 
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图2－8－12

A．①是完好的，且a端为正极

B．②是完好的，且a端为正极

C．②是完好的，且b端为正极

D．③是完好的，且b端为正极

解析：选B .由图可知①中正反电阻都是无穷大，二极管是坏的，A错误．②中正反电阻一个很大，一个较小，二极管是完好的，多用电表中的电流是从负极出来，正极进去，所以a端为二极管正极，故B正确，C错误．③中正反电阻都是较小电阻值，二极管是坏的，D错误．

3．(2011年临沂高二检测)用多用电表测直流电压U和测电阻R时，若红表笔插入多用电表的(＋)插孔，则(　　)

A．测U时电流从红表笔流入多用电表，测R时电流从红表笔流出多用电表

B．测U、测R电流均从红表笔流入多用电表

C．测U、测R电流均从红表笔流出多用电表

D．测U时电流从红表笔流出多用电表，测R时电流从红表笔流入多用电表

解析：选B.用多用电表测量直流电压U时，多用电表就是电压表，电流从红表笔流入，黑表笔流出，用多用电表测量电阻R时，多用电表内部有电源，电流也是从红表笔流入，黑表笔流出，故B正确，A、C、D错误．

4.(2011年江苏模拟)如图2－8－13中B为电源，R1、R2为电阻，S为电键．现用多用电表测量流过电阻R2的电流．将多用电表的选择开关调至直流电流挡(内阻很小)以后，正确的接法是(　　) 
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图2－8－13

A．保持S闭合，将红表笔接在a处，黑表笔接在b处

B．保持S闭合，将红表笔接在b处，黑表笔接在a处

C．将S断开，红表笔接在a处，黑表笔接在b处

D．将S断开，红表笔接在b处，黑表笔接在a处

答案：C

5.如图2－8－14所示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻器R1、R2及另外两根导线是好的．为了查出断导线，某学生想先用多用电表的红表笔连接在电源的正极a，再将黑表笔连接在电阻R1的b端和R2的c端，并观察多用电表指针的示数．在下列选项中，符合操作规程的是(　　)
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图2－8－14

A．直流10 V挡　　　　　　
B．直流0.5 A挡

C．直流2.5 V挡  
D．欧姆挡

解析：选A。因为被检测的电路为含电源电路，所以选用欧姆挡一定不可．由于电路中电源电动势为6 V，所以选用直流2.5 V挡也不安全．估测电路中电流，最大值可能为Im＝eq \f(E,R2)＝eq \f(6,5) A＝1.2 A，所以选用直流0.5 A挡也不对，只有选用直流10 V挡．

答案：A

6.如图2－8－15为多用电表欧姆挡的原理示意图，其中电流表的满偏电流为300 μA，内阻rg＝100 Ω，调零电阻最大阻值R＝50 kΩ，串联的固定电阻R0＝50 Ω，电池电动势E＝1.5 V，用它测量电阻Rx，能较准确测量的阻值范围是(　　)
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图2－8－15

A．30 kΩ～80 kΩ

B．3 kΩ～8 kΩ

C．300 kΩ～800 kΩ

D．3 000 kΩ～8 000 kΩ

解析：选B.当红、黑表笔短接调零时Ig＝eq \f(E,R＋Rg＋R0)，

R＋Rg＋R0＝eq \f(E,Ig)＝eq \f(1.5,300×10－6) Ω＝5000 Ω.

使用欧姆表读数时在中值电阻5 kΩ左右读数最为准确，所以能准确测量的阻值范围为3 kΩ～8 kΩ.

7．(2011年鲁东南三市四县模拟)一只多用电表有4个欧姆挡，分别为×1、×10、×100、×1 k，欧姆挡表盘的中间刻度值为“15”．现用它来测量一未知电阻的阻值，先将选择开关置于“×100”挡处，接着将红表笔和黑表笔接触，发现表针指在“0”处，然后进行测量，结果发现表针指在欧姆挡刻度值为“200”的刻度线附近，为了使测量结果更准确，必须换挡并重新测量，下列说法正确的是(　　)

A．必须将选择开关改为置于“×10”挡处

B．必须将选择开关改为置于“×1”挡处

C．换挡之后必须重新调零才能进行测量

D．换挡之后不必重新调零就能进行测量

解析：选C.选用“×100”挡指针指在“200”处，读数约为20000 Ω，说明选用的量程偏小，应选用“×1 k”挡，重新调零后进行测量，故只有C选项正确．

8．(2011年福建师大附中高二检测)如图2－8－16所示，为万用表欧姆挡的内部电路，a、b为表笔插孔，下列说法中正确的是(　　)
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图2－8－16

A．a孔插红表笔

B．表盘刻度是均匀的

C．用×100 Ω挡测量时，若指针指在0 Ω附近，则应换用×1 kΩ挡

D．测量“220 V 100 W”的泡的电阻，会发现测量的电阻比484 Ω小得多

解析：选AD.红表笔应接内部电池负极，A正确；欧姆表刻度不均匀，B错误；若用×100 挡测量时，指针指在0 Ω附近，说明所选挡位太大，应换用×10挡，C错误；测灯泡电阻时是在不通电情况下测量的，其测量值应比由P＝eq \f(U2,R)算出的阻值小得多，D正确．

9．(2011年海南三亚统考)一个多用电表的电池已使用很久了，但是转动调零旋钮时，仍可使表针调至零欧姆刻度．这时测量出的电阻值R测与所测电阻的真实值R真相比较，下列说法中正确的是(　　)

A．R测＝R真　　　　　　　　
B．R测>R真
C．R测<R真  
D．无法判断

解析：选B.干电池用久了，电动势稍变小些，由R中＝eq \f(E,Im)知，R中变小，仍用原来的刻度盘其读数偏大，故B正确．

二、非选择题

10．(2011年济宁模拟)图2－2－17为一正在测量中的多用电表表盘．
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图2－8－17

(1)如果是用×10 Ω挡测量电阻，则读数为________Ω.

(2)如果是用直流10 mA挡测量电流，则读数为______mA.

(3)如果是用直流5 V挡测量电压，则读数为________V. 
答案：(1)60　(2)7.18　(3)3.59

11．(2011年宜春高二检测)(1)用多用电表的欧姆挡测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx，以下给出的是可能的操作步骤，其中S为选择开关，P为欧姆挡调零旋钮，把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上________．

a．将两表笔短接，调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度，断开两表笔

b．将两表笔分别连接到被测电阻的两端，读出Rx的阻值后，断开两表笔

c．旋转S使其尖端对准欧姆挡×1 k

d．旋转S使其尖端对准欧姆挡×100

e．旋转S使其尖端对准OFF挡，并拔出两表笔

(2)正确操作后，多用电表的指针位置如图2－8－18所示，此被测电阻Rx的阻值约为________Ω.
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图2－8－18

解析：(1)在使用多用电表测电阻时，应该先选挡、电阻调零，测量电阻，最后将选择开关对准OFF挡．在选挡时注意使指针尽量指在中值刻度附近．故正确顺序应为c、a、b、e.

(2)从图上可读得数据为30，然后乘以倍率，故Rx的阻值为30 kΩ. 
答案：(1)①c、a、b、e　(2)30 k

12.如图2－8－19所示方框内有三个电学元件，用多用电表电压挡测量a、b、c、d任意两点间的电压均为零．用欧姆挡测量：
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图2－8－19

(1)红表笔接a，黑表笔接b测出一定电阻值；

(2)红表笔接a，黑表笔接d测出的电阻值比(1)中测到的电阻值大；

(3)红表笔接b，黑表笔接a欧姆表指针几乎不偏转；

(4)红表笔接c、黑表笔接d和红表笔接d、黑表笔接c测出的电阻值相同；

(5)b、c之间，不管表笔如何，测到的电阻均为零．

请画出方框内的电路．
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解析：由(1)(3)可知a、b之间有二极管，且b接二极管的正极；由(1)(2)可知d、a之间比b、a之间多出电阻；由(4)可知c、d之间有电阻．由(5)可知b、c之间是导线．

综合以上可得方框内三个电学元件组合如图．

答案：见解析图

