1．数字信号和模拟信号的不同之处是(　　)

A．数字信号在大小上不连续，时间上连续，而模拟信号则相反

B．数字信号在大小上连续，时间上不连续，而模拟信号则相反

C．数字信号在大小和时间上均不连续，而模拟信号则相反

D．数字信号在大小和时间上均连续，而模拟信号则相反

答案：C

2．在登录你的电子信箱(或“QQ”)的过程中，要有两个条件，一个是用户名，一个是与用户名对应的密码，要完成这个事件(登录成功)，它们体现的逻辑关系为(　　)

A．“与”逻辑关系  
B．“或”逻辑关系

C．“非”逻辑关系  
D．不存在逻辑关系

答案：A

3．(2011年济宁模拟)下面为一逻辑门电路的真值表，试判断这是一个什么类型的逻辑门电路(　　)

	M
	0
	1

	N
	1
	0


A．“与”门  
B．“非”门

C．“或”门  
D．“与非”门

解析：选B.由该逻辑门电路的真值表可以看出输出端与输入端是相反的关系，故选B.

4．逻辑电路的信号有两种状态：一是高电位状态，用“1”表示；另一种是低电位状态，用“0”表示．关于这里的“1”和“0”下列说法中正确的是(　　)

A．“1”表示电压为1 V，“0”表示电压为0 V

B．“1”表示电压为大于或等于1 V，“0”表示电压一定为0 V

C．“1”和“0”是逻辑关系的两种可能的取值，不表示具体的数字

D．“1”表示该点与电源正极相连，“0”表示该点与电源负极相连

答案：C

5．(2011年徐州模拟)如图2－11－7所示为三个门电路符号，A输入端全为“1”，B输入端全为“0”．下列判断正确的是(　　)
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图2－11－7

A．甲为“非”门，输出为“1”

B．乙为“与”门，输出为“0”

C．乙为“或”门，输出为“1”

D．丙为“与”门，输出为“1”

答案：C

6．(2011年苏州质检)如图2－11－8是一个三输入端复合门电路，当C端输入“1”时，A、B端输入为何时输出端Y输出“1”(　　)
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图2－11－8

A．0　0  
B．0　1

C．1　0  
D．1　1

答案：D

7．在如图2－11－9所示的逻辑电路中，当A端输入电信号1、B端输入电信号0时，则在C和D端输出的电信号分别为(　　)
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图2－11－9

A．1和0  
B．0和1

C．1和1  
D．0和0

解析：选C.首先从“非”门电路入手，当B端输入电信号“0”时，D端输出电信号为“1”，所以“与”门电路的两输入均为“1”，因此C端输出电信号为“1”．因此C项正确．其他选项均不对．

8．如图2－11－10为包含某逻辑电路的一个简单电路图，L为小灯泡．光照射电阻R′时，其阻值将变得远小于R.当电阻R′受到光照射时小灯泡L将(　　)
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图2－11－10

A．发光

B．不发光

C．a点电势高

D．b点电势高

解析：选AC.该逻辑电路为“非”门电路，当电阻R′受到光照射时，R′两端电势差趋近于零，小灯泡L将发光，A正确．由于非门电路输入端为低电势，故输出端为高电势，C正确．

9．如图2－11－11所示，将两个“非”门和一个“与”门组成一个复合门电路，请在表中填写该门电路的真值表．
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图2－11－11

	输入
	输出
	

	A
	B
	Y

	
	
	

	
	
	

	
	
	


解析：结合“非”门和“与”门的特点分析，如A、B都输入0，经“非”门都输出1，再输入“与”门则输出1，输入端输入不同赋值组合，输出值如图所示.

	输入
	输出
	

	A
	B
	Y

	0
	0
	1

	1
	0
	0

	0
	1
	0

	1
	1
	0


答案：见解析

10．(2009年高考上海卷)如图2－11－12为某报警装置示意图，该报警装置在一扇门、两扇窗上各装有一个联动开关，门、窗未关上时，开关不闭合，只要有一个开关未闭合，报警器就会报警．该报警装置中用了两个串联的逻辑电路，虚线框甲内应选用________门电路，虚线框乙内应选用________门电路．(选填“与”、“非”、“或”)
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图2－11－12

解析：由题意知，一扇门，两扇窗只要一个不闭合，报警器就会报警，符合只要满足一个条件，结果就能发生的特点，所以甲、乙框内电路应该是“或”门．

答案：或　或

