第3章测试

学校：斗鸡中学       命题人：孙亚娟

一、选择题（每小题至少有一个选项正确，每小题4分，共48分）

1．根据麦克斯韦电磁理论，如下说法正确的是  （      ）

A．变化的电场一定产生变化的磁场

B．均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场

C．稳定的电场一定产生稳定的磁场

D．振荡的电场一定产生同频率的振荡磁场

2、关于LC振荡电路在振荡过程中，下列说法正确的是（    ）

A、电流最大的时刻电压也最高 
 B、电流增大的过程是电容器的放电过程

C、电流最小的时刻电压却最高  
 D、自感电动势最大时电容器带电量最大
3． 要使LC振荡电路的周期增大一倍，可采用的办法是  （   ）

A．自感系数L和电容C都增大一倍
B．自感系数L和电容C都减小一半
C．自感系数L增大一倍，而电容C减小一半
D．自感系数L减小一半，而电容C增大一倍
4．在LC振荡电路的工作过程中，下列的说法正确的是 （    ）

A．在一个周期内，电容器充、放电各一次

B．电容器两极板间的电压最大时，线圈中的电流也最大

C．电容器放电完了时，两极板间的电压为零，电路中的电流达到最大值

D．振荡电路的电流变大时，电场能减少，磁场能增加

5．LC回路发生电磁振荡时，振荡周期为T．若从电容器开始放电取作t＝0，则 （      ）
A．5T/4和7T/4两个时刻，回路中电流最大，方向相反

B．3T/2和2T两个时刻，电容器所带电量最大
C．5T/4至3T/2时间内，回路中电流减小，电容器所带电量增加

D．3T/2至7T/4时间内，磁场能向电场能转化
6、下列说法正确的是 （   ）

A、摄像机摄像管实际上是一种将光信号转变为电信号的装置

B、电视机显像管实际上是一种将电信号转变为光信号的装置

C、摄像机在一秒钟内要送出25张画面

D、 电视机接收的画面是连续的

7、由自感系数为L的线圈和可变电容器C构成收音机的调谐电路，为使收音机能接收到f1为550千赫至 f2为1650千赫范围内的所有电台的播音，则可变电容器与f1 对应的电容C1与f2对应的电容C2之比为（     ）

A、1：3         B、   3 ：1        C、1：9     D、9：1

8、如图所示，L是不计电阻的电感器，C是电容器，闭合电键K，待电路达到稳定状态后，再断开电键K，LC电路中将产生电磁振荡。如果规定电感L中的电流方向从a到b为正，断开电键K的时刻为t＝0，那么下列四个图中能够正确表示电感中的电流随时间变化规律的是（    ）   

[image: image21.png]



9、用一台简易收音机收听某一电台的广播，必须经过的两个过程是 （   ）

A、调制和解调         B、调谐和检波  
 C、检波和解调         D、调频和调幅

10、关于电磁波的发射，下列说法中正确的是 （     ）

A、各种频率的电磁振荡都能辐射电磁波，只是辐射的能量所占振荡总能量的比例不同罢了，振荡周期越大，越容易辐射电磁波。

B、为了有效向外辐射电磁波，振荡电路必须采用开放电路，同时提高振荡频率。

C、为了有效向外辐射电磁波，振荡电路不须采用开放电路，但要提高振荡频率。

D、提高振荡频率和电路开放是发射电磁波的必要手段，振荡电路开放的同时，其振荡频率也随之提高。

11．在图中，在闭合电键K足够长时间后将K断开，在此断开瞬间，LC回路中的情况是(电源内阻、线圈直流电阻均不计)  （      ）
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A．电流强度i =1 A，方向如图中所示，电容器开始放电
B．电流强度i =1 A，方向与图示相反，电容器开始充电                 
C．电流强度i =0，电容器开始充电
D．电流强度i =0，电容器开始放电





12、在电磁波的接收回路中，如果将电容器的动片从全部旋出到全部旋入的过程中，仍接收不到某一频率较低的电台的信号，为了收到该电台的信号，则应 （     ）

A增加谐振线圈的匝数            B减小谐振线圈的匝数

C更换电容最小值更小的新的可变电容器   D加大电源的电压
二、填空题（每空3分，共30分）
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13、LC振荡电路中，当电容器C放电完毕时，下列各物理量为(最大或零)：电流i____，磁场能E磁____，电压UC___，L中电动势ε自____，C上电量q____。

14、如图中LC振荡电路的周期为T=2×10-2s。从电流逆时针最大开始计时，当t=2.5×10-2s时，电容器正处于_____状态；这时电容器上极板α的带电情况为_____。
15．在图所示的电路中，可变电容器的最大电容是270 pF，最小电容为30 pF，若L保持不变，则可变电容器的动片完全旋出与完全旋入时，电路可产生的振荡电流的频率之比为_____．

 16．某收音机调谐电路的可变电容器动片完全旋入时，电容是390 PF，这时能接收到520kHz的无线电电波，动片完全旋出时，电容变为39 PF，这时能收到的无线电电波的频率是______×106 Hz，此收音机能收到的无线电电波中，最短的波长为______m．（取三位有效数字）  
三、计算题
17、（7分）（由法拉第电磁感应现象说明均匀变化的磁场所产生的电场是恒定的

18、（7分）某雷达工作时发射的电磁波的波长λ=20m，每秒脉冲数n=5000个，每个脉冲持续时间t=0.02μs，问电磁波的振荡频率为多少？每个光脉冲的长度L是多少？最大的侦察距离是多少？ 
19.（8分）一个波长范围为150～600m的无线电波段内，为避免邻台干扰，两个相邻电台频率至少应相差10kHz，求在此波段内，最多能容纳Q多少个电台.

参考答案

1、 选择题：（每小题至少有一个选项是正确的，每小题4分，共48分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	答案
	D
	BCD
	A
	CD
	ABC
	ABC
	D
	B
	B
	D
	B
	A


二、填空题（每空3分，共30分，请把答案填写在题中横线上）

13、最大、最大、零、零、零

14、充电完毕、负电荷

15、3:1

16、1.64×106   1.83×102

三，计算题

17、设想有一个线圈垂直放在变化的磁场中，高磁场均匀变化，且B=B0+kt

由法拉弟电磁感应定律，回路中产生的感应电动势

ε=
[image: image2.wmf]t

DF

D

=
[image: image3.wmf]2

rB

t

p

D

D

=k
[image: image4.wmf]2

r

p


则线圈回路中的电场强度E=
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因磁场均匀变化，K为常数，所以E是恒量。

即磁场均匀变化时产生的电场是恒定的
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∴最多能容纳电台n=150+1=151个

试题说明：本套试题主要针对学生对电磁场和电磁波相关知识的理解，从各方面对知识点的应用进行了试题编排，通过学生的练习让其掌握本章的知识点。
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