第十三章   电路初探    单元训练A卷
班级         姓名         学号           

一、填空题（1.5分×22=33分）

1．路灯总是一起亮，一起暗，它们的连接方式是           。
2．电子手表中的电流约为1.5×10-6A，合         mA，合         μA。

3．某电池组是由填空题三节干电池串联成的 , 那么电池组的总电压为            。

4.在图所示电路中，只闭合S1时，电灯    亮；当S1、S2都断开时，电灯     亮，它们是

       连接的；当S1、S2都闭合时，电灯    亮，它们是          连接的．
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5.如图所示，在电路中，若甲乙两处分别装入电表，当开关闭合后，两灯均能正常发光，

则         处电表是电压表．
6.如图所示，若开关S、S1闭合，S2断开，能发光的灯是         ，电压表所测的是    两端的电压；若开关S、S2闭合，S1断开，那么能发光的灯是  　　，电压表所测的是　　的两端电压；若开关S、S1、S2都闭合，那么能发光的是　　　　，电压表所测的是　　　　两端的电压．

7.如图所示，电压表V1测量　　　两端的电压；电压表V2测量　　　　两端的电压；电压表V3测量　　　两端的电压，其中电压表V1、V2和V3的示数分别为U1、U2和U3，则三个电表示数之间存在的关系式是                         ．
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8．某同学用图15甲所示电路测量一个未知电阻RX 的阻值，乙是实验过程中电流表和电压表的示数．此时电流表的示数是       安；电压表的示数是        。

二、选择题（3分×10=30分）

9. 电路发生短路故障的原因是                                             (    )


A. 开关未闭合
        B. 导线内部断裂

C. 使用了已损坏的电源
D. 电源的两极直接被导线连通

10．普通家用灯泡的电流最接近于                                         （     ）

A．0.2A        B．0.02A        C．2A          D．20A
11. 下列关于串联电路的说法中 , 错误的是                                 (     )

A. 各用电器是逐个顺次地连接起来的
B. 若一个用电器的内部开路 , 其余的用电器仍可能通电工作
C. 开关可使电路中的各灯泡同时发光或同时熄灭
D. 连接电路时 , 开关可从电池的正极或负极处接出 , 也可将开关接在用电器之间
12. 下列关于并联电路的说法中 , 错误的是                                 (     )

A. 各用电器是并列地连接起来的 
B. 若一个用电器的内部断路 , 其余的用电器也不可能通电工作
C. 并联电路是由干路和各支路组成的

D. 相互并联的电路两端的电压相等

13. 一个开关同时能控制三只灯泡 , 则这三只灯泡的连接方式为               （     ）

A. 一定是串联
          B. 一定是并联

C. 串联或并联都可以
  D. 以上答案都不正确

14.某同学将如图所示的三个灯泡连接在电路里，接线良好，当闭合开关时，三个灯泡都不亮，则                                                             （     ） 

A.甲灯泡丝断了      B.乙灯泡丝断了      C.丙灯泡丝断了      D.都有可能 
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15.如图所示，电源电压为6V，甲、乙灯泡规格相同，当闭合开关S后，两灯都不亮，现用电压表进行检测，量出 A、B两点间的电压为0，B、C两点间电压为6V，造成开路原因可能示（   ）
A.电源接触不良               B.开关接触不良
C.乙灯接触不良或灯丝断了     D.甲灯接触不良或灯丝断了

16.  如图所示，闭合开关，两灯都亮不起来，电流表的指针几乎不动，而电压表指针由明显偏转，该电路的故障可能时    （   ）
A.电流表坏了或未接             B.从a经灯L1到b的电路中有断路
C.灯L2灯丝烧断或灯座未接通     D.电流表和灯L1、L2都坏了 

17．某小组在探究活动中，通过实践列出了白炽灯常见故障产生的原因与检修方法，下表给出了他们研究结果的一部分：

	故障现象
	可能原因
	检修方法

	灯泡不亮
	1．灯泡的灯丝断了
2．灯头内的电线断了
3．灯头、开关等处的接线松动，造成接触不良
	换新灯泡
换新线并接好
检查加固


对于"灯泡不亮" 的故障，从电路的状态来看，其可能原因可以概括成下列哪一类原因（  　）
    A．电路出现了短路                      B．电路出现了断路
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    C．并联变成了串联                      D．电源正负极接反
18、如图（7）所示电路，以下说法正确的是(     )
　　A．只接通S2灯亮，电铃响
　　B．只接通S1灯亮，电铃响
　　C．只断开S3灯亮，电铃响                

 D．只断开S1灯亮，电铃响

三、实验设计题（共37分）

19.（6分） 如图所示，是一个不完整的电路，请在图中的A、B、C三处填入（或不填）适当的电路元件（选择电源、开关、电压表中的任意两种器材），使电路成为并联电路．
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20.（8分）某同学连接如图所示电路，电池组的电压为6V，两个小灯泡的额定电压都是6V，开关S闭合后，灯L1亮，L2不亮，电压表和电流表都有示数．由此可以做出判断：灯L2处可能是         ，（填“开路”或 “短路”）．

（1）在原电路的基础上，只改动一处，就可以判断灯L2是否真的损坏，请简述你采用的方法：                                                               

                                                               ；

（2）并做出判断：                        ．

21、（6分）根据电路图，将下面的事物图连接起来。
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22. （9分）如图所示，是某工厂数控机床上关键部件的控制盒，控制盒内有三个接线柱ABC和指示灯和电铃各一只，当连接AC时，灯亮、铃不响；当连接AB时，铃响、灯不亮；当连接BC时，灯不亮、铃不响．请根据上述情况，设计出符合要求的电路．
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23.（8分）如图所示,在桌面上有两个小灯泡和一个开关,它的连接电路在桌面下,无法看到,小明同学试了一下,闭合开关时,两灯泡都亮,断开开关时,两灯泡都熄灭,这两个小灯泡究竟是串联还是并联,请你提出一个可行的判断方法.
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