2008新沪粤版《第十一章 探究简单电路》单元测试卷及答案
班级        　姓名            得分           

1、 选择题（每空只有一个正确答案，把你认为正确答案的序号填写在题后的括号内，不选或错选得0分）
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1. 三个相同的灯泡L1、L2、L3组成如图所示的电路，电流表A1、A2、A3的示数分别为I1、I2、I3，则它们之间的关系是                                          （    ）
A．I1=I2    
B．I3=I1+I2   
C．I1=I2+I3 
D．I2=I3
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2. 在图，三个电压表测量的读数分别为U1、U2、U3，则三个电压之间的关系是                                （    ）
A．U1= U2= U3　　　　　　　　B．U1 + U2= U3
C．U1= U2< U3　　　　　　　　D．U1 + U2> U3
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3. 如图，三个电流表A1 、A2、、A3的示数分别为I1、I2、I3 ，它们的大小关系是：                                                        （    ）

A．I1=I2=I3  
B．I1>I2=I3
C．I1>I2>I3
D．I1> I3> I2
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4. 如图2示，已知两只灯泡L1和L2是串联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）判断正确的是 （    ）    

A. ①是电流表，②和③是电压表；

B. ①和③是电压表，②是电流表；              

C. ①和②是电流表，③是电压表；                                     

D. ①②和③都是电流表

5. 如图所示，电压表的接法正确的是                                     （    ）

[image: image5.png]



6．如图所示的电路中，开关S闭合后，三盏电灯并联的电路是           （     ）
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7．如图所示，通过L1的电流和通过L2的电流之比是2：1，则A1表和A2表的示数之比是：            （    ）
A．2：3      B．3：1

C．1：2      D．2：1
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8.如图所示，电流表的示数是           （    ）
A．1.8A    

B．0.36A     

C．可能是1.8A，也可能是0.36A 

D．可能是1.4A，也可能是0.33A  
9.如图所示，电路中能正确测出通过灯L2的电流的是：                    （    ）
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         A              B               C             D 
10.一学生使用电流表的时候，本应使用“＋”和“3”两接线柱，但误将“＋”和“0.6” 　

两接线柱接入电路，而电流还是从“+”流入，从“0.6”流出，这样做的结果是（    ）
A．指针不动               B．指针摆动角度小了

C．指针反向摆动           D．指针摆动角度变大，电流表有可能烧坏

二、选择题：  

11．填写下列表格：
	
	物理量代表符号
	国际单位
	单位符号
	测量工具

	电流强度
	
	
	
	

	电压
	
	
	
	


12．完成下列单位换算：

（1）200mA=______A                  （4）2.5KV=______V

（2）3×10－2A=______μA            　 （5）1 000 V=______μV

（3）5×10－3mA=_________μA          （6）300mV=______V

13．电压是电路中产生______的原因，电压是由______提供的，在电路正常工作时，它把其它

形式的能转化成______。

14．一节干电池的电压是______V，一节蓄电池的电压是______V，家庭电路的电压是

______V使用电压表测量电路电压时，应把它与被测电路______联，被测电压不允许超过它的______。

15．学生用的电压表有两个量程，它们分别是______和______，最小刻度分别是     和______。

16．使用电流表应注意：

（1）电流表必须______联在被测电路中；

（2）要让电流从______接线柱流进电流表，从______接线柱流出电流表；

（3）被测电流不得超过电流表的______；

（4）绝对不允许不经过______而将电流表直接连在______两极上。

17．学校实验室里常用的电流表有______个接线柱，______个量程．如果使用的是“+”　和“0.6”两个接线柱时，刻度盘上的每个大格表示______A，每个小格表示______A。　如果使用的是“+” 和“3”两个接线柱时，刻度盘上的每个大格表示______A，每个小格表示______A。

18．市场上出售的一种装饰用小彩灯，经常被用来装饰房间，以烘托欢乐的气氛．有一种节日彩灯上串联着20只小灯泡，如果电源插头处电流为0.15安，那么通过每只小灯泡的　　　    电流是______A。

19．两个小灯泡串联在电路中，电源电压为16伏，现测得其中一个小灯泡两端的电压为6V，通过这个小灯泡的电电流为0.5安，则另一个小灯泡两端的电压为______V，通过它的电流为______A。

20．某同学用电流表测量电流时，发现电流表指针向没有刻度的一边偏转，这是因为

                                         。另一位同学发现电流表指针偏转到右边没有刻度的地方，这是因为                                         。   

三、实验题：
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21．如图所示，如果电流表选择的量程为0 ~ 0.6安量程，则电流表的示数为______A；如果电流表选择的量程为0 ~3A，则它的示数为______A。

22．将图按下列要求在虚框中画出电路图，然后连接实物图：（1）两灯泡并联；（2）开关控制整个电路；（3）电流表测干路上的电流强度;（4）电压表测量电源电压。

四、计算题

23．在节日，楼房上准备并联40只同一规格的灯泡，如果通过每只灯泡的电流强度50mA，如果干路允许通过的最大电流强度是25A，这些并联的灯泡能不能接在干路上？

答案

1、 选择题：
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	B
	B
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	D


2、 填空题：

11．
	
	物理量代表符号
	国际单位
	单位符号
	测量工具

	电流强度
	I
	安培
	A
	电流表

	电压
	U
	伏特
	V
	电压表


12．（1）0.2  （2）3×10 4  （3）5  （4）2.5×103  （5）109  （6）0.3   

13．电流；电源；电能      14．1.5   2   220   并   量程   15．0~3V  0 ~ 15V

0.1V   0.5V       16．（1）串 （2）正   负 （3）量程 （4）任何用电器，电

源。

17．三   两   0.2   0.02   1   0.1       18．0.15       19．10   0.5    

20．电流表的正负极接反了．测量值超过了电流表所选取的量程。
3、 实验题：
21．0.22   1.1
22．

4、 计算题：
23．可以（I总= 40×0.05A = 2A，I总< I允）
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