第四章 家用电器与日常生活 章末综合检测
(时间：90分钟；满分：100分)

一、单项选择题(本题共8小题，每小题4分，共32分．在每小题的四个选项中，只有一个选项正确．)[image: image1.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)





1．下列说法正确的是(　　)

A．人体的安全电压等于36 V

B．不接触高、低压线路，就不会触电

C．小鸟停在高压电线上不会触电死亡，是因为小鸟儿的脚是绝缘的

D．触电时有电流流过人体，但是有电流流过人体并不都会发生触电事故

2.如图4－1所示，一只玩具电动机用一节干电池供电，闭合开关S后发现电动机转速较慢．经检测，电动机性能完好；用电压表测a与b间电压，只有0.[image: image2.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




6 V；断开开关S，测得a与b间电压接近1.5 V，电动机转速较慢的原因可能是(　　)
[image: image3.png].





图4－1

A．开关S接触不良

B．电动机两端接线接触不良

C．电动机两端接线短路

D．电池过旧，内阻过大

3.如图4－2所示，开关S闭合且达到稳定时，小灯泡能正常发光，则(　　)
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图4－2

A．当开关S闭合瞬间，小灯泡将慢慢变亮

B．当开关S闭合瞬间，小灯泡立即变亮

C．当开关S断开瞬间，小灯泡慢慢熄灭

D．当开关S断开瞬间，小灯泡先闪亮一下，再慢慢熄灭

4．唱卡拉OK用的话筒，内有传感器，其中有一种是动圈式的，它的工作原理是在弹性膜片后面黏接一个轻小的金属圈，线圈处于永磁体的磁场中，当声波使膜片前后振动时，就将声音信号转变[image: image5.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




为电信号，下列说法正确的是(　　)

A．该传感器是根据电流的磁效应工作的

B．该传感器是根据电磁感应原理工作的

C．膜片振动时，穿过线圈的磁通量不变

D．膜片振动时，金属线圈中不会产生感应电动势

5．(创新题)吉他以其独特的魅力吸引了众多音乐爱好者，电吉他与普通吉他不同的地方是它的每一根琴弦下面安装了一种叫做“拾音器”的装置，能将琴弦的振动转化为电信号，电信号经扩音器放大，再经过扬声器就能播出优美音乐声．如图4－3是拾音器的结构示意图，多匝线圈置于永久磁铁与钢制的琴弦(电吉他不能使用尼龙弦)之间，当弦沿着线圈做往复运动时，线圈中就会产生感应电流．关于感应电流，以下说法正确的是(　　)
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图4－3

A．琴弦振动时，线圈中产生的感应电流是恒定的

B．琴弦振动时，线圈中产生的感应电流大小变化，方向不变

C．琴弦振动时，线圈中产生的感应电流大小不变，方向变化

D．琴弦振动时，线圈中产生的感应电流大小、方向均变化

6．台式收音机、录音机都用电网中的交流电代替电池供电，以下是机内都有的“整流电路”，如图4－4所示，则以下说法不正确的是(　　)
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图4－4

A．电流经整流后仍有一部分交流成分

B．电容器的作用是通过整流后的交流成分

C．收录机工作电路中的电流是交流电

D．收录机工作电路中的电流是直流电

7．如图4－5所示为一种利用电磁原[image: image8.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




理制作的充气泵的结构示意图．其工作原理类似打点计时器．当电流从电磁铁的接线柱a流入，吸引小磁铁向下运动时，以下选项中正确的是(　　)

[image: image9.png]/INEERR MkeREAr @

L |

o BB
: /
— .%

FH, T4 2K Py

H

G




图4－5

A．电磁铁的上端为N极，小磁铁的下端为N极

B．电磁铁的上端为S极，小磁铁的下端为S极

C．电磁铁的上端为N极，小磁铁的下端为S极

D．电磁铁的上端为S极，小磁铁的下端为N极

8．下列关于说明书使用的做法，正确的是(　　)

A．选购和安装家电，不需要参照说明书进行

B．应该自己先摸索家电的使用方法，再通过说明书求证，拾遗

C．应该先阅读说明书，再学习实践家电的使用方法

D．知道如何使用家电后，说明书就可以不再保留了

二、双项选择题(本题共2小题，每小题6分，共12分．在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全选对得6分，只选1个且正确得3分，有选错或不答的得0分) 
9．使用电磁炉，运用的锅类或容器有(　　)

A．不锈钢平底锅　　　　　
B．上弧形铁锅

C．下弧形钢锅  
D．平底铸铁炒锅

10．关于动圈式扬声器和动圈式话筒，下列说法正确的是(　　)

A．动圈式扬声器可以当动圈式话筒使用

B．二者结构相似

C．动圈式扬声器的原理是电磁感应

D．动圈式话筒的原理是电流在磁场中受力

三、非选择题(本题共6小题，共56分．把答案填在题中横线上或按要求作答．解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)

11．(8分)为了解决楼道的照明，在楼道内安装一个传感器与电灯控制电路相接，当楼道内有人[image: image10.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




走动而发出声响时，电灯即被接通电源而发光，这种传感器为________传感器，它输入的是________信号，经传感器转换后，输出的是________信号．

12．(8分)如图4－6所示，A、B为电路中的两个未知元件．当在a、b两端加上直流电压时，L1正常发光，L2不亮；当在a、b两端加上同样电压值的交变电流时，L1发光变暗，而L2正常发光，则A、B分别为________和________．
[image: image11.png]



图4－6

13．(8分)磁带录音机主要由机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、[image: image12.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




传动[image: image13.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




机构等部分组成．图4－7是录音机的录、放原理示意图，请简述原理．
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图4－7

14. (10分)如图4－8所示，把电阻、电感器、电容器并联接到某一交流电源上，三个电流表的示数相同，若保持电源电压不变，而将频率加大，则三个电流表的示数I1、I2、I3的大小关系怎样？
[image: image15.png]



图4－8

15. (10分)如图4－9[image: image16.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




所示是电饭煲的电路图，S1是一个控温开关，手动闭合后，当此开关温度达到居里点(103℃)时，会自动断开．S2是一个自动控温开关，当温度低于70℃时，会自动闭合；温度高于80℃时，会自动断开．红灯是加热时的指示灯，黄灯是保温时的指示灯．自动接通，R1和R2为限流电阻，阻值比R3大很多，试说明电饭煲的工作原理．
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图4－9

16．(12分)如图4－10所示的是一种触电保安器，变压器A处用双股相线(火线)和零线平行绕制成线圈，然后接到用电器上，B处有一个输出线[image: image18.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




圈，一旦有电流，经放大后便能立即推动继电器J切断电源，下列情况下能起保安作用的是哪一种？说明理由．
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图4－10

(1)双手分别接触火线和零线，能否切断电源？

(2)单手接触相线，脚与地相接触而触电，能否切断电源？

参考答案
1.答案：D

2.解析：选D.电动机只是转速较慢，则输出功率偏小，线路必定是完好的，故A、C两项排除；B项导致结果应是电动机时转时停，亦不符．

3.解析：选A.当开关闭合时，电感阻碍电流的增大，灯慢慢亮；当开关断开后，电路断开，灯立即熄灭．

4.[image: image20.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




解析：选B.线圈是动圈式的，[image: image21.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




处在磁场中，产生了电信号，结合实际可知B正确．

5.答案：D

6.答案：C

7.解析：选D.当电流从a端流向电磁铁时，据右手螺旋定则，测出电磁铁的上端为S极，此时能吸引小磁铁向下运动，故说明小磁铁的下端为N极．

8.答案：C

9.答案：AD

10.答案：AB

11.答案：声控　声音　电

12.解析：电感的特点是：“通直流、阻交流、通低频、阻高频”，电容的特点是：“通交流、隔直流、通高频、阻低频”．由题意：a、b两端加直流电压时，L2灯不亮；加交流电压时，L2较亮，可知B为电[image: image22.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




容器，而L1灯先是亮的，后又较暗，可知A为电感线圈．

答案：电感线圈　电容器

13.解析：录音时，声音使话筒中产生随声音而变化的感应电流——音频电流．音频电流经放大电路放大后，进入录音磁头的线圈中，在磁头的缝隙处产生随音频电流变化的磁场．磁带紧贴着磁头缝隙移动，磁带上的磁粉层磁化，在磁带上记录下声音的磁信号．

放音是录音的逆过程．放音时，磁带紧贴着放音磁头的缝隙通过，磁带上变化的磁场使放音磁头线圈中产生感应电流，感应电流的变化跟记录下的磁信号相同，所以线圈中产生的是音频电流，这个电流经放大电路放大后，送到扬声器，扬声器把音频电流还原成声音．

在录音机里，录、放两种功能是共用一个磁头完成的，录音时磁头与话筒相连；放音时磁头与扬声器相连．14.解析：在交流电路中，[image: image23.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




当频率增加时，容抗减小，感抗增大，而电阻是与频率无关的，在电路中电源的电动势最大值不变，所以当频率增加时，A1读数不变，A2读数变小，A3读数变大．

答案：I3>I1>I2
15.解析：电饭煲盛上食物后，接上电源，S2自动闭合，同时手动闭合S1，这时黄灯短路，红灯亮，电饭煲处于加热状态．加热到80℃时，S2自动断开，S1仍闭合．水烧开后，温度升高到居里点103℃时，开关S1自动断开，这时饭已煮熟，黄灯亮，电饭煲处于保温状态．

由于散热，待温度降至70℃时，S2自动闭合，电饭煲重新加热，温度达到80℃时，S2又自动断开，再次处于保温状态．16.解析：(1)不能．因A处线圈是采用的双绕法，当双手分别接触火线和零线时，相当于增加开灯[image: image24.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




的盏数只会使电路中电流增大，但A中两线中电流始终大小相等方向相反，磁通量相互抵消，B中磁通量不发生改变，故不能推动J切断电源．

(2)能．因为有电流通过人体而流[image: image25.png]h 22 22 BLR (ZXXK.COM)




入地下，使A中电流发生改变，B中磁通量发生改变，B中产生感应电流，从而推动J切断电源．









