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1、 不定项选择题。（本题共有10小题，每题4分，共40分）。

1、如图1，整个装置处于静止状态，则物体M的受力个数可能为：（        ）
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A.2个       B.3个       C.4个       D.5个

2、在如图所示的逻辑电路中，当A端输入电信号“1”、B端输入电信号“0”时，则在C和D 端输出的电信号分别为（     ）
[image: image24] A 、1和0

 B 、0和1

 C 、1和1
 D 、0和 0
3、如图电路中，在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过   程中，两表的示数情况为（     ） 
A、电压[image: image2.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




表示数增大，电流表示数减少    

[image: image25]B、电压表示数减少，电流表示数增大

C、两电表示数都增大                  

D、两电表示数都减少

4、电流表的内阻是Rg=200Ω，满刻度电流[image: image3.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




值是Ig=500微安 ，现欲把这电流表改装成量为将它改装为量程是1．0V的电压表，正确的方法是 （     ） 
A、应串联一个0．1Ω的电阻        B、应并联一个0．1Ω的电阻
C、应串联一个1800Ω的电阻        D、应并联一个1800Ω的电阻
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6、许多人造卫星都用太阳能电池供电，太阳电池由许多片电池板组成。当太阳光照射某电池[image: image5.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




板时，该电池板的开路电压是600mV，短路电流是30mA，那么，这块电池板的内电阻是(     )
A、10Ω        B、20Ω        C、40Ω        D、60Ω
[image: image26.jpg]


7、在图中，三个电阻的阻值相等，AB间的电压为30V，改变滑动变阻器触头的位置，可以改变CD间的电压，UCD的变化范围是
（    ）


A、0~10V
B、0~20V 


C、10~20V
D、20V~30V

8、关于电动势[image: image6.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




，下列说法正确的是（     ）





A、电源两极间的电压等于电源电动势


B、电动势越大的电源，将其他形式的能转化为电能的本领越大


C、电源电动势的数值等于内、外电压之和


D、电源电动势与外电路的组成无关

[image: image7.png]9. THIEREA JERRIBET, EEEILRATEEMNE.

v

¢

R

459

& |

>1

>1

l




10、如图所示是测定两个电源的电动势和内电阻实验中得到的电流和路端电压图线，则（  ）

[image: image27.png]B



A、当I1=I2时，电源总功率P1=P2
B、当I1=I2时，外电阻R1=R2
C、U1=U2时，电源输出功率P出1<P出2

D、当U1=U2时,电源内部消耗的电功率P内1<P内2
[image: image28.png]


二、实验题，本题每空3分共30分，答案填在答[image: image8.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




题[image: image9.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




卡的横线上。
11、如下图所示为多用电表的指针在正确测量时的示数，若选择开关旋在直流25V挡，被测电压为_____V；若选择开关旋在500mA挡，被测电流为_______A；若选择开关旋在×100Ω挡，被测电阻为_____[image: image10.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




_____。
12、小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变化，一研究性学习小组在实验室通过实验研究这一问题，实验室备有的器材是：电压表（3 V，3 kΩ)、电流表（0～0.6 A，0.1Ω)、电池、开关、滑动变阻器、待测小灯泡、导线若干。实验时，要求小灯泡两端电压从零逐渐增大到额定电压以上。
（1）他们应选用图中图所示的　 　　电路进行实验；
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（3）已知实验中使用的小灯泡标[image: image12.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




有1.5 V字样，请你根据上述实验结果求出小灯泡在1. 5 V电压下的实际功率是　[image: image13.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




　　W。

13、某同学测量一只未知阻值的电阻。

(1)他先用多用电表进行测量，按照正确的步骤操作后，测量的结果如图甲所示。请你读出其阻值大小为_______[image: image14.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




____。为了使多用电[image: image15.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




表测量的[image: image16.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




结果更准确，该同学接着应该换用__________挡，并重新调零后再测量。
(2)若该同学再用“伏安法”测量该电阻，所用器材如图乙所示，其中电压表内阻约为5kΩ，电流表内阻约为5Ω[image: image17.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




，变阻器阻值为50Ω。图中部分连线已经连接好，为了尽可能准确地测量电阻，请你完成其余的连线。
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(3)该同学按照“伏安法”测量电阻的要求连接好图乙电路后，测得的电阻值将_____ _______(填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值。

三、计算题（共30分）要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能给分.有数值计算的题，答案中应明确写出数值和单位.
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14、（12分）如图所示，电源电动势E=10.0V，其内阻不计。固定电阻的阻值R1=4.0
[image: image20.wmf]W

 ，可变电阻R2的阻值可在0~10.0
[image: image21.wmf]W

之间调节，电容器的电容C=30.0μF。求：

（1）闭合开关S，当R2取何值时，[image: image22.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




R2消耗的功率最大，最大功率为多少。

（2）在R2消耗的功率最大状态时，将开关S断开，这以后流过R1的总电荷量为多少？
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