  高二物理恒定电流练习题  
一、选择题
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1．有一个未知电阻RX，为了较准确地测出其阻值，先后用甲、乙两图进行测试，甲的数据为“2.7v 5.0mA”，乙的数据为2.8v  4.0mA”那么该电阻较准确的测量值及与真实值大小关系是（　　）

A．560Ω 偏大B．560Ω 偏小

C．700Ω偏小D．700Ω 偏大
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2.绝缘细线将质量为m、带正电的小球悬于电容器内部．闭合电键S，小球静止时受到悬线的拉力为F.调节R1、R2，关于F的大小判断正确的是(　　)

A.保持R1不变，缓慢增大R2时，F将变小

B.保持R1不变，缓慢增大R2时，F将变大

C.保持R2不变，缓慢增大R1时，F将变大

D.保持R2不变，缓慢增大R1时，F将变小
3．如图所示的是伏安法测电阻的部分电路，开关先后接通a和b时，观察电压表和电流表示数的变化，那么（　　）
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A．若电压表示数有显著变化，测量R时，S应接a，测量值偏小

B．若电压表示数有显著变化，测量R时，S应接b，测量值偏大

C．若电流表示数有显著变化，测量R时，S应接a，测量值偏小

D．若电流表示数有显著变化，测量R时，S应接b，测量值偏大
4．为了测定小灯泡的伏安特性曲线，需要测得的电压范围尽可能大些，误差小些，为此，下列电路合适的是(　　)
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5．伏安法测电阻的接法有如图甲、乙两种，下列说法正确的是（   ）

A．两种接法完全等效
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B．按图甲接法，测得值偏小

C．若待测电阻的阻值很大，按图乙接法误差较小

D．若待测电阻的阻值很小，按图乙接法误差较小

6.传感器是一种采集信息的重要器件，如图所示是一种测定压力的电容式传感器．当待测压力F作用于可动膜片电极上时，以下说法中正确的是（　　）
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A．若F向上压膜片电极，电路中有从a到b的电流
B．若F向上压膜片电极，电路中有从b到a的电流

C．若F向上压膜片电极，电路中不会出现电流

D．若电流表有示数，则说明压力F发生变化
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7．如图所示，电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A，电流表的内阻为0.2Ω，那么有关待测电阻Rx的说法正确的是         (     )
A．Rx的测量值比真实值大    B．Rx的测量值比真实值小

C．Rx的真实值为99.8Ω     D．Rx的真实值为100.2Ω
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8．用多用电表欧姆挡(×100)测试三只二极管，其结果依次如图①②③所示，关于二极管的说法正确的是(　　)
A．①是完好的，且a端为正极

B．②是完好的，且a端为正极

C．②是完好的，且b端为正极

D．③是完好的，且b端为正极

9．关于多用电表表面上的刻度线，下列说法中不正确的是(　　)

A．直流电流刻度线和直流电压刻度线都是均匀的，可以共用一刻度

B．电阻刻度是不均匀的

C．电阻刻度上的零刻度与直流电流的最大刻度线相对应

D．电阻刻度上的零刻度与直流电流的最大刻度线不对应

10.使用多用表的欧姆挡测导体电阻时，如果两手同时分别接触两表笔的金属杆，则造成测量值（    ）

A、比真实值大         B、比真实值小 
C、与真实值相等        D、可能比真实值大，也可能小

11．用多用电表欧姆挡测电阻，有许多注意事项，下列说法中哪些是错误的(　　)

A．测量前必须调零，而且每测量一次电阻都要重新调零

B．每次换挡后必须电阻调零

C．待测电阻如果是连接在电路中，应把它先与其他元件断开，再进行测量

D．两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确，因此，应当用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起

12．如图所示，为万用表欧姆挡的内部电路，a、b为表笔插孔，下列说法中正确的是(　　)
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A．a孔插红表笔

B．表盘刻度是均匀的

C．用×100 Ω挡测量时，若指针指在0 Ω附近，则应换用×1 kΩ挡

D．测量“220 V 100 W”的泡的电阻，会发现测量的电阻比484 Ω小得多

13．关于欧姆表，下列说法正确的是(　　)

A．欧姆表是根据闭合电路欧姆定律制成的
B．由于电流和电阻成反比，所以刻度盘上的刻度是均匀的
C．使用欧姆表时，选择好一定量程的欧姆挡后首先应该将两表笔短接，进行电阻调零，换挡后不必重新调零
D．若测量时指针偏角较小，应换用较小倍率挡测量．
14．下列说法中正确的是(　　)

A．欧姆表的每一挡测量范围都是0到∞
B．欧姆表只能用来粗略地测量电阻
C．用欧姆表测电阻，指针越接近刻度中央误差越大
D．用欧姆表测电阻，指针越靠近刻度右边误差越小
15．用多用电表测电压和电阻时，若红表笔插入多用电表的正插孔，黑表笔插入多用电表的负插孔，则  （   ）                                                 

A．测量电压时，电流从红表笔流入多用电表

B．测量电压时，电流从黑表笔流入多用电表

C．测电阻时，电流从红表笔流入多用电表

D．测电阻时，电流从黑表笔流入多用电表

16．有一个多用电表，其欧姆挡的四个量程分别为：“×1”“×10”“×100”“×1 k”，某同学把选择开关旋到“×100”挡测量一未知电阻时，发现指针偏转角很大，为了减小误差，它应该(　　)

A．换用“×1 k”挡，不必重新调整调零旋钮

B．换用“×10”挡，不必重新调整调零旋钮

C．换用“×1 k”挡，必须重新调整调零旋钮

D．换用“×10”挡，必须重新调整调零旋钮
17．“测定金属的电阻率”的实验中，以下操作中错误的是




 (　　)

A．用米尺测量金属丝的全长，且测量三次，算出其平均值，然后再将金属丝接入电路中
B．用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值
C．用伏安法测电阻时采用电流表内接法，多次测量后算出平均值
D．实验中应保持金属丝的温度不变
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18．如图所示是根据某次实验记录数据画出的U－I图象，下列关于这个图象的说法中正确的是(  ) V，短路电流为40 mA，若将该电池板与一阻值为20 Ω的电阻器连成一闭合电路，则它的路端电压是（　　）
A.0.10 V


B.0.20 V

C.0.30 V



D.0.40 V
22、关于闭合电路，下列说法中正确的是（　 　）

A.闭合电路中，电流总是从电势高的地方流向电势低的地方

B.闭合电路中，电源的路端电压越大，电源的输出功率就越大

C.闭合电路中，电流越大，电源的路端电压就越大

D.闭合电路中，外电阻越大，电源的路端电压就越大

23、电源电动势为E，内阻为r，向可变电阻R供电.关于路端电压，下列说法中正确的是 

A．因为电源电动势不变，所以路端电压也不变（   ）
B．因为U=IR，所以当R增大时，路端电压也增大
C．因为U=IR，所以当I增大时，路端电压也增大

D．因为U=E-Ir，所以当I增大时，路端电压下降

24、如图所示，直线A为电源的U—I图线，直线B为电阻R的U—I图线，用该电源和电阻组成闭合电路时，电源的输出功率和电路的总功率分别是（　　）
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A.4 W、8 W







B.2 W、4 W
C.4 W、6 W







D.2 W、3 W
25.如图所示电路，开关S原来是闭合的，当R1、R2的滑片刚好处于各自的中点位置时，悬在空气平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态.要使尘埃P向下加速运动，下列方法中可行的是  （   ）
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A.把R1的滑片向左移动

B.把R2的滑片向左移动

C.把R2的滑片向右移动

D.把开关S断开

26、如图所示的电路中，店员电动势为6V，当开关S接通后，灯泡L1和灯泡L2都不亮，用电压表测得各部分电压是Uab=6V,Uad=0,Ucd=6V,由此可断定（   ）

A.L1和L2的灯丝都烧断了
B.L1的灯丝都烧断了
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C.L2的灯丝都烧断了

D.变阻器R断路

27.在闭合电路中，下列叙述正确的是(

)

A.闭合电路中的电流跟电源电动势成正比，跟整个电路的电阻成反比

B.当外电路断开时，路端电压等于零

C.当外电路短路时，电路中的电流趋近于∞

D.当外电阻增大时，路端电压也增大

28、直流电池组的电动势为E，内电阻为r，用它给电阻为R的直流电动机供电，当电动机正常工作时，电动机两端的电压为U，通过电动机的电流是I，下列说法中正确的是    
A．电动机输出的机械功率是UI  B．电动机电枢上发热功率为I2R

C．电源消耗的化学能功率为EI  D．电源的输出功率为EI-I2r

29．如图9所示为汽车蓄电池与车灯 (电阻不变)、启动电动机组成的电路，蓄电池内阻为0.05 Ω。电流表和电压表均为理想电表，只接通S1时，电流表示数为10 A，电压表示数为12 V，再接通S2，启动电动机工作时，电流表示数变为8 A，则此时通过启动电动机的电流是（     ）

A．2 A                B．8 A             
C．50 A               D．58 A
30．在如图甲所示的电路中，电源电动势为3.0V，内阻不计，L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡，这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示，当开关S闭合后（     ）
A．通过L1的电流为通过L2的电流2倍           

B．L1的电阻为12Ω

C．L1消耗的电功率为0.75
A
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