  高二物理同步测试（3）—恒定电流  
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本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分．满分100分，考试用时60分钟．
第Ⅰ卷（选择题，共40分）
一、选择题（每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是正确的，全部选对得4分，对而不全得2分。）
1．一个标有“220V 60W”的白炽灯炮，加上的电压U由零逐渐增大到220V，在此过程中，电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示．图中给出的四个图线中，肯定不符合实际的是
（    ）
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2．利用超导材料零电阻的性质，可实现无损耗输电。现有一直流电路，输电线的总电阻为0.4Ω，它提供给用电器的电功率为40kW，电压为800V．如果用临界温度以下的超导电缆替代原来的输电线，保持供给用电器的功率和电压不变，那么节约的电功率为（    ）

A．1 km；


（3）实验中还应测出的物理量是                  ；

       电阻率的计算公式为ρ=                            。

三、计算题（共36分。要求写出必要的文字说明、主要方程式和重要演算步骤，有数值计算的要明确写出数值和单位，只有最终结果的不得分。）
15．（18分）在如图所示的电路中，R1、R2均为定值电阻，且R1=100Ω，R2阻值未知，R3是一滑动变阻器，当其滑片从左端滑至右端时，测得电源的路端电压随电流的变化图线如图所示，其中A、B两点是滑片在变阻器的两个不同端点得到的求：
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（1）电源的电动势和内阻；


（2）定值电阻R2的阻值；


（3）滑动变阻器的最大阻值。

16．（18分）一个电源的路端电压U随外电路电阻R的变化规律如图（甲）所示，图中U=12V[image: image18.png](&)
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的直线为图线的渐近线．现将该电源和一个变阻器R0接成如图（乙）所示电路，已知电源允许通过的最大电流为2A，变阻器的最大阻值为R0=22Ω．求

（1）电源电动势E和内电阻r．

（2）空载时A、B两端输出的电压范围．

（3）A、B两端所能接负载的电阻的最小值．

高二物理同步测试（3）参考答案

1.ACD  金属导体的电阻随温度的升高而增大
2．A.
3．图A中，电源被短路， 电流表会损坏。图C中，两表的正负接线柱均接错， 图D中，电压表串联于电路中，干路电流趋近于0，不符合实验要求. 只有图B接线正确.
4．C

5．A  由数据0.50A和2.0V算出电动机线圈电阻，根据
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计算。

6．BD  判断阻值进而判定电流的变化是该类试题的程序。

7．C  电源的效率
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8．B　 热敏材料的阻值随温度的升高而增大

9．C  注意电容与电源相连和断开两种情况。

10．C
11.伏特表，c；偏大.
12．（1）CABE （2）2.0×103
[image: image5.wmf]W


13．（1）[image: image6.png]


 （2）0.622（0.621—0.623均正确），（3）电阻丝的长度L，电阻丝两端的电压U，流过电阻的电流I。
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14．（1）将AB延长后交U轴与20V处，交I轴于1.0A处
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（2）滑片P滑至右端时由图象知此时对应于B点∴U2=4V

Ur=E－V2=20V－4V=16V

由串联电路的电压分配与阻值正成比知r=4R，


[image: image9.wmf]W

=

=

\

5

4

r

R


（3）滑片滑到左端时由图象可知外电压为U外=16V，Ur=E－U外=20V－16V=4V
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R1与R3并联后的总电阻为R3并=80Ω－5Ω=75Ω，

又
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，解得：R3=300Ω

15．（1）据全电路欧姆定律　
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                                 ①

由图（甲）可知，当I＝0时，E＝U＝12V                            ②

当E＝12V，R＝2Ω时，U＝6V，据全电路欧姆定律可得r=2Ω          ③


（2）空载时，当变阻器滑片移至最下端时，输出电压　UAB＝0              ④

当滑片移至最上端时，有　
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可得这时的输出电压UAB＝11V                                     ⑤

所以，空载时输出电压范围为0～11V．


（3）设所接负载电阻的最小值为R/，此时滑片应移至最上端，电源电流最大I=2A
有　　　　　　　　
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其中　　　　　　　
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带入数据可得　　　
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