高二物理期末质量检测参考答案及评分标准 2009.1
命题：王熙维    检测：刘小刚
一．选择题（每小题4分，共48分，每题所给出的四个选项中，至少有一个正确。）
1.BD  2. AC  3.D  4.BCD  5.AB  6.ABC  7.CD  8.C  9.A  10.B  11.D  12.C
二、填空题：（每空2分，共26分。）
13．插入，插入，抽出，抽出。  14． B→A, B→A   15．电感线圈，电容器。
16． 
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三．本题共3小题，共26分。要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤（推理、说明过程要简洁、清晰），有数字计算的题要写出明确的数值和单位。只有最后结果的得零分。
19．（6分）
解：(1)由机械能守恒定律有：
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    得cd边刚进入磁场时的速度：
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   cd边刚进入磁场时的速度线框中产生的感应电动势的大小：
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   （2）等效电路图如图所示，其中
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             正确画图……………………1分
20.（8分）
解：设此时圆环的速度为
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,圆环切割磁感线的有效长度为2r,根据牛顿运动定律有：
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      以上四式联立解得：
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      由能量守恒定律可知此过程中圆环增加的内能：
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21.（12分）
解：（1）由题意可知输电线上损失的功率为：
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        用户得到的功率为：
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       则输电效率为：
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       由总功率：
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       由
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得输电线的总电阻：
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（2）
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    由
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    则输电电压：
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� EMBED Equation.3  ���
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