江苏省淮阴中学教育集团北京路中学高二年级第一学期第二次月考
物理试卷

考试时间:100分钟  满分: 120分  
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一、单项选择题：（本题共5小题，每小题3分，共计15分．）
1、一带电粒子，沿垂直于磁场方向射入匀强磁场，粒子一段径迹如图所示，径迹上每一小段都看成圆弧，由于带电粒子使周围空气电离粒子能量不断变小，（带电量不变）,则： 

A 粒子带正电，从B射入；     B 粒子带正电，从A射入；

C 粒子带负电，从B射入；     D 粒子带负电，从A射入.
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2、如图所示，一个有限范围的匀强磁场B的宽为d。现将一个边长为
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的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域，已知
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，则导线框在磁场中运动时无感应电流的时间等于
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3、老师做了一个物理小实验让学生观察：一轻质横杆两侧各固定一金属环，横杆可绕中心点自由转动，老师拿一条形磁铁插向其中一个小环，后又取出插向另一个小环，同学们看到的现象是
A磁铁插向左环，横杆发生转动    B磁铁插向右环，横杆发生转动

C无论磁铁插向左环还是右环，横杆都不发生转动

D无论磁铁插向左环还是右环，横杆都发生转动
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4、如图所示，L1，L2，L3为完全相同的灯泡，L为直流电阻可忽略的自感线圈，电源内阻不计，开关K原来接通。当把开关K断开时，下面说法正确的是：

A L1闪亮一下后熄灭
B L2闪亮一下后恢复原来的亮度

C L3变暗一下后恢复原来的亮度

D L3闪亮一下后恢复原来的亮度
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5、如图所示，用甲、乙、丙三个电动势
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相同而内电阻
[image: image8.wmf]r

不同的电源，分别给定值电阻R供电.已知甲、乙、丙三个电源内阻的大小关系为r甲＞r乙＞r丙，则将R先后接在这三个电源上时的情况相比，下列说法中正确的是



A接在甲电源上时，通过
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的电流最大

B接在丙电源上时，通过
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的电流最大

C接在乙电源上时，电阻
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消耗的电功率最大

D接在丙电源上时，电阻
[image: image12.wmf]R

消耗的电功率最小
二、多项选择题：（本题共4小题，每小题4分。共计16分，每小题有多个选项符合题意。全部选对的得4分，选对但不全的得2分。错选或不答的得O分。）
6、今将一条形磁铁缓慢或迅速地插入闭合的螺线管中,这两个过程中不相同的物理量是： 

(A) 磁通量的变化率；          (B) 磁通量的变化量；
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(C) 消耗的机械功；            (D) 流过导线截面的电量.
7、要使图中线圈产生图示中的电流方向，可采取的办法有

(A) 闭合电键K     

(B) 闭合电键K后，把b靠近a

(C) 闭合电键K后，把电阻R滑片左移

(D) 闭合电键K后，把a铁芯向左边抽出
[image: image26.bmp]8、如图所示，连接平行金属板P1和P2，（板面垂直于纸面）的导线的一部分CD和另一连接电池的回路的一部分GH平行，CD和GH均在纸面内，金属板置于磁场中，磁场方向垂直纸面向里，当一束等离子体（含有大量的正负离子）射入两金属板之间时，CD段将受到力的作用，则：
(A) 等离子体从右方射入时，CD受力方向背离GH

(B) 当从右方射入时，CD受力方向指向GH

(C) 当从左方射入时，CD受力方向背离GH

(D) 当从左方射入时，CD受力方向指向GH
9、如图所示，平行金属导轨与水平面成θ角，导轨与固定电阻R1和R2相连，匀强磁场垂直穿过导轨平面．有一导体棒ab，质量为m，导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等，与导轨之间的动摩擦因数为μ，导体棒ab沿导轨向上滑动，当上滑的速度为v时，受到安培力的大小为F。此时，
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A．电阻R1消耗的热功率为Fv/3

B．电阻R2消耗的热功率为Fv/6

C．整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ
D．整个装置消耗的机械功率为(F＋μmgcosθ)v

三、填空和简答题：（共30分，请将解答填写在答题纸相应的位置。）
10、（10分）为探究感应电流产生条件，做了下面实验：

（1）（3分）实验（1）如图甲，由线圈，电流表构成的闭合回路,磁场由条形磁铁提供。请分析下面实验操作后观察到现象
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	条形磁铁运动情况
	电流表指针偏转情况（偏转或不偏转）

	条形磁铁插入线圈过程
	

	条形磁铁插入线圈中静止
	

	条形磁铁取出线圈过程
	


（2）（5分）实验（2）如图乙，线圈B和电流表构成的闭合回路, 通电线圈A提供磁场,请完成下面实验操作填写观察到现象

	开关通断情况
	电流表指针偏转情况（偏转或不偏转）

	断开开关，移动变阻器滑片
	

	接通开关瞬间
	

	接通开关，移动变阻器滑片
	

	接通开关，变阻器滑片不移动
	

	断开开关瞬间
	


 (3) （2分）由上两个实验我们得出感应电流产生条件是：     ▲                      

11、（20分）在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中。
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（1）（８分）备有如下器材：

  A．干电池1节          B．滑动变阻器(0～20Ω)；

  C．滑动变阻器(0～1kΩ)；D．电压表(0～3V)；   

 E．电流表(0～0.6A)；     F．电流表(0～3A)；

  G．开关、导线若干

  其中滑动变阻器应选     ▲   ，电流表应选    ▲    。（只填器材前的序号）
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（2）（６分）为了最大限度的减小实验误差，请在虚线框中画出该实验最合理的电路图。
（3）（６分）某同学记录的实验数据如下表所示，试根据这些数据在图中画出U-I图线，根据图线得到被测电池的电动势E= ▲  V，内电阻r=    ▲     Ω。
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I(A)
	0.10
	0.15
	0.20
	0.25
	0.30
	0.40

	U(V)
	1.32
	1.26
	1.18
	1.13
	1.04
	0.93


四、计算题：（本题共4小题，共计59分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。）
12、(1４分)如图所示，一个变压器(可视为理想变压器)的原线圈接在220V的市电上，向额定电压为1.80×104V的霓虹灯供电，使它正常发光。为了安全，需在原线圈回路中接入熔断器，使副线圈电路中电流超过12mA时，熔丝就熔断．

（1）熔丝的熔断电流是多大?

（2）当副线圈电路中电流为10mA时．变压器的输入功率是多大?
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13、（15分）如图所示，两根足够长的光滑金属导轨，相距为L=10cm，竖直放置，导轨上端连接着电阻R1=1Ω，质量为m=0.01kg、电阻为R2=0.2Ω的金属杆ab与导轨垂直并接触良好，导轨电阻不计．整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中。ab杆由静止释放，经过一段时间后达到最大速率，g取10m/s2，求此时：

（1）杆的速率。
（2）ab间的电压。
（3）电阻R1消耗的电功率。
14、（14分）在如图所示电路中，定值电阻R0=2Ω，安培表和伏特表均为理想电表。
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闭合开关K，当滑动变阻器Rx滑片P从一端移向另一端时，发现电压表的电压变化范围为0V到3V，安培表的变化范围为0.75A到1.0A。求：

（1）电源的电动势和内阻及滑动变阻器的最大阻值。
（2）移动变阻器滑片时，电源的最大输出功率是多少？
15、(16分)如图所示，在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场，场强大小为E。在其它象限中存在匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里。A是y轴上的一点，它到坐标原点O的距离为h；C是x轴上的一点，到O的距离为L。一质量为m，电荷量为q的带负电的粒子以某一初速度沿x轴方向从A点进入电场区域，继而通过C点进入磁场区域。并再次通过A点，此时速度方向与y轴正方向成锐角。不计重力作用。试求：
（1）从A运动到C的时间

（2）粒子经过C点速度的大小和及经过C点时速度与x轴夹角的正切（或正弦值）；
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（3）磁感应强度的大小B。

参考答案

D  C  B  D  B    AC   CD   AD   BCD  
	条形磁铁运动情况
	电流表指针偏转情况（偏转或不偏转）

	条形磁铁插入线圈过程
	偏转

	条形磁铁插入线圈中静止
	不偏转

	条形磁铁取出线圈过程
	偏转

	开关通断情况
	电流表指针偏转情况（偏转或不偏转）

	断开开关，移动变阻器滑片
	不偏转

	接通开关瞬间
	偏转

	接通开关，移动变阻器滑片
	偏转

	接通开关，变阻器滑片不移动
	不偏转

	断开开关瞬间
	偏转


由上两个实验我们得出感应电流产生条件是：穿过闭合电路的磁通量发生变化              
B    E     电路略　　　图像略
电动势E   1.43v～1.51v   内阻r 1.2～1.5欧
１２
（１）54／55Ａ    (2)180W
13  (1)12m/s    (2)1V    (3)1W

14 (1)电动势12V    内阻10欧   滑动变阻器4欧

   (2)
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