高二年级物理选修3-1

第三、四章检测试题参赛试卷
 学校：斗鸡中学  命题人：孙亚娟  杨联营
一．选择题（每小题4分，每道试题至少一个选项，共40分）
1.如图所示，一幢居民楼里住着生活水平各不相同的24户居民，所以整幢居民楼里有各种不同的电器，例如电炉、电视机、微波炉、电脑等等。停电时，用欧姆表测得A、B间的电阻为R；供电后，各家电器同时使用，测得A、B间的电压为U，进线电流为I，如图所示，则计算该幢居民楼用电的总功率可以用的公式是
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2．关于电阻和电阻率的说法中，正确的是 
（     ）


A．导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻，因此只有导体中有电流通过时才有电阻


B．由R =U／I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比


C．某些金属、合金和化合物的电阻率随温度的降低会突然减小为零，这种现象叫做超导现象。发生超导现象时的温度叫”转变温度”
D. 将一根导线等分为二，则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一。
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3．如右图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线。若在两电阻两端加相同的电压，关于它们的电阻值及发热功率比较正确的是(     )

A．电阻R1的阻值较大
　B．电阻R2的阻值较大
　C．电阻R1的发热功率较大
D．电阻R2的发热功率较大

4．在右图所示的电路中，电源的内阻不能忽略。已知定值电阻R1＝10Ω，
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R2＝8Ω。当单刀双掷开关S置于位置1时，电压表读
数为2V。则当S置于位置2时，电压表读数的可能值为(     )

　A．2．2V                    B．1．9V 

C．1．6V                    D．1．3V
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5．如图所示为两个不同闭合电路中的两个不同电源的U-I图象，则下述说法中不正确的是
（     ）

  
A．电动势E1=E2，发生短路时的电流I1>I2
  
B．电动势E1=E2，内阻 rl>r2
  
C．电动势E1=E2，内阻rl<r2
D. 当电源的工作电流变化相同时，电源2的路端电压变化较大。
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6、如下图所示电路用来测定电池组的电动势和内电阻。其中V为电压表（理想电表），定值电阻R=7.0Ω。在电键未接通时，V的读数为6.0V；接通电键后，V的读数变为5.6V。那么，电池组的电动势和内电阻分别等于（       ）
A．6.0V，0.5Ω              B.6.0V，1.25Ω   

 C.5.6V，1.25Ω              D.5.6V，0.5Ω

7．如图所示的电路中，当变阻器R3的滑动触头P向a端移动时
（     ）
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A．电压表示数变大，电流表示数变小


B．电压表示数变小，电流表示数变大


C．电压表示数变大，电流表示数变大


D．电压表示数变小，电流表示数变小

8．两个小灯泡，分别标有“1A、4W”和“2A、1W” 的字样，则它们均在正常发光时的电阻阻值之比为(     )
A．2∶1          B．16∶1          C．4∶1           D．1∶16

9．如右图所示，因线路故障，按通K时，灯L1和L2均不亮，用电压表测得Uab=0，Ubc=0，Ucd=4V．由此可知开路处为(     )

A．灯L1                                 B．灯L2

　C．变阻器                      D．不能确定
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10．如图所示，直线a为某电源的U—I图线，直线b为电阻R的U—I图线，用该电源和该电阻组成闭合电路时，电源的输出功率和电源的内阻分别为 (     )

A．4W，1Ω                   B．6W，1Ω

C．4W，0.5Ω                 D．2W，0.5Ω
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二、填空题（每空3分，共27分）
11.①使用多用表测量两个定值电阻（阻值约为R1=200Ω和R2=25kΩ）。在下列一系列操作中，选出尽可能准确地测定各阻值，并符合多用表使用规则的各项操作，按合理的顺序填写在横线上                。

A、转动选择开关置于“х1k”挡    

B、转动选择开关置于“х100”挡   
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C、转动选择开关置于“х10”挡    

D、转动选择开关置于“х1”挡    

E、转动选择开关置于“OFF”挡     

F、将两表笔分别接在R1两端，读出R1的值后断开    

G、将两表笔分别接在R2两端，读出R2的值后断开    

H、将两表笔短接，调节调零旋扭，使指针指在刻度线右端

②把量程为3mA的电流表改装成欧姆表，其结构如图所示，其中电源电动势E=3V。改装后，将原来电流表3mA的刻度定为电阻的“0”刻度，欧姆表的中值电阻为            Ω，2mA刻度处标                                    Ω
12．电源的电动势为1.5V，内阻为0.22Ω，外电路的电阻为1.28Ω．则电路中的电流          A、路端电压            V．
13．一量程为300μA的电流表，内阻为100Ω，表盘刻度均匀，现串联一个9900Ω的电阻将它改装成电压表，则该电压表的量程是

          V，用它来测量电压时，表盘指针位置如图所示，此时电压表的示数为          V。

14．把两个分别标有“6V 3W” 和“6V 4W”的小灯泡串联，则串联电路允许达到的最大功率是      W，把这两个小灯泡并联，则并联电路允许达到的最大功率是      W。

三．计算题

15.（16分）一圈粗细均匀的导线长1200m，在两端点A、B间加上恒定电压时，测得通过导线的电流0.5A.如剪去BC段，在A、C两端加同样电压时，通过导线的电流变为0.6A，则剪去的BC段多长？
16.（17分）如图是家用电饭煲的电路图。将电饭煲接到稳压电源上，当开关接通“加热”档时，电热丝以额定功率给食物加热，当食物蒸熟后，开关接通“保温”档，给食物保温，这时电热丝的功率为其额定功率的1/9，电流为1.40 A，已知分压电阻的阻值是R=100Ω。求：

（1）保温时，电阻R两端的电压.

（2）稳压电源输出的电压.

（3）电热丝的额定功率.

参考答案及评分标准

一.选择题：

1.C  2.C  3. BC  4.B  5.B  6.A  7.B  8.B  9.C  10.C

二.填空题：

11. HCFHAGE, 1000, 500;  12. 1,1.28;  13. 3, 2;  14. 5.25, 7;
三.计算题
15 .解析：根据部分电路欧姆定律得：
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根据电阻定律得：
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由（1）（2）（3）联立求解得：
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                                        （1分）
16.解析：（1）电阻R两端的电压为

UR=IR=1.40×100=140（V）                             （4分）

（2）设电热丝的电阻为r，电源输出电压为U，则

（[image: image9.wmf]r

R

U

+

）2r =[image: image10.wmf]r

U

2

9

1

×

                                  （4分）

解得：r=50Ω                                          （1分）

所以电源电压为U=I（R+r）=1.40×（100+50）=210（V）   （4分）

（3）电热丝的额定功率为P=[image: image11.wmf]r
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试题说明：
1.本套试题共16小题，其中选择题10道，填空4道，计算2道，满分100分，考察时间60分钟。

2.为适应新课标下对学生教学的要求，本套试题力求难易适中，尽量覆盖尽可能多的知识点，面对大多数学生。

3.对部分试题的说明：

  第1试题：考查非纯电阻电路知识

  第2试题：考查学生对电阻的进一步理解并知道超导现象

  第3.5.10试题考察图像问题，利用图像解决物理问题是近几年高考的重点考查内容

 第4试题 会用赋值法进行选择

 第7试题 考查电路的动态分析

第9试题考查学生对电路故障的分析判断能力

第11.13.试题 考查多用电表的使用方法和电表改装的有关计算

第14.试题 重点考查学生对串并联电路极值问题求解方法

第15试题 考查学生对电阻定律的灵活应用

第16试题 考查学生解决实际问题的能力 
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