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沪科版九年级第一学期期中调研物理试卷

(总分:120分  考试时间:100分钟)

一、选择题：(每小题2分，共26分)

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 如图，小球由静止从轨道最高处的A点滚下到最低处B点时，下列说法中正确的是

[image: image3.png]L; ?_%L@;J



A.小球在A点时只有动能，没有重力势能

B.小球在A点时只有重力势能，没有动能

C.小球从A点到B点的过程中，动能转化为重力势能

D.小球从A点到B点的过程中，机械能增加

2.在下图的四个电路中，符合电路组成条件且连接正确的是          
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3. 如图所示，电源电压恒定不变，当S闭合，滑动变阻器的滑片向右移动过程中，下列说法正确的是   

A．灯泡变亮，电压表读数不变    
B．灯泡变暗，电压表读数变小  
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C．灯泡变亮，电压表读数变大     D．灯泡变亮，电压表读数变小
4.下列各种说法中错误的是                                                   

A.热传递改变物体的内能是不同形式能的相互转化

B.做功改变物体的内能是不同形式的能的相互转化

C.各种形式的能量在一定条件下都可以转化为内能

D.能量在转化和转移的过程会有能量的损失，但自然界中能量的总量是守恒的

5.将一瓶酒精用去三分之二，则剩余部分酒精的密度、比热容和热值

A.都变为原来的三分之一        B.密度、比热容不变，热值变为原来的三分之一

C.都不变           　　　　　 D.热值不变，密度、比热容变为原来的三分之一　 

6. 关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是 

A．使用前都应检查指针是否指零

B．若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

C．两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

D．接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出　　　　　　　　　　　　　
7. 炎热的盛夏，人站在水中时感觉凉爽，而当人赤脚走在沙土上时却感到烫脚.这主要是因为水和沙具有不同的 

A.热量           B.内能          C.比热容        D.密度
8. 在学习了功率的知识后，三位同学想比较爬杆时谁的功率大。以下是他们讨论后得出的三套方案，其中可行的是

①用相同的时间爬杆，测量出各自的体重和爬上杆的高度，即可比较功率大小；

②都爬到杆顶，测量出各自的体重和爬杆用的时间，即可比较功率大小；

③爬杆后，测量出各自的体重、爬杆用的时间和爬上杆的高度，算出功率进行比较。

A.只有①


B.①②


C.①③

D. ①②③
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9. 如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较这两段导体两端的电压及通过它们的电流的大小，有
A．UAB>UBC，IAB<IBC   　               B．UAB<UBC，IAB=IBC
C. UAB>UBC，IAB＝IBC                   D．UAB＝UBC，IAB<IBC
10. 在2005年中考体能测试中，某同学选择跳绳。他在1min内跳了120次，每次跳离地面的高度为5cm。设他每跳一次所用的时间相等，则他跳绳时的功率最接近

A．5W    　　B.50W  　　　C.500W  　　　　　D.5000W
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11.如图所示，轻质杠杆一端因水平方向力F作用而被逐步抬起，

在此过程中F的大小及力臂变化是                                                                                                               

A．变大、变大  B．变大、变小  C．变小、变大  D．变小、变小　　　　　　　　　　　　　　                 

12.水和干泥土的比热容之比是5:1，质量之比是1:2，吸收的热量之比是3:2，则水和干泥土升高的温度之比是

A  5:3            B  3:5        C  15:4           D  15:1

13. 物理学研究中常常用到“控制变量法”、“等效法”、“类比法”等科学方法。在下列研究实例中，运用了控制变量法的是

A．研究电流的形成原因时，将电流与水流相比较，从分析水流的形成人手来分析电流的形成

B．研究电流的大小时，根据电流产生的效应大小来判断电流的大小

C．研究多个电阻组成的电路时，求出电路的总电阻，用总电阻产生的效果来代替所有电阻产生的总效果

D．研究电流与电压的大小关系时，保持电阻大小不变，改变电阻两端的电压值，观察电流如何随电压变化而变化

二、填空题：(每空1分，共15分)

14.“神舟六号”返回舱进入大气层后速度越来越快，这是      能转化成了动能，同时它与空气摩擦引起温度升高，这个过程中除了动能增大之外，它的        能也增大。汽油机工作时，只有       冲程燃气对外做功，在这个过程中，      能转化为        能.
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15. 如图所示电路连接情况中：A属于_______路， B属于______路，C属于_______路.                                                                                                          

16.下列常用的工具中，能省力的机械是___________。（填序号）
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A．扫地用的大扫帚    B．钓鱼竿  Ｃ．剪铁丝的老虎钳   Ｄ．筷子  Ｅ．剪铁皮的剪刀  Ｆ．缝纫机踏板    G．起钉子的羊角锤
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17.如图所示，是表示人肱二头肌收缩使前臂曲肘的情况，图中已标出了支点的位置，桡骨及茶杯的受力方向。从图上可知人的前臂是一个       杠杆，这种结构给人带来的好处是          ．
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18. 有一个电铃，它的电阻是10Ω，额定电压为6V。现只有一个电压为9V的电源，为使电铃正常工作，应给它      （选填“串”或“并”）联一个阻值为      __Ω的电阻。
19．一位同学设计了一个风力测定仪，如图所示，O是转动轴，OC是金属杆，下面连接着一块受风板．无风时OC是竖直的，风越强，OC杆偏转的角度越大．AB是一段圆弧形电阻，P点是金属杆与圆弧形电阻相接触的点，电路中接有一个小灯泡，测风力时，闭合开关S即可．通过分析可知：金属杆OC与弧形电阻AB组合在一起相当于一个        ，观察小灯泡的        可以粗略地知道风力的大小．
三、作图题：(每题2分，共8分)
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20. 小马有一个电路盒，面板（如下图）上有红、绿灯各一只，两个开关S1 、S2 ，一个电压表。在不打开盒子的情况下，他让小组其他同学探究盒内的电路结构。为此，小张做了如下实验：根据实验情况，请你在方框内画出盒内电路的电路图：
21.如图所示，杠杆在力F1、F2的作用下处于平衡状态。O为支点，l1是力F1的力臂，在图中画出F2的力臂和动力F1．
22.在图中画绕线，使绳端向左拉时物体向左移。

[image: image15.bmp]
23.如图所示，灯L1与L2并联，电路中电流方向如箭头所示。试根据电流方向在图中的虚线方框中填上电池或开关的符号，使电路连接符合要求。

四、实验与探究： (共34分)

24. 在探究导体电阻大小与哪些因素有关的实验中，采用了“控制变量”的方法。下表是某实验小组在实验中所用导体的相关物理量的记录：
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（l）要探究导体电阻大小与长度是否有关，应选用              两根导体；

（2）要探究导体电阻大小与横截面积是否有关，应选用          两根导体。（4分）
25. 某同学在探究“杠杆的平衡条件”时，设计了一份探究性实验报告，报告的内容如下：

	探究目的
	探究杠杆的平衡条件

	实验器材
	杠杆（含支架）、钩码盒一套、弹簧测力计、细线、和   A   。

	探究假设
	杠杆的平衡可能与“动力和动力臂的乘积”、“阻力和阻力臂的乘积”有关。

	实验方案

设计
	步骤1.调节杠杆两端的     B    ，使横梁平衡。

步骤2.在杠杆的左右两端分别用细线依次悬挂个数不同钩码，（假设左端砝码的重力产生的拉力为阻力F2，右端钩码的重力产生的拉力为动力F1，）先固定F1大小和动力臂l1的大小，再选择适当的阻力F2，然后移动阻力作用点，即改变阻力臂l 2大小，直至杠杆平衡，分别记录下此时动力F1、动力臂l1、阻力F2和阻力臂l 2的数值，并将实验数据记录在表格中。

步骤3.固定F1大小和动力臂l1的大小，改变阻力F2的大小，再移动阻力作用点，即改变阻力臂l 2大小，直至杠杆平衡，记录下此时的阻力F2和阻力臂l 2的数值，并填入到实验记录表格中。

步骤4.改变动力F1的大小，保持动力臂l1的大小以及阻力F2大小不变，再改变阻力F2作用点，直至杠杆重新平衡，记录下此时动力F1大小和阻力臂l 2的大小，并填入到实验数据记录表。

步骤5.改变动力臂l1的大小，保持动力F1和阻力F2不变，移动阻力作用点，直至杠杆重新平衡，记录下此时动力臂l1、阻力臂l 2的数值，并填入到实验数据表中。

步骤6.整理实验器材。

	数据记录
	实验数据记录表如下：
动力F1
（N）

动力臂l1

(cm)

动力×动力臂

(N•m)

阻力F2

(N)

阻力臂l2

(cm)

阻力×阻力臂

(N•m)

1

10

C

2

5

0.1



	分析论证
	根据实验记录数据，探究结论是：            D              。


（1）依次完成上述探究报告中的A、B、C、D四个相应部分的内容：（4分）
A                        ；  B                              ；
C                        ；  D                              ；

（2）在上述探究实验中，为什么每次都要使杠杆在水平位置保持平衡？

                                                           。（2分）
（3）在探究报告中，该同学所设计的实验数据记录表是否存在一些缺陷，如何改进？                                                        . （2分）
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26. 如图所示，在透明的塑料盒B的底部钻一个小孔，把电子式火花发生器的放电针管紧紧地塞进孔中，打开盒盖C，向盒内滴入几滴酒精，再将盒盖盖紧。钩动电火花发生器的扳机，你将看到的现象是：盒盖C             ，同时盒口出现           。这表明燃气对外做功时，燃气的       能减少，转化为盒盖的             能。这一现象在生产中的重要应用是用来制              。（5分）
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27.做测定电阻阻值的实验.
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(1) （4分）小明根据图所示的电路图，将图中的实验器材连接成实验电路. 同小组的小亮在检查时认为，从实验目的来看，实验电路上有一根导线连接错了，建议小明改接. ①请你在接错的那根线上打“×”；②另画一根导线，使电路连接正确；③如果不改接这根导线，对实验的影响是：

_________________                  （具体说明是什么影响）. 
(2) （3分）小明将电路改接正确后，合上开关，调节变阻器的滑片到某位置时，电压表和电流表的指示如图所示，则电压表的读数是       V，电流表的读数是      A，被测电阻Rx的阻值是       Ω. 


(3) （4分）小明和小亮为他俩在全班首先获得测量结果而高兴，准备整理实验器材结束实验. 你认为他们的实验真的结束了吗？你会给他们提出什么建议呢？①写出你的建议：

__________________________________________________________________________；

②你提出这个建议的目的是：________________________________________________.

28.用如图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱  (符号为≠)，s为单刀双掷开关，R。为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有：
A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I,    
B．读出电阻箱的示数R

C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I      

D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大
(1)上述步骤的合理顺序是___________ (只需填写序号)．（2分）
(2)步骤A中电阻箱调节好后示数如图所示，则它的示数为________ Ω．若已知R。的阻值为1OΩ，则待测电阻的阻值为     ___Ω．（2分）
(3)本实验所采用的物理思想方法可称为_______________(选填“控制变量法”或“等效替代法”)．（2分）
五、计算与应用： （37分）

29.(1)完全燃烧7克的酒精能放出多少热量(酒精的热值为3.0×107J/kg)？   （3分）
(2)若上题中放出的热量完全被某种液体吸收，使这种液体的温度由25℃升高到35℃。请你为本题添加一个条件（具体数据），使之成为一道求解这种液体质量的计算题，并求出相应条件下液体的质量。（4分）
30.如图，用动滑轮将重160N的物体匀速提升2m，拉力做功400J，不计绳重和摩擦。求

（1）动滑轮的机械效率多大？    （2）动滑轮多重？

（3）如果用这个动滑轮匀速提升400N的重物并使它以0.05m/s的速度

匀速上升，求拉力的功率。（9分）
31.马路清扫车是代替环卫工人清扫马路的自动化机械，这种清扫车用汽油机作为动力机，配装有大功率吸尘器，扫路时由一位司机驾驶着沿路面慢行，将灰尘和垃圾吸进车上的垃圾箱。请回答下列有关问题：

（1）一辆清扫车在一条较脏的平直马路上匀速前进，实施清扫作业，这辆清扫车的动能将如何变化？ （3分）
（2）若清扫车上配备的汽油机正常工作时飞轮的转速为1800转/分，那么这台汽油机每秒钟将完成多少个做功冲程？如果这台汽油机的功率为6kW，那么在不计能量损失的情况下，每个做功冲程燃气对活塞做了多少功？（6分）
32.如图是一种测量小汽车油箱内油量装置的原理图.压力传感器R的电阻会随所受压力大小发生变化，油量表（由电流表改装而成）指针能指示出油箱里的油的多少.已知：压力传感器R的电阻与所受压力的关系如下表所示.

	压力F/N
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	…

	电阻R/Ω
	500
	380
	310
	245
	200
	170
	150
	…


若压力传感器R的上表面面积为5cm2，汽油热值为4.6× 107J/㎏，汽油密度为0.7×103㎏/m3,电源电压为6V.请回答：

(1)当油与箱总重为600N时，压力传感器R受到的压强是多大？

(2)若油箱内油为10㎏时，汽油完全燃烧能放出的热量是多少？

(3)如果空油箱的质量为6㎏,油量表指针指向2×10-2m3时，电路中电流是多少mA？g取10N/Kg    （12分）                                      
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