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重庆市2020年初中学业水平暨高中招生考试物理试题(B卷)

注意事项:

1.试题的答案书写在答题卡上，不得在试卷上直接作答。

2.作答前认真阅读答题卡上的注意事项。

3.考试结束，由监考人员将试题和答题卡一并收回。

4.全卷取g=10Nkg，水的密度ρ=1.0×10kg/m3
一、选择题(本题共8个小题，每小题只有一个选项最符合题意，每小题3分，共24分。)

1.下列物理量最接近实际的是（　　）

A. 人体的正常体温约42℃

B. 一个实心球的重力约20N

C. 中学生的手掌宽度约40cm

D. 我国家庭电路的电压约22V
【答案】B

【解析】
【详解】A．正常情况下，人[image: image132.png]


体温在37℃左右，变化幅度很小；故A不符合题意；

B．体育测试的实心球质量约2kg，重力
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故B符合题意；

C．中学生手掌宽度一般在10cm=1dm左右；故C不符合题意；

D．我国家庭电路的电压约220V；故D不符合题意。

故选B。

2.下列事例描述正确的是（　　）

A. 仙女山大草原的积雪慢慢熔化，需要吸收热量

B. 衣柜中的樟脑丸逐渐变小，是发生了凝华现象

C. 将“便利贴”贴在作业纸上，利用了分子间的斥力

D. 严冬，人们搓手取暖是利用热传递来增加手掌内能

【答案】A

【解析】
【详解】A．积雪慢慢熔化，熔化过程中吸收热量，故A正确；

B．樟脑丸逐渐变小，是发生了升华现象，故B错误；

C．将“便利贴”贴在作业纸上，利用了分子间的引力，故C错误；

D．人们搓手取暖是利用做功的方法来增加手掌内能，故D错误。

故选A。

3.如图所示的事例，由于光的直线传播形成的是（　　）

A. [image: image3.png]


筷子“折断”

B. [image: image4.png]»
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水中“倒影”

C. [image: image5.png]


用放大镜看字

D. [image: image6.png]


晴空“日食环”

【答案】D

【解析】
【详解】A．放在水中的筷子看起来向上弯折，是因为光从水中斜射入空气时，折射角大于入射角，属于光的折射现象，故A不符合题意；

B．倒影属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故B不符合题意；

C．放大镜把文字放大是凸透镜成像，属于光[image: image7.wmf]的

折射原理，故C不符合题意；

D．在同一均匀介质中光是沿直线传播的，当太阳、地球、月亮三者处在同一直线时，月亮挡住了太阳光从而形成了日食环，故D符合题意。

故选D。

4.下列说法中，正确的是（　　）

A. 长期不使用的电视机，不用切断电源

B. 发现有人触电，应立即断开电源总开关

C. 小磁针的N极和磁铁的S极相互排斥

D. 通电螺线管两端的极性跟电流方向无关

【答案】B

【解析】
【详解】A．期不使用的电视机，要切断电源，可以节约电能，养成节能的习惯，故A错误；

B．发现有人触电时，不要直接去救援，因为人体是导体，如果接触触电人，救援人员可能直接或间接接触火线，发生触电事故，所以一定先切断电源，故B正确；

C．同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，故小磁针的N极和磁铁的S极接近时，会相互吸引，故C错误；

D．由安培定则可知：右手握住导线，让弯曲的四指所指的方向跟电流方向一致，大拇指所指的方向就是通电螺线管的N极；故通电螺线管两端的极性跟电流方向有关，故D错误。

故选B。

5.如图所示，下列描述正确的是（　　）
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A. 图甲中，滑冰运动员潜行过程中没有惯性

B. 图乙中，压住粉笔写字是为了减小摩擦力

C. 图丙中，园艺工人修剪花技的剪刀属于省力杠杆

D. 图丁中，飞机起飞利用了空气流速大压强大的原理

【答案】C

【解析】
【详解】A．任何物体都具有惯性，所以滑冰运动员滑行过程中仍然有惯性，故A错误；

B．用力压住粉笔写字是通过增大压力来增大摩擦力的，故B错误；

C．园艺工人用来修剪树枝的剪刀，在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，故C正确；

D．飞机起飞利用了“空气流速大的地方压强小”的原理，故D错误。

故选C。

6.某种电子测温枪测靠近被测者额头，闭合测温开关S1，只有热敏电阻R工作，测温枪显示被测者额头温度。在环境看不清示数时，再闭合开关S2，显示屏补光灯泡L发光；测温开关S1断开S2闭合时灯泡L不发光。关于热敏电阻R与补光灯泡L在电路中的连接方式，图中的电路符合要求的是（　　）

A. [image: image9.png]



B. [image: image10.png]



C. [image: image11.png]



D. [image: image12.png]



【答案】D

【解析】
【详解】由题意可知，同时闭合开关S2和S1时，补光灯泡L发光；补光灯泡L不发光时热敏电阻也能正常工作，说明补光灯泡与热敏电阻并联，图中的电路符合要求的是D选项的电路图。

故选D。

7.如图所示，是某建筑工地使用的一种起重机的滑轮组。一次提升货物A的质量为2.7×103kg，30s内货物A被匀速提升了3m，动滑轮的重力3×103N(不计起重机钢绳重和一切摩擦)。下列分析中正确的是（　　）
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A. 钢绳自由端的移动速度为0.1m/s

B. 拉力F的功率为1.5×103W

C. 滑轮组的机械效率为90%

D. 钢绳的拉力F的大小为1.0×104N

【答案】C

【解析】
【详解】A．由图可知，承担物重的绳子段数
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绳子自由端移动速度
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故A错误；

BD．货物A的重力为
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钢绳的拉力F的大小是
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拉力F做功
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拉力F的功率为
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故BD错误；

C．滑轮组做的有用功是


[image: image21.wmf]27000N3m81000J

WGh

==´=

有


滑轮组的机械效率为
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故C正确。

故选C。

8.如图甲所示的电路，电源电压不变，L是标有“4Ｖ”字样的灯泡，定值电阻为60Ω，两个电流表的量程均为0-0.6A，电压表的量程为0-15V，图乙是小灯泡L的电流随其电压变化的图像。当S闭合，S1、S2断开，将滑片P移到变阻器R的中点时，小灯泡Ｌ恰好正常发光，电压表示数为5V。下列说法正确的是（　　）
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A. 电源电压为5V

B. 变阻器R的最大阻值为10Ω

C. 移动滑片P当灯泡L的功率为1W时，变阻器R接入的阻值为6.25Ω

D. 当S、S1、S2都闭合，为保证电路安全，变阻器R消耗的最大功率为4.05W

【答案】D

【解析】
【详解】A．当S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，将滑片P移到变阻器R的中点时，小灯泡L恰好正常发光，此时灯泡两端的电压为4V，电压表示数为5V（即变阻器的电压为5V），由串联电路的电压规律可得，电源电压为
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故A错误；

B．当S闭合，S1、S2断开，滑片P移到变阻器R的中点时，灯泡正常发光，根据图乙可知，此时通过灯泡的电流为0.5A，因串联电路中各处的电流相等，则由欧姆定律可知，产生滑动变阻器接入电路的电阻为
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则滑动变阻器的最大阻值为
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故B错误；

C．移动滑片P，当灯泡L的功率为1W时，根据乙图可知，此时灯泡两端的电压为2.5V，电路中的电流为0.4A，根据串联电路的电压规律可知，此时滑动变阻器两端的电压为
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由欧姆定律可得，此时滑动变阻器接入电路[image: image28.wmf]的

电阻为
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故C错误；

D．当S、S1、S2都闭合，滑动变阻器和定值电阻并联，电流表A测干路中的电流，电流表A1测通过定值电阻
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；通过定值电阻
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根据并联电路电流特点可知，通过滑动变阻器的最大电流为
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则滑动变阻器R消耗的最大功率为
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故D正确。

故选D。

二、填空与作图题(本题共6个小题，第14小题作图2分，其余每空1分，共12分。)

9.英国科学家________总结了伽利略等人的研究成果，概括得出：一切物体在没有受到力的作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。1643年6月，意大利科学家托里拆利最早通过实验测量出了________的值。

【答案】    (1). 牛顿    (2). 大气压

【解析】
【详解】[1]英国科学家牛顿总结了伽利略等人的研究成果，概括出牛顿第一定律：一切物体在没有受到力的作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。

[2]意大利的科学家托里拆利利用装有水银的细玻璃管测出了大气压的值是1.013×105Pa。

10.举世闻名的三峡水利枢纽工程的船闸实现了上下游通航，船闸的工作利用了________原理。轮船在闸室中前进时，若以河岸为参照物，该轮船是________(选填“运动”或“静止”)

【答案】    (1). 连通器    (2). 运动

【解析】
【详解】[1]船闸的上游阀门打开时，上游和闸室构成连通器，下游阀门打开时，下游和闸室构成连通器，所以船闸是根据连通器原理工作的。

[2]轮船在闸室中前进时，若以河岸为参照物，轮船与岸的位置在不断发生变化，若以河岸为参照物，该轮船是运动的。

11.如图所示，是小静同学观察到自家电能表的情况，其显示的示数为________kW·h。他关掉了家里其他用电器，只让电饭锅处于加热状态工作，观察到电能表转盘8min内刚好转动了72转，则他家的电饭锅加热时的电功率为________W。
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【答案】    (1). 1919.8    (2). 900

【解析】
【详解】[1]电能表的读数，最后一位是小数，单位是kW•h，读图可知，电能表的读数1919.8kW•h。

[2]“600r/（kW•h）”表示每消耗1kW•h电能，电能表转盘转600圈，只让电饭煲在8min内转了72转，消耗的电能为
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电饭锅加热时的电功率为
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12.甲、乙为两个质量分布均匀的实心圆柱体，放置在水平桌面上，沿水平方向切去上部分，剩余部分对桌面的压强p与切去部分高度h的关系如图所示，已知甲的密度为4.0×103kg/m3，则圆柱体甲的高度为________cm。当切去的高度为12cm，将各自切去部分放置在另一个圆柱体的剩余部分的上表面时，甲剩余部分和乙切去部分的组合体对桌面的压强为p1，乙剩余部分和甲切去部分的组合体对桌面的压强为p2，且p1:p2=3:2，则甲乙圆柱体的底面积之比为________。

[image: image39.png]



【答案】    (1). 20    (2). 9：4

【解析】
【详解】[1]由题意可知，甲、乙为两个质量分布均匀的实心圆柱体，所以甲对水平桌面的压强
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由图可知，当甲切去的高度为零时，甲对水平桌面的压强为
[image: image41.wmf]8000Pa

，由
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得，圆柱体甲的高度为
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[2]由图可知，乙切去30cm后对水平桌面的压强为零，可知圆柱体乙的高度为30cm；当甲和乙切去的高度为零时，甲和乙对水平桌面的压强分别为
[image: image44.wmf]8000Pa

和
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，则有
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解得
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当切去的高度为
[image: image48.wmf]12cm

，将各自切去部分放置在另一个圆柱体的剩余部分的上表面时
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由题意
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 解得
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（舍去）或
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，即甲乙圆柱体的底面积之比为
[image: image57.wmf]9:4

。

13.2020年6月23日，我国成功将北斗导航系统最后一颗组网卫星送入预定轨道，标志着北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。发射前，搭载着卫星的火箭嬴立在发射平台上。给火箭加注低温燃料过程中，火箭周围冒出缕缕“白气”；点火后，火箭尾部喷出熊熊火焰(如图)，搭载着卫星腾空而起；在加速飞向太空的过程中，地面遥测站与火箭和卫星不停地进行着信息交换；卫星和第三级火箭脱离后，火箭上的摄像头监控到卫星缓缓离去，卫星上的太阳能电池帆板缓级打开，能给卫星提供工作需要的电能。

请找出一个与上述情景相关的物理信息，并指出对应的物理知识，不得与示例重复。

示例：物理信息：火箭搭载着卫星腾空而起；物理知识：以地面为参照物，火箭和卫星是运动的。

物理信息：_________________________；物理知识：_________________________。

[image: image58.png]



【答案】    (1). 见详解    (2). 见详解

【解析】
【详解】[1]给火箭加注低温燃料过程中，火箭周围冒出缕缕“白气”。

[2]“白气”是液化形成的。

14.按要求完成下列作图：

(1)如图所示，请画出平行于主光轴的入射光线AB经凸透镜折射后的光线________；

[image: image59.png]



(2)如图所示，硬棒OB能绕支点O转动，A处用绳子拉住固定在墙壁上。画出拉力F的力臂(用l表示)________。

[image: image60.png]



【答案】    (1). [image: image61.png]


    (2). [image: image62.png]



【解析】
【详解】(1)[1]平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点，如图：

[image: image63.png]



(2)[2]由图可知，O点是支点，通过支点做F作用线的垂线，如图：

[image: image64.png]



三、实验探究题((本题共3个小题，第15小题6分；第16小题8分；第17小题8分，共22分)

15.请按要求完成下列实验：

(1)他在利用下图的装置探究“平面镜成像特点”的实验中，应选取一块较_______(选填“厚”或“薄”)玻璃板竖直放置在铺有白纸的水平木板上；为了比较像和物体的大小关系，应选取两支的_______(选填“相同”或“不同”)蜡烛；探究中，在蜡烛所成像的位置放置一块光屏，光屏上不能承接到蜡烛的像，说明平面镜成的是_______(选填“虚”或“实”)像；

[image: image65.png]



(2)他在做观察水的沸腾实验中，某时刻观察到温度计示数如图甲所示。则此时水的温度_______℃；为根据记录数据画出加热过程中水的温度与时间关系图像如图乙所示，分析图像可知，被测水的沸点________℃，水在沸腾过程中温度_______(选填“升高”“降低”或“不变”)。

[image: image66.png]



【答案】    (1). 薄    (2). 相同    (3). 虚    (4). 56    (5). 98    (6). 不变

【解析】
【详解】(1)[1]因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面，会出现两个像，影响到实验效果，所以应选用薄玻璃板。

[2]选取两支完全相同的蜡烛，当玻璃板后面的蜡烛和玻璃板前面的蜡烛的像完全重合时，便于比较物像大小关系。

[3]因为光屏只能接收实像，不能接收虚像，所以在像所在位置放一个光屏，光屏上不能接收到蜡烛的像，这说明平面镜成的是像是虚像。

(2)[4]甲图中的温度计每一个大格代表10℃，每一个小格代表1℃，示数是56℃。

[5]从图象可以看出，从第6分钟开始，水的温度保持98℃不变，所以沸点是98℃。

[6]水在沸腾过程中需要继续吸热，但温度保持不变。

16.小倩同学在探究“电流与电压关系”的实验中，选用器材有：学生电源(电压恒为4.5V)电流表、电压表、定值电阻R，导线若干和标有“50Ω、0.5A”字样滑动变阻器
[image: image67.wmf]'
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(1)用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整_________；(要求：滑片P向D端移动时，电路中的电流变大，且导线不能交叉。)

[image: image68.png]
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(2)连接电路时，开关必须_________(选填“断开”或“闭合”)。在电路连接完整后，闭合开关S前应将滑动变阻器的滑片P移到________(选填“A”或“B”)端；

(3)闭合开关S后，移动滑片P时发现电压表无示数，电流表有示数且不断变化，则电路故障可能是定值电阻R发生了_________(选填“断路”或“短路”)；

(4)排除故障后闭合开关S，移动滑片P，当电流表的示数为0.28A时，电压表指针位置如图乙所示，则定值电阻R的阻值为_________Ω。多次改变滑动变阻器滑片P的位置，记录的实验数据如下： 

	实验次数
	1
	2
	3
	4

	电压U/V
	1.0
	1.4
	2.0
	2.4

	电流I/A
	0.10
	0.14
	0.20
	0.24


根据实验数据分析，可初步得出结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与这段导体的两端的电压成_________比；

(5)在实验过程中，滑动变阻器R接入电路的阻值不得小于_________Ω。

【答案】    (1). [image: image70.png]


    (2). 断开    (3). A    (4). 短路    (5). 10    (6). 正    (7). 5

【解析】
【详解】(1)[1]由题意可知，实验中最大的电流不超过0.3A，所以电流表选择0-0.6A的量程，而且要求滑片P向D端移动时，电路中的电流变大，即滑片P向D端移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，实物图连接如图

[image: image71.png]



(2)[2]连接电路时，为了保证电路的安全，开关必须断开。

[3]闭合开关应该将滑动变阻器的滑片移动到阻值最大处，即滑片P移到A端。

(3)[4]如果定值电阻R发生短路，电路是通路，电流表有示数，电压表指针不偏转，故发生这种故障[image: image72.wmf]的

原因可能是定值电阻R处发生短路。

(4)[5]由图乙可知，电压表的量程是0-3V，分度值是0.1V，故此时电压表的示数是2.8V；由欧姆定律得，定值电阻R的阻值为
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[6]由表格中的数据可知，在电阻的阻值不变的情况下，通过导体的电流随着导体两端电压的增大而增大，即通过导体的电流与这段导体的两端的电压成正比。

(5)[7]由表格中的数据可知，定值电阻R的阻值为
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当定值电阻两端电压为3V时，电路中的电流最大，为
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当电路中的电流最大时，滑动变阻器接入电路的电阻最小，为
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即滑动变阻器
[image: image77.wmf]'
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接入电路的阻值不得小于
[image: image78.wmf]5
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17.小铭在学校期间，使用一种医用免洗洗手液对手部进行消毒过程中，闻到了浓浓的酒精味，看到该液体的流动性较差。查看了瓶身上的说明后，确定，这种洗手液的主要成分为75％的酒精。于是小铭所在的兴趣小组对这种洗手液的密度进行了测量。

(1)实验前，将托盘天平放在_________工作台上，游码移到标尺的零刻度线处，指针静止在如图甲所示的位置，此时应将右端的平衡螺母向_______________(选填“左”或“右”)调节，使天平平衡；

[image: image79.png]



(2)将盛有适量洗手液的烧杯放在天平的左盘，天平重新平衡时，右盘所加砝码及游码位置如图乙所示，烧杯和洗手液的总质量为_______g；将烧杯中的部分洗手液倒入量筒，测得烧杯和剩余洗手液的总质量为42.4g；经过一段时间后，观察到量筒内的液面如图丙所示，则量筒内洗手液的体积为_______ml，这种洗手液的密度为_______g/cm3；

[image: image80.png]



(3)小铭对洗手液的密度测量结果有疑惑，回到家后利用电子秤、烧杯、细线和一个实心铝块等器材，再次对这种洗手液的密度进行测量。具体做法如下：

[image: image81.png]



①[image: image82.wmf]在

烧杯中倒入适量洗手液放置在电子秤上(如图丁)；

②将系好细线的铝块缓缓浸没到洗手液中保持静止(如图戊)，洗手液未溢出；

③将铝块缓慢沉底后松开细线(如图己)。则这次测得洗手液的密度为_____g/cm3，对前后两次实验进行分析，发现在______(选填“学校”或“家”)所测洗手液密度的结果更接近真实值，造成另一次密度测量结果与真实值的差异较大的原因可能是______________________________________________(已知铝块的密度为2.7g/cm3，不计细线质量，细线和正方体均不吸收洗手液)。

【答案】    (1). 水平    (2). 右    (3). 72.4    (4). 30    (5). 1    (6). 0.9    (7). 家    (8). 洗手液较为粘稠，粘在量筒内壁上，导致所测体积偏小，密度偏大

【解析】
【详解】(1)[1]用天平测量物体的质量之前，应该将天平放在水平工作台上，将游码拨到标尺左端的零刻度线处。

[2]指针偏向分度盘中央刻度线的左侧时，应将平衡螺母向右调节。

(2)[3]烧杯和洗手液的总质量等于砝码的质量加游码在标尺上所对的刻度值，即
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[4][5]如图丙所示，量筒内洗手液的体积为
[image: image84.wmf]3
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，倒入量筒洗手液的质量是
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这种洗手液的密度为
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(3)③[6]对比丁图和己图可知，铝块的质量是
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由
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得，铝块的体积是
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对比戊己两图可知，铝块的受到的浮力
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铝块完全浸没在洗手液中时
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所以这次测得洗手液的密度为
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[7]由题意可知，这种洗手液的主要成分为75％的酒精，而酒精的密度小于
[image: image93.wmf]33
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，可以判断在家所测洗手液密度的结果更接近真实值。

[8]造成两次所测量的密度值存在差异较大的原因可能是洗手液较为粘稠，粘在量筒内壁上，导致所测体积偏小，密度偏大。

四、计算论述题(本题共3个小题，第18小6分，第19小题8分第20小题8分，共22分。解题应写出必要的文字说明、步骤和公式，只写出最后结果的不能得分)

18.如图所示，电源电压不变，定值电阻R1阻值为10Ω，定值电阻R2阻值为20Ω，当开关S闭合后，电流表为0.2A。求：

(1)R1两端的电压；

(2)在10s内，电流通过R2做的电功。

[image: image94.png]



【答案】(1)2V；(2)8J

【解析】
【详解】(1)由图可知，两电阻串联，由欧姆定律可知，R1两端的电压
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(2) R2两端的电压
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在10s内，电流通过R2做的电功
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答：(1) R1两端的电压是2V；

(2)在10s内，电流通过R2做的电功是8J。

19.如图所示，底面积为200cm2、重为10N的薄壁柱型容器，放在水平桌面上，把边长为10cm的实心正方体A(不吸水)用细线悬挂固定在容器正上方静止时，正方体A有
[image: image98.wmf]3
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的体积和浸入水中，此时容器内水深12cm，已知正方体A的密度ρ=3.0g/cm3。求：

(1)水对容器底部的压强；

(2)正方体A受到的浮力大小；

(3)解开细线，将正方体A缓缓放入水中，待正方体A静止后(容器中的水未溢出)，容器对桌面的压强。

[image: image99.png]



【答案】(1)1.2×103Pa；(2)6N；(3)2900Pa

【解析】
【详解】(1)水对容器底部的压强
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(2)正方体A受到的浮力大小
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(3)水的体积为
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容器对桌面的压强
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答：(1)水对容器底部的压强是
[image: image109.wmf]3
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；

(2)正方体A受到的浮力大小6N；

(3) 容器对桌面的压强是
[image: image110.wmf]2900Pa
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20.小明家用电火锅烹饪烤肉，肉烤熟后立即将电火锅调至“低温档”，一段时间后锅内热油仍向外飞溅，容易烫伤家人。小明断开电源，看到电火锅铭牌的主要参数如图甲所示；打开底盖，发现其工作电路原理如图乙所示，R1、R2为阻值未知的电热丝。为了对烤熟的食物保温，同时避免锅内热油向外飞溅，小明对电火锅的工作电路进行了改进，可以分别实现“高温档”“低温档”或“保温档”功能，改进后的电路原理如图丙所示。求：
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(1)电火锅使用“高温档”正常工作时电路中的电流；

(2)在图丙中，当S闭合，S1断开，S2接b，电火锅处于“保温档”，该状态下电火锅正常工作时消耗的电功率；

(3)用电高峰时电路的实际电压降为198V，向锅内装2kg温度为25℃的水，用“高温档”连续工作100s，水温升高到35℃，这时电火锅的加热效率ƞ是多少？(已知水的比热容
[image: image112.wmf]3
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，电热丝的电阻不随温度变化，水吸收的热量跟电火锅消耗的电能的比值叫做加热效率。)

【答案】(1)5A；(2)176W；(3)94.3%

【解析】
【详解】(1)由
[image: image113.wmf]PUI
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可知，电火锅使用高温档正常工作时电路中的电流
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(2) 由乙图可知，当开关S和S1闭合时，两电阻并联，此时电路的总电阻较小，由
[image: image115.wmf]2
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可知，此时为高温档；当只闭合开关S时，电路为R1的简单电流，此时电路的总电阻较大，由
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可知，此时为低温档；工作状态为低温档时
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工作状态为高温档时
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由
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在图丙中，当S闭合，S1断开，S2接b时，两电阻串联，此时电路的总电阻是
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该状态下电火锅正常工作时消耗的电功率
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(3)电火锅实际电压为198V时，实际功率是
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由
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可知，消耗的电能是
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水吸收的热量
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这时电火锅的加热效率
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答：(1)电火锅使用“高温档”正常工作时电路中的电流是5A；

(2)该状态下电火锅正常工作时消耗的电功率
[image: image129.wmf]176W

；

(3)电火锅的加热效率是94.3%。
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