


[bookmark: _GoBack][bookmark: topic_6a113f77-cb50-45f4-beee-ccb6331c4b][image: ]2020全国物理中考题分类汇编——《欧姆定律》
1.（2020安徽省）、、是三个阻值不同的定值电阻。将它们串联起来接入电路，如图甲所示，闭合开关后，测得各电阻两端的电压关系为；若将它们并联起来接入电路，如图乙所示，则闭合开关后，通过每个电阻的电流大小关系为

[image: ]A. I1>I2>I3	B.  I3>I2>I1	C.  I1=I2=I3	D.  I12>I1>I3
[bookmark: topic_55bd78f1-d382-4e76-a46e-17d5cf8447]2.（2020安徽省）[image: ]在图示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P自左向右滑动，则
A. 电流表A的示数减小
B. 电压表的示数减小
C. 电压表与电流表A的示数比值减小
D. 电压表与电流表A的示数比值减小
[image: figure]3.（2020天津）图所示是某导体中的电流I跟它两端电压U的关系图象，该导体的阻值为（　　）
A．40Ω	B．30Ω	
C．20Ω	D．10Ω
[image: figure]4.（2020天津）图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片｡当油量减少时，滑动变阻器的滑片p向上移动，则电路中（　　）
A． 总电阻增大，电流减小	
B．总电阻增大，电流增大
C.总电阻减小，电流增大	
D．总电阻减小，电流减小
[bookmark: topic_4c2fb8d8-1ab1-4caa-a060-3b05d4dd4e]5.（2020北京市）[image: ]如图所示是一种温度测试仪的电路，为定值电阻，为热敏电阻阻值随温度升高而减小，电路图符号[image: ]。电源两端的电压不变，闭合开关S，当所测物体温度升高时，下列判断正确的是
A. 电流表示数变小	B. 电流表示数不变
C. 电压表示数变小	D. 电压表示数变大
6．（2020广西南宁）图是某简易煤气检测电路，其中Q为气敏元件，其阻值随煤气浓度的升高而减小｡若输出信号的仪表选用电压表或电流表，闭合开关S，当煤气浓度升高时，要求仪表的示数増大，则（　　）[image: figure]
A．选用电压表接在a､b之间
B．选用电压表接在b､c之间
C．选用电流表接在b､c之间
D．选用电流表接在a､c之间
[bookmark: topic_4258885c-30a6-4b8e-88b6-77799d122b]7.（2020上海）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，滑动变阻器滑片P向右移动的过程中
A. 电压表V的示数变大
B. 电流表的示数变大
C. 电流表与电流表示数的比值变小
D. 电压表V与电流表A示数的比值变大
[bookmark: topic_64173a8d-5259-4711-8912-9e31d48032]8.（2020四川自贡）如图所示的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻。闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到中间某个位置，电压表和电流表的示数分别变化了△U和△I下列分析正确的是
A. 变大      B.  变小
C.  不变     D.  先变小后变大
[bookmark: topic_e50ad44d-f9de-49f2-8fcc-a8a1644f87][image: ]9.（2020吉林）如图所示。电源电压不变。闭合开关后，将滑动变阻器的滑片向右移动时，电路中
A. 电流表的示数变大	B. 电压表的示数不变
C. 电路的总电阻变小	D. 小灯泡的亮度变暗
[bookmark: topic_662b451f-d574-4eb8-b2ba-11081a619f]10.（2020福建省）[image: ]如图为利用光敏电阻设计的监控装置示意图，是光敏电阻，当光照射的强度增大时其阻值变小，是定值电阻，电源电压不变。当有人经过通道遮蔽光线时
A. 通过R1的电流变大	B. R1两端的电压变小
C.R2两端的电压变大	D. R2两端的电压变小
[bookmark: topic_e5e262c7-47ed-4959-af3d-d6a5e5de81]11.（2020青海）[image: ]如图所示，灯泡、的电阻分别为和闭合开关S，通过灯泡、的电流分别为、，它们两端的电压分别为、，则下列正确的是
A. I1:I2=2:3  U1:U2=1:1	B.  I1:I2=3:2  U1:U2=1:1
C.  I1:I2=1:1  U1:U2=2:3	D.  I1:I2=1:1  U1:U2=3:2
[bookmark: topic_9c327bb9-8aec-4fdc-9da3-6010297451]12.（2020湖北武汉）[image: ]如图所示，电源电压15V保持不变，滑动变阻器的滑片P在最右端。闭合开关，断开开关滑片P移至中点附近时，电流表的示数是0.5A；保持滑片P不动，闭合开关，断开开关时，电流表的示数是0.2A，则电阻的阻值是
A. 20Ω	   B. 30Ω	  C. 45Ω	  D. 50Ω
[bookmark: topic_d34f4339-8dcf-40cd-b24f-5013530d1f]13.（2020江西）[image: ]如图所示，电源电压恒定不变，闭合开关S，若滑片P向上移动，下列说法正确的是
A. A示数变小，V示数变大	B. A示数变小，V示数不变
C. A示数变大，V示数变小	D. A示数变大，V示数不变
[bookmark: topic_fb0fb928-c0e9-4429-8457-299df4e0f2]14.（2020广西贵港）如图所示，保持电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，下列说法正确的是
A. 在甲图中，电压表V示数不变，电流表A1、A2示数均变大
B. 在甲图中，电流表A1示数变小，电压表V、电流表A2示数均不变
C. 在乙图中，电压表V1示数不变，电流表A、电压表V2示数均变小
D. 在乙图中，电压表V2示数变大，电流表A示数变小，电压表V1示数不变
[bookmark: topic_5c93906c-5dc5-4215-a090-6c72652fd6]15.（2020黑龙江省齐齐哈尔）[image: ]在如图所示的电路中，电源两端电压保持不变。当闭合开关S，滑动变阻器R的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是
A. 电流表示数变大	B. 电压表示数不变
C. 小灯泡亮度变暗	D. 电路总电阻变小
[bookmark: topic_e1d6aaa0-b9e7-4d06-b4ed-9c49157144]16.（2020吉林长春）某科技小组为快递公司设的分拣计数装置简化电路如图所示。R1为定值电阻，R2为[image: ]光敏电阻。当有光照射时电阻变小，激光被遮挡一次，计数器会自动计数一次计数器可视为电压表，闭合开关。激光被遮挡瞬间，下列说法正确的是
A. 电阻R2的阻值变小          B. 通过R2的电流变大
C. 计数器两端的电压变大     D. R1与R2的电流之比变小
[bookmark: topic_7bc5b2fc-5829-42e2-b938-cbd19cd444]17.（2020黑龙江省齐齐哈尔）（多选）如图所示，电源电压为4.5V保持不变，电压表量程选择“0~3V”，电流表量程选择“0~0.6A”，滑动变阻器R规格为“20Ω 1A”，小灯泡L上标有“2.5V  1.25W”字样忽略灯丝电阻的变化。闭合开关S，若两电表示数均不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定电压，下列说[image: ]法中正确的是
A. 小灯泡灯丝电阻为5Ω
B. 电路中的最大电流为0.5A
C. 滑动变阻器阻值变化范围为4~20Ω
D. 电路的最大功率为2.25W
[bookmark: topic_8ecb66c8-2938-4804-898c-4415a33db0]18.（2020福建省）[image: ]如图所示电路，电源电压为3V，R1、R2、R3阻值均为，闭合开关S，电压表示数为______V，电流表示数为______A。
[bookmark: topic_ca2ad389-98b9-4f90-8fc2-78f58ace89]19.（2020辽宁沈阳）在探究“电流与电阻的关系”实验中，电路如图甲所示，多次改变电阻R的阻值，并记录对应的电流表示数，得到如图乙所示的电流随电阻R变化的图象。由图象可以得到电压表示数始终保持______V不变；若将图象中A、B两点所对应的电阻RA、RB串联使用，则通过它们的电流之比IA：IB=______。
[image: ]
[bookmark: topic_23d92f77-cfd7-4f09-95ed-94ec1c860e]20.（2020河南）[image: ]如图所示的电路中，电阻R0为6Ω，电源电压不变。把“6V 3W“的小灯泡接在AB间，CD间接电流表，闭合开关S，小灯泡正常发光，则电源电压为______V，电流表的示数为______A.如果把这个小灯泡接在CD间，AB间接电压表，闭合开关S，若灯丝电阻与正常发光时相同，则电压表的示数为______V
[bookmark: topic_fde96222-1e7b-455a-9b91-446c6480b3]21.（2020黑龙江省哈尔滨）[image: ]小聪用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”。将电阻R1接入电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片、电压表的示数为U；用电阻R2；R2>R1替换电阻R1后，实验中，应调节滑片，使电压表的示数为______，则前后两次电流表示数之比为______。
[bookmark: topic_9e212731-a2f0-46ff-bbc2-26b27c220c]22.（2020黑龙江省齐齐哈尔）[image: ]如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1=3R2当闭合，断开时，电压表示数为3V，电流表示数为0.4A，电阻为______；当断开，闭合时，电流表示数为______A。
[bookmark: topic_721cceef-c112-40e3-85e6-0814f53ac1]23.（2020江西）[image: ]如图所示，滑动变阻器的最大阻值与定值电阻相等。闭合开关S，当滑片P在a端时，电压表示数为2V，则电源电压为______V，此时电流表示数为I1，当滑片P在b端时，电流表示数为I2，则I1:I2=______。
[bookmark: topic_87254e47-2932-40d5-85cb-e6fd5b9f51]24.（2020青海）[image: ]如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，把滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的阻值将______，电压表的示数将______均填“变大”或“变小”。
[bookmark: topic_cbc1a7c2-a720-4ea1-bd50-53d1805ff2]25.（2020上海）某导体两端的电压为3伏时，通过它的电流为0.3安，则10秒钟通过该导体横截面的电荷量为______库，导体的电阻为______欧。若导体两端的电压改为6伏时，导体的电阻将______选填“变大”“变小”或“不变”。
[bookmark: topic_836df8c6-7104-43ed-95a0-1772d2a57b]26.（2020四川成都）如图甲所示电路，闭合开关S，滑片P从a向b移动的过程中，小灯泡的亮度______；当P移动到b端时，电压表的指针位置如图乙所示，则此时灯泡两端的电压为______
[image: ]
[bookmark: topic_5db6092d-e5cf-4611-9253-bd8db4bd4d]27.（2020四川成都）实验小组利用如图所示的电路探究“电流与电阻的关系”。实验过程中，电阻箱阻值由5Ω调为9Ω，电压表示数会______，要继续探究，应该将滑片P向______移。
[image: ]
[bookmark: topic_74a8a327-9200-44ed-8e90-162f0a09d6]
28.（2020甘肃省天水市）[image: ]如图所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电流表的示数将______，电压表V的示数与电流表的示数之比将______。均填“变大”“变小”或“不变”
29.（2020湖南长沙）为了探究电流与电压的关系，小英连接了如图甲的电路。
[image: ]
	导线两端
触接点
	电压表指针偏转情况
	电流表指针偏转情况

	a、c
	不偏转
	偏转

	b、c
	不偏转
	不偏转

	a、b
	偏转
	偏转


请你用笔画线代替导线将电路连接完整，要求滑片向右移动时，能使电流表的示数变小；
小英连好电路后，经检查电路连接无误。闭合开关，发现电压表和电流表示数均为零，移动滑片，电表的指针也都不偏转，她尝试用一根导线的两端分别触接电路中各点时，电压表和电流表指针偏转情况的部分记录如表所示，请你指出电路的故障：______。
排除故障后，小英继续进行实验，将数据记录在表中。
请你分析数据，在图乙中画出电阻R的图象。
	数据序号
	1
	2
	3
	4
	5

	电压
	
	
	
	
	

	电流
	
	
	
	
	


[bookmark: topic_b86ed0e7-d968-425d-85b5-cc93ef3585]30.（2020重庆A卷）图甲是“探究电流与电压关系”的实验电路，三个小组的同学分别用5Ω、10Ω、15Ω的定值电阻进行探究。
[image: ]
请用笔画线代替缺少的2根导线，将图甲的电路连接完整要求：导线不能交叉，滑片P向B端移动时，电路中的电流变大。
正确连接电路，闭合开关，移动滑片P，发现电流表无示数，电压表有示数。可能的故障是定值电阻R______选填“断路”或“短路”；排除故障，缓慢移动滑片P到某位置时。电压表的示数如图乙所示，为______V。
将不同小组的数据汇总后，得到表的数据，分所可得：在电阻一定的情况下，通过导体的电流和导体两端的电阻成______比。
	
	5Ω
	
	10Ω
	
	15Ω

	U/V
	0.8
	1.0
	1.5
	2.0
	U/V
	1.2
	1.8
	2.2
	2.6
	U/V
	1.5
	1.8
	2.1
	2.4

	I/A
	0.16
	0.20
	0.30
	0.40
	I/A
	0.12
	0.18
	0.22
	0.26
	I/A
	0.10
	0.12
	0.14
	0.16


在进一步探究“电流与电阻的关系”实验中：
若保持定值电阻两端的电压为1.5V不变，在上表的数据中有______组可用于分析；
为得到更多的实验数据，老师给每个小组再提供一个30Ω的定值电某小组在实验中，无论怎样移动滑片P都不能将两端电压调为1.5V，其原因是滑动变阻器的最大阻值太______选填“大”或“小”。该小组所使用的滑动变阻器的规格可能______选填下列选项前的字母。
A.10Ω 3A
B.20Ω 2A
C.50Ω 1A
[bookmark: topic_c4e30d59-0adb-4d90-8ffd-537e4ba37e]31.（2020重庆B卷）小倩同学在探究“电流与电压关系”的实验中，选用器材有：学生电源电压恒为4.5V、电流表、电压表、定值电阻R、开关S、导线若干和标有“50Ω 0.5A”字样滑动变阻器。
用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整。要求：滑片P向D端移动时，电路中的电流变大，且导线不能交叉。
连接电路时，开关必须______选填“断开”或“闭合”。在电路连接完整后，闭合开关S前应将滑动变阻器的滑片P移到______选填“A”或“B”端。
闭合开关S后，移动滑片P时发现电压表无示数，电流表有示数且不断变化，则电路故障可能是定值电阻R发生了______选填“断路”或“短路”。
排除故障后闭合开关S，移动滑片P，当电流表的示数为0.28A时，电压表指针位置如图乙所示，则定值电阻R的阻值为______多次改变滑动变阻器滑片P的位置，记录的实验数据如表：
	实验次数
	1
	2
	3
	4

	电压
	1.0
	1.4
	2.0
	2.4

	电流
	0.10
	0.14
	0.20
	0.24


根据实验数据分析，可初步得出结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与这段导体两端的电压成______比。
在实验过程中，滑动变阻器接入电路的阻值不得小于______。
[image: ]
[bookmark: topic_0cb87321-009e-4a0f-b9c5-8a82e9aa3a]32.（2020湖北武汉）在探究电阻一定时电流与电压关系的实验中，小强和小红设计的电路如图甲所示，电源电压3V保持不变。[image: ]
闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应该置于______填“a”或“b”端。
小强同学按图甲正确连接电路，闭合开关S，调节滑片P，得到的实验数据如表：
	实验序号
	1
	2
	3
	4
	5

	电压
	0.6
	0.9
	1.2
	1.5
	1.8

	电流
	0.15
	0.32
	0.30
	0.38
	0.45


分析数据可知，应该将实验序号______组的数据删除，进而得出结论：电阻一定时，______。为了能够顺利完成上述实验，所用滑动变阻器的最大阻值不小于______。
小红同学连接的电路如图乙所示，小强同学发现接错了根导线。请在这根导线上打“”，并补画出正确的那根导线。
[bookmark: topic_4f41ee54-f81c-45cb-8696-18903516ba]33.（2020黑龙江省齐齐哈尔）在“探究电流与电阻的关系”实验中，老师提供了两节新干电池、电流表、电压表、开关、两个滑动变阻器规格为“10Ω 1A”和“20Ω 0.5A”，阻值为10Ω、20Ω、25Ω的定值电阻各一个，一个标记模糊、阻值未知的定值电阻，以及导线若干。[image: ]
请根据图甲，用笔画线代替导线将实物图图乙连接完整。要求导线不交叉；当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大
将滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因可能是定值电阻______选填“断路”或“短路”。
排除故障后，更换不同电阻进行实验，测得数据填入下面表格，第一次实验时，电流表的示数如图丙所示，为______A.当取下10Ω的定值电阻，换接上20Ω的定值电阻时，为控制定值电阻两端电压为______
V不变，应将滑动变阻器的滑片向______选填“左”或“右”移动。
	实验序号
	1
	2
	3

	电阻R/Ω
	10
	20
	25

	电流I/A
	
	0.10
	0.08


由表中数据可知，导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成______选填“正比”或“反比”。
根据表格数据判断，实验中选用的滑动变阻器可能是______选填“A”或“B”，
A.“10Ω 1A”
B.“20Ω 0.5A”
小亭同学在完成实验后，想知道标记模糊的定值电阻的阻值RX(老师告知其阻值大于25Ω)。此时电压表被另一组的同学借走，小亭经过思考，为减小测量误差，需要增大电源电压，于是找来一个能够使用的旧蓄电池组(其电压小于10V)，巧妙的应用电流表和实验中选用的变阻器，以及其它现有的实验器材，设计了如图丁所示的电路，并计算出了该电阻的阻值。具体操作如下：
按电路图连接电路，电流表选择合适的量程，将滑动变阻器滑片P调至A端，闭合开关S，读出电流
表的示数为0.18A。
将滑动变阻器滑片P调至B端，读出电流表的示数为0.30A。
则______。
[bookmark: topic_9be889ae-d466-431f-9e86-0e1d0bf1c2]34.（2020山东青岛）探究电流与电阻的关系。
小明连接的实验电路如图甲所示。
	实验次数
	1
	2

	电阻R/Ω
	5
	10

	电流I/A
	0.40
	0.20


闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于最______端。
闭合开关后，发现电流表示数为零，电压表的示数如图乙所示，为______V；改变滑动变阻器滑片的位置，两电表指针的位置不变。电路中有一处故障，可能是______选填序号
电流表短路电压表短路导线a断路导线b断路
排除电路故障后，小明先后用5Ω、10Ω的定值电阻进行实验。实验中，通过______控制定值电阻两端的电压不变，得到的实验数据如图丙。小明据此得出结论：电流与电阻成反比。
请指出实验存在的问题或需要改进的地方______写出一条即可。
[image: ]
[bookmark: topic_409e4c80-36ce-4cb8-916f-5b70767c6c]35.（2020陕西）如图是小明测量未知电阻阻值的实物图。
[image: ]
闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最______选填“左”或“右”端。
某次实验中，移动滑片使电压表示数为2.0V，此时电流表的指针位置如图所示，则电流表的示数为______A，本次测得的阻值为______。
现有另一个未知电阻R2(阻值约为400Ω)，若仅将图中的替换为，其它器材和电路连接不变，则不能测出的值，其原因是实验中______表无法读数。
[bookmark: topic_b809b7c6-c390-476b-ab1a-0111e4bf0d]36.（2020湖北黄石）课外兴趣小组要测量一个未知电阻的阻值，现有下列器材：电源、两个量程均为0~0.6A的相同电流表、、一个已知阻值的定值电阻R0=9Ω、开关、导线若干。兴趣小组同学们开动脑筋，积极思考，设计出了一个测量的方法。
[image: ]
同学们设计出的测量电路图如图甲，请根据电路图把未完成的实物图图乙连接线补充完整。
连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到______选填“a”“b”端；
调节滑动变阻器，使两个电流表有一个恰当的读数，如图丙，两表、的读数分别为I1=______A，I2=______A；
[image: ]
根据两电流表读数可得出被测电阻______。
调节滑动变阻器，使和表的读数都变大，为保证表不被烧坏，则表的读数不能超过______A
有同学认为，改用图丁电路图也可以测出的值，你认为是否可行？[image: ]
[bookmark: topic_40442929-51df-4eac-8d85-baa9899f1e]37.（2020山西）实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡的额定电压为2.5V阻值约为10Ω，滑动变阻器规格为“20Ω  1A”。[image: ]
请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整导线不得交叉。
滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有______作用。同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能是______。
经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到______，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为______继续向左移动滑片，则可能出现的现象有______写出一条即可。
实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论：______。





38．（2020天津）为了比较方便地测量出未知电阻的阻值，物理兴趣小组的同学设计了一个“电阻测量盒”：将一个电源（电压不变）､一个阻值为的定值电阻､一个开关和一个电流表用导线连接起来装入一个盒内，并引出两根导线到盒外，如图所示｡未使用时，盒内开关断开，电流表无示数｡使用时，将盒外的两根导线分别与待测电阻的两端相连，读取开关闭合时电流表的示数､开关断开时电流表的示数，经计算得知的阻值｡
[image: figure]
请你解答如下问题：
(1)在下图的虚线框内画出测量盒中符合上述设计要求的两种可能的电路图（______）；
[image: figure]


(2)在你所设计的电路中任选一种，推导出待测电阻的数学表达式______｡（请注明所选择的电路，表达式用已知量和测量量表示）
[bookmark: topic_d410ab56-0078-4230-8692-19117e339e]39.（2020黑龙江省哈尔滨）小聪帮爷爷检修小电器。发现一个规格为“2.5V  0.3A”的小灯泡坏了，他在家中找到一个标有2.5V的小灯泡想知道能否用替换于是在现有条件下，用如图所示的电路进行研究。
[image: ]
请将小聪设计的图甲所示电路连接好。要求：闭合开关后，滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮
小聪用此电路进行实验，收集了五组数据，在图乙U-I坐标系上已描出了三个坐标点，请你将第2组和第3组数据描在坐标系上，并画出图象。则两端电压为2.5V时的电流为______A，此时的电阻为______结果均保留一位小数
	
	1
	2
	3
	4
	5

	电压U/V
	0.7
	1.0
	1.4
	2.0
	3.0

	电流I/A
	0.16
	0.20
	0.24
	0.28
	0.31


小聪能否用替换并说明理由。______
通过实验研究可知，小灯泡电阻的变化规律是______。
40．（2020广东省）做“探究电流与电阻的关系”实验时，可供选择的器材有：电压为6V 的电源，电流表（0~0.6A），电压表（0~3V），开关，阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω 和20Ω的定值电阻各1个，最大阻值分别为10Ω和50Ω的滑动变阻器各1个，导线若干。
[image: figure]
(1)如图所示的实验电路中，正确的是______，应选用最大阻值为______Ω的滑动变阻器；
(2)若按图乙所示电路图连接好电路后，闭合开关，可观察到电流表的指针______（选填“向右”“反向”或“几乎不”偏转；
(3)按正确电路图连接电路，闭合开关，电流表和电压表均有示数，但移动滑动变阻器的滑片时，两表的示数均保持不变，经判断是接线有误，错误可能是______；
(4)纠正错误后，依次更换定值电阻，并控制定值电阻两端电压为2.5V进行实验。请将记录实验数据的表格补充完整。

①______V。
	实验序号
	1
	2
	3
	4

	②______
	20
	15
	10
	5

	③______
	
	
	
	



[bookmark: topic_de3459a4-b8da-4cac-8bf4-2760d01b65]41.（2020广西贵港）小亮设计了一个水位监测报警装置，其电路如图甲所示，电源电压3V不变，报警器电阻不计中通过的电流达到或超过10mA时会报警。监测头是一个放置于水底的压敏电阻，受力面积为2cm2，其阻值R随压力F的变化规律如图乙所示。监测头在压力超过28N时不能正常工作，该装置能监测的最大水深是______若要该装置在水深达到11m时开始报警，则电阻箱接入电路的阻值应为______Ω(g取10N/kg，ρ水=1.0×103kg/m3)

[image: ]
[bookmark: topic_5646a74b-8646-4072-989b-354882b252]42.（2020贵州铜仁）[image: ]如图，是两个电用、的I-U图象，则、的阻值之比为______；若两端的电压为3V，通电2min时，则所产生的热量为______J；若将、串联接在某电源上，通过、的电流为0.3A，则电源电压为______V。
[bookmark: topic_fb68d2ac-1d28-44e7-9321-9e1635585a]43.（2020浙江宁波）在做“研究相同电压下不同导体中电流与电阻的关系”实验时，电源电压恒为3V，滑动变阻器规格为“20Ω  1.0A”，还有多个阻值不小于的定值电阻可供选择。
实验电路如图所示，小科检查电路时发现有一个元件连接错误其它元件连接正确，该元件和错误分别是______。
改正错误后，正确操作，测得实验数据如下表所示。
	实验次数
	第一次
	第二次
	第三次

	定值电阻/Ω
	5
	10
	

	电流表示数/A
	0.40
	0.20
	0.10


表中““处所选用定值电阻的阻值是______。
小科用更多不同阻值的定值电阻重复上述实验，并将滑动变阻器的功率与其电阻值的关系绘制图象。该图象最接近于下列图象中的______。

	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: topic_23b388c9-702b-4e80-be1d-764bd458d6]44.（2020河南）某实验小组探究电流与电压和电阻的关系。实验中电源电压恒为3V，滑动变阻器最大阻值为20Ω。
他们先用的定值电阻探究电流与电压的关系，实验电路图如图所示。
请根据图1的电路图把图2的实物电路连接完整。
[image: ]
连接完毕后，小丽建议要对电路进行检查后再闭合开关，请你提出其中一项需要检查的内容：______。
检查完毕后，闭合开关，调节滑动变阻器，记录了5组数据。测第6组数据时，电压表的示数为2.6V，电流表的示数如图3所示。请在图4的坐标系中描绘出第6组数据对应的点，并根据描出的6个数据点画出定值电阻的I-U图象。
[image: ]
分析I-U图象可得出结论：在电阻一定时，______。
为了使结论具有普遍性，还应进行的操作是：______。
接着他们在原有定值电阻的基础上，又准备了阻值为10Ω、15Ω、20Ω的三个定值电阻，以探究电压一定时电流与电阻的关系。为了控制电压不变，每次更换定值电阻后需要调节滑动变阻器，使定值电阻两端的电压达到相同的值。这个电压控制在多少合适呢？实验小组的同学分别提出了0.5V、1V和2V三个电压值，为使实验顺利进行，大家进行了分析与讨论，你认为应选这三个电压值中的______V。
[bookmark: topic_10bf1290-5d70-4985-a8d8-8a479dc9b9]45.（2020海南）用如图甲所示的电路测量定值电阻的阻值，测量数据记录如下表：[image: ]
	实验次数
	1
	2
	3

	电U/V
	1.5
	2.0
	2.5

	电流I/A
	0.16
	
	0.24

	电阻R/Ω 
	9.4
	
	10.4


第2次测量时，电流表示数如图乙所示，为______A，对应的电阻值为______。
根据三次实验数据可得定值电阻______结果保留一位小数。
实验时，闭合开关，发现电流表和电压表指针都不偏转。用一根导线在图甲中先后连接接线柱B与C、C与D时，电压表和电流表示数都为0，连接接线柱D与E时，电压表和电流表指针明显偏转，则电路的故障是______
如果没有电压表，电源电压未知，可以用最大阻值为R的滑动变阻器，和如图丙所示电路，来测量电阻的阻值。闭合开关后，滑动变阻器滑片在最左端时，电流表示数为；滑动变阻器滑片在最右端时，电流表示数为，则电阻Rx=______。用相关物理量的符号表示
[bookmark: topic_f7aa7a34-2b7a-4b98-9555-f4adc2ab4b]46.（2020贵州毕节）在探究电流与电压的关系实验中，电源是2节新干电池，电阻的阻值为5Ω。
[image: ]
图甲是没有连接完整的实验电路，若滑动变阻器的滑片向右移动时电压表的示数变大，用笔画线代替导线，将电路连接完整；
电路连接完毕后，闭合开关，发现两只电表示数如图乙所示，则电路中的故障可能是______；
实验数据记录见表，其中一个电流数据记录错误，这个数据是______；
	实验序号
	1
	2
	3
	4

	电压U/V
	0.6
	1.2
	1.8
	2.4

	电流I/A
	0.12
	0.24
	0.30
	0.48


分析实验数据可以得出：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压______。
[bookmark: topic_f9d59788-e106-491a-b3a4-fe821ec6a6]47.（2020甘肃省天水市）在“探究电流与电阻的关系”实验中：
[image: ]
如图甲所示，请你用笔画线代替导线，将图中电路连接完整请勿更改原有导线，导线不得交叉，
要求：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大。连接电路时，开关必须______。
闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因是______。
实验过程中，将5Ω的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，则电流表示数为______A.将5Ω的电阻更换为10Ω的电阻，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片P向______选填“左”或“右”端移动，使电压表示数为______V。
[bookmark: topic_1f3f349f-382a-46aa-87bf-965743d8d3]48.（2020安徽省）一小灯泡额定电压为2.5V，图a是测量其电阻的实验电路图。
[image: ]
请按照图a，将图b中的实物电路连接完整；
闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为2.50V时，小灯泡正常发光，电流表示数如图c所示，则此时通过小灯泡的电流为______A；
调节滑动变阻器，让小灯泡两端的电压逐渐减小，会发现灯泡变暗直至完全不发光。可以猜想此过程中灯丝的温度______选填“升高”、“不变”或“降低”；
测量数据如下表所示。
	电压U/V
	2.50
	2.10
	1.70
	1.30
	0.90
	0.50

	电流I/A
	
	0.26
	0.24
	0.21
	0.19
	0.16


分析表中数据，可以发现小灯泡两端的电压越低，其灯丝的电阻越______。
[bookmark: topic_b4c717ec-ff73-49cf-ae96-dbd88c4a74]49.（2020江苏苏州）小明用如图甲所示电路探究电流与电阻的关系，电源电压3V，电阻R有4个阻值（5Ω、10Ω、15Ω、25Ω）供选用，滑动变阻器规格为“10Ω 2A”。
[image: ]
开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到最______左右端；闭合开关后，小明发现电流表、电压表示数均为0，他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触a、b、c、d各接线柱，当接触到d时，电压表开始有示数且为3V，电流表示数仍为0，经进一步检查，电流表及各接线处均完好，则电路中所有可确定的故障是______。
排除故障并将问题元件进行同规格更换，此时R的阻值为5Ω，闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，该示数为______A.接着将R阻值换成10Ω，向______左右端移动滑动变阻器滑片，以保持电压表的示数不变。
将R阻值换成15Ω重复上述操作。三组数据如表所示，由此可得：电压一定时，电流与电阻成______。为提高结论的可靠性，换用阻值为25Ω的电阻继续上述实验，是否可行？______可行不可行
	实验序号
	R/Ω
	I/A

	
	5
	

	
	10
	0.20

	
	15
	0.13


下列图象中，能大致反映本实验中各物理量之间关系的是______

[image: ]
[bookmark: topic_00916068-0ef0-477e-8b28-597758dede]50.（2020北京市）[image: ]如图甲所示是测量未知电阻的实验电路，电源两端电压不变，定值电阻R0=30Ω。
请补充完成主要实验步骤，并进行数据处理。
实验步骤
只闭合开关S、，读出并记录电流表示数。
______读出并记录电流表示数如图乙所示。
计算的阻值。
数据记录与处理请你补充完整表中①②位置的数据
表实验数据记录表(定值电阻R0=30Ω)
	I1/A
	I2/A
	RX/Ω

	0.2
	
	



[bookmark: topic_912a50f9-5f17-4597-8bf6-d644111045]51.（2020内蒙古呼和浩特）我们在实验室常用如图，测量待测电阻R的电阻值。小丽同学说：在电路中，电压表可以当成断路，电流表可以当成短路，根据欧姆定律得到R=[image: ]，正确读出两个表的读数，就可以精确测量出待测电阻R的电阻值。你认为这种说法是否正确？如果不正确，请判断测量值比真实值偏大还是偏小？通过学过的知识，解释偏大、偏小的原因。
[image: ]
[bookmark: topic_0d0f5a67-1dfd-4ba9-94b9-bd0bd2e151][bookmark: topic_1b57dd10-72af-4b5a-9412-fcd1942d03]52.（2020云南）[image: ]如图所示。电源电压6V恒定不变，阻值为15Ω，电流表量程为0~0.6A。
开关S、都闭合，滑片P不能移到a端的原因是会造成电路______选填“通路”，“短路”或“断路”；
开关S闭合、断开时，求电流表示数；
53.（2020吉林）[image: ]如图所示，电源电压不变，的电阻为20Ω，闭合开关后，电压表的示数为2V，电流表的示数为0.2A。
求：的电阻；
电源电压。
[bookmark: topic_db807877-1cbf-4938-9ca6-efe4e78429]54.（2020内蒙古呼和浩特）如图所示是一个灯泡和一个定值电阻的I-U图象，根据图象所给信息计算：
如果将灯泡和定值电阻并联，接在恒定电压为6V的电源两端，求此时灯泡的电阻和定值电阻的阻值；
如果将灯泡和定值电阻串联，接在恒定电压为6V的电源两端，求此时灯泡两端电压以及此时灯泡的电阻。
[image: ]
[bookmark: topic_e33960d1-797c-485b-85be-d5affd2749]55.（2020安徽省）有一个量程为0~1mA的小量程电流表G，内阻Rg=30Ω，选择一定值电阻与它并联起来，如图所示。将A、B两端接入电路图中I表示电流表G与电阻并联后的总电流。
调节电路，使电流表的指针指在最大刻度处即1mA，这时电流I为0.6A，求电阻的值计算结果保留两位小数；
继续调节电路，使电流表的指针指在刻度盘中央即0.5mA，此时电流I变为多少？
[image: ]
[bookmark: topic_b1973f9e-73f9-46b1-a9d4-4fca52bdbb]56.（2020北京市）[image: ]在其他条件相同的情况下，电阻较小的导体，其材料的导电性能较强。如图所示的电路中，是甲种材料制成的电阻丝，是乙种材料制成的电阻丝，它们的横截面积相同，长度分别为、且L1>L2闭合开关S后，观察到电流表的示数大于电流表的示数请分析并判断甲、乙两种材料导电性能的强弱。
[bookmark: topic_31a3d342-8394-4082-968f-25aa41c983]57.（2020甘肃省金昌市）[image: ]如图所示电路中，电源电压保持不变，电阻R1=10Ω，电阻R2=15Ω，当只闭合开关时，电流表A的示数开关、都闭合时，求：
电流表A的示数；
通电1分钟，电流通过所做的电功。
58．（2020广东省）某款电热饮水机具有加热和保温两挡，额定电压为220V。如图甲是其电路原理图，S0为温控开关，R1、R2为电热丝（阻值不变）。某次饮水机在额定电压下工作的电功率P与时间t的关系图象如图乙所示，求：
(1)饮水机处于加热挡阶段消耗的电能：
(2)饮水机处于保温挡时，通过R1的电流；
(3) R2的阻值。
[image: figure]
[bookmark: topic_00519401-3d7f-4595-87ed-7295f3f0b5]59.（2020江苏南京）科技小组为灯暖型浴霸一种取暖用的电器设计了一个可自动控制温度的装置。如图甲所示，控制电路电压恒为12V，继电器线圈的电阻为20Ω，定值电阻为40Ω，热敏电阻的阻值随温度变化的图象如图乙所示；工作电路电压恒为220V，安装两只标有“220V  275W”的灯泡。闭合开关S，当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开。
[image: ]
工作电路工作时，A端应与______选填“B”或“C”端相连接。
工作电路工作时的总电流为多大？
浴室里控制的温度为多高？
为使利用控制的浴室温度高低可调，需要对控制电路进行改进，请在图丙的虛线框内画出改进后的部分电路。添加的器材需说明规格要求。
[bookmark: topic_d4ab46bd-f673-4b78-aafa-755018c463]60.（2020四川成都）如图所示的电路，电源电压U恒定为3V，电阻R1=100Ω、R2=60Ω，导体棒DE总电阻为RDE=150Ω，开关闭合前，滑片P与导体棒最左端接触。
开关接M，S、闭合，求5min内电路消耗的电能。
开关接N，断开，S闭合，移动滑片P的过程中，导体棒接入电路的电阻为时，电压表示数为，电压表示数为，△U=U1-U2.请写出的字母表达式用U、、、表示，并求出的最大值。
[image: ]
参考答案
1.【答案】B
【解析】解：甲中三个电阻串联，串联电路各处的电流相等，根据欧姆定律，因，故；
在乙中，三个电阻并联，根据并联电路各支路电压相等，由欧姆定律，，只有B正确。
故选：B。
甲中三个电阻串联，根据欧姆定律和串联电路电流的规律和已知条件确定三个电阻的大小；
在乙中，三个电阻并联，根据并联电路各支路电压相等，由欧姆定律分析电流的大小关系。
本题考查并联、串联电路的规律及欧姆定律的运用。
2.【答案】C
【解析】解：
由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流，
将滑动变阻器的滑片自右向左滑动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即电流表A的示数增大，由可知，定值电阻两端的电压变大，即电压表的示数增大，故AB错误；
电压表与电流表A的示数比值为滑动变阻器的电阻，电阻减小，比值减小，故C正确；
电压表与电流表A的示数比值为定值电阻的阻值，阻值不变，比值不变，故D错误。
故选：C。
由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和定值电阻两端的电压变化，从而判定比值的变化。
本题考查了电路的动态分析，涉及到串联电路的特点和欧姆定律的应用，分清电路的连接方式和电表所测的电路元件是关键。
3.【答案】D
【解析】

由图像知，通过该导体的电流与导体两端的电压成正比，说明导体的电阻不随温度变化而变化；由欧姆定律可得，导体的电阻


故选D。
4.【答案】A
【解析】



由电路图知，电阻与串联，电流表测整个电路的电流，当油量减小时，滑动变阻器的滑片向上移动时，变阻器接入电路的阻值增大，整个电路中的总电阻增大，根据欧姆知，电路中的电流减小。
故选A。
5.【答案】D
【解析】解：由电路图可知，热敏电阻与定值电阻串联，电压表测量定值电阻两端的电压，电流表测量电路电流；
当温度升高时，热敏电阻的阻值减小，因此电路中的总电阻减小；已知电源电压不变，由知，电路中的电流变大，即电流表示数变大，故AB错误；
根据知，在电阻不变时，定值电阻两端的电压变大，电压表的示数增大，故C错误，D正确。
故选：D。
由电路图可知，热敏电阻与定值电阻串联，电压表测量定值电阻两端的电压，电流表测量电路电流；当温度升高时，热敏电阻的阻值减小，根据欧姆定律可知电路电流的变化，根据可知定值电阻两端电压的变化。
本题是电路动态分析题，分析清楚电路结构、根据串联电路特点与欧姆定律即可正确解题；解题时要注意从题中获取所需信息：热敏电阻R的阻值随温度的升高而减小。
6.【答案】A
【解析】
由图示知，若在ab或bc间连接电流表，则电路中的电阻或气敏元件会被短路，所以仪表应选用电压表。据题意，煤气浓度升高时，气敏元件的阻值减小，则电路中的电流增大，而电阻R的阻值保持不变，那么其两端的电压变大，而按要求，仪表的示数增大，说明电压表接在ab间，故A符合题意，BCD不符合题意。
[image: ]故选A。
7.【答案】D
[image: ]【解析】解：由电路图可知，与并联，电压表V测电源两端的电压，电流表A测干路电流，电流表测支路的电流，电流表测支路的电流。
因电源电压保持不变，
所以，滑片移动时电压表V的示数不变，故A错误；
因并联电路中各支路独立工作、互不影响，
所以，滑片移动时，通过的电流不变，即电流表的示数不变，
滑动变阻器滑片P向右移动的过程中，接入电路中的电阻变大，
由可知，通过的电流变小，即电流表的示数变小，故B错误；
则电流表与电流表示数的比值变大，故C错误；
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，
所以，干路电流变小，即电流表A的示数变小，
则电压表V与电流表A示数的比值变大，故D正确。
故选：D。
由电路图可知，与并联，电压表V测电源两端的电压，电流表A测干路电流，电流表测支路的电流，电流表测支路的电流。根据电源的电压可知滑片移动时电压表V示数的变化，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知滑片移动时通过的电流变化，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知通过的电流变化，然后判断电流表与电流表示数的比值变化，利用并联电路的电流特点可知干路电流的变化，进一步判断电压表V与电流表A示数的比值变化。
本题考查了电路的动态分析，涉及到并联电路的特点和欧姆定律的应用，利用好电源的电压不变和并联电路中各支路独立工作、互不影响特点是关键。

8.【答案】C
【解析】
【分析】
本题考查了欧姆定律的应用，要注意利用可以计算定值电阻的阻值。
由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流，设出滑片移动前后电路中的电流，根据欧姆定律表示出电压表示数的变化，然后得出答案。
【解答】
由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流，
设滑片移动前后电路中的电流分别为、，则，
由可得，电压表的示数分别为：
，，
电压表示数的变化量：
，
即，
所以，不变；
故ABD不正确，C正确。
故选C。

9.【答案】B
【解析】解：
ABC、由图知，灯泡与滑动变阻器并联，电压表测电源电压，则滑片向右移动时，电压表示数不变，故B正确；
电流表测通过变阻器的电流，将滑动变阻器的滑片向右移动时，变阻器连入电路的电阻变大，由欧姆定律可知，通过变阻器的电流变小，即电流表的示数变小，故A错误；
变阻器连入电路的电阻变大，根据并联电路电阻的规律可知，电路的总电阻也变大，故C错误；
D、因并联电路各支路互不影响，所以滑片向右移动时，通过灯的电流和实际功率不变，则灯的亮度不变，故D错误。
故选：B。
ABC、由图知，灯泡与滑动变阻器并联，电压表测电源电压，因电源电压不变，据此可知电压表示数的变化；
电流表测通过变阻器的电流，将滑动变阻器的滑片向右移动时，分析变阻器连入电路的电阻变化，由欧姆定律确定通过变阻器的电流变化；
根据并联电路电阻的规律分析电路的总电阻变化；
D、根据并联电路各支路互不影响分析灯的亮度的变化。
本题为电路变化综合题，考查了并联电路的规律及欧姆定律的应用。

10.【答案】D
【解析】解：
A、两电阻串联，当光照射的强度增大时其阻值变小，当光照射的强度减小时其阻值变大，由电阻的串联规律，电路的电阻变大，由欧姆定律，电路的电流变小，A错误；
BCD、根据，的电压变小，D正确，由串联电路电压的规律，的电压变大，BC错误，D正确。
故选：D。
A、两电阻串联，根据已知条件确定光敏电阻阻值的变化，由电阻的串联规律分析电路的电阻变化，由欧姆定律判断电路的电流变化；
BCD、根据确定的电压变化，由串联电路电压的规律分析的电压变化。
本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用，关键是明确当光照射的强度减小时光敏电阻阻值变大。
11.【答案】B
【解析】解：两灯并联，灯泡、的电阻分别为和，由并联电路各支路电压相等，故两端的电压之比：
：：1；
根据，在电压相等时，通过灯的电流与灯的电阻成反比，通过灯泡、的电流之比为：
、：：：2；
综上，只有B正确。
故选：B。
两灯并联，根据并联电路各支路电压相等求出两灯的电压之比；
根据，在电压相等时，通过灯的电流与灯的电阻成反比，据此得出通过灯泡、的电流之比。
本题考查并联电路的规律及欧姆定律的灵活运用，要熟练掌握。

12.【答案】C
【解析】解：
闭合开关，断开开关，滑片P移至中点附近时，与串联，电流表测电路的电流，
此时电流表的示数是，由欧姆定律可得电路的总电阻：；
保持滑片P不动，闭合开关，断开开关时，与串联后再与串联，电流表测电路的电流，
此时电流表的示数是，由欧姆定律可得此时电路的总电阻：，
根据串联电路电阻的规律可得，
则电阻的阻值：。
只有C正确。
故选：C。
分析闭合开关，断开开关，滑片P移至中点附近时电路的连接，由已知条件，根据欧姆定律求出电路的总电阻；
保持滑片P不动，闭合开关，断开开关时，分析电路的连接，由欧姆定律求出此时电路的总电阻，根据串联电路电阻的规律求出电阻的阻值。
本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用，关键是电路的识别。

13.【答案】B
[image: ]【解析】解：由电路图可知，与并联，电压表V测电源两端的电压，电流表A测干路电流。
因电源电压恒定不变，所以滑片移动时电压表V的示数不变，故AC错误；
因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时通过的电流不变，
若滑片P向上移动，则变阻器接入电路中的电阻变大，由可知，通过的电流变小，
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流变小，即电流表A的示数变小，故B正确、D错误。
故选：B。
由电路图可知，与并联，电压表V测电源两端的电压，电流表A测干路电流。根据电源的电压可知滑片移动时电压表示数的变化，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知滑片移动时通过的电流变化，根据滑片的移动可知变阻器接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知通过的电流变化，利用并联电路的电流特点可知干路电流的变化。
本题考查了电路的动态分析，涉及到并联电路的特点和欧姆定律的应用，分清电路的连接方式和电表所测的电路元件是关键。

14.【答案】D
【解析】解：
AB、甲图中，变阻器与定值电阻并联，电压表测电源电压，测变阻器的电流，测并联电路的总电流；因电源电压不变，则滑片移动时电压表V示数不变；
将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，变阻器连入电路的电阻变大，由欧姆定律可知通过变阻器的电流变小，即示数变小；因并联电路各支路互不影响，则通过定值电阻的电流不变，根据并联电路电流的规律可知总电流变小，即示数变小，故A、B错误；
CD、乙图中，变阻器与定值电阻串联，测电源电压，测变阻器的电压，A测电路中的电流，；因电源电压不变，则滑片移动时电压表示数不变；
将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，变阻器连入电路的电阻变大，由电阻的串联可知电路的总电阻变大，由欧姆定律可知，电路中的电流变小，即电流表A示数变小；电路中的电流变小，根据可知，定值电阻的电压变小，由串联电路电压的规律可知，变阻器的电压变大，即示数变大，故C错误，D正确。
故选：D。
AB、甲图中，变阻器与定值电阻并联，电压表测电源电压，测变阻器的电流，测并联电路的总电流；将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，变阻器连入电路的电阻变小，由欧姆定律可知示数变化，由并联电路各支路的特点和并联电路电流的规律分析示数变化；
CD、乙图中，变阻器与定值电阻串联，测电源电压，测变阻器的电压，A测电路的电流，将滑动变阻器的滑片P从中点向左移动，可知变阻器连入电路的电阻变化，由电阻的串联确定电路的总电阻变化，由欧姆定律判断电路的电流变化，根据分析定值电阻的电压变化，根据串联电路电压的规律可知变阻器的电压变化即示数变化。
本题为电路变化综合题，考查了串联、并联电路的规律和特点及欧姆定律的运用，关键是电路结构的分析。
15.【答案】B
【解析】解：由图可知，该电路为并联电路，电压表测量电源的电压，电流表测量通过滑动变阻器的电流；
A、滑动变阻器R的滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流减小，即电流表示数变小，故A错误；
B、由于电压表测量的是电源电压，所以电压表示数保持不变；故B正确；
C、并联电路中各支路互不影响，所以灯泡的电流和电压都不变，亮度不变，故C错误；
D、由于滑动变阻器电阻变大，根据并联电路的电阻关系可知，总电阻变大，故D错误；
故选：B。
由图可知，该电路为并联电路，电压表测量电源的电压，电流表测量通过滑动变阻器的电流；根据滑片的移动方向判定其电阻的变化，根据欧姆定律判定通过其电流的变化；根据并联电路特点分析灯泡亮度和总电阻的变化。
本题考查了电路的动态分析，明确并联电路的特点是解题的关键。

16.【答案】C
【解析】解：
A、两电阻串联，计数器电压表测的电压，已知当有光照射时电阻变小，故激光被遮挡瞬间电阻变大，A错误；
B、由串联电阻的规律，电路的总电阻变大，由欧姆定律可知，电路的电流变小，B错误；
C、根据，的电压变小，由串联电路电压的规律可知，电压表示数变大，计数器两端的电压变大，C正确；
D、根据串联电路各处的电流相等，故与的电流之比为1：1，保持不变，D错误。
故选：C。
A、两电阻串联，计数器电压表测的电压，已知当有光照射时电阻变小，据此分析激光被遮挡瞬间电阻变化；
B、由串联电阻的规律和欧姆定律分析电路的电流变化；
C、根据确定的电压变小，由串联电路电压的规律分析计数器两端的电压变化；
D、根据串联电路各处的电流相等分析。
本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用，关键是电路的分析。

17.【答案】ABD
【解析】解：
由电路图知，R与L串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流；
A、由得，灯泡的阻值：，故A正确；
B、滑片移动的过程中，当灯泡正常发光时，电路中的电流是最大的；由得，电路中的最大电流：，故B正确；
C、当电压表示数为3V时，滑动变阻器连入电路中的阻值最大，此时灯泡两端的电压：，
电路中的最小电流：；
滑动变阻器连入电路中的最大阻值：；
灯泡正常发光时，电流最大，则电路的总电阻最小；
滑动变阻器两端的电压，
滑动变阻器连入电路中的最小阻值：，所以滑动变阻器的阻值变化范围是，故C错误；
D、根据可知，电路中的电流最大时，总功率最大，最大功率为：，故D正确。
故选：ABD。
由电路图知，R与L串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流；
根据求出灯泡的阻值；
灯泡正常发光时电路中的电流最大，根据求出最大电流；
电压表示数为3V时，滑动变阻器连入电路中的阻值最大，根据分压特点求出灯泡两端的电压，再根据欧姆定律求出最小电流；进而求出滑动变阻器连入电路中的最大阻值；根据电路中的最大电流求出最小电阻，从而求出滑动变阻器的最小阻值；
根据求出最大功率。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的灵活应用，关键是电路中各量的最大和最小值的确定，有一定的难度。

18.【答案】3  
【解析】解：闭合开关S，三个电阻并联，电压表测电源电压，故电压表示数为3V；
电流表测、并联的总电流，、阻值均为，故两电阻并联的电阻为：
，
由欧姆定律，得电流表的示数：
。
故答案为：3；。
闭合开关S，三个电阻并联，电压表测电源电压，据此确定电压表示数；
电流表测、并联的总电流，由等值电阻并联的规律得出两电阻并联的电阻，由欧姆定律得出电流表的示数。
本题考查并联电路的规律及欧姆定律的运用，关键是电路结构的分析。
19.【答案】  1：1
【解析】解：
探究“电流与电阻的关系”实验，要控制电阻的电压不变，由图可知，电流与电阻之积为：
----，故电压表示数始终保持不变；
若将图象中A、B两点所对应的电阻、串联使用，根据串联电路各处的电流相等，则通过它们的电流之比：：1。
故答案为：；1：1。
根据图象求出电流与电阻之积回答；
根据串联电路各处的电流相等。
本题考查串联电路的规律及欧姆定律和控制变量法以的运用，为基础题。

20.【答案】6    2
【解析】解：
灯泡接在 AB 之间，电路为并联电路，此时小灯泡正常发光，小灯泡两端的电压为6V，则电源电压为6V；
电流表接在CD之间，测量干路电流，根据欧姆定律可知，通过其中的电流为：；
小灯泡正常发光，通过小灯泡的电流为：，
则干路电流为：；
改换电路后小灯泡和电阻R串联，电压表测量R两端的电压；
根据欧姆定律可知，小灯泡的电阻 ，
在串联电路中，电压之比等于电阻之比，即：：：：：2，且 ，由此可得。
故答案为：6；；2。
并联电路中各支路两端的电压等于电源电压；在串联电路中，各用电器两端的电压之和等于电源电压。
本题考查了电路的辨别、欧姆定律和电功率公式的应用、串并联电路的特点，都是基础知识，要熟记。

21.【答案】U  R2:R1
【解析】解：探究“电流跟电阻的关系”，要控制电阻的电压不变，将电阻接入电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，电压表的示数为U；
用电阻；替换电阻后，实验中，应调节滑片，使电压表的示数为U；
根据，在电压不变时，电流与电阻成反比，则前后两次电流表示数之比为：。
故答案为：U；：。
探究“电流跟电阻的关系”，要控制电阻的电压不变；
根据，在电压不变时，电流与电阻成反比，据此求出前后两次电流表示数之比。
本题探究“电流跟电阻的关系”，考查控制变量法和欧姆定律的运用。

22.【答案】30  
【解析】解：
由图可知，当闭合、断开时，两电阻并联，电流表测干路电流，电压表测电源电压，
根据欧姆定律和并联电路的电流特点可知：，解得：，；
当断开、闭合时，两电阻仍并联，电流表测电流，电压表仍测电源电压，
电流表示数为：。
故答案为：30；。
当闭合、断开时，两电阻并联，电流表测干路电流，电压表测电源电压；当断开、闭合时，两电阻并联，电流表测电流，电压表仍测电源电压。
根据欧姆定律可以求出和阻值；然后根据欧姆定律求出电流表的示数。
本题考查并联电路特点的认识和理解以及欧姆定律的应用，关键是正确分析开关在不同状态下的电路结构和电流表所测物理量。

23.【答案】4  1：1
【解析】解：由电路图可知，与串联，电压表测滑片右侧电阻丝两端的电压，电流表测电路中的电流。
当滑片P在a端时，电压表测两端的电压，其示数，
因串联电路中各处的电流相等，且滑动变阻器的最大阻值与定值电阻相等，
所以，由可得，此时与两端的电压相等，即，
因串联电路中总电压等于各分电压之和，
所以，电源的电压；
因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，
所以，滑片移动时，变阻器接入电路中的电阻不变，电路的总电阻不变，由可得，电路中的电流不变，
则当滑片P在a端或b端时，电流表的示数相等，即：：1。
故答案为：4；1：1。
由电路图可知，与串联，电压表测滑片右侧电阻丝两端的电压，电流表测电路中的电流。
当滑片P在a端时，电压表测两端的电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律得出两电阻两端的电压关系，根据串联电路的电压特点求出电源的电压；
电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，据此判断出滑片移动时接入电路中的电阻不变，根据欧姆定律可知电路中的电流关系，然后得出答案。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，要注意电压表串联在滑动变阻器的滑片上时，滑片移动时接入电路中的电阻不变。

24.【答案】变小  变大
【解析】解：由电路图可知，R与滑动变阻器串联在电路中，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流，
当滑动变阻器的滑片P向左移动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，由可知，R两端的电压变大，即电压表示数变大。
故答案为：变小；变大。
由电路图可知，R与滑动变阻器串联在电路中，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R两端的电压变化。
本题考查了电路的动态分析，涉及到滑动变阻器和欧姆定律的应用，是一道较为简单的应用题。

25.【答案】3  10  不变
【解析】解：由可得，10秒内通过它横截面的电荷量：
，
由可得，导体的电阻：，
因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，所以，当导体两端的电压改为6伏时，导体的电阻仍为不变。
故答案为：3；10；不变。
知道通过导体的电流，根据求出10秒内通过它横截面的电荷量，又知道导体两端的电压，根据欧姆定律求出导体的电阻；
电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关。
本题考查了电流定义式和欧姆定律的应用，关键是知道导体的电阻与两端的电压和通过的电流无关，是一道基础题目。

26.【答案】变暗  
【解析】解：由图可知，该电路为串联电路，电压表测量灯泡两端的电压；闭合开关S，滑片P从a向b移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变大，总电阻变大，根据欧姆定律可知，电流会减小，根据可知灯泡的实际功率变小，亮度变暗；
由图可知，电压表的量程为小量程，分度值为，示数为，即灯泡两端的电压为。
故答案为：变暗；。
由图可知，该电路为串联电路，电压表测量灯泡两端的电压；根据电阻的变化判定电流的变化，根据判定灯泡亮度的变化；根据电压表的量程和分度值读出其示数。
本题考查了电路的动态分析、欧姆定律的应用、电压表的读数，难度不大，要掌握。

27.【答案】变大  右
【解析】解：电路中，电阻箱与变阻器串联，电压表测电阻的电压，实验过程中，电阻箱阻值由调为，由分压原理，电压表示数会大；
探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数不变。
故答案为：变大；右。
根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向。
本题探究“电流与电阻的关系”，考查实验操作过程及控制变量法的运用，为基础题。
28.【答案】不变   变大
【解析】解：由电路图可知，与并联，电压表测电源电压，电流表测支路电流，电流表测支路电流；
因电源电压保持不变，
所以，滑片移动时，电压表V的示数不变，
因并联电路中各支路独立工作、互不影响，
所以，滑片移动时，通过的电流不变，即电流表的示数将不变，
当滑动变阻器的滑片P向左端移动时，接入电路中的电阻变大，
由可知，通过的电流变小，即电流表的示数变小；
因电压表V的示数不变，电流表示数变小，
所以，电压表V示数与电流表示数的比值变大。
故答案为：不变；变大。
由电路图可知，与并联，电压表测电源电压，电流表测支路电流，电流表测支路电流；
根据电源的电压可知滑片移动时电压表示数的变化，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知滑片移动时通过电流的变化，根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知通过电流的变化；
根据电压表V示数与电流表示数的变化判断两者比值的变化。
本题考查了电路的动态分析，涉及到并联电路的特点和欧姆定律的应用，利用好并联电路中各支路独立工作、互不影响较为关键。
29.【答案】ab间断路
【解析】解：滑片向右移动，电流表示数变小，说明电路的电阻在增大，滑动变阻器要接左部分，所以将滑动变阻器左下面的接线柱接入电路，和定值电阻组成一个串联电路，如图。
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闭合开关，电流表示数均为零，移动滑片，电表的指针也都不偏转，可以判断电路是断路，并且电压表示数也为零，说明断路部分在电压表并联以外的地方。
由表格现象知，导线连接在bc两点上，电流表和电压表还是没有示数，说明断路步骤bc之间。
由表格现象知，导线连接在ac两点上，电流表有示数，说明电路接通，并且断路在ac之间，电压表并联在导线两端，所以电压表无示数。
由表格现象知，导线连接在ab两点上，电流表有示数，说明电路接通，并且电压表有示数，说明电压表测量定值电阻R两端的电压，可以推断断路在ab之间。
综合分析ab之间有断路。
由表格数据分析，除第三组数据得，在电阻一定时，电流跟电压成正比，第三组数据可以是读数有误差，描出电流跟电压对应点，用线连接起来，如图。
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故答案为：如图；间断路；如图。
滑片向右移动，电流表示数变小，说明电路的电阻在增大，滑动变阻器要接左部分。
电流表示数为零，说明是个断路，电压表示数也为零说明电压表并联之外的部分是断路，根据导线接触时电压表有示数，可以判断导线连接的部分是断路。
根据表格中数据分析电流跟电压成正比，描绘出电流和电压对应点，用线连接起来。
判断电路故障时，电路一般都是串联的，首先通过电流表示数有示数判断电路通断，电流表有示数，电路某处是短路，然后用电压表检测，若电压表无示数，说明电压表并联的部分是短路；电流表无示数，电路是断路，若电压表有示数，说明电压表并联的部分断路，电压表无示数，说明电压表并联以外的部分断路。
30.【答案】断路    正  2  小  B
【解析】解：滑片P向B端移动时，电路中的电流变大，即电阻变小，故变阻器右下接柱连入电路中，电源电压为3V，由欧姆定律，电路的最大电流：
，故电流表选用小量程与电阻串联；
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正确连接电路，闭合开关，移动滑片P，发现电流表无示数，电路可能断路，电压表有示数，电压表与电源连通，可能的故障是定值电阻R断路；
排除故障，缓慢移动滑片P到某位置时，电压表的示数如图乙所示，电压表选用小量程，分度值为，为；
将不同小组的数据汇总后，对而言，----，同理，对、也有类似的结论，即电压与对应的电流之比为一定值，故可得：在电阻一定的情况下，通过导体的电流和导体两端的电阻成正比；
在进一步探究“电流与电阻的关系”实验中：
若保持定值电阻两端的电压为不变，由上表的数据中有2组可用于分析；
当时，若电压表为，因电源电压为3V，则变阻器的电压为，由分压原理，变阻器连入电路的电阻为；
同理，当用一个的定值电阻实验时，要控制电压不变，变阻器的电阻为，故无论怎样移动滑片P都不能将两端电压调为，其原因是滑动变阻器的最大阻值太小；
该小组所使用的滑动变阻器的规格可能为，选B。
故答案为：如上所示；断路；；正；；小；B。
根据滑片P向B端移动时，电路中的电流变大确定变阻器右下接柱连入电路中，根据电源电压为3V，由欧姆定律得出电路的最大电流确定电流表选用小量程与电阻串联；
若电流表无示数，说明电路可能断路；电压表有示数，说明与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了；根据电压表选用小量程确定分度值读数；
对而言，求出电压与电流之比，同理，对、求出电压与电流之比，据此得出结论；
若保持定值电阻两端的电压为不变，由上表的数据分析；
当时，若电压表为，根据电源电压为3V，由串联电路电压的规律和分压原理得出变阻器连入电路的电阻，同理，当用一个的定值电阻实验时，得出变阻器的电阻，据此分析。
本题探究电流与电压和电阻的关系，考查电路连接、故障分析、电压表读数、数据分析及控制变量法和对器材的要求。

31.【答案】断开  A  短路  10  正  5
【解析】解：滑动变阻器的滑片P向D移动，电路中电流变大，即电阻变小，故变阻器右下接线柱连入电路中与电阻串联，滑动变阻器标有“”字样，可知滑动变阻器允许通过的最大电流为，故电流表选用小量程与电阻串联，如下图所示：
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为保护电路，连接电路时，开关必须断开；在电路连接完整后，闭合开关S前应将滑动变阻器的滑片P移到阻值最大处的A端；
闭合开关S后，移动滑片P时电流表有示数且不断变化，则电路为通路，发现电压表无示数，则电路故障可能是定值电阻R发生了短路；
排除故障后闭合开关S，移动滑片P，当电流表的示数为时，电压表指针位置如图乙所示，电压表选用小量程，分度值为，电压为，由欧姆定律，则定值电阻：
；
根据实验数据知，电压增大为原来的几倍，通过的电路也增大为原来的几倍，可初步得出结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与这段导体两端的电压成正比；
电阻与变阻器串联，电压表测电阻的电压，因电压表选用小量程，故电压表的最大示数为3V，由串联电路电压的规律，变阻器分得的电压最小为：
，变阻器分得的电压为电压表示数的倍，根据分压原理，当电阻时，变阻器连入电路中的最小电阻为：。
故答案为：如上所示；断开；A；短路；；正；。
根据滑动变阻器的滑片P向D移动，电路中电流变大确定变阻器右下接线柱连入电路中与电阻串联，滑动变阻器标有“”字样的含义确定电流表选用小量程与电阻串联；
为保护电路，连接电路时，开关必须断开；在电路连接完整后，闭合开关S前应将滑动变阻器的滑片P移到阻值最大处；
闭合开关S后，移动滑片P时电流表有示数且不断变化，则电路为通路，根据电压表无示数分析；
根据电压表选用小量程确定分度值读数，由欧姆定律求出定值电阻；
横向比较实验数据得出结论；
电阻与变阻器串联，电压表测电阻的电压，因电压表选用小量程可知电压表的最大示数，由串联电路电压的规律得出变阻器分得的最小电压，根据分压原理求出变阻器连入电路中的最小电阻。
本题探究通电导体中电流与电压的关系实验，考查电路连接、注意事项、故障分析、控制变量法，数据分析、电阻计算和对器材的要求，属于常考题型。
32.【答案】a  2  电流与电压成正比  16
【解析】解：闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应该置于阻值最大处的a端；
因电流随电压的变大而变大，第2组数据不符合这个规律，故应该将实验序号2组的数据删除；
除第2组数据，考虑到误差因素，其它各组实验的电压与电流之比：
，为一定值，进而得出结论：电阻一定时，电流与电压成正比；
由表中第1组数据，由串联电路的规律及欧姆定律，滑动变阻器连入电路的电阻：
；
故变阻器的最大阻值不小于；
原电路中，电压表测电源电压是错误的，电压表应与电阻并联测电阻的电压，如下所示：
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故答案为：
；
；电流与电压成正比；16；
如上所示。
闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片P应该置于阻值最大处；
根据电流随电压的变大而变大分析；
删除数据后，考虑到误差因素，求出电压与电流之比得出结论；
由表中第1组数据，由串联电路的规律及欧姆定律得出滑动变阻器连入电路的电阻，据此回答；
原电路中，电压表测电源电压是错误的，电压表应与电阻并联测电阻的电压。
本题探究电阻一定时电流与电压关系的实验，考查注意事项、数据分析、控制变量法、串联电路的规律及欧姆定律的运用和电路的连接，为中考的热点问题。

33.【答案】断路    2  右  反比  B  30
【解析】解：
当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：
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将滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关后电流表无示数，电路可能断路，发现电压表有示数且接近电源电压，电压表与电源连通，故其原因可能是定值电阻断路；
排除故障后，更换不同电阻进行实验，测得数据填入下面表格，第一次实验时，电流表的示数如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为，由欧姆定律，电阻的电压为：
；
根据串联分压原理可知，将定值电阻由改接成的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；
探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为2V；
由表中数据可知，电阻增大为原来的几倍，通过的电流为原来的几分之一，即导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比；
根据表格最后一组数据，由欧姆定律和串联电路的规律，变阻器连入电路的电阻：
，实验中选用的滑动变阻器可能是B；
具体操作：
按电路图连接电路，电流表选择合适的量程，将滑动变阻器滑片P调至A端，闭合开关S，读出电流表的示数为。
将滑动变阻器滑片P调至B端，读出电流表的示数为。
变阻器的最大电阻为，在中，待测电阻与变阻器的最大电阻串联，由串联电阻的规律，
，
在中为待测电阻的简单电路，根据欧姆定律，电源电压不变时，电流与电阻成反比，故有：
，
解得：。
故答案为：如上所示；断路；；2；右；反比；；。
根据滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大确定变阻器左下接线柱连入电路中；
若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的部分断路了；
根据电流表选用小量程确定分度值讦读数，由欧姆定律得出电阻的电压；
根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向；
分析表中数据得出结论；
根据表格最后一组数据，由欧姆定律和串联电路的规律得出变阻器连入电路的电阻，确定选用的滑动变阻器；
分析两次操作中电路连接，由串联电阻的规律和欧姆定律得出。
本题探究电流与电阻的关系，考查电路连接、故障分析、操作过程、控制变量法、对器材的选择和设计方案测电阻的能力。
34.【答案】右  2.9  滑动变阻器  结论要以电压不变为前提或实验时要进行多次实验，使实验结论具有普遍性
【解析】解：如图，滑动变阻器接左半部分，滑片处于最右端时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，在电路中起保护电路的作用。
电压表使用，每一个大格代表1V，每一个小格代表，所以电压表的示数是。
闭合开关后，电流表示数为零，说明电路是断路，两节干电池的电压是3V，电压表的示数是，并且移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数不变，判断电压表并联的部分是断路，故选。
探究电流跟电阻的关系时，用滑动变阻器控制定制电阻两端的电压不变。
需要改进的地方：
A.实验过程中只做了两次实验，得到的实验结论具有偶然性，实验时要进行多次实验，使实验结论具有普遍性。
B.实验结论没有前提，探究电流跟电阻的关系时，要以电压不变为前提。
故答案为：右；；；滑动变阻器；结论要以电压不变为前提或实验时要进行多次实验，使实验结论具有普遍性。
滑动变阻器在电路中起保护电路的作用，滑动变阻器滑片处于最大阻值处。
首先确定电压表使用的量程，然后明确每一个大格和每一个小格代表的示数，然后读数。
首先根据电流表无示数确定电路是断路，电压表接近电源电压可以判断电压表并联的部分断路。
探究电流跟电阻的关系时，滑动变阻器的作用是保护电路和控制定制电阻两端的电压不变。
需要改进的地方：实验结论不完整；多次实验使实验结论具有普遍性。
对于电路故障问题，首先通过电流表的示数判断是通路还是断路，电流表有示数是通路，无示数是断路。如果是通路，在用电压表判断哪部分是短路，电压表无示数时，电压表并联的部分是短路，电压表有示数，电压表并联之外的部分是短路；如果是断路，电压表有示数，电压表并联的部分是断路，电压表无示数，电压表并联之外的部分是断路。

35.【答案】右  0.16  12.5  电流
【解析】解：
闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到阻值最大处，即最右端；
某次实验中，移动滑片使电压表示数为，此时电流表的指针位置如图所示，电流表选用小量程，分度值为，则电流表的示数为，由欧姆定律，；
电源电压为3V，现有另一个未知电阻阻值约为，由欧姆定律，电路的最大电流为：
，小于电流表分度值，若仅将图中的替换为，其它器材和电路连接不变，则不能测出的值，其原因是实验中电流表无法读数。
故答案为：右；；；电流。
闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片应滑到阻值最大处；
根据电流表选用小量程确定分度值读数，由欧姆定律求出；
换用未知电阻阻值约为，根据电源电压为3V，由欧姆定律求出电路的最大电流，据此分析。
本题测量未知电阻阻值，考查注意事项、电流表读数、电阻计算和对实验方案评估。

36.【答案】b  0.32  0.48  4.5Ω  0.4
【解析】解：
根据甲图可知，与并联，待测电阻与串联，测干路电流，如下图所示：
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连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到阻值最大处的b端；
调节滑动变阻器，使两个电流表有一个恰当的读数，如图丙，由题意可知两表均选用小量程，分度值为，则、的读数分别为，；
根据并联电路电流的规律，通过定值电阻的电流为：，
由并联电路的电压规律和欧姆定律可得，电源电压为：；
由欧姆定律可得，被测电阻；
为保证表不被烧坏即干路电流最大为，设表的读数通过的电流不能超过I，此时通过的电流为，
并联电路中各支路的电压相等，由欧姆定律可知，在电压相等时，电流与电阻成反比，则，
所以通过定值电阻的电流为，
由并联电路电流的规律可得，解得，即表的读数不能超过；
图丁中，两电阻并联，两电流表分别测两支路的电流，因各支路的电压相等，由可测出的值，该方法可行。
故答案为：
如上图所示；；；；；；可行。
根据甲图可知，与并联，待测电阻与串联，测干路电流，据此连接实物图；
连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到阻值最大处；
根据两表选用小量程确定分度值读数；
根据并联电路电流的规律得出通过定值电阻的电流，由欧姆定律得出电源电压；再由欧姆定律求出被测电阻的阻值；
为保证表不被烧坏即干路电流最大为，根据并联电路的规律结合，求出表的读数不能超过多少；
图丁中，两电阻并联，两电流表分别测两支路的电流，根据并联电路电压的规律和分析。
本题是测量未知电阻阻值的实验，考查了电路连接、注意事项、电流表读数、并联电路规律及欧姆定律的运用和对实验方案的评估。

37.【答案】改变小灯泡两端的电压  电路连接过程中开关没有断开  电压表示数为2.5V  8.3    小灯泡变亮  小灯泡两端的电压和电流之比不是定值
【解析】解：因为小灯泡的额定电压为，所以电压表选用的量程，电压表与灯泡并联且正接线柱与小灯泡的进接线柱相连；滑动变阻器一上一下的串联在电路中；
小灯泡的额定电压为，小灯泡正常发光时的电阻约为，由欧姆定律，灯正常发光时的电流约为：，故电流表选用小量程且与灯串联，如下所示：
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滑动变阻器的基本作用是保护电路，此实验中主要作用是改变小灯泡两端的电压及通过电阻的电流，算出多组电阻；
连接好最后一根导线，灯泡立即发光，可能是连接电路时没有断开开；
灯在额定电压下正常发光，所以检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到电压表的示数为时，表明小灯泡正常发光；
图乙中电流表选用小量程，分度值为，示数为，
小灯泡的电阻为：；
滑片向左移动，滑动变阻器的电阻减小，根据知，电路的电流增大，小灯泡两端的电压变大，根据知小灯泡的实际功率变大，灯泡变亮；
由图知图象不是直线表示小灯泡两端的电压和电流之比不是定值。
故答案为：见上图；改变小灯泡两端的电压；电路连接过程中开关没有断开；电压表示数为；；小灯泡变亮；小灯泡两端的电压和电流之比不是定值。
根据小灯泡的额定电压判断出电压表的量程，电压表与灯泡并联且遵循正进负出，根据欧姆定律算出小灯泡的电流，据此判断出电流表的量程，滑动变阻器一上一下的串联在电路中；
要测量灯在不同电压下的电阻大小，据此分析；连接电路时，为保护电路，要断开开关；
灯在额定电压下正常发光，根据图中电流表小量程读数，根据欧姆定律算出小灯泡正常发光时的阻值；
小灯泡两端的电压两端的电压变大，电流变大，灯泡变亮；
小灯泡的电阻随温度的变化而变化。
本题考查了连接电路图、滑动变阻器的调节、电表读数、求电阻、实验评价等；连接电路图时，电流表应选择恰当的量程，电流表正负接线柱不要接反；对电表读数时，应先确定电表量程与分度值，然后再读数，读数时视线要与电表刻度线垂直。



38.【答案】[image: figure][image: figure]    第一种电路；第二种电路    
【解析】



(1)[1]第一种电路图设计，让待测电阻与定值电阻并联，开关控制所在支路，电流表测干路电流，如下图所示。
[image: figure]



第二种电路图设计，让待测电阻与定值电阻串联，开关与并联，电流表测整个电路的电流，如下图所示
[image: figure]


(2)[2]第一种电路，当开关断开时，电路中只有待测电阻接入电路，两端的电压即为电源电压，即

     ①


当开关闭合时，待测电阻与定值电阻并联，电流表测干路的电流，两电阻两端电压为电源电压，即

       ②
联立①②解得






第二种路，当开关断开时，待测电阻与定值电阻串联，通过电阻的电流为；此时电源电压为

       ③


当开关闭合时，定值电阻被短路，电路中只有接入电路，则电源电压为

      ④
联立③④解得


39.【答案】    能，两端电压为时的电流为，与灯的规格相符  灯泡的电阻随电压的增大而变大
【解析】解：根据滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮，即电流变大电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下左所示：
[image: ]
根据第2组和第3组数据在坐标系上确定对应的点，用平滑的曲线连接，如上右所示：
据此可知，两端电压为时的电流为，由欧姆定律，此时的电阻为：
；
小灯泡规格为“”，而两端电压为时的电流为，与灯的规格相符，故小聪能用替换；
根据表中第1组数据，由欧姆定律，灯的电阻为：
，同理，第2、2、3、5次的电阻分别为、、和，故小灯泡的电阻随电压的增大而变大。
故答案为：
如上所示；；；能，两端电压为时的电流为，与灯的规格相符；灯泡的电阻随电压的增大而变大。
根据滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮确定变阻器左下接线柱连入电路中；
根据第2组和第3组数据在坐标系上确定对应的点，用平滑的曲线连接，根据作出的图可知两端电压为时的电流大小，由欧姆定律求出此时的电阻；
根据小灯泡规格为“”，结合两端电压为时的电流大小分析；
根据表中第1组数据，由欧姆定律得出灯的电阻，同理，得出第2、2、3、5次的电阻，据此回答。
本题考查电路的连接、描点法作图、欧姆定律的运用和数据分析及影响电阻大小的因素。


40.【答案】甲    50    几乎不    滑动变阻器下面的两个接线柱接入电路    2.5            
【解析】
(1)[1]探究电流与电阻的关系，电阻、滑动变阻器、电流表串联于电路，电流表测整个电路的电流，电压表测电阻两端的电压；再根据电流表、电压表的接线方法知，实验电路中，正确的是甲。
[2]当接入阻值为20Ω的定值电阻时，其两端的电压不能超过3V，根据串联电路分压的特点可得


则变阻器接入电路的最小阻值为


故选应选用最大阻值为50Ω的滑动变阻器。
(2)[3]由图乙知，电压表串联接入了电路，因电压表的内阻很大，接入电路时，相当于电路断路，故电流表的指针几乎不动。
(3)[4]按正确电路图连接电路，闭合开关，电流表和电压表均有示数，说明电路是通路，两表连接没有问题，但移动滑动变阻器的滑片时，两表的示数均保持不变，说明滑动变阻器以最大值接入了电路，即滑动变阻器下面的两个接线柱接入电路。
(4)①[5]探究电流与电阻的关系时，应保持电阻的两端的电压不变，本实验，电阻两端的电压控制在2.5V，故



②[6]由表格数据知，此格内容应为：。

③[7]因探究的是电流与电阻的关系，为了获得电流与电阻的关系，还应记录每次通过定值电阻的电流值，故表格内容为：。
41.【答案】14  220
【解析】解：由题意可知，监测头在压力超过28N时不能正常工作，则此时压敏电阻受到压强：
，
根据可得能监测的最大水深：
；
该装置在水深达到11m时开始报警，则此时压敏电阻受到压强为：
，
根据可得：
压敏电阻受到的压力，
由图乙可知此时压敏电阻的阻值，
已知报警器报警时电路的电流，
则由可得，报警时电路的总电阻：
，
根据串联电路的总电阻等于各分电阻之和可得：
电阻箱接入电路的阻值。
故答案为：14；220。
由题意可知，监测头在压力超过28N时不能正常工作，根据求出压敏电阻受到压强，然后根据求出能监测的最大水深；
若要该装置在水深达到11m时开始报警，根据求出水深11m时压敏电阻受到压强，根据求出压敏电阻受到的压力，由图乙可知此时压敏电阻的阻值；根据欧姆定律求出报警时电路中的总电阻，然后根据串联电路的电阻特点即可求出电阻箱接入电路的阻值。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、压强公式的应用，从表格中获取有用的信息和明白报警电路工作的过程是关键。
42.【答案】1：2  216  4.5
【解析】解：由图象可知，当时，，，
由可得，两电阻的阻值分别为：
；
；
所以，：：：2；
若两端的电压为3V，通电2min时，则：
所产生的热量；
若将、串联接在某电源上，通过、的电流为，
由图象可知此时两电阻两端的电压分别为，，
则电源电压。
故答案为：1：2；216；。
由图象读出两电阻任意一点的电压和电流，根据欧姆定律分别求出两电阻的阻值；
根据求出产生的热量；
若将、串联接在某电源上，由图象读出两电阻两端的电压，根据串联电路的特点求出总电压。
本题考查了串联电路的特点以及欧姆定律、焦耳定律的应用，关键是根据图象读出电流和电压的对应值。
43.【答案】电流表；正负接线柱接反  20  C
【解析】解：在使用电流表时，电流必须从正接线柱流入，负接线柱流出，根据图可知，电流表的正负接线柱接反了；
研究相同电压下不同导体中电流与电阻的关系时，需要控制电压不变，根据欧姆定律可知，定值电阻两端的电压为：；
当电流为时，接入的电阻的阻值为：；
滑动变阻器与定值电阻串联在电路中，通过的电流相同，滑动变阻器消耗的电功率为：
；
根据数学知识可知，移动滑动变阻器阻值等于定值电阻阻值时，是最小的，最小值为4R，所以电功率是最大的；
当滑动变阻器的阻值不等于定值电阻阻值时，，所以电功率都会变小，故C符合题意。
故答案为：电流表；正负接线柱接反；；。
在连接电压表和电流表时，注意串并联、正负接线柱的接法及量程的选择；连接滑动变阻器时，注意要接一上一下；
根据电压一定，通过电阻的电流与它的电阻成反比的特点分析第三次的电阻值；
根据电阻的串联和欧姆定律表示出电路中的电流，根据表示出滑动变阻器的电功率，利用数学知识判断其功率的变化。
此题是探究电流和电阻的关系实验，考查了常见故障的分析、控制变量法的应用、实验的操作过程、及数据的处理能力，涉及到了串联电路中电流、电压的关系及欧姆定律、电功率公式的灵活应用。

44.【答案】滑动变阻器是否在最大阻值处  电流与电压成正比  更换阻值不同的定值电阻进行多次实验  2
【解析】解：
根据电路图，变阻器左下接线柱连入电路中，电源电压为3V，故电压表选用小量程与电阻并联，如下图1所示：
[image: ]
连接完毕后，小丽建议要对电路进行检查后再闭合开关，其中一项需要检查的内容：滑动变阻器是否在最大阻值处；
检查完毕后，闭合开关，调节滑动变阻器，记录了5组数据。测第6组数据时，电压表的示数为，电流表的示数如图3所示，电流表选用小量程，分度值为，电流为，在坐标系中描绘出第6组数据对应的点，并根据描出的6个数据点画出定值电阻的图象，如下所示；
[image: ]
因电流随电压的变化图象为过原点的直线，根据图象可知，当电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比；
为了使实验结论具有普遍性，我们应该更换阻值不同的定值电阻，多次实验；
由串联电路的规律及分压原理有：
，方程左边为一定值，故右边也为一定值，当变阻器连入电路的电阻最大时，对应的定值电阻应最大，此时，电阻的电压最小：
，
电阻的最小电压为，根据题意，故定值电阻只能选择2V的电压保持不变。
故答案：如上图1所示；
滑动变阻器是否在最大阻值处；
如上图2所示；
电流与电压成正比；
更换阻值不同的定值电阻进行多次实验
。
根据电路图，变阻器左下接线柱连入电路中；根据电源电压为3V确定电压表选用小量程与电阻并联；
为保护电路，连接完毕后，需要检查滑动变阻器是否在最大阻值处；
根据电流表选用小量程确定分度值读数，根据描点法作图；
根据图象得出结论；
用归纳法得出普遍性的结论要满足2个条件：一是样本要有代表性，二是样本数量足够多；
由串联电路的规律及分压原理得出电阻的电压最小，根据题意确定定值电阻选择的电压。
本题探究电流与电压和电阻的关系，考查电路连接、注意事项、描点法作图、归纳法的运用、数据分析和对器材的要求。

45.【答案】0.2  10.0  9.9    变阻器断路 
【解析】解：第2次测量时，电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为，电流为，由欧姆定律，对应的电阻值为：
；
为减小误差，取三次实验测量值的平均值作为测量结果：
；
实验时，闭合开关，发现电流表和电压表指针都不偏转，则电路有断路，用一根导线在图甲中先后连接接线柱B与C、C与D时，电压表和电流表示数都为0，则说明柱B与C、C与D之外有断路；连接接线柱D与E时，电压表和电流表指针明显偏转，则电路的故障是变阻器断路；
闭合开关后，滑动变阻器滑片在最左端时，两电阻串联，电流表测电路的电流，电流表示数为；根据串联电阻的规律及欧姆定律，电源电压：
-----；
滑动变阻器滑片在最右端时，为待测电阻的简单电路，电流表示数为，由欧姆定律，电源电压：
-----；
由，则电阻。
故答案为：
；；；变阻器断路；。
根据电流表选用小量程确定分度值读数，由欧姆定律得出对应的电阻值为；
为减小误差，取三次实验测量值的平均值作为测量结果；
实验时，闭合开关，发现电流表和电压表指针都不偏转，则电路有断路，用一根导线在图甲中先后连接接线柱B与C、C与D时，电压表和电流表示数都为0，则说明柱B与C、C与D之外有断路，
连接接线柱D与E时，电压表和电流表指针明显偏转，据此分析；
分析滑动变阻器滑片移动时电路的连接，根据串联电阻的规律及欧姆定律，由电源电压不变列方程求出电阻。
本题测量定值电阻的阻值，考查电流表读数、电阻计算、数据处理、故障分析和在没有电压表的条件下测电阻的能力。

46.【答案】R断路  0.30   成正比
【解析】解：电压表测电阻的电压，滑动变阻器的滑片向右移动时电压表的示数变大，由欧姆定律，电路的电流变大，故电路的电阻变小，变阻器右下接线柱连入电路中，如下所示：
[image: ]
电路连接完毕后，闭合开关，发现两只电表示数如图乙所示，即电流表没有示数，电路可能断路，电压表示数为电源电压，则电压表与电源连通，电路中的故障可能是R断路；
由表中实验数据，除第3组数据外，各组的电压与电流之比为；
-----，电流数据错误是；
由知，电压与电流之比为一定值，可以得出：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。
故答案为：如上所示；断路；；成正比。
根据滑动变阻器的滑片向右移动时电压表的示数变大，由欧姆定律可知电路的电流变化，确定电路的电阻变化，据此确定变阻器右下接线柱连入电路；
若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了；
由表中实验数据，除第3组数据外，求出各组的电压与电流之比据此分析。
本题探究电流与电压的关系实验，考查电路连接、故障和数据分析及控制变量法的运用。

47.【答案】断开   电阻R断路   0.3  右   1.5
【解析】解：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大，即电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：
[image: ]
连接电路时，开关必须断开；
闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因是电阻R断路。
实验过程中，将的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，则电流表示数为；
由定律定律，电压表示数：；
根据串联分压原理可知，将定值电阻由改接成的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；
探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为。
故答案为：如上；断开；电阻R断路；；右；。
根据滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大确定变阻器左下接线柱连入电路中；连接电路时，开关必须断开；
若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电路断路了；
根据电流选用的量程确定分度值读数，由定律定律求出电压表示数；
根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向。
本题探究电流与电阻的关系，考查电路连接、注意事项、故障分析、电流表读数和操作过程及控制变量法的运用。
48.【答案】0.28  降低  小
【解析】解：
变阻器按一上一下接入电路中，按电路图连接如下图所示：
[image: ]；
电流表选择的是量程，对应的分度值是，指针指在后第4个小格上，
因此示数为；
节滑动变阻器，让小灯泡两端的电压逐渐减小，会发现灯泡变暗直至完全不发光，电能转化成的内能变小。可以猜想此过程中灯丝的温度降低；
由表中数据，比较不同电压下小灯泡的电阻值可知：随着小灯泡灯丝两端电压越低，小灯泡的电阻逐渐减小。
故答案为：如上图；；降低；小。
变阻器按一下一上接入电路中；
根据电流表选择的量程和对应的分度值，按照指针的位置读出电流表的示数；
小灯泡电压越低，灯丝温度越低；
小灯泡灯丝电阻随两端电压的变化，比较不同电压下小灯泡的电阻值，电阻值随温度的升高而增大。
本题测某小灯泡电阻，考查实验原理，电路连接、电流表读数、影响电阻大小的因素，是一道综合题。
49.【答案】右  滑动变阻器间断路；电阻R断路    右  反比  不可行  C
【解析】解：开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到阻值最大处的右端；
由题意，闭合开关后，他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触a、b、c各接线柱，电流表、电压表示数均为0，说明电源正极和c之外的电路有断路；
当接触到d时，电流表示数仍为0，电路可能断路，电压表开始有示数且为3V，说明电压表与电源连通，则可能是与电压表并联的电路断路了，因电流表及各接线处均完好，故原因是R断路，导致电压表串联在电路中，综上，电路中所有可确定的故障是：滑动变阻器间断路；电阻R断路；
排除故障并将问题元件进行同规格更换，此时R的阻值为闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为，该示数为；
根据串联分压原理可知，将定值电阻由改接成的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；
探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，以保持电压表的示数不变；
将R阻值换成重复上述操作，根据表中数据，考虑到误差因素，电流与电阻之积为：
为一定值，由此可得：电压一定时，电流与电阻成反比；
电阻两端的电压始终保持，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：，定值电阻分得的电压为电压表示数的2倍，根据分压原理，当变阻器的最大电阻连入电路中时，对应的定值电阻最大值为：
，换用阻值为的电阻继续上述实验不可行。
、因电压表示数不变，即电流与R之积为一定值，故电流随R的变化关系为反比例函数，A错误；
B、换用不同的电阻时，电压表示数不变，B错误；
C、定值电阻的电压为2V，变阻器的电压为1V，由分压原理，变阻器与R的比值为1：2，故变阻器连入电路的电阻与R的关系为一过原点的直线C，C正确；
D、根据，定值电阻的功率：
，即电阻的电功率与R之积为一定值，电阻的电功率随R变化关系为反比例函数，D错误。
故选C。
故答案为：
右；滑动变阻器间断路；电阻R断路；；右；反比；不可行；。
为保护电路，开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到阻值最大处；
他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触a、b、c各接线柱，电流表、电压表示数均为0，说明电源正极和c之外的电路有断路；
若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的支路断路了；
根据电流表选用小量程确定分度值读数；
根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向；
根据表中数据，考虑到误差因素得出电流与电阻之积为一定值分析；
根据电阻两端的电压始终保持，由串联电路电压的规律和分压原理求出当变阻器的最大电阻连入电路中时对应的定值电阻最大值；
、根据电流与R之积为一定值分析；
B、换用不同的电阻时，电压表示数不变，据此分析；
C、由分压原理可知变阻器与R的比值，据此分析；
D、根据得出定值电阻的功率，据此分析。
本题探究电流与电阻的关系，考查注意事项、故障分析、电流表示数、操作过程、控制变量法、数据分析和对器材的要求等知识，最后一问是难点，关键是明确相关的物理量之间的关系。

50.【答案】只闭合S、
【解析】解：
只闭合开关S、，读出并记录电流表示数，
只闭合S、，读出并记录电流表示数，图中电流表选用小量程，分度值为，电流为；
在中，两电阻并联，电流表测的电流，由欧姆定律，电源电压：
；
在中，两电阻并联，电流表测干路电流，由并联电路各支路互不影响，故通过定值电阻的电流仍为，
由并联电路电流的规律，通过待测电阻的电流为：
；
由欧姆定律，；
如下表所示：
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故答案为：只闭合S、；如上表所示。
通过开关的转换，使电流表分别测测的电流和干路电流，根据电流表选用的量程确定分度值读数，由欧姆定律得出电源电压，由并联电路各支路互不影响，由并联电路电流的规律得出通过待测电阻的电流，由欧姆定律得出大小；
根据填写表格。
本题测量未知电阻的实验，考查实验方案的设计及电流表读数、并联电路的特点和规律和欧姆定律的运用。
51.【答案】解：在理想的情况下，电压表可以当成断路，电流表可以当成短路，但实际上电压表的电阻不是无限大，电流也有电阻，就此电路而言，假如电压表的电阻不是很大，则电阻值的测量结果将偏小；原因是：电压表测电阻两端的电压U，由于电压表分流，电流表测量的定值电阻和通过电压表的电流，使得电流I偏大，由知电阻测量值偏小，所以“根据欧姆定律得到，正确读出两个表的读数，就可以精确测量出待测电阻R的电阻值”的说法错误。
【解析】伏安法测电阻的原理是，在本实验中，电压表测电阻两端的电压U，由于电压表分流，电流表测量的电流I偏大，由知电阻测量值偏小。
本题主要考查了电压表的分压作用对实验结果的影响，掌握电压表和电流表的特点是解题的关键。

52.开关S、都闭合时，为了电流表不超量程，求变阻器连入电路的最小阻值。
【答案】短路
【解析】解：
开关S、都闭合，两电阻并联，当滑片P移到a端时，变阻器连入电路的电阻为0，会造成电路短路；
开关S闭合、断开时，为的简单电路，由欧姆定律，电流表示数：
；
开关S、都闭合时，电流表测干路电流，通过的电流为不变，故通过变阻器的最大电流为：
，由欧姆定律，变阻器连入电路的最小阻值：
；
答：短路；
开关S闭合、断开时，电流表示数为；
开关S、都闭合时，为了电流表不超量程，变阻器连入电路的最小阻值为。
不经过用电器直接将电源两端连接起来，会造成电源短路，是不允许的；
分析开关S闭合、断开时电路的连接，由欧姆定律求出电流表示数；
分析开关S、都闭合时电路连接，通过的电流为不变，由并联电路电流的规律可知通过变阻器的最大电流，由欧姆定律可知变阻器连入电路的最小阻值。
本题考查短路的知识、并联电路的规律及欧姆定律的运用，要掌握。

53.【答案】解：由电路图可知，与串联，电流表A电路的电流，电压表测量电阻的电压。
由得：
的电阻为：；
由得电阻两端的电压为：
，
所以电源电压为：
。
答：的电阻为。
电源电压为6V。
【解析】由电路图可知，与串联，电压表测两端的电压，电流表测电路中的电流；
根据欧姆定律求出电阻的阻值；
根据欧姆定律求出电阻两端的电压，根据串联电路的电压特点求出电源电压。
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，分清电表测量的电路元件是关键。

54.【答案】解：小灯泡的电阻随温度的升高而增大，所以其电阻是变化的，其电流与电压不成正比，其图象不是直线，而定值电阻的阻值为一定值，其电流与电压成正比，其图象是直线；
因为并联电路各支路电压相等且等于电源电压，
所以如果将灯泡和定值电阻并联在6V的电源两端小灯泡和定值电阻两端的电压都为6V，
由图象可知，当小灯泡两端电压时通过小灯泡的电流为，
由可得，
小灯泡的阻值：
；
由图象可知，当定值电阻两端电压时通过的电流为，
由可得，
定值电阻的阻值：
；
如果将灯泡和定值电阻串联，接在恒定电压为6V的电源两端，
根据串联电路电压和电流的规律知，当电流为时，小灯泡两端的电压与定值电阻两端的电压和为6V，即，
此时灯泡的电阻为：。
答：如果将灯泡和定值电阻并联，接在恒定电压为6V的电源两端，此时灯泡的电阻为、定值电阻的阻值为；
如果将灯泡和定值电阻串联，接在恒定电压为6V的电源两端，此时灯泡两端电压为，此时灯泡的电阻为。
【解析】小灯泡的电阻随温度的升高而增大，所以其电阻是变化的，其电流与电压不成正比，其图象不是直线，而定值电阻的阻值为一定值，其电流与电压成正比，其图象是直线；
如果将灯泡和定值电阻并联，接在恒定电压为6V的电源两端，由图可知，R和L通过定值电阻的电流，根据欧姆定律求出此时灯泡的电阻和定值电阻的阻值；
如果将灯泡和定值电阻串联，接在恒定电压为6V的电源两端，根据串联电路电流和电压的特点读出电流值和电压值，根据欧姆定律求出此时灯泡的电阻。
本题考查了欧姆定律公式的应用。学会利用图象信息求解问题，主要分清两坐标轴所表示信息，充分利用公式解决问题。

55.【答案】解：
与定值电阻并联，调节电路，使电流表的指针指在最大刻度处即，由欧姆定律，其两端的电压为：
；
这时电流I为，由并联电路电流的规律，通过定值电阻的电流为：
，
由欧姆定律，电阻；
电流表的指针指在刻度盘中央即，即电流为原来的二分之一，由欧姆定律，电流表的电压也为原来的二分之一，由欧姆定律，通过定值电阻的电流为二分之一，
由并联电路电流的规律，此时电流I变为的来的二分之一，即为。
答：电阻的值为；
继续调节电路，使电流表的指针指在刻度盘中央即，此时电流I变为。
【解析】与定值电阻并联，由欧姆定律得出其两端的电压，由并联电路电流的规律得出通过定值电阻的电流，根据欧姆定律求出电阻；
电流表的指针指在刻度盘中央即，由欧姆定律可知电流表的电压也为原来的二分之一，由欧姆定律，通过定值电阻的电流为二分之一，由并联电路电流的规律求出此时电流I。
本题考查并联电路的规律及欧姆定律的运用，体现了与高中知识的衔接。
56.【答案】答：根据R=[image: ]，因为电压相等，且L1>L2，所以R1<R2；
若只是将甲材料制成的电阻丝的长度减小至，则其电阻减小为，，
又因为，
所以；
即当甲乙两种材料制成的电阻丝的长度和横截面积都相等时，，所以甲材料的导电性较强。
【解析】在其两端电压相同的情况下，根据其通过它的电流的大小来体现其电阻的大小；
影响电阻的大小因素有长度、材料、横截面积。
此题考查了影响电阻大小的因素，特别是导体的长度和横截面积对电阻的影响，并注意控制变量法的应用。

57.【答案】解：闭合开关时，电路只有，
则根据可得电源电压：；
开关、都闭合时，、并联，电流表测干路电流，
因并联电路各支路独立工作、互不影响，所以通过的电流不变，仍然为，
通过的电流：，
所以此时电流表的示数：；
通电1分钟，电流通过所做的电功：
。
答：电流表A的示数为1A；
通电1分钟，电流通过所做的电功为144J。
【解析】当只闭合开关时，电路只有，利用求出电源电压；开关、都闭合时，，并联，电流表测量干路电路，根据欧姆定律和并联电路的特点求出电流表示数；
根据求解所做的电功。
本题考查欧姆定律的应用和电功的计算，注意若电源电压保持不变，给一个电阻并联上另一个时，通过原来电阻的电流不变，这是解本题的关键。

58.【答案】(1)1.452×105J；(2)0.2A；(3) 110Ω
【解析】
(1) 由图乙可得，饮水机加热时，加热功率P1 =484 W ，加热时间t1 = 300s，故饮水机处于加热档阶段消耗的电能

W1=P1t1=484 W300s=1.452×105J
加热挡阶段消耗的电能为1.452×105J。
(2)只闭合S时，R1接入电路，此时饮水机处于保温档。由图乙可知，保温功率为P2 =44 W，流过R1的电流


I2===0.2A
流过R1的电流为0.2A。
(3)当开关S、S0闭合时，R1与R2并联，处于加热档，那R2的功率
P=P1-P2=484 W-44 W=440 W

由P=得R2的阻值


R2===110Ω
R2的阻值为110Ω。
答： (1) 饮水机处于加热挡阶段消耗的电能为1.452×105J；
(2)饮水机处于保温挡时，通过R1的电流为0.2 A；
(3) R2的阻值为110Ω。
59.【答案】B
【解析】解：当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开，由图可知
工作电路工作时，A端应与B端相连接；
安装两只标有“220V275W”的灯泡，工作时，两灯并联，；
工作电路工作时的总电流为：
；
当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开，，
由欧姆定律，，根据串联电阻的规律，，由图乙知，控制的温度；
因当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开，定值电阻为，由欧姆定律，利用滑动变阻器改变连入电路的电阻，根据串联电阻的规律，从而改变的大小，达到控制的浴室温度高低，可用一个滑动变阻器替换，如下所示：
[image: ]
根据已知条件，选用的变阻器规格为：最大电阻应大于，允许通过的最大电流不小于50mA。
故答案为：
；
工作电路工作时的总电流为；
浴室里控制的温度为；
如上所示；选用的变阻器规格为：最大电阻大于，允许通过的最大电流不小于50mA。
当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开，据此分析；
安装两只标有“”的灯泡，可知两灯并联的功率，根据求出工作电路工作时的总电流；
已知当继电器线圈中的电流大于或等于50mA时，继电器的衔铁被吸合，工作电路断开，
由欧姆定律求出电路的总电阻，根据串联电阻的规律求出，由图乙知控制的温度；
根据已知条件，由欧姆定律和串联电阻的规律结合图乙分析；
根据已知条件确定选用的变阻器规格。
本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用和电磁继电器的相知识与对控制电路的改进。

60.【答案】解：
当开关接M，开关S、闭合时，与并联，
5min内电路消耗的电能：
；
当开关接N，开关断开、S闭合时，、、导体棒接入的电阻串联，电压表测量、两端的总电压，大小为；电压表测量、两端的总电压，大小为，则：
，，
，
当时，最大，
。
答：开关接M、S、闭合，5min内电路消耗的电能为450J；
的最大值为。
【解析】当开关接M，开关S、闭合时，与并联，知道电源电压、通电时间、与的电阻值，利用求5min内电路消耗的电能；
当开关接N，开关断开、S闭合时，、、导体棒接入的电阻串联，电压表测量、两端的总电压；电压表测量、两端的总电压，可得两电压表示数之差的表达式，由此可得当时，最大，进而得出其大小。
本题考查了电能的计算、串并联电路的特点、欧姆定律的应用，分析电路图、得出三个开关不同开闭情况下的电路组成是关键。
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