


[bookmark: _GoBack][bookmark: topic_718a1d73-8bcd-499d-9a09-aef3dba311][bookmark: topic_d9ad976f-220e-459b-a5d7-6788fd99d8][image: ]2020全国物理中考题分类汇编——《家庭电路和安全用电》
1.（2020北京市）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确是
A. 电能表是测量消耗电能的仪表
B. 家庭电路中的电冰箱和空调是串联的
C. 用电器电线的绝缘皮破损了仍能继续使用
D. 导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路
[bookmark: topic_ad366bef-ed51-44ce-a677-258ccdda84]2.（2020福建省）关于安全用电，下列做法正确的是
A. 家用电器失火，先灭火后断电
B. 用湿布擦拭工作中的家用电器
C. 插线板的电源线绝缘层破损，仍继续使用
D. 家用电器的金属外壳必须与三脚插头的长插脚相连
[bookmark: topic_81480d90-12e9-4fd7-a2d2-e2d2764f2d]3.（2020山西）[image: ]如图所示，志愿者小亮正在为社区老人家里更换灯泡。下列操作流程符合安全用电原则的是
A. 摘下灯罩更换灯泡切断电源通电测试
B. 切断电源摘下灯罩更换灯泡通电测试
C. 更换灯泡切断电源摘下灯罩通电测试
D. 摘下灯罩切断电源更换灯泡通电测试
[bookmark: topic_131d28c0-37d3-4a26-85d1-edf702e800]4.（2020四川成都）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是
A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体
B. 电灯开关安装在零线上
C. 空气开关跳闸一定是短路引起的
D. 更换灯泡应先断开开关
[bookmark: topic_d78325e8-af28-471f-870f-dfe56efde9]5.（2020四川自贡）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是
[image: ]
A. 使用试电笔时手可以接触笔尖
B. 使用试电笔时手不要接触笔卡
C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替
D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体
[bookmark: topic_ac9bacab-399f-4fa5-bf47-bd68974b00]6.（2020云南）小明家正在进行新房装修，需要安装一盏在一楼和二楼都能控制的楼梯灯，他设计了如图甲所示的电路，和是单刀双掷开关，图乙是已经安装的电能表。为保证安全用电，下列说法正确的是
[image: ]A. 若用电器消耗5 kW·h的电能，电能表的转盘转900转
B. 若熔断器的熔丝熔断了，可以用铁丝代替
C. a端应该接零线，b端接火线
D. a端应该接火线，b端接零线
[bookmark: topic_38b9e2ee-922c-4381-849f-78da430ae2][image: ]7.（2020浙江杭州）图甲表示家庭电路的一部分，图乙、图丙表示测电笔握笔方法，下列相关说法正确的是
[bookmark: topic_a967d858-81ab-48a7-841c-82f9e96039]A. 电能表是测量电功率的仪器
B. 断路器应该安装在Q处而不是P处
C. 测电笔在插座接地孔检测时，氖管会发光
D. 使用测电笔，图乙的方法错误而图丙的方法正确
8.（2020辽宁沈阳）如图所示是生活中常用的一个插线板，下列分析正确的是
[image: ]A. 开关、指示灯和插孔它们之间都并联的
B. 插线板的电源线使用三脚插头是为了用电安全
C. 线板的塑料外壳是导体
D. 我们看到指示灯发出的红光是红外线
[bookmark: topic_fc298faf-adc8-4ef4-a5d4-c5e6a6447f]9.（2020黑龙江省齐齐哈尔）如图所示的做法中，符合安全用电原则的是
A. [image: ]导线的绝缘皮破损，仍继续使用
B. [image: ]使用电动机时，机壳没有接地
C. [image: ]使用试电笔时，要用指尖抵住上端的金属帽
D. [image: ]同时使用的用电器总功率过大
[bookmark: topic_0c5d3691-c156-4d85-a8fc-a2cecd39a9]10.（2020黑龙江省哈尔滨）下列图中不符合安全用电原则的是
[image: ]A. 使用验电笔时，手应接触笔后端的金属部分
B. 人应远离断线后落地的高压线
C. 电灯的开关应接在零线上
D. 不用湿布擦拭正在工作的电灯
[bookmark: topic_974c98ee-7314-4fc3-9051-8c8e76186a]11.（2020广西贵港）下列做法符合安全用电原则的是
A. 家庭电路发生火灾时，先灭火再切断电源
B. 在电线上晾晒衣服
C. 有金属外壳的用电器必须要接地
D. 电工师傅站在绝缘凳子，可同时接触火线和零线
12．（2020广西南宁）为了避免雷电灾害，专家建议要躲进具有防雷设施的封闭式建筑物里，且不要靠近与室外有连接的导体。因此，如遇雷雨天气，下列做法中不符合安全防雷的是（　　）
A．不要靠近金属栏杆
B．在室内要关闭并远离窗户
C．躲进具有防雷设施的建筑物内
D．手机等各种电器可正常使用
[bookmark: topic_fee786dd-453e-42d4-b172-5893e2b660]13.（2020贵州铜仁）电给人类带来了极大的便利。但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命。下列做法符合安全用电原则的是
A. 发生触电事故时，首先应切断电源再进行施救
B. 保险丝断了，可以用铜丝替代
C. 使用试电笔时，手指要碰到笔尖的金属体
D. 只用一只手接触火线，一定不会造成触电事故
[bookmark: topic_86749f6f-d44e-4b23-8b0c-d9b67c9303]14.（2020河南）如果家中有人触电，在不能立即切断电源的情况下，千万不能用手直接去拉触电者，可以用一些物品使触电者脱离带电体。下列物品中不能使用的是
A. 木擀面杖	B. 橡胶手套	C. 铝拖把杆	D. 塑料凳子
[bookmark: topic_b7d3b4ac-19db-4abf-968b-7c91e15044]15.（2020吉林长春）下列做法遵守安全用电原则的是
A. 在输电线上晾衣服	B. 更换灯泡前切断电源
C. 用湿手拔电源插头	D. 使用绝缘层老化的导线
[bookmark: topic_56f0fd7b-12c6-434e-9e19-277f7e263f]16.（2020湖南长沙）进入汛期以来，多地发生强降雨，人们在防汛的同时还要注意用电安全，下列做法正确的是
A. 雷天不在大树下躲避
B. 雷雨天在室外使用手机打电话
C. 手上有水时拔用电器的插头
D. 发现有人触电时，立即用手直接将人拉开
[bookmark: topic_bb473a4a-330a-44aa-a185-e3210ac12f]17.（2020江苏南京）下列措施符合安全用电规范的是
A. 电冰箱的金属外壳接地
B. 使用绝缘皮破损的导线
C. 用湿布擦拭工作的台灯
D. 一个插座上同时使用多个大功率用电器
[bookmark: topic_d54a5292-3700-4e38-ba27-fea28d78a0]18.（2020湖北黄石）小椿同学设计了一种照明电路，其设计要求是：用两个开关控制一盏灯，两个开关同时闭合灯才能发光，只闭合其中任意一个开关，灯都不能发光。下面四幅电路图中，既符合上述要求，又符合安全用电要求的是
A. [image: ]B. [image: ]C. [image: ]D. [image: ]
[bookmark: topic_f1487d91-d75d-4bdf-b770-fc909274fa]19.（2020内蒙古呼和浩特）现代化的家庭电路不仅让我们生活更安全，更给我们带来了很大的舒适和便[image: ]捷。如图所示是小清家配电系统的简化电路图。一天，小清在插座上插上了新买的制冷机，开关1“跳闸”了，而其他开关正常，拔掉制冷机后合上开关其他用电器仍正常工作，再次插上后又出现了之前的现象。根据以上描述，下列说法正确的是
A. 插座出现了短路现象
B. 开关2或者开关3可能被短路
C. 开关4可能断路
D. 开关4允许通过的最大电流远大于开关1允许通过的最大电流
[bookmark: topic_63dd6148-9125-4630-bbe0-d6997e09a0]20.（2020湖北武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是
[image: ]A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率
B. 空调正常工作时，吊灯一定发光
C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流
D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的
21．（2020广东省）将电灯、开关和插座接入家庭电路中，接线正确的是（  ）
A．[image: figure]	B．[image: figure]	C．[image: figure]	D．[image: figure]
22.（2020安徽省）[image: ]如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原因是图中打“”的位置发生了断路。则在开关闭合的情况下，用测电笔测试电路中A点时，测电笔氖管______选填“会”或“不会”发光。

23．（2020天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。
[image: figure]
[bookmark: topic_9a0a8fd3-f471-4610-9de4-41223e319d]24.（2020辽宁沈阳）家庭电路进户的两条输电线，火线和零线可以用试电笔判断。正确使用试电笔时，手指千万不能到______选填“笔尖属体”或”笔尾金属体”，当管发光时______选填“有”或“没有”电流通过人体。
[bookmark: topic_c356bba6-e90d-4a66-b793-8034cde40e]25.（2020甘肃省金昌市）家庭电路的触电事故都是人体直接或间接跟______线接触造成的。如图所示是测电笔的结构，在使用测电笔时，手能接触测电笔的______选填“笔尖”和“笔尾”金属体。
[image: ]
[bookmark: topic_1ba192a0-4ec4-47f3-9d91-5dc4600e42]26.（2020吉林）[image: ]如图是人们常用的插线板。可以用______来判断插孔接的是火线还是零线；当把三脚插头插入三孔插座中时，用电器的金属外壳就会与______相连。以防止触电事故的发生。
[bookmark: topic_58b81ef1-62c1-4439-91c1-fd9b6c17cc]27.（2020河北）在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关装在______线上，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的______相连。
[bookmark: topic_21f252b0-7a36-4e1c-b72f-49b973f6fc]28.（2020青海）请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。
[image: ]
[bookmark: topic_964b561a-1670-44f5-8986-60dabf655d]29.（2020四川自贡）生活中有一种插线板，在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。根据上述现象，请在图中画出开关、指示灯、电阻和插孔的连接方式，并与电[image: ]源线接通。
[bookmark: topic_afc623a2-4bc8-4b92-a20e-6780e28ae1][image: ]30.（2020陕西）如图，将灯泡及开关正确连入家庭电路。

[bookmark: topic_e0e7a72e-52fb-49a8-b095-0f4e9c82a1]31.（2020山东青岛）教室中有一台空调和多盏标有“220V8W”的电灯，其中黑板前方的电灯和由一个开关S单独控制，如图所示。
[image: ]
请用笔画线表示导线，将电灯、和开关S接入电路中，使两灯都能正常发光。
当打开空调时，空气开关“跳闸”。出现这种现象的原因可能是______。


[bookmark: topic_ac34a6bd-e2d0-4f49-a829-857c7d461f]32.（2020甘肃省金昌市）一个房间要安装2盏“”的电灯和一个插座，要求开关S只控制两盏灯且每盏灯都能正常发光，请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来。
[image: ]
[bookmark: topic_0db94a2f-1208-4a86-8c70-6fa56d8445]
33.（2020广西贵港）请将图中各元件正确接入电路，其中开关只控制电灯。
[image: ]
34. [bookmark: topic_6fdaa9ac-b8fe-45ba-96ee-f19a665d9f].（2020江苏苏州）如图，请把节能灯正确接人到家庭电路中。
[image: ]


参考答案
1.【答案】A
【解析】解：
A、电能表是测量电功或用电器消耗电能的仪表，故A正确；
B、家庭电路中电冰箱和空调工作时互不影响，为并联连接，故B错误；
C、电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故C错误；
D、导致家庭电路中电流过大的原因可能是发生了短路，也可能是用电器的总功率过大，故D错误。
故选：A。
电能表是用来测量某用户在一段时间内所消耗的电能多少的仪表；
家庭电路中，各用电器都是并联连接；
电线的绝缘皮破损时容易造成触电事故；
家庭电路电流过大的原因有两个：短路或用电器的总功率过大。
本题综合性较强，重点考查了家庭电路的相关知识，与学生生活联系密切，体现了物理知识和生活的联系。

2.【答案】D
【解析】解：
A、用电器着火时，要先切断电源，再救火，若先灭火易引发触电，故A错误；
B、用湿布擦拭工作中的家用电器，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故B错误；
C、电源线绝缘层破损后要及时更换，防止引发触电事故，故C错误；
D、用电器的金属外壳必须接地，并且三脚插头的“长脚”与用电器的金属外壳相连是为了防止触电，故D正确。
故选：D。
电器着火时，要先切断电源，再救火；
湿物体是导体，接触带电体容易发生触电；
绝缘层破损的电线要及时更换；
家用电器的金属外壳要接地。
本题考查的是日常生活中的一些安全用电常识，值得注意的是：生活用水是导体，金属外壳的用电器一定要接地。
3.【答案】B
【解析】解：更换灯泡之前必须断开开关，切断电源，摘下灯罩，更换灯泡，最后通电测试灯泡是否发光，故B正确，ACD错误。
故选：B。
更换灯泡前首先切断电源，再维修，最后通电测试。
本题考查更换灯泡的流程，一定要记住先切断电源。

4.【答案】D
【解析】解：
A、使用验电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明接触的是火线，故A错误。
B、为了用电的安全，控制电灯的开关应该接在火线上，故B错误；
C、家庭电路中空气开关跳闸是因为电路中电流太大造成的，电流过大的原因可能是发生了短路，也可能是用电器总功率过大，故C错误；
D、更换灯泡时，先断开开关，可以防止发生触电事故，故D正确。
故选：D。
使用验电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，不能与笔尖金属体接触；
为了用电的安全，开关应控制火线；
家庭电路电流过大或发生短路，空气开关会跳闸；
维修用电器或更换灯泡时，一定要切断电源。
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

5.【答案】D
【解析】解：
AB、手不要接触试电笔前端的金属体，必须接触试电笔末端的金属体，使电源和大地之间形成通路，故AB错误；
CD、在使用试电笔时，试电笔的高值电阻和人串联在火线和大地之间，加在两者之间的电压是220V，此时试电笔的高值电阻分担的电压很大，人体分担的电压很小，通过人体的电流很小，氖管发光，不会发生触电事故，因此不能用铁丝代替试电笔中的电阻，故C错误，D正确．
故选D．
使用试电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，否则容易造成误判，认为带电体不带电是十分危险的．使用测电笔时，不能用手触及试电笔前端的金属探头，这样会造成人身触电事故；
试电笔的内部有一个阻值很大的电阻，当人接触试电笔的笔尾金属体，人和测电笔是串联在电路中，如果两者串联在零线和大地之间，加在两者之间的电压是0V，氖管不发光；如果两者串联在火线和大地之间，加在两者之间的电压是220V，此时试电笔的阻值很大分担的电压很大，人体分担的电压很小，不会超过人体的安全电压，氖管发光，但是不会对人造成伤害．
本题考查了测电笔的使用方法，手指一定要接触笔尾的金属体，不会触电的

6.【答案】D
【解析】解：
A、表示每消耗的电能，电能表的转盘转3000r，
用电器消耗的电能，则电能表转盘的转数：，故A错误；
B、熔丝熔断后，不能用铁丝来代替，因为铁丝的电阻率小、熔点高，用铁丝代替保险丝，不能在电流过大时自动切断电路，故B错误；
CD、为了安全，开关要接在火线、所控制的电灯之间，则由图可知a端应该接火线，b端接零线，故C错误、D正确。
故选：D。
表示每消耗的电能，电能表转盘转3000r，据此求用电器消耗的电能，电能表转盘的转数；
保险丝熔丝在电流过大时发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用，保险丝是采用电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成的；
为了安全，开关要接在火线、所控制的电灯之间。
本题考查了对电能表相关参数、保险丝的制作材料的理解、开关与所控制的电灯的连接方法，属于基础题目。

7.【答案】D
【解析】解：
A、电能表不是测量电功率而是测量用电器消耗电能的仪表，故A错误；
B、为了用电的安全，断路器应该接在火线上，即接在P处，当断路器断开电路时，后面的用电器和插座是不带电的，故B错误；
C、测电笔在插座接地孔检测时，地线不带电，所以氖管不会发光，故C错误；
D、使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，故丙的方法正确，故D正确。
故选：D。
电能表是测量用电器消耗电能电功的仪表；
为了用电的安全，断路器应该接在火线上；
接地线与火线之间是不接通的；
使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明接触的是火线。
此题考查的是家庭的连接方法和测电笔的使用方法，是安全用电的常识知识，需要熟记并会应用。
8.【答案】B
【解析】解：
A、指示灯和插孔它们之间都并联的，开关与插线板是串联的，故A错误；
B、插线板的电源线使用三脚插头，是为了使金属外壳的用电器的金属外壳接地，故B正确；
C、插线板的塑料外壳不容易导电，是绝缘体，故C错误；
D、我们看到指示灯发出的红光不是红外线，人的眼睛看不到红外线，故D错误。
故选：B。
家庭电路中，各用电器是并联的；开关与所控制的用电器是串联的；
家用电器的金属外壳要接地；
不容易导电的物体是绝缘体；
人看不见红外线。
本题考查的有关插线板的一些安全用电常识，属于基础知识，要掌握。
9.【答案】C
【解析】解：A、绝缘层破损了的导线仍然使用，容易发生触电事故，故A错误；
B、用电器金属外壳一定要接地，外壳一旦漏电，电流可以及时的导入大地，故B错误；
C、使用测电笔辨别火线时，一定要用要用指尖抵住上端的金属帽，故C正确；
D、在一个普通插线板上长时间同时使用多个大功率用电器，导致电流过大，引发火灾；故D错误。
故选：C。
根据安全用电的常识分析：
绝缘皮破损的导线容易漏电，发生触电事故；
对于金属外壳的家用电器，金属外壳一定接地，防止外壳漏电，发生触电事故；
使用测电笔时手要接触笔尾的金属体；
电路的用电功率较大时，电流过大，易引发火灾。
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

10.【答案】C
【解析】解：
A、使用验电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线，故A正确；
B、人靠近断线后落地的高压线，易发生跨步电压触电，所以人应远离断线后落地的高压线，故B正确；
C、控制灯泡的开关要接在火线上，开关断开时，灯上没有电，便于维修或更换灯泡，图中接反了，故C错误；
D、生活用水是电的导体，用湿布擦正在工作的电灯时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故D正确。
故选：C。
验电笔的正确使用是：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触零线或火线，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线；
高压触电：高压电弧触电、跨步电压触电；
家庭电路中，开关要接在火线上，灯泡的螺旋套要接在零线上；
湿物体是导体，接触带电体容易发生触电。
本题考查了生活中的一些安全用电常识，应注意积累并严格遵守，牢记安全用电常识，并在生活中加以运用，有一定的现实意义。
11.【答案】C
【解析】解：
A、用电器着火时，要先切断电源，再救火，若直接用水泼易引发触电。故A不符合安全用电原则；
B、湿衣服是导体，当把湿衣服晾在电线上时，一旦漏电，人接触衣服时会发生触电事故，故B不符合安全用电原则；
C、有金属外壳的家用电器外壳与大地相连接，如果家用电器内部火线绝缘皮破损或失去绝缘性能，致使火线与外壳接通，外壳就带电，人体接触外壳等于接触火线，就会发生触电事故；如果把外壳用导线接地，即使外壳带了电，电流也会从接地导线流走，人体接触外壳就没有危险，故C符合安全用电原则；
D、站在绝缘的凳子上同时触摸火线和零线，形成电流通路，有电流通过人体，造成触电事故。故D不符合安全用电原则。
故选：C。
电器着火时，要先切断电源，再救火；
生活用水是导体；
有金属外壳的家用电器，使用时金属外壳要接地；
当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候，就会有电流流过人体，从而造成触电。
熟练掌握家庭电路中的安全用电常识，并能在实践中加以运用，有一定的现实意义，应引起我们的重视。
12.【答案】D
【解析】
A．雷雨天，如果靠近金属栏杆易遭受雷击，不要靠近金属栏杆，不符合题意；
B．雷雨天气时，留在室内，并关好门窗是正确的，不符合题意；
C．雷雨天气时，躲进具有防雷设施的建筑物内，是正确的做法，不符合题意；
D．雷雨天气，手机等各种电器不可正常使用，如果使用这些用电器易遭受雷击，符合题意。
故选D。
13.【答案】A
【解析】解：A、如果用手去拉触电者，也会造成触电事故的发生，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故A符合安全用电原则；
B、保险丝是用熔点低的材料制成的，而铜的熔点高，不能及时熔断，故B不符合安全用电原则；
C、在使用试电笔时，应用手接触笔尾的金属体，用笔尖接触导线，手指不能碰到笔尖的金属体，故C不符合安全用电原则；
D、大地是导体，站在地上的人触到火线，电流通过人体流向大地，形成回路，会触电，故D不符合安全用电原则。
故选：A。
发现有人触电或电引起的火灾，首先切断电源，再实行救援措施；
保险丝是用电阻率大熔点低的铅锑合金制成的，当电流过大时会熔断而保护电路；
使用试电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明是接触的是火线；
触电的实质是当有一定大小的电流通过人体，就会引起人体触电。
要求掌握测电笔的使用方法、触电急救方法、保险丝等知识，是基础题。

14.【答案】C
【解析】解：有人触电时，可以使用绝缘物体使触电者脱离带电体；木擀面杖、橡胶手套、塑料凳子都属于绝缘体，铝拖把杆属于导体，故C符合题意。
故选：C。
导体容易导电，绝缘体不容易导电。据此分析选择。
本题考查了导体和绝缘体的性质，属于基础知识，熟记即可。
15.【答案】B
【解析】
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。
一般的水是导体，湿物体是导体，接触带电体容易发生触电；
灯口是与火线相连的，如果接触会发生触电事故；
电线的绝缘皮破损，人去接触时，容易造成触电事故。
【解答】
A.一般的水是导体，湿衣服也是导体，当把湿衣服晾在电线上时，一旦漏电，人接触衣服时会发生触电事故，故A不符合安全用电原则；
B.通电的情况下，换灯泡时，如果不慎碰到了灯口，会发生触电事故，因此更换灯泡前先切断电源，故B符合安全用电原则；
C.一般的水是导体，湿手拔电源插头，易发生触电事故，故C不符合安全用电原则；
D.电线的绝缘皮破损老化时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路即火线和零线直接连通，故D不符合安全用电原则。
故选B。
16.【答案】A
【解析】解：A、雷天不在大树下躲避，站在大树下躲避，容易发生雷击现象，故A正确；
B、雷雨天在室外使用手机打电话时所发射的电磁波容易引来雷电，造成触电事故，故B错误；
C、水属于导体，手上有水时拔用电器的插头有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，十分危险，故C错误；
D、发现有人触电应该先切断电源，不能直接用手拉开，否则施救者也会触电，故D错误。
故选：A。
雷雨天不能站在大树下；
雷雨天应避免打电话，打电话时所发射的电磁波容易引来雷电，造成触电事故；
水是导体；
发现有人触电，切断电源再进行相应的救治。
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，学好电、用好电

17.【答案】A
【解析】解：
A、电冰箱必须使用三脚插头，让金属外壳接地可以防止因漏电导致金属外壳带电而发生触电事故，故A正确；
B、由于导线绝缘皮老化漏电或短路，电路中的电阻几乎为零，会造成电流过大，引发事故；故D错误；
C、用湿布擦拭工作的台灯，湿布中含有大量的水，水是导体，因此人会触电，故C错误；
D、家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾，故D错误。
故选：A。
有金属外壳的用电器，外壳接地；
绝缘皮损坏，则导线会露在外面，容易造成事故；
水是导体，能够导电，因此不能用湿物体接触电器；
家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾。
本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

18.【答案】B
【解析】解：分析电路可知，若两开关并联，则只要闭合一个开关，灯即发光；若两开关串联，则只有两开关都闭合时电路才能接通；为保证安全开关应接在火线上。符合条件的为B。
故选：B。
为保证安全电路设计时要求开关应接在火线上；分析电路可知哪一种设计可以满足只有两开关同时闭合灯才发光。
通过解答本题要掌握：两开关并联时，只要一个开关闭合电路即能接通；两开关串联，必须两个开关均闭合，电路才能接通。

19.【答案】D
【解析】解：
A、插座出现了短路现象，此时空气开关4会跳闸，断开电路，接入制冷机时，空气开关4和空气开关1都不会跳闸，故A错误；
B、开关2或者开关3可能被短路，则整个电路短路，空气开关1跳闸，接入制冷机时，电路的状态不会改变，故B错误；
C、开关4可能断路，接入制冷机时，由于通过制冷机无电流，不会改变电路的状态，故C错误；
D、插上了新买的制冷机，开关1“跳闸”了，而其他开关正常，拔掉制冷机后合上开关其他用电器仍正常工作，再次插上后又出现了之前的现象，这表明接入制冷机时，由于电路中的总电流会变大，超出了开关1的额定电流，所以开关1会跳闸，故D正确。
故选：D。
空气开关的作用：当电路中出现短路或用电器的总功率过大时，空气开关会断开电路；
在家庭电路中，各用电器是互不影响的，为并联。
本题考查了家庭电路的故障分析，明确空气开关的工作原理是解题的关键。
20.【答案】D
【解析】解：
A、电能表用来计量家中所有用电器消耗电能多少的仪器，故A错误；
B、家庭电路中各用电器之间是并联的，互不影响，空调正常工作时，吊灯不一定发光，故B错误；
C、如果插座被短路，电路中的电流过大；只有进户线的火线与零线的电流不相等，且差值达到一定值时，漏电保护器也会切断电路，故C错误；
D、空气开关“跳闸”的原因是干路中的电流过大，可能是电路发生短路引起的，也可能是总功率过大引起的，故D正确。
故选：D。
电能表是测量电能多少的仪器；
并联电路各支路互不影响；
带有漏电保护器的总开关具有空气开关和漏电保护器的功能，当出现短路、过载用电器总功率过大和漏电时，能自动“跳闸”对人或电路起到保护作用；当电路中的电流过大时，空气开关会断开电路。
掌握家庭电路中各用电器之间的连接以及漏电保护器的应用，回答时注意：通过插座连接的用电器电流也要通过漏电保护器。
21.【答案】D
【解析】
灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。
故选D。
22.【答案】会
【解析】解：
图中，开关接在火线与电灯之间，开关闭合后，若“”的位置发生了断路，A点还与火线连通，所以用测电笔测试A点时，氖管会发光。
故答案为：会。
用测电笔的笔尖接触火线或与火线相连的用电器，测电笔的氖管会发光。
本题考查了测电笔的使用，属于基础题目。
23【答案】②
【解析】
三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。
24.【答案】笔尖属体  有
【解析】解：试电笔的正确使用方法是，手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触零线或火线，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线，
当笔尖接触火线时，电流会经笔尖、氖管、大电阻、笔尾、人体导向大地，形成通路。这一过程中，人体会成为电路的一部分，会有微弱的电流通过。
故答案为：笔尖属体；有。
使用试电笔时，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体；人体会成为电路的一部分，从而可以使氖管发光。
此题考查对试电笔正确使用方法和工作过程的了解，要牢记。

25.【答案】火线  笔尾
【解析】解：
当人体直接或间接与火线接触时，就会造成触电；
使用测电笔辨别火线和零线时，用手接触笔尾金属体，笔尖接触电线，氖管发光，表明检测的是火线，但是手不能接触笔尖金属体，防止触电。
故答案为：火线；笔尾。
当有一定大小的电流通过人体，就会引起人体触电。
测电笔是用来辨别火线和零线的，使用测电笔辨别时，用手触及笔尾的金属部分，笔尖接触电线，若氖管发光则为火线，否则为零线。
本题是一道基础题，考查了触电的原因、测电笔的使用等，熟练掌握相关基础知识即可正确答题。
26.【答案】测电笔  大地
【解析】解：在家庭电路中，用测电笔来辨别火线和零线；
使用三角插头和三孔插座，多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止触电事故的发生。
故答案为：测电笔；大地。
在家庭电路中，用测电笔来辨别火线和零线；
三孔插座中间多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电。
本题考查零线与火线的辨别，使用三孔插座的目的，难度不大。

27.【答案】火  金属外壳
【解析】解：
用电器的开关装在火线上，接触用电器时，可以断开开关，切断火线，防止接触用电器发生触电事故；
为了安全用电，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，三脚插头的接地脚应与用电器的金属外壳相连通，这样若金属外壳的用电器外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。
故答案为：火；金属外壳。
开关控制用电器时，开关接在用电器和火线之间，开关能控制用电器，而且断开开关能切断火线，使用用电器更安全；
三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；三脚插头中有一根导线要与用电器金属外壳相连。目的就是为了防止触电。
本题考查了家庭电路的电器连、开关的连接，都是和学生生活联系比较密切的问题，要特别注意，做到学以致用。

28.【答案】解：灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；
三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线，如下图所示：
[image: ]
【解析】灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套。
三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。
本题考查了家庭电路的连接，在家庭电路中，安装各个元件，不但考虑各元件能使用，更要考虑使用的安全性。

29.【答案】解：
插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；由题知，如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的；
开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全；
由于指示灯的工作电压较小，所以需要给指示灯串联一个电阻来分担电源的电压；
三孔插座的接法是左零右火上接地，如图所示：
[image: ]。
【解析】插线板的指示灯在开关断开时不发光、插孔不能提供工作电压，而在开关闭合时指示灯发光、插孔可以提供工作电压，说明开关同时控制指示灯和插孔；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，说明指示灯和插孔可以独立工作、互不影响即为并联，且开关位于干路。
根据用电器之间是否相互影响是判断用电器串联和并联的方法之一；家庭电路中，开关控制用电器，开关一定接在用电器和火线之间，既能控制用电器，又能保证使用安全。

30.【答案】解：
开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。
[image: ]
【解析】灯泡的接法：开关与灯泡串联，且开关要接在火线和灯之间。
掌握家庭电路的灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、保险丝的接法，同时考虑使用性和安全性。

31.【答案】电路用电器总功率过大或发生短路
【解析】解：
家庭电路中两盏灯并联，由开关S控制，所以S应在两灯的干路部分，为了安全，开关应先连接火线，由此连接电路如图所示：
[image: ]
当电路中电流过大时，为了保护电路，空气开关跳闸，造成电流过大的原因可能是电路某处有短路或用电器总功率过大；
所以当打开空调时，空气开关“跳闸”，原因可能是电路用电器总功率过大或发生短路。
故答案为：如图所示；电路用电器总功率过大或发生短路。
家庭电路中灯泡应并联，开关要接在火线和所控制两盏灯之间；
家庭电路中电流过大的原因：电路用电器总功率过大或发生短路。
本题考查家庭电路的连接以及电路中电流过大原因的分析，电路连接注意要规范并符合安全用电的要求。
32.【答案】解：要求开关S只控制两盏灯且每盏灯都能正常发光，则两个灯泡是并联的，且与插座之间也是并联的；开关同时控制两个灯泡，灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关时，能切断火线与灯泡的连接，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。
两孔插座的接法，左边接零线，右边接火线。如图所示：
[image: ]
【解析】一个房间要安装2盏“”的电灯和一个插座，要求开关S只控制两盏灯且每盏灯都能正常发光，请按以上要求将图中元件用笔画线代替导线连接起来。
掌握家庭电路的灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、保险丝的接法，同时考虑使用性和安全性。
33.【答案】解：开关控制电灯时，开关和电灯串联，火线首先过开关再入灯泡顶端的金属点，零线直接连电灯的螺丝口。
三孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线。如图所示。
[image: ]
【解析】电灯的接法：火线首先进开关，再入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋口。
三孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线。
火线首先进开关，再入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋口，如果火线直接进入电灯，零线过开关进电灯，在断开开关时，火线没有切断，容易发生触电事故。
34.【答案】解：
灯泡接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，如图所示：
[image: ]
【解析】灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。
本题考查了家庭电路中电灯和开关的接法；要掌握家庭电路的灯泡、开关、三孔插座、两孔插座、保险丝的接法，同时考虑使用性和安全性。
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