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第七讲  电路及电路故障分析

1．下面四个电路图中，开关闭合后，三个电阻并联的是（       ）
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      A                  B                C                   D

2. 如图，若只需L1发光，连接      ；若要求L1和L2串联发光，连接        ；若要求L1和L2并联发光，连接        .
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3．S1合，S2、S3都开       联; S1、S2、S3都闭合           联
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        第3题                              第4题

4．如图所示的电路中，开关S闭合后，小灯泡L1、L2正常发光，请在甲、乙两个“О”内选填“电压表”和“电流表”的符号.
5．如图，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1、L2都发光，一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，则产生这一现象的原因是（       ）

A 灯L1短路           B 灯L2短路
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C 灯L1断路           D 灯L2断路

                                                       第5题
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6. 如图，当开关S闭合，两只灯泡均发光，两电表均有示数.一段时间后，发现电压表示数为零，电流表示数增大，经检查除小灯泡外其余器材连接良好，造成这种情况的原因可能是（      ）

A．灯L1断路           B.灯L2短路

C．灯L1短路           D.灯L1、L2都断路

                                                                              第6题

7. 为研究灯泡的发光情况，小明设计了如图所示的电路进行实验.电路中两个灯泡规格相同（额定电压都是1.5V）、电源电压恒为3V，实验时，当开关闭合后，两灯发光，一段时间后，两灯泡突然熄灭，但电压表仍然有示数.经检查发现除灯泡外其余器材的连接良好.请简述造成这种情况的可能原因.（写出两种，并在每种原因中说明两灯的具体情况）
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原因一：                                      

原因二：                                      

                                                                                第7题

8. 如图是小强在做“探究串联电路中电流、电压特点”实验时连接的实物电路.当开关闭合时，发现灯L1不亮、灯L2亮，电流表和电压表均有读数.则出现此故障的原因可能是（    ）
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A．灯L2断路           B.灯L2短路

C．灯L1断路           D.灯L1短路
                                                      第8题

9.小勇晚上开灯时发现灯不亮，他用测电笔测试，如图，A、B、C三点都能使氖管发光，只有D点氖管不发光，则可判断出故障是（      ）

A．火线和零线短路
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B．灯泡断路

C．灯泡短路

D．导线CD某处断开
                                            第10题

10. 小明想在家里安装一盏照明灯，如图是他设计的电路，请帮他在虚线框内填上开关和电灯的符号.小明请电工安装完毕，闭合开关，电灯不亮.电工用测电笔分别测试电灯两接线处和插座的两孔时，测电笔的氖管都发光，则电路的故障是                           .
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11. 如图，电路中除了有一根导线是断的，其余器材均完好，灯L1电阻为10Ω，灯L2电阻为5Ω，电源由两节新的蓄电池组成（4V），为查出断的导线，小刚采用下列方法：将电表的正接线柱与电源的正极a相连，再将电表的负接线柱分别与L1的b接线柱和L2的c接线柱相连.
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（1）操作前，小刚选用电表应是下列哪个？
甲．量程为3V的电压表

乙．量程为15V的电压表

丙．量程为0.6A的电流表

（2）当电表接a、b两点时，如果电表有示数，则导线             一定是断的；如果电表没有示数，则说明导线              可能是断的.当电表接a、c两点时，如果电表有示数，则导线                未断，此时电表的示数为               .

12.如图是新安装的照明电路，已知两个并联灯泡的灯头接线存在一处故障．小明学电工的检修方法，在保险丝处接入一个“220V 40W”的灯泡．当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色；当只闭合S、S2时，L0正常发光，L2不发光，由此可以确定（     ）

A  L1灯头断路    B  L1灯头短路     C  L2灯头短路       D  L2灯头断路
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参考答案

1．D   2．CD    BC    CD、AB    3．R1和R2串     R1和R3并     4．甲是电流表，乙是电压表     5．D     6．B     7．原因一：L1开路，L2完好   原因二：L2短路，LI烧坏    8．D     9．D     10．下面是灯泡，上面是开关     a左侧零线断路     11．（1）乙   （2） ①   ②、③     ③   4V    12．C    
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