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九年级物理一轮复习导学案——《从测算家庭电费说起》

知识再现：

一、电流做功及电功的测量

1、电功

（1）定义：电流做功的过程就是把    转化成其他形式的能的过程，电流做了多少功，就有多少    转化成其他形式的能。

（2）电工的单位       ，符号        ，计算公式          ，单位换算1kw/h=     J

2、电功的测量

（1）作用：测量并记录电路在一段时间内消耗        的多少。

（2）“2.5（5）A”表示平时允许流过电能表的          为2.5A，短时间内允许通过的最大电流为         A。

（3）“2500转/kwh”表示没消耗1 kwh的电能，电能表转盘转     转。

二、电功率

1、物理意义：表示电流做功      的物理量。

2、定义：电流在          内所做功的多少。

3、公式

1）定义式        ，导出公式           。

4、额定功率与实际功率

（1）U额：用电器        工作时的电压。

（2）P额：用电器在         电压下的功率。

（3）P实：用电器在         电压下的消耗的实际功率。

三、测量电功率

1、实验目的：测定小灯泡在额定电压下的      功率和实际电压下的     功率，并观察小灯泡的发光情况。

2、实验原理：根据P=UI，测出灯泡两端的      和通过灯泡的     ，就可以算出小灯泡的功率。

3、实验器材：小灯泡、电源、开关、导线及       、电压表、电流表。

4、实验电路图：

5、注意事项：（1）连接电路时开关应处于       状态。（2）滑动变阻器的滑片滑至阻值        处。

知识点拨：

一、关于电功的计算：

1、阻值为４Ω的小灯泡与一个阻值为２Ω的定值电阻串联到６Ｖ的电源上，则通电

１min后，电流通过小灯泡所做的功为（　　）

Ａ.240Ｊ　   Ｂ．350Ｊ　　Ｃ.480Ｊ　　   Ｄ．720Ｊ

二、关于电能表的问题：

1、某电能表表盘上标有“3000r/kwh”的字样，3000 r/kwh表示           ，若将电能表接入家庭电路中，通电10分钟电能表转盘转过了30转，则电流所做的功为   J.

2、2006年3月1日，我们开始实施彩电能效新标准，规定待机功功率高于9W不能进入市场销售，小明想了解家中彩电是否符合能效新标准，他将100W的小灯单独接入电路中，观察电能表1分钟转了5转；再让这台彩电单独接入电路并处待机状态，电能表5分钟转了2转，由此判断该彩电的待机功率为            W，若每天待机按20小时，小明家每月因彩电待机消耗的电能约为           kwh。

三、实际功率与灯泡的亮度：

1、标有“ＰＺ220Ｖ、25Ｗ”的甲灯和标有“ＰＺ220Ｖ、100Ｗ”的灯泡串联在220Ｖ电源上，关于两灯的亮度，下列说法正确的是（　　）

Ａ、甲灯亮                     Ｂ、乙灯亮  

Ｃ、两灯一样亮                 Ｄ、两灯的亮度无法确定

拓展提升：

小明在进行测量小灯泡功率的实验时，实验台上给他提供的器材有６Ｖ蓄电池、电流表、电压表滑动变阻器、额定电压为２.５Ｖ的小灯泡（正常发光是的电阻是７欧姆），开关各一个，导线若干。

（１）小明在实验中电流表应该选择　　　的
量程，电压表应该选择　　　的量程。
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（2 ）连接的实物图，画出电路图。

	实验次数
	1
	2
	3

	电压
	2
	2.5
	2.8

	电流
	0.3
	0.36
	0.4


（3）闭合开关前应把滑动变阻器滑片的位置调到                        。

（4）闭合开关后小明发现灯泡不亮，电流表的示数为零，电压表的示数为6V，产生故障的原因可能是下列情况的     和       。

A、小灯泡短路                  B、小灯泡的灯丝断了  

C、小灯泡的灯座接触不良        D、滑动变阻器的滑片放在了最小处

（5）排除故障后，调节滑动变阻器测得上表三组数据，则小灯泡的额定功率是     W。（6）由表中数据计算可知电阻不相等，你认为造成这种结果的原因是           。

体验成功：

1．现有一只标有“2．5 V 0．5 W”字样的小灯泡，要使它接到4．5 V的电源上能正常发光，应在电路中_____联一只_______Ω的电阻。

2．小宇在家里开着空调看电视，当妈妈把电饭煲插头插进插座时，家里的自动空气开关“跳闸”了。“跳闸”的原因可能是电饭煲插头内部发生______，也可能是电路中用电器

___________过大。
3、下列家用电器中，正常工作一小时耗电最接近1kW•h的是　（　　）
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A．电子表    　　　　  B．手电筒     

C．电视机      　　　　D．空调机

4、如图1是电流在甲、乙两灯上做功与所需时间的关系图像，从图中可比较甲、乙两灯的电功率P甲、P乙大小为（    ）

A．P甲＝P乙

　　B．P甲<P乙
C．P甲>P乙

　　D．无法判断

5、调光台灯的电路是由一只灯泡和一个电位器（滑动变阻器）串联组成的，调节电位器的旋钮使灯由亮变暗的过程中，电路的总功率将（    ）

A．变小

　　　　B．变大



C．不变

　　　　D．无法确定

6、规格为“220V 40W”和“220V 60W”的两只灯泡同时接入家庭电路，正常发光一段时间，则两只灯泡的电功之比分别为　　　　　（    ）

A．2 : 3
　　　　B．3 : 2


C．2 : 3
　　　　D．3 : 2
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7、根据A、B、C、D四种家用电器铭牌上所提供的信息，可知额定电流为6A的用电器是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（    ）
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    A                 B                   C                 D
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8、如图2所示电路，开关S闭合后，移动滑动变阻器的滑片P，下列各物理量中大小发生改变的是　　（　　）

A．小灯泡的额定电压  　　　B．小灯泡的额定功率

C．小灯泡的实际功率 　　   D．电源的电压

9．将分别标有“8V 4W”、“4V 2W”字样的灯L1、L2串联使用。当灯L1正常发光时，灯L2会　　　　（ 　）

A．正常发光             　　 B．比正常发光暗

C．比正常发光亮              D．以上三种情况均有可能

10、有两盏灯，甲灯上标有“36V 60W”的字样，乙灯上标有“220V 60W”的字样，当它们分别在其额定电压下发光时，会看到　　　　　　　　（    ）

A．甲灯比乙灯更亮
  　 B．乙灯比甲灯更亮     

C．两盏灯一样亮    　　 D．无法确定哪盏灯更亮

11、下列说法中正确的是　　　　　　　　　　　　　　（    ）

A．电功率大的用电器消耗的电能多    

B．做功多的用电器消耗时间长

C．做功多的用电器的电功率大        

D．用电器的电功率随着两端电压的变化而变化

12、某家庭电路中，已有两盏灯正常工作，若再使用一个较大功率的用电器，那么电路中的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（    ）

A．电压变大   　　　　　 B．干路电流不变      

C．消耗的总功率变大   　 D．总电阻变大

[image: image12.png]


13、电能表上标有“220V 10A”，这个电能表应接在电压为_____________的电路中使用，它允许通过的最大电流为___________________，某用户的电能表上月初示数为

，这个月底示数本月用电_________ kW·h。
14、下表是老吴家新买的电冰箱铭牌上的部分数据，若该地电价为 0．4元/kW·h，请你帮他算一算，正常使用该冰箱30天，耗电________kW·h，应付电费________元。


	额定电压
	220V
	额定频率
	50Hz

	输入总功率
	100W
	耗电量
	0.55kW·h/24h


20、小静同学用电池组（两端电压为3V）、电压表、电流表和滑动变阻器等实验器材，测定标有“2．5V”小灯泡的额定功率。

（1）如图5所示，小静连接的电路还没有完成，如果要求滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数变大，导线M应与滑动变阻器的接线柱_____连接（填“A”、“B”或“D”）


（2）小静把滑动变阻器正确连入电路后，闭合开关S，发现灯L不发光，电流表无示数，但电压表有示数，电压表的示数如图6所示，为__________V，请你判断电路中出现的故障可能是________________。

（3）小静排除故障后，调节滑动变阻器使小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图7所示，灯L的额定功率为___________

21、一天，小明妈妈要用电吹风机时，发现家里的电吹风机只能吹冷风不能吹热风，经检查，原来是机内的电热丝已经烧坏了，小明想用一根阻值相同的电热丝来替换，为此：

（1）他从铭牌上查到电吹风机的额定功率为600W；又认真研究了电吹风机的电路（如图8），弄清了当选择开关放在“冷”时，就把________连入了电路，当选择开关放到“热”时，就把_________连入了电路。
（2）小明关掉家中的所有用电器，只打开电吹风机，观测出家中的电能表2min内转了20转，结合电能表铭牌上的“3000r/kW·h”字样，他求出的吹风机吹冷风时的功率为多少？

（3）在上述基础上，小明算出了应选配的电热丝的阻值，修好了电吹风机，他为自己能运用所学知识解决实际问题而感到高兴。请你写出电热丝阻值的计算过程。

    

22、如图所示，电源电压U=6V，电阻R1=4Ω，R2=6Ω．

    (1)当开关S闭合后，电流表示数为多少?

    (2) )当开关S闭合后，电阻R1在10s内消耗的电能为多少? 

(3)若将两电阻并联后接入原电路，当开关S闭合后，电路的总功率为多少?
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OK—1.5C电热水器


额定电压220V


工作频率50Hz


额定功率880W





KER—35G空调机


额定电压220V


工作频率50Hz


制冷额定功率1320W





FS—69电风扇


额定电压220V


工作频率50Hz


额定功率65W





C5422电视机


额定电压220V


工作频率50Hz


额定功率70W








